# 6. 端末管理

本章では、IoTデバイスやLAN内の端末の管理やWake on LANなどの「端末管理」について説明します。

## 6.1. リンクマネージャーの設定

> 注意

> IX-Vシリーズでは「端末管理」は未対応です。

1. ログイン後のメニューエリアから[端末管理]をクリックします。

2. [リンクマネージャーの設定]をクリックします。

3. リンクマネージャーの設定で、[変更]ボタンをクリックします。

4. 各項目を設定し、[反映]ボタンをクリックします。

   Pingの実行
   番号 | 項目 | 内容
   --- | --- | ---
   1 | リンクマネージャー | リンクマネージャーの利用を選択します。 [有効]/[無効]から選択します。
   2 | ゲスト端末の設定 | 端末管理で登録されていない新たな端末が接続された場合に、その通信を透過するか、廃棄するかを選択します。 [透過]/[廃棄]から選択します。 [透過]を選択し[端末認証なし]をチェックした場合、IEEE802.1X認証、またはMAC認証のどちらかが設定されていても、その設定を無視して送受信します。
   3 | メイングループの設定 | 複数の端末をグループ化して表示することができます。 任意の文字列でメイングループ名を入力します。 メイングループを削除する場合は、文字列を削除します。
   4 | サブグループの設定 | 複数の端末をグループ化して表示することができます。 任意の文字列でサブグループ名を入力します。 サブグループを削除する場合は、文字列を削除します。 注意 端末をグループ化する際は、メイングループが未登録のままで、サブグループのみを設定することはできません。

5. 各項目を設定する一例を示します。

6. 各項目の設定が反映されたことを確認します。

7. 「未登録」グループの端末を登録済みのグループに登録するため、[編集]をクリックします。

8. 各項目を設定し、[反映]をクリックします。

   Pingの実行
   番号 | 項目 | 内容
   --- | --- | ---
   1 | グループ全選択 | 選択した端末情報に対して、一括変更、一括統計クリアおよび一括削除することができます。 [全選択]をクリックすると、端末の選択を全選択します。
   2 | グループ全解除 | [全解除]をクリックすると、端末の選択を全解除します。
   3 | グループ表示範囲 | ハイフン(-)で指定された範囲の番号の端末情報を表示させることができます。
   4 | グループ選択 | 選択した端末情報に対して、一括変更、一括統計クリアおよび一括削除することができます。 端末単位で、個々に選択します。 注意 設定を反映させる場合は、該当の端末の選択がチェックされている必要があります。
   5 | グループ端末情報説明 | 端末のMACアドレス情報と登録されている説明(端末名称等)が表示されます。 説明が未登録の場合は、ハイフン(-)が表示されます。 任意の文字列で詳細を入力します。 注意 設定を反映させる場合は、該当の端末の選択がチェックされている必要があります。 メモ DHCPにより端末の情報が収集できた場合は、自動的に詳細が表示されます。 全角文字を利用することができます。
   6 | メイングループ | 端末にメイングループを設定することができます。 上段にメイングループを設定します。 メイングループをリストから選択します。 注意 設定を反映させる場合は、該当の端末の選択がチェックされている必要があります。
   7 | サブグループ | 端末にグループを設定することができます。 下段にサブグループを設定します。 サブグループをリストから選択します。 注意 メイングループが未登録のままで、サブグループのみを設定することはできません。 設定を反映させる場合は、該当の端末の選択がチェックされている必要があります。
   8 | グループ動作 | 該当の端末の通信を透過するか、廃棄するかを選択します。 [透過]/[廃棄]から選択します。 注意 設定を反映させる場合は、該当の端末の選択がチェックされている必要があります。
   9 | グループ端末認証なし | [透過]/[廃棄]から選択します。 「動作」で該当の端末の通信の[透過]を選択し、[端末認証なし]をチェックした場合、該当の端末がIEEE802.1X認証、またはMAC認証のどちらかが設定されていても、その設定を無視して送受信します。
   10 | 一括変更メイングループ | 選択されているすべての端末のメイングループを一括で設定します。 メイングループをリストから選択します。
   11 | 一括変更サブグループ | 選択されているすべての端末のサブグループを一括で設定します。 サブグループをリストから選択します。
   12 | 一括変更動作 | 選択されているすべての端末の動作を一括で設定します。 [透過]/[廃棄]から選択します。
   13 | 一括変更L2認証なし | 選択されているすべての端末の「端末認証なし」を一括で設定します。 [有効]/[無効]から選択します。
   14 | 一括統計クリア | 選択した端末の統計情報を一括クリアします。
   15 | 一括削除 | 選択した端末を一括削除します。

9. 各項目の設定が反映されたことを確認します。

10. 端末情報を市販の表計算ソフトなどで利用する場合は、[端末情報をCSV形式で表示]ボタンで表示させます。

11. 端末情報がCSV形式で表示されたことを確認します。

    マウスで必要箇所をなぞり、コピーして利用してください。

12. 市販の表計算ソフトなどで作成した端末情報から追加する場合は、[端末情報をCSV形式で追加]ボタンをクリックします。

    注意

    メイングループ名(Main Group)およびサブグループ名(Sub Group)はCSV形式のファイルからは反映されず、グループ番号(MG、SG)に反映されます。

    メイングループ名およびサブグループ名は、あらかじめ設定画面から設定した後に、[端末情報をCSV形式で追加]を利用してください。

13. CSV 形式の端末情報をテキスト形式でコピーし、[端末情報(CSV形式)]に貼り付け(ペースト)して[反映]ボタンをクリックしてください。

14. 設定が反映されたことを確認します。

15. 登録済みの端末情報を削除する場合は、[編集]をクリックします。

16. 端末の[選択]をチェックし、端末を選択します。

    削除する場合は、[削除]をクリックします。

    統計情報をクリアする場合は、[クリア]をクリックします。