# bgp4

### bgp4 - 001 - No memory for route <PREFIX/PREFIXLEN>

レベル:

  warning

内容:
  経路情報をルーティングテーブルに追加できませんでした。
  メモリの空き容量が不足しています。メモリ情報を確認してください。
パラメータ:
  <PREFIX/PREFIXLEN>．．．プレフィックス/プレフィックス長

### bgp4 - 002 - Received header with unknown type <HEADER_PARAM_TYPE>

レベル:

  warning

内容:
  受信したBGPヘッダのタイプが不正です。
パラメータ:
  <HEADER_PARAM_TYPE>．．．メッセージタイプ

### bgp4 - 003 - Received multi protocol capability: unknown AFI <AFI>, safi <SAFI> pair

レベル:

  warning

内容:
  受信したマルチプロトコルケイパビリティのAFI/SAFIが不正です。
パラメータ:
  <AFI>．．．アドレスファミリ識別子
  <SAFI>．．．サブアドレスファミリ識別子

### bgp4 - 004 - Unsupported capabilities [code: <CAPABILITY_CODE>], ignored it.

レベル:

  warning

内容:
  対応していないケイパビリティは無視します。
パラメータ:
  <CAPABILITY_CODE>．．．ケイパビリティ

### bgp4 - 005 - Memory Allocation failed. Further processing may not happen.

レベル:

  info

内容:
  BGPの処理をするためのメモリが確保できませんでした。

### bgp4 - 006 - BGP is not initialized

レベル:

  error

内容:
  BGPが初期化されていません。

### bgp4 - 007 - BGP started

レベル:

  info

内容:
  BGPが起動しました。

### bgp4 - 008 - Best path for <PREFIX/PREFIXLEN>, <MESSAGE>, from neighbor <NEIGHBOR>

レベル:

  info

内容:
  ベストパスに選択されました。
パラメータ:
  <PREFIX/PREFIXLEN>．．．プレフィックス/プレフィックス長
  <MESSAGE>．．．パスメッセージ
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 009 - Best path for <PREFIX/PREFIXLEN>, <MESSAGE> <INTEGER>, from neighbor <NEIGHBOR>

レベル:

  info

内容:
  ベストパスに選択されました。
パラメータ:
  <PREFIX/PREFIXLEN>．．．プレフィックス/プレフィックス長
  <MESSAGE>．．．パスメッセージ
  <INTEGER>．．．値
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 010 - Best path for <PREFIX/PREFIXLEN>, <MESSAGE> <ADDRESS>, from neighbor <NEIGHBOR>

レベル:

  info

内容:
  ベストパスに選択されました。
パラメータ:
  <PREFIX/PREFIXLEN>．．．プレフィックス/プレフィックス長
  <MESSAGE>．．．パスメッセージ
  <ADDRESS>．．．IPv4 アドレス
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 011 - Connection request rejected. (peer entry does not exist.)

レベル:

  info

内容:
  受け付けていないpeerからの接続を拒否しました。

### bgp4 - 012 - Originate route <PREFIX/PREFIXLEN>

レベル:

  info

内容:
  経路情報を生成しました。
パラメータ:
  <PREFIX/PREFIXLEN>．．．プレフィックス/プレフィックス長

### bgp4 - 013 - Install route <PREFIX/PREFIXLEN> from neighbor <NEIGHBOR>

レベル:

  info

内容:
  経路情報を更新しました。
パラメータ:
  <PREFIX/PREFIXLEN>．．．プレフィックス/プレフィックス長
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 014 - Uninstall route <PREFIX/PREFIXLEN>

レベル:

  info

内容:
  ネットワークを削除しました。
パラメータ:
  <PREFIX/PREFIXLEN>．．．プレフィックス/プレフィックス長

### bgp4 - 015 - <PREFIX/PREFIXLEN> has loop in nexthop resolution dependency chain

レベル:

  info

内容:
  経路間ネクストホップ到達性の依存関係がループしています。
  対向装置の経路広告設定を確認してください。
パラメータ:
  <PREFIX/PREFIXLEN>．．．プレフィックス/プレフィックス長

### bgp4 - 016 - <PREFIX/PREFIXLEN> has nexthop resolution dependency chain longer than <MAX_CHAIN_LENGTH>

レベル:

  info

内容:
  経路間ネクストホップ到達性の依存関係の数が最大数を超過しました。
  対向装置の経路広告設定を確認してください。
パラメータ:
  <PREFIX/PREFIXLEN>．．．プレフィックス/プレフィックス長
  <MAX_CHAIN_LENGTH>．．．依存関係最大数

### bgp4 - 017 - RIB-OUT entry <PREFIX/PREFIXLEN>, neighbor <NEIGHBOR>, <MESSAGE>

レベル:

  notice

内容:
  RIBのエントリが変化しました。
パラメータ:
  <PREFIX/PREFIXLEN>．．．プレフィックス/プレフィックス長
  <NEIGHBOR>．．．ピア
  <MESSAGE>．．．RIBメッセージ

### bgp4 - 018 - New passive connection closed. (peer[<NEIGHBOR>] already exist.)

レベル:

  info

内容:
  すでに接続されているpeerからの接続要求を拒否しました。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 019 - Connection timer fired, neighbor <NEIGHBOR>

レベル:

  info

内容:
  ConnectRetryタイマーがタイムアウトしました。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 020 - Hold timer fired, neighbor <NEIGHBOR>

レベル:

  error

内容:
  KEEPALIVEメッセージをhold-timeの間受信しなかったため、コネクションを切断します。
  対向装置との間のネットワーク状態を確認してください。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 021 - UPDATE withdrawn top: <PREFIX/PREFIXLEN> , NLRI top: <PREFIX/PREFIXLEN>

レベル:

  debug

内容:
  経路情報を生成しました。
パラメータ:
  <PREFIX/PREFIXLEN>．．．プレフィックス/プレフィックス長
  <PREFIX/PREFIXLEN>．．．プレフィックス/プレフィックス長

### bgp4 - 022 - Invalid UPDATE: Invalid attribute length <LENGTH>, neighbor <NEIGHBOR>

レベル:

  debug

内容:
  アトリビュート長がヘッダのデータ長を超えるメッセージを受信しました。
  対向装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <LENGTH>．．．アトリビュート長
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 023 - Invalid UPDATE: Mandatory and not transitive, neighbor <NEIGHBOR>, attribute <ATTRIBUTE_TYPE>

レベル:

  error

内容:
  通過(Transitive)ビットが設定されていない強制のアトリビュートを受信しました。
  対向装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．ピア
  <ATTRIBUTE_TYPE>．．．アトリビュートタイプ

### bgp4 - 024 - Invalid UPDATE: Mandatory and partial, neighbor <NEIGHBOR>, attribute <ATTRIBUTE_TYPE>

レベル:

  error

内容:
  部分(Partial)ビットが設定されている強制のアトリビュートを受信しました。
  対向装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．ピア
  <ATTRIBUTE_TYPE>．．．アトリビュートタイプ

### bgp4 - 025 - Invalid UPDATE: Not transitive and partial, neighbor <NEIGHBOR>, attribute <ATTRIBUTE_TYPE>

レベル:

  error

内容:
  部分(Partial)ビットが設定されているオプション非通過のアトリビュートを受信しました。
  対向装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．ピア
  <ATTRIBUTE_TYPE>．．．アトリビュートタイプ

### bgp4 - 026 - Invalid UPDATE: Invalid origin attribute length <LENGTH>, neighbor <NEIGHBOR>

レベル:

  debug

内容:
  オリジン属性の長さが1byte以上のメッセージを受信しました。
  対向装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <LENGTH>．．．アトリビュート長
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 027 - Invalid UPDATE: Invalid origin attribute <ORIGIN_TYPE>, neighbor <NEIGHBOR>

レベル:

  error

内容:
  定義されていないタイプのオリジン属性を含むメッセージを受信しました。
  対向装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <ORIGIN_TYPE>．．．オリジン属性のタイプ
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 028 - Reject UPDATE: Local AS <AS> in update, neighbor <NEIGHBOR>

レベル:

  error

内容:
  対向装置がこちらのAS番号を含むASパスを送信しました。
  対向装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <AS>．．．AS番号
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 029 - Reject UPDATE: Local Cluster ID in update, neighbor <NEIGHBOR>

レベル:

  info

内容:
  対向装置がこちらのCluster IDを含むCluster list属性を送信しました。
  対向装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 030 - Reject UPDATE: Local Router ID in update, neighbor <NEIGHBOR>

レベル:

  info

内容:
  対向装置がこちらのRouter IDを含むOriginator ID属性を送信しました。
  対向装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 031 - Invalid UPDATE: Invalid next-hop attribute length: <LENGTH>, neighbor <NEIGHBOR>

レベル:

  debug

内容:
  不正な長さのネクストホップ属性を受信しました。
  対向装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <LENGTH>．．．アトリビュート長
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 032 - Reject UPDATE: Local address next-hop <NEXT_HOP_ATTRIBUTE>, neighbor <NEIGHBOR>

レベル:

  error

内容:
  不正なネクストホップ属性を受信しました。
  対向装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <NEXT_HOP_ATTRIBUTE>．．．ネクストホップアドレス
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 033 - Invalid UPDATE: Invalid MED attribute length <LENGTH>, neighbor <NEIGHBOR>

レベル:

  debug

内容:
  不正な長さのMED属性を受信しました。
  対向装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <LENGTH>．．．アトリビュート長
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 034 - Invalid UPDATE: Invalid local preference attribute length <LENGTH>, neighbor <NEIGHBOR>

レベル:

  debug

内容:
  不正な長さのローカルプリファレンス属性を受信しました。
  対向装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <LENGTH>．．．アトリビュート長
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 035 - Invalid UPDATE: Invalid atomic aggregate attribute length <LENGTH>, neighbor <NEIGHBOR>

レベル:

  debug

内容:
  長さが0以外のアトミックアグリゲート属性を受信しました。
  対向装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <LENGTH>．．．アトリビュート長
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 036 - Invalid UPDATE: Invalid aggregator attribute length <LENGTH>, neighbor <NEIGHBOR>

レベル:

  debug

内容:
  不正な長さのアグリゲータ属性を受信しました。
  対向装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <LENGTH>．．．アトリビュート長
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 037 - Invalid UPDATE: Unknown mandatory attribute <ATTRIBUTE_TYPE>, neighbor <NEIGHBOR>

レベル:

  error

内容:
  認識できないオプションパス属性を受信しました。
  対向装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <ATTRIBUTE_TYPE>．．．アトリビュートタイプ
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 038 - Invalid UPDATE: Attribute <ATTRIBUTE_TYPE> appears more than once, neighbor <NEIGHBOR>

レベル:

  error

内容:
  同じパス属性をを含むUPDATEメッセージを受信しました。
  対向装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <ATTRIBUTE_TYPE>．．．アトリビュートタイプ
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 039 - Invalid UPDATE: Invalid attribute <ATTRIBUTE_TYPE>, neighbor <NEIGHBOR>

レベル:

  error

内容:
  認識できないパス属性を受信しました。
  対向装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <ATTRIBUTE_TYPE>．．．アトリビュートタイプ
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 040 - Received UPDATE: NLRI <PREFIX/PREFIXLEN>, neighbor <NEIGHBOR>

レベル:

  debug

内容:
  経路情報を受信しました。
パラメータ:
  <PREFIX/PREFIXLEN>．．．プレフィックス/プレフィックス長
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 041 - Invalid UPDATE: Invalid withdraw, neighbor <NEIGHBOR>, length <WITHDRAW_FIELD_LENGTH>

レベル:

  debug

内容:
  受信したWITHDRAWNフィールドの長さが異常です。
  対向装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．ピア
  <WITHDRAW_FIELD_LENGTH>．．．受信WITHDRAWNフィールドの長さ

### bgp4 - 042 - Received UPDATE: Withdraw <PREFIX/PREFIXLEN>, neighbor <NEIGHBOR>

レベル:

  debug

内容:
  WITHDRAWNメッセージを受信しました。
パラメータ:
  <PREFIX/PREFIXLEN>．．．プレフィックス/プレフィックス長
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 043 - Invalid UPDATE: Invalid cluster list attribute, neighbor <NEIGHBOR>, length <LENGTH>

レベル:

  debug

内容:
  不正な長さのCluster list属性を受信しました。
  対向装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．ピア
  <LENGTH>．．．アトリビュート長

### bgp4 - 044 - Invalid UPDATE: Invalid originator ID attribute, neighbor <NEIGHBOR>, length <LENGTH>

レベル:

  debug

内容:
  不正な長さのOriginator ID属性を受信しました。
  対向装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．ピア
  <LENGTH>．．．アトリビュート長

### bgp4 - 045 - Peer BGPID <BGP_ID> unacceptable

レベル:

  warning

内容:
  許容されないBGP_IDです。
パラメータ:
  <BGP_ID>．．．ルータID

### bgp4 - 046 - Received OPEN message with unsupported optional parameter: type <OPTION_PARAM_TYPE>

レベル:

  warning

内容:
  OPENメッセージで未サポートのオプションを受け取りました。
パラメータ:
  <OPTION_PARAM_TYPE>．．．オプションタイプ

### bgp4 - 047 - Peer sent wrong AS <AS>

レベル:

  warning

内容:
  AS番号が不正です。
パラメータ:
  <AS>．．．AS番号

### bgp4 - 048 - Peer sent bad refresh, invalid afi/safi pair

レベル:

  warning

内容:
  無効なAFI/SAFIでのREFRESH要求です。

### bgp4 - 049 - Disabling multiprotocol capability

レベル:

  warning

内容:
  対向装置はマルチプロトコルケイパビリティに非対応です。

### bgp4 - 050 - Disabling route refresh capability

レベル:

  warning

内容:
  対向装置はルートリフレッシュケイパビリティに非対応です。

### bgp4 - 051 - BGP FSM: <NEIGHBOR>, <OLD_STATE> -> <NEW_STATE>, <EVENT>

レベル:

  notice

内容:
  BGPセッションのステータスが変化しました。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．ピア
  <OLD_STATE>．．．旧ステータス
  <NEW_STATE>．．．新ステータス
  <EVENT>．．．イベント

### bgp4 - 052 - Connection established [Neighbor: <NEIGHBOR>, Sport: <SRC_PORT>, Dport: <DST_PORT>]

レベル:

  notice

内容:
  TCPセッションが確立しました。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．ピア
  <SRC_PORT>．．．送信元ポート番号
  <DST_PORT>．．．送信先ポート番号

### bgp4 - 053 - TCP connect error to <NEIGHBOR>

レベル:

  error

内容:
  TCPセッション確立に失敗しました。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 054 - Connection closed [Neighbor: <NEIGHBOR>, Sport: <SRC_PORT> Dport: <DST_PORT>]

レベル:

  notice

内容:
  TCPセッションが切断しました。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．ピア
  <SRC_PORT>．．．送信元ポート番号
  <DST_PORT>．．．送信先ポート番号

### bgp4 - 055 - Send OPEN to <NEIGHBOR>

レベル:

  info

内容:
  OPENメッセージを送信しました。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 056 - Send UPDATE to <NEIGHBOR>, length <LENGTH>

レベル:

  info

内容:
  UPDATEメッセージを送信しました。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．ピア
  <LENGTH>．．．アトリビュート長

### bgp4 - 057 - Send KEEPALIVE to <NEIGHBOR>

レベル:

  debug

内容:
  KEEPALIVEメッセージを送信しました。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 058 - Send ROUTE-REFRESH to <NEIGHBOR>

レベル:

  info

内容:
  ROUTE-REFRESHメッセージを送信しました。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 059 - Send NOTIFICATION to <NEIGHBOR>, error <ERROR_CODE> sub <SUB_CODE>

レベル:

  notice

内容:
  NOTIFICATIONメッセージを送信しました。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．ピア
  <ERROR_CODE>．．．エラーコード
  <SUB_CODE>．．．エラーサブコード

### bgp4 - 060 - Received OPEN from <NEIGHBOR>, length <LENGTH>

レベル:

  info

内容:
  OPENメッセージを受信しました。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．ピア
  <LENGTH>．．．メッセージ長

### bgp4 - 061 - Received UPDATE from <NEIGHBOR>, length <LENGTH>

レベル:

  info

内容:
  UPDATEメッセージを受信しました。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．ピア
  <LENGTH>．．．メッセージ長

### bgp4 - 062 - Received KEEPALIVE, from <NEIGHBOR>

レベル:

  debug

内容:
  KEEPALIVEメッセージを受信しました。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 063 - Received ROUTE-REFRESH, from <NEIGHBOR>

レベル:

  info

内容:
  ROUTE-REFRESHメッセージを受信しました。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．ピア

### bgp4 - 064 - Received NOTIFICATION from <NEIGHBOR>, error <ERROR_CODE> sub <SUB_CODE>

レベル:

  notice

内容:
  NOTIFICATIONメッセージを受信しました。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．ピア
  <ERROR_CODE>．．．エラーコード
  <SUB_CODE>．．．エラーサブコード

### bgp4 - 065 - Near limit for RIB entry (<ROUTE_COUNT>/<ROUTE_LIMIT>).

レベル:

  warning

内容:
  ピア毎の送受信経路総数が制限値に近づいてます。
パラメータ:
  <ROUTE_COUNT>．．．送受信経路総数
  <ROUTE_LIMIT>．．．送受信経路総数閾値

### bgp4 - 066 - Over limit for RIB entry (<ROUTE_COUNT>/<ROUTE_LIMIT>).

レベル:

  error

内容:
  ピア毎の送受信経路総数が制限値を超えました。
  経路数を削減しください。
パラメータ:
  <ROUTE_COUNT>．．．送受信経路総数
  <ROUTE_LIMIT>．．．送受信経路総数閾値

### bgp4 - 070 - DEBUG:<MESSAGE>

レベル:

  debug

内容:
  解析用メッセージ
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．メッセージ