# netmon

## Network Monitor

### netmon - 001 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>] Start network monitor

レベル:

  info

内容:
  ネットワークモニタ機能を開始します。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号

### netmon - 002 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>] Stopped network monitor

レベル:

  info

内容:
  ネットワークモニタ機能を停止しました。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号

### netmon - 003 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>] Changed watch group status, state is stand

レベル:

  warning

内容:
  Watchグループがstand状態になりました。
  必要に応じて対処を行ってください。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号

### netmon - 004 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>] Changed watch group status, state is normal

レベル:

  warning

内容:
  Watchグループがnormal状態になりました。
  必要に応じて対処を行ってください。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号

### netmon - 005 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>, event-<EVENT_SEQ>] Start <WATCH_TYPE> probing

レベル:

  info

内容:
  ネットワークモニタのプローブを開始します。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号
  <EVENT_SEQ>．．．イベントシーケンス番号
  <WATCH_TYPE>．．．監視イベント

### netmon - 006 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>, event-<EVENT_SEQ>] Stopped <WATCH_TYPE> probing

レベル:

  info

内容:
  ネットワークモニタのプローブを停止しました。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号
  <EVENT_SEQ>．．．イベントシーケンス番号
  <WATCH_TYPE>．．．監視イベント

### netmon - 008 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>, event-<EVENT_SEQ>] Failed to send probing packet to <DEST_ADDR>

レベル:

  notice

内容:
  Ping送信に失敗しました。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号
  <EVENT_SEQ>．．．イベントシーケンス番号
  <DEST_ADDR>．．．送信先アドレス

### netmon - 009 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>, event-<EVENT_SEQ>] Failed to send probing packet to <DEST_ADDR>, no packet buffer

レベル:

  error

内容:
  パケットバッファがない為、監視パケット送信に失敗しました。
  負荷が高いので通信量とルータの設定を確認してください。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号
  <EVENT_SEQ>．．．イベントシーケンス番号
  <DEST_ADDR>．．．送信先アドレス

### netmon - 010 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>, event-<EVENT_SEQ>] Detected variance event, <EVENT_TYPE> watch

レベル:

  warning

内容:
  イベントの発生を検出しました。
  必要に応じて対処を行ってください。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号
  <EVENT_SEQ>．．．イベントシーケンス番号
  <EVENT_TYPE>．．．イベントタイプ

### netmon - 011 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>, event-<EVENT_SEQ>] Detected restoration event, <EVENT_TYPE> watch

レベル:

  warning

内容:
  イベントの復旧を検出しました。
  必要に応じて対処を行ってください。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号
  <EVENT_SEQ>．．．イベントシーケンス番号
  <EVENT_TYPE>．．．イベントタイプ

### netmon - 012 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>, event-<EVENT_SEQ>] Periodic <IP_VER> <WATCH_DIR>-<EVENT_TYPE> probing reachable

レベル:

  debug

内容:
  監視経路/ホストは到達可能です。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号
  <EVENT_SEQ>．．．イベントシーケンス番号
  <IP_VER>．．．アドレスタイプ
  <WATCH_DIR>．．．監視方法(到達可能・不能)
  <EVENT_TYPE>．．．イベントタイプ

### netmon - 013 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>, event-<EVENT_SEQ>] Periodic <IP_VER> <WATCH_DIR>-<EVENT_TYPE> probing unreachable

レベル:

  debug

内容:
  監視経路/ホストは到達不可能です。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号
  <EVENT_SEQ>．．．イベントシーケンス番号
  <IP_VER>．．．アドレスタイプ
  <WATCH_DIR>．．．監視方法(到達可能・不能)
  <EVENT_TYPE>．．．イベントタイプ

### netmon - 014 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>, action-<ACTION_SEQ>] Executed <ACTION_NAME> <ACTION_INFO>

レベル:

  notice

内容:
  アクションを実行しました。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号
  <ACTION_SEQ>．．．アクションシーケンス番号
  <ACTION_NAME>．．．アクション名
  <ACTION_INFO>．．．アクション情報

### netmon - 015 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>, action-<ACTION_SEQ>] Restored <ACTION_NAME> <ACTION_INFO>

レベル:

  notice

内容:
  アクションを復旧させました。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号
  <ACTION_SEQ>．．．アクションシーケンス番号
  <ACTION_NAME>．．．アクション名
  <ACTION_INFO>．．．アクション情報

### netmon - 016 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>, event-<EVENT_SEQ>] Periodic <IP_VER> <WATCH_DIR>-<EVENT_TYPE> probing transmission

レベル:

  debug

内容:
  監視ホストへPingを送信しました。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号
  <EVENT_SEQ>．．．イベントシーケンス番号
  <IP_VER>．．．アドレスタイプ
  <WATCH_DIR>．．．監視方法(到達可能・不能)
  <EVENT_TYPE>．．．イベントタイプ

### netmon - 017 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>, event-<EVENT_SEQ>] Received probing packet by passive mode, seq <PING_SEQ>

レベル:

  debug

内容:
  パッシブモードで監視パケットを受信しました。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号
  <EVENT_SEQ>．．．イベントシーケンス番号
  <PING_SEQ>．．．ICMPシーケンス番号

### netmon - 018 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>, event-<EVENT_SEQ>] Periodic <IP_VER> vr-<WATCH_DIR> probing active

レベル:

  debug

内容:
  監視VRRPはActiveです。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号
  <EVENT_SEQ>．．．イベントシーケンス番号
  <IP_VER>．．．アドレスタイプ
  <WATCH_DIR>．．．監視方法(active・inactive)

### netmon - 019 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>, event-<EVENT_SEQ>] Periodic <IP_VER> vr-<WATCH_DIR> probing inactive

レベル:

  debug

内容:
  監視VRRPはInactiveです。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号
  <EVENT_SEQ>．．．イベントシーケンス番号
  <IP_VER>．．．アドレスタイプ
  <WATCH_DIR>．．．監視方法(active・inactive)

### netmon - 020 - [<GROUP_NAME>] Set startup delay timer, <DELAY_TIMER> [sec]

レベル:

  debug

内容:
  起動待ちタイマーを開始しました。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <DELAY_TIMER>．．．待ち時間

### netmon - 021 - [<GROUP_NAME>] Canceled startup delay timer

レベル:

  debug

内容:
  起動待ちタイマーを停止しました。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名

### netmon - 022 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>, event-<EVENT_SEQ>] Set probing delay timer, <DELAY_TIMER> [msec]

レベル:

  debug

内容:
  監視ディレイタイマーを開始しました。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号
  <EVENT_SEQ>．．．イベントシーケンス番号
  <DELAY_TIMER>．．．待ち時間

### netmon - 023 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>, event-<EVENT_SEQ>] Canceled probing delay timer

レベル:

  debug

内容:
  監視ディレイタイマーを停止しました。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号
  <EVENT_SEQ>．．．イベントシーケンス番号

### netmon - 024 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>] Detected flapping, holding <GROUP_STATUS> state

レベル:

  notice

内容:
  フラッピングを検出しました。状態変更を抑止し状態を維持します。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号
  <GROUP_STATUS>．．．Watchグループ状態

### netmon - 025 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>] Canceled suppression of state change

レベル:

  notice

内容:
  フラッピングによる状態変更抑止を解除しました。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号

### netmon - 026 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>, event-<EVENT_SEQ>] Detected all sub event in event changed to stand

レベル:

  debug

内容:
  イベント内の全サブイベントがstand状態に変わった事を検出しました。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号
  <EVENT_SEQ>．．．イベントシーケンス番号

### netmon - 027 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>, event-<EVENT_SEQ>] Detected sub event changed to normal

レベル:

  debug

内容:
  サブイベントの状態がnormal状態に変わった事を検出しました。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号
  <EVENT_SEQ>．．．イベントシーケンス番号

### netmon - 028 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>, event-<EVENT_SEQ>] Received <IP_VER> <WATCH_DIR>-<EVENT_TYPE> probing reply, seq <PING_SEQ>, rtt <TRIPTIME>

レベル:

  info

内容:
  監視に対する応答を受信しました。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号
  <EVENT_SEQ>．．．イベントシーケンス番号
  <IP_VER>．．．アドレスタイプ
  <WATCH_DIR>．．．監視方法(到達可能・不能)
  <EVENT_TYPE>．．．イベントタイプ
  <PING_SEQ>．．．ICMPシーケンス番号
  <TRIPTIME>．．．RTT

### netmon - 029 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>] Checking suppression, <SUPPRESS_DIR> <COUNT> times from <PERIOD>

レベル:

  debug

内容:
  抑止チェックします。
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号
  <SUPPRESS_DIR>．．．抑止対象
  <COUNT>．．．抑止判定回数
  <PERIOD>．．．開始時間

### netmon - 030 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>, event-<EVENT_SEQ>] Discarded probing reply from <SRC_ADDR>, seq <PING_SEQ>, <REASON>

レベル:

  info

内容:
  監視に対する応答を廃棄しました
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号
  <EVENT_SEQ>．．．イベントシーケンス番号
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <PING_SEQ>．．．ICMPシーケンス番号
  <REASON>．．．理由

### netmon - 031 - [<GROUP_NAME>-<PROFILE_SEQ>, event-<EVENT_SEQ>] Skipped periodic probing to <DEST_ADDR>, delta traffic <DELTA_TRAFFIC>

レベル:

  debug

内容:
  トラフィックを検出したため、監視を省略しました
パラメータ:
  <GROUP_NAME>．．．Watchグループ名
  <PROFILE_SEQ>．．．プロファイルシーケンス番号
  <EVENT_SEQ>．．．イベントシーケンス番号
  <DEST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <DELTA_TRAFFIC>．．．トラフィック差分