# ipv4

### ipv4 - 001 - RX(<MESSAGE>): <SOURCE> > <DESTINATION> <PROTOCOL> <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  パケットを受信しました。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．メッセージ
  <SOURCE>．．．送信元IPv4アドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv4アドレス
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ipv4 - 002 - TX(<MESSAGE>): <SOURCE> > <DESTINATION> <PROTOCOL> <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  パケットを送信します。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．メッセージ
  <SOURCE>．．．送信元IPv4アドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv4アドレス
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ipv4 - 003 - RX-ERROR(<MESSAGE>): <SOURCE> > <DESTINATION> <PROTOCOL> <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  パケット受信エラーが発生しました。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．メッセージ
  <SOURCE>．．．送信元IPv4アドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv4アドレス
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ipv4 - 004 - TX-ERROR(<MESSAGE>): <SOURCE> > <DESTINATION> <PROTOCOL> <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  パケット送信エラーが発生しました。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．メッセージ
  <SOURCE>．．．送信元IPv4アドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv4アドレス
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ipv4 - 005 - HOST(<MESSAGE>): <SOURCE> > <DESTINATION> <PROTOCOL> <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  自装置宛パケットを受信しました。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．メッセージ
  <SOURCE>．．．送信元IPv4アドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv4アドレス
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ipv4 - 006 - RX-TRACE(<MESSAGE>): <SOURCE> > <DESTINATION> <PROTOCOL> <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  障害解析用パケット受信メッセージ
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．メッセージ
  <SOURCE>．．．送信元IPv4アドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv4アドレス
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ipv4 - 007 - TX-TRACE(<MESSAGE>): <SOURCE> > <DESTINATION> <PROTOCOL> <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  障害解析用パケット送信メッセージ
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．メッセージ
  <SOURCE>．．．送信元IPv4アドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv4アドレス
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ipv4 - 008 - FORWARD(<MESSAGE>): <SOURCE> > <DESTINATION> <PROTOCOL>

レベル:

  debug

内容:
  受信パケットのルーティングを実行します。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．メッセージ
  <SOURCE>．．．送信元IPv4アドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv4アドレス
  <PROTOCOL>．．．プロトコル

### ipv4 - 009 - OUTPUT(<MESSAGE>): <SOURCE> > <DESTINATION> <PROTOCOL>

レベル:

  debug

内容:
  ローカル生成パケットのルーティングを実行します。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．メッセージ
  <SOURCE>．．．送信元IPv4アドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv4アドレス
  <PROTOCOL>．．．プロトコル

### ipv4 - 019 - TCP MSS adjustment size changed from <OLD_MSS> to <NEW_MSS>, <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  MSS調整の値が変化しました。
パラメータ:
  <OLD_MSS>．．．旧MSS値
  <NEW_MSS>．．．新MSS値
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ipv4 - 020 - MTU size changed from <OLD_MTU> to <NEW_MTU>, <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  インタフェースMTUが変化しました。
パラメータ:
  <OLD_MTU>．．．旧MTU値
  <NEW_MTU>．．．新MTU値
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ipv4 - 021 - Interface <INTERFACE>, <STATUS>

レベル:

  warning

内容:
  インタフェースの状態が変化しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <STATUS>．．．状態

### ipv4 - 022 - Address <ADDRESS/PREFIX> attach, <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  インタフェースアドレスが割り当てられました。
パラメータ:
  <ADDRESS/PREFIX>．．．IPv4アドレス/マスク長
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ipv4 - 023 - Address <ADDRESS/PREFIX> detach, <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  インタフェースアドレスが解除されました。
パラメータ:
  <ADDRESS/PREFIX>．．．IPv4アドレス/マスク長
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ipv4 - 025 - Added <PROTOCOL> database entry, <ROUTE_TYPE> <NETWORK/MASK_LEN> via <NEXTHOP> <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  ネクストホップ指定の経路情報をデータベースに追加しました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <ROUTE_TYPE>．．．経路種別
  <NETWORK/MASK_LEN>．．．ネットワークアドレス/マスク長
  <NEXTHOP>．．．ネクストホップアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ipv4 - 026 - Added <PROTOCOL> database entry, <ROUTE_TYPE> <NETWORK/MASK_LEN> <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  インタフェース指定の経路情報をデータベースに追加しました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <ROUTE_TYPE>．．．経路種別
  <NETWORK/MASK_LEN>．．．ネットワークアドレス/マスク長
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ipv4 - 027 - Deleted <PROTOCOL> database entry, <ROUTE_TYPE> <NETWORK/MASK_LEN> via <NEXTHOP> <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  ネクストホップ指定の経路情報をデータベースから削除しました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <ROUTE_TYPE>．．．経路種別
  <NETWORK/MASK_LEN>．．．ネットワークアドレス/マスク長
  <NEXTHOP>．．．ネクストホップアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ipv4 - 028 - Deleted <PROTOCOL> database entry, <ROUTE_TYPE> <NETWORK/MASK_LEN> <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  インタフェース指定の経路情報をデータベースから削除しました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <ROUTE_TYPE>．．．経路種別
  <NETWORK/MASK_LEN>．．．ネットワークアドレス/マスク長
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ipv4 - 040 - Proxy ARP entry add <ADDRESS>, <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  Proxy ARP アドレスをインタフェースに設定しました。
パラメータ:
  <ADDRESS>．．．IPv4アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ipv4 - 041 - Proxy ARP entry delete <ADDRESS>, <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  Proxy ARP アドレスをインタフェースより削除しました。
パラメータ:
  <ADDRESS>．．．IPv4アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ipv4 - 042 - Invalid proxy ARP request from <SOURCE> for target <DESTINATION>, <INTERFACE>, <REASON>

レベル:

  debug

内容:
  Proxy ARP リクエストは無視されます。
パラメータ:
  <SOURCE>．．．送信元IPv4アドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv4アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <REASON>．．．理由

### ipv4 - 043 - Received proxy ARP request from <SOURCE> for target <DESTINATION>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  Proxy ARP リクエストを受信しました。
パラメータ:
  <SOURCE>．．．送信元IPv4アドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv4アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ipv4 - 044 - Proxy ARP request ignored from <SOURCE> for target <DESTINATION>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  宛て先と送信元が同一のネットワークにあるので、Proxy ARP リクエストは無視されます。
パラメータ:
  <SOURCE>．．．送信元IPv4アドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv4アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ipv4 - 045 - Sent proxy ARP reply to <SOURCE> for target <DESTINATION>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  Proxy ARP リクエストに応答します。
パラメータ:
  <SOURCE>．．．送信元IPv4アドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv4アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ipv4 - 050 - Listen start: protocol <PROTOCOL>

レベル:

  info

内容:
  プロトコルメッセージ聴取開始しました
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル

### ipv4 - 051 - Listen stop: protocol <PROTOCOL>

レベル:

  info

内容:
  プロトコルメッセージ聴取終了しました
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル

### ipv4 - 056 - Synchronize <SOURCE_PROT> > <DESTINATION_PROT>, <ROUTE_TYPE> <NETWORK/MASK_LEN> via <NEXTHOP> <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  データベースの同期をとるためにネクストホップ指定の経路を追加します。
パラメータ:
  <SOURCE_PROT>．．．プロトコル
  <DESTINATION_PROT>．．．プロトコル
  <ROUTE_TYPE>．．．経路種別
  <NETWORK/MASK_LEN>．．．ネットワークアドレス/マスク長
  <NEXTHOP>．．．ネクストホップアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ipv4 - 057 - Synchronize <SOURCE_PROT> > <DESTINATION_PROT>, <ROUTE_TYPE> <NETWORK/MASK_LEN> <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  データベースの同期をとるために送信インタフェース指定の経路を追加します。
パラメータ:
  <SOURCE_PROT>．．．プロトコル
  <DESTINATION_PROT>．．．プロトコル
  <ROUTE_TYPE>．．．経路種別
  <NETWORK/MASK_LEN>．．．ネットワークアドレス/マスク長
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ipv4 - 058 - Synchronize <SOURCE_PROT> > <DESTINATION_PROT>, <ROUTE_TYPE> <NETWORK/MASK_LEN>

レベル:

  debug

内容:
  データベースの同期をとるために経路を削除します。
パラメータ:
  <SOURCE_PROT>．．．プロトコル
  <DESTINATION_PROT>．．．プロトコル
  <ROUTE_TYPE>．．．経路種別
  <NETWORK/MASK_LEN>．．．ネットワークアドレス/マスク長

### ipv4 - 066 - On-link cache created for <NEXTHOP>

レベル:

  debug

内容:
  オンリンクキャッシュが生成されました。
パラメータ:
  <NEXTHOP>．．．ネクストホップアドレス

### ipv4 - 067 - On-link cache deleted for <NEXTHOP>

レベル:

  debug

内容:
  オンリンクキャッシュが削除されました。
パラメータ:
  <NEXTHOP>．．．ネクストホップアドレス

### ipv4 - 068 - Flush on-link cache

レベル:

  debug

内容:
  オンリンクキャッシュを廃棄します。

### ipv4 - 069 - On-link cache overflow

レベル:

  debug

内容:
  オンリンクキャッシュがオーバーフローしました。

### ipv4 - 070 - On-link header cache entry for nexthop <NEXTHOP> cleared

レベル:

  debug

内容:
  オンリンクヘッダキャッシュが削除されました
パラメータ:
  <NEXTHOP>．．．ネクストホップアドレス

### ipv4 - 071 - On-link header cache entry for nexthop <NEXTHOP> created

レベル:

  debug

内容:
  オンリンクヘッダキャッシュが生成されました
パラメータ:
  <NEXTHOP>．．．ネクストホップアドレス

### ipv4 - 075 - UFS cache created for <SOURCE:PORT> > <DESTINATION:PORT> prot <PROTOCOL> tos <TOS> flags <TCP_FLAGS> cos <COS> qos <QOS_GROUP> lnkm <LNKM_MG> <LNKM_SG> dqos <DQOS_INDEX>

レベル:

  debug

内容:
  UFSキャッシュが生成されました。
パラメータ:
  <SOURCE:PORT>．．．送信元ポート番号
  <DESTINATION:PORT>．．．送信先ポート番号
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <TOS>．．．TOS値
  <TCP_FLAGS>．．．TCPフラグ
  <COS>．．．COS値
  <QOS_GROUP>．．．QoSグループ番号
  <LNKM_MG>．．．リンクマネージャメイングループ
  <LNKM_SG>．．．リンクマネージャサブグループ
  <DQOS_INDEX>．．．ダイナミックQoSインデックス

### ipv4 - 076 - UFS cache cleared for <SOURCE:PORT> > <DESTINATION:PORT> prot <PROTOCOL> tos <TOS> flags <TCP_FLAGS> cos <COS> qos <QOS_GROUP> lnkm <LNKM_MG> <LNKM_SG> dqos <DQOS_INDEX>

レベル:

  debug

内容:
  UFSキャッシュがクリアされました。
パラメータ:
  <SOURCE:PORT>．．．送信元ポート番号
  <DESTINATION:PORT>．．．送信先ポート番号
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <TOS>．．．TOS値
  <TCP_FLAGS>．．．TCPフラグ
  <COS>．．．COS値
  <QOS_GROUP>．．．QoSグループ番号
  <LNKM_MG>．．．リンクマネージャメイングループ
  <LNKM_SG>．．．リンクマネージャサブグループ
  <DQOS_INDEX>．．．ダイナミックQoSインデックス

### ipv4 - 088 - <MESSAGE>

レベル:

  error

内容:
  解析用メッセージ
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．メッセージ

### ipv4 - 089 - <MESSAGE>

レベル:

  warning

内容:
  解析用メッセージ
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．メッセージ

### ipv4 - 090 - <MESSAGE>

レベル:

  notice

内容:
  解析用メッセージ
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．メッセージ

### ipv4 - 091 - <MESSAGE>

レベル:

  info

内容:
  解析用メッセージ
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．メッセージ

### ipv4 - 092 - <MESSAGE>

レベル:

  debug

内容:
  解析用メッセージ
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．メッセージ

### ipv4 - 201 - SYN packet received <SOURCE:PORT> -> <DESTINATION:PORT>, seq <SEQUENCE>

レベル:

  debug

内容:
  SYNパケットを受信しました
パラメータ:
  <SOURCE:PORT>．．．送信元ポート番号
  <DESTINATION:PORT>．．．送信先ポート番号
  <SEQUENCE>. . . シーケンス番号

### ipv4 - 202 - HTTPS Re-assembly buffer create; <SOURCE:PORT> -> <DESTINATION:PORT>, <CURRENT> re-assembly buffers

レベル:

  debug

内容:
  HTTPSリアセンブリバッファを作成しました。
パラメータ:
  <SOURCE:PORT>．．．送信元ポート番号
  <DESTINATION:PORT>．．．送信先ポート番号
  <CURRENT>．．．現在のHTTPSリアセンブリバッファ数

### ipv4 - 203 - Insufficient storage for HTTPS packet re-assembly; protocol <PROTOCOL>, <SOURCE:PORT> -> <DESTINATION:PORT>, seq <SEQUENCE>

レベル:

  warning

内容:
  新しいパケットにHTTPSリアセンブリが必要であるが、リアセンブリバッファを割り当てるためのメモリが不足しています。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <SOURCE:PORT>．．．送信元ポート番号
  <DESTINATION:PORT>．．．送信先ポート番号
  <SEQUENCE>. . . シーケンス番号

### ipv4 - 204 - HTTPS Re-assembly buffer free; <SOURCE:PORT> -> <DESTINATION:PORT>, <CURRENT> re-assembly buffers

レベル:

  debug

内容:
  HTTPSリアセンブリバッファを解放します。
パラメータ:
  <SOURCE:PORT>．．．送信元ポート番号
  <DESTINATION:PORT>．．．送信先ポート番号
  <CURRENT>．．．現在のHTTPSリアセンブリバッファ数

### ipv4 - 205 - Insufficient storage for TCP payload re-assembly; protocol <PROTOCOL>, <SOURCE:PORT> -> <DESTINATION:PORT>, <CURRENT> re-assembly buffers

レベル:

  warning

内容:
  新しいパケットのTCPペイロードのリアセンブリが必要であるが、ペイロード用のバッファを割り当てるためのメモリが不足しています。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <SOURCE:PORT>．．．送信元ポート番号
  <DESTINATION:PORT>．．．送信先ポート番号
  <CURRENT>．．．現在のHTTPSリアセンブリバッファ数

### ipv4 - 206 - No Client Hello packet received; protocol <PROTOCOL>, <SOURCE:PORT> -> <DESTINATION:PORT> (<DETAIL>)

レベル:

  debug

内容:
  Client Hello以外のパケットを受信しました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <SOURCE:PORT>．．．送信元ポート番号
  <DESTINATION:PORT>．．．送信先ポート番号
  <DETAIL>．．．詳細

### ipv4 - 207 - Can't get payload length; <SOURCE:PORT> -> <DESTINATION:PORT>, seq <SEQUENCE>

レベル:

  info

内容:
  パケットからClient Hello長が取得できませんでした。
パラメータ:
  <SOURCE:PORT>．．．送信元ポート番号
  <DESTINATION:PORT>．．．送信先ポート番号
  <SEQUENCE>. . . シーケンス番号

### ipv4 - 208 - Duplicate sequence number <SEQUENCE> received; protocol <PROTOCOL>, <SOURCE:PORT> -> <DESTINATION:PORT>

レベル:

  info

内容:
  重複したシーケンス番号を受信しました。
パラメータ:
  <SEQUENCE>. . . シーケンス番号
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <SOURCE:PORT>．．．送信元ポート番号
  <DESTINATION:PORT>．．．送信先ポート番号

### ipv4 - 209 - Unexpected sequence number <SEQUENCE> received; <SOURCE:PORT> -> <DESTINATION:PORT>, expected seq <EXPECTED_SEQUENCE>

レベル:

  info

内容:
  予期しないシーケンス番号を受信しました。
パラメータ:
  <SEQUENCE>. . . シーケンス番号
  <SOURCE:PORT>．．．送信元ポート番号
  <DESTINATION:PORT>．．．送信先ポート番号
  <EXPECTED_SEQUENCE>. . . 期待していたシーケンス番号

### ipv4 - 210 - HTTPS re-assembly started; <SOURCE:PORT> -> <DESTINATION:PORT>, payload length <PAYLOAD_LENGTH>, seq <SEQUENCE>

レベル:

  notice

内容:
  HTTPSリアセンブルを開始しました。
パラメータ:
  <SOURCE:PORT>．．．送信元ポート番号
  <DESTINATION:PORT>．．．送信先ポート番号
  <PAYLOAD_LENGTH>. . . ペイロード長
  <SEQUENCE>. . . シーケンス番号

### ipv4 - 211 - HTTPS re-assembly in progess; <SOURCE:PORT> -> <DESTINATION:PORT>, payload length <PAYLOAD_LENGTH>, re-assembled length <REASSEMBLED_LENGTH>

レベル:

  notice

内容:
  HTTPSリアセンブル中です。
パラメータ:
  <SOURCE:PORT>．．．送信元ポート番号
  <DESTINATION:PORT>．．．送信先ポート番号
  <PAYLOAD_LENGTH>. . . ペイロード長
  <REASSEMBLED_LENGTH>. . . HTTPSリアセンブル済みのペイロード長

### ipv4 - 212 - HTTPS re-assembly failed; <SOURCE:PORT> -> <DESTINATION:PORT>, payload length <PAYLOAD_LENGTH>, re-assembled length <REASSEMBLED_LENGTH>

レベル:

  notice

内容:
  HTTPSリアセンブルに失敗しました。
パラメータ:
  <SOURCE:PORT>．．．送信元ポート番号
  <DESTINATION:PORT>．．．送信先ポート番号
  <PAYLOAD_LENGTH>. . . ペイロード長
  <REASSEMBLED_LENGTH>. . . HTTPSリアセンブル済みのペイロード長

### ipv4 - 213 - HTTPS re-assembly completed; <SOURCE:PORT> -> <DESTINATION:PORT>, payload length <PAYLOAD_LENGTH>, re-assembled length <REASSEMBLED_LENGTH>

レベル:

  notice

内容:
  HTTPSリアセンブルが完了しました。
パラメータ:
  <SOURCE:PORT>．．．送信元ポート番号
  <DESTINATION:PORT>．．．送信先ポート番号
  <PAYLOAD_LENGTH>. . . ペイロード長
  <REASSEMBLED_LENGTH>. . . HTTPSリアセンブル済みのペイロード長