# pppoe

### pppoe - 001 - State <P0STATE>, <PROCESS>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  debug

内容:
  内部状態が遷移しました。
パラメータ:
  <P0STATE>．．．状態
  <PROCESS>．．．プロセス
  <INTERFACE_NAME>．．．インタフェース名

### pppoe - 002 - Handler <HANDLER_NAME> allocate memory for <OBJECT_NAME>

レベル:

  debug

内容:
  メモリを確保しました。
パラメータ:
  <HANDLER_NAME>．．．ハンドラ名
  <OBJECT_NAME>．．．オブジェクト名

### pppoe - 003 - Handler <HANDLER_NAME> release memory for <OBJECT_NAME>

レベル:

  debug

内容:
  メモリを解放しました。
パラメータ:
  <HANDLER_NAME>．．．ハンドラ名
  <OBJECT_NAME>．．．オブジェクト名

### pppoe - 004 - Received packet with bad PacketLen <PACKET_LENGTH>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  パケット長が不正です。
パラメータ:
  <PACKET_LENGTH>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 005 - Received packet with bad DestAddress <DESTINATION_MAC_ADDRESS>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  宛先アドレスが不正です。
  パケットの送信元を確認してください。
パラメータ:
  <DESTINATION_MAC_ADDRESS>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 006 - Received packet with bad VersionOrType <VERSION_AND_TYPE>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  バージョン/タイプが不正です。
  パケットの送信元を確認してください。
パラメータ:
  <VERSION_AND_TYPE>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 007 - Received packet with bad PayloadLen <PAYLOAD_LENGTH>, PacketLen <PACKET_LENGTH>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  ペイロード長が不正です。
  パケットの送信元を確認してください。
パラメータ:
  <PAYLOAD_LENGTH>．．．
  <PACKET_LENGTH>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 008 - Received packet with bad SrcAddress <SOURCE_MAC_ADDRESS>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  送信元アドレスが不正です。
  パケットの送信元を確認してください。
パラメータ:
  <SOURCE_MAC_ADDRESS>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 009 - Received packet with bad Code <P0CODE>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  コードが不正です
  パケットの送信元を確認してください。
パラメータ:
  <P0CODE>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 010 - Received <PACKET_TYPE> packet with bad SessionID <SESSION_ID>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  セッション番号が不正です
  パケットの送信元を確認してください。
パラメータ:
  <PACKET_TYPE>．．．
  <SESSION_ID>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 011 - Received <PACKET_TYPE> packet with bad State <P0STATE>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  現時点のセッション状態では受信できないパケットタイプです。
  パケットの送信元を確認してください。
パラメータ:
  <PACKET_TYPE>．．．
  <P0STATE>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 012 - Received <PACKET_TYPE> packet without <TAG_TYPE>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  アクセスコンセントレータ名またはサービス名が不明です
  パケットの送信元を確認してください。
パラメータ:
  <PACKET_TYPE>．．．
  <TAG_TYPE>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 013 - Received <PACKET_TYPE> packet with error tag, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  アクセスコンセントレータでエラーが発生しました。
  パケットの送信元を確認してください。
パラメータ:
  <PACKET_TYPE>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 014 - Received <PACKET_TYPE> packet with invalid <TAG_TYPE>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  アクセスコンセントレータ名またはサービス名が違います
  パケットの送信元を確認してください。
パラメータ:
  <PACKET_TYPE>．．．
  <TAG_TYPE>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 015 - Received packet with bad EtherType <ETHER_TYPE>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  不正なイーサネットタイプです
  パケットの送信元を確認してください。
パラメータ:
  <ETHER_TYPE>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 016 - <PACKET_TYPE> retries exceeded, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  再送回数が設定された回数に達しました。
  PPPoEサーバーまたはPPPoEクライアントへの接続を確認してください。
パラメータ:
  <PACKET_TYPE>．．．PPPoEパケット種別
  <INTERFACE_NAME>．．．インタフェース名

### pppoe - 017 - PADT packet received, source <SOURCE_MAC_ADDRESS>, destination <DESTINATION_MAC_ADDRESS>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  PADTパケットを受信しました。
パラメータ:
  <SOURCE_MAC_ADDRESS>．．．
  <DESTINATION_MAC_ADDRESS>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 018 - Received invalid packet (<ERROR_TEXT>), source <SOURCE_MAC_ADDRESS>, destination <DESTINATION_MAC_ADDRESS>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  不正なパケットを受信しました。
  パケットの送信元を確認してください。
パラメータ:
  <ERROR_TEXT>．．．
  <SOURCE_MAC_ADDRESS>．．．
  <DESTINATION_MAC_ADDRESS>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 019 - Handler <HANDLER_NAME> got NULL parameter

レベル:

  error

内容:
  NULLパラメータが渡されました。
  再起動してください。
パラメータ:
  <HANDLER_NAME>．．．ハンドラ名

### pppoe - 021 - Failed to allocate buffer for <PACKET_TYPE>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  バッファ取得に失敗しました
  バッファ量を確認してください。
パラメータ:
  <PACKET_TYPE>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 022 - Failed to send <PACKET_TYPE>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  パケット送信に失敗しました。
  デバイスの状態を確認してください。
パラメータ:
  <PACKET_TYPE>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 023 - PADT packet sent, source <SOURCE_MAC_ADDRESS>, destination <DESTINATION_MAC_ADDRESS>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  PADTパケットを送信しました。
パラメータ:
  <SOURCE_MAC_ADDRESS>．．．
  <DESTINATION_MAC_ADDRESS>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 024 - Protocol <PROTOCOL> not supported, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  利用しようとしたプロトコルはサポートされません。
  再起動してください。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 025 - Client protocol <PROTOCOL> already exists, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  接続しようとしたプロトコルは既に接続されています。
  再起動してください。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 026 - Invalid host uniq tag <MESSAGE VALUE>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  debug

内容:
  ホストユニークタグが異常です
パラメータ:
  <MESSAGE VALUE>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 027 - <PACKET_TYPE> packet sent, source <SOURCE_MAC_ADDRESS>, destination <DESTINATION_MAC_ADDRESS>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  debug

内容:
  パケットを送信しました。
パラメータ:
  <PACKET_TYPE>．．．
  <SOURCE_MAC_ADDRESS>．．．
  <DESTINATION_MAC_ADDRESS>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 028 - <PACKET_TYPE> packet received, source <SOURCE_MAC_ADDRESS>, destination <DESTINATION_MAC_ADDRESS>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  debug

内容:
  パケットを受信しました。
パラメータ:
  <PACKET_TYPE>．．．
  <SOURCE_MAC_ADDRESS>．．．
  <DESTINATION_MAC_ADDRESS>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 029 - Session start, AccessCT address <AC_MAC_ADDRESS>, SessionID <SESSION_ID>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  セッションを開始します
パラメータ:
  <AC_MAC_ADDRESS>．．．
  <SESSION_ID>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 030 - Session stop, AccessCT address <AC_MAC_ADDRESS>, SessionID <SESSION_ID>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  セッションを終了します
パラメータ:
  <AC_MAC_ADDRESS>．．．
  <SESSION_ID>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 031 - Session <REQ_ID> failed, AccessCT address <AC_MAC_ADDRESS>, SessionID <SESSION_ID>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  PPPoEセッションの登録/削除に失敗しました。
  再起動してください。
パラメータ:
  <REQ_ID>．．．
  <AC_MAC_ADDRESS>．．．
  <SESSION_ID>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 032 - Duplicate session detected, AccessCT address <AC_MAC_ADDRESS>, SessionID <SESSION_ID>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  PPPoEセッションの登録に失敗しました。セッション番号が重複しています。
パラメータ:
  <AC_MAC_ADDRESS>．．．
  <SESSION_ID>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 033 - Discarded PADR packet with different AC-Cookie <AC_COOKIE>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  debug

内容:
  PADR内のAC-CookieがPADOで付与したAC-Cookieと異なります。
パラメータ:
  <AC_COOKIE>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 034 - Switched to L2TP relay mode, SessionID <SESSION_ID>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  debug

内容:
  L2TP透過状態に遷移しました。
パラメータ:
  <SESSION_ID>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 035 - Received disconnection notification from L2TP, SessionID <SESSION_ID>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  debug

内容:
  L2TPからの切断通知を受け取りました。
パラメータ:
  <SESSION_ID>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 036 - Issued disconnection notification to L2TP, SessionID <SESSION_ID>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  debug

内容:
  L2TPへの切断通知を発行しました。
パラメータ:
  <SESSION_ID>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 037 - Maintain session for L2TP, handler <HANDLER_NAME>

レベル:

  debug

内容:
  L2TP透過状態のセッションを維持します。
パラメータ:
  <HANDLER_NAME>．．．

### pppoe - 038 - L2TP connection failed, SessionID <SESSION_ID>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  L2TPの接続に失敗しました。
  L2TP Tunnelインタフェースの状態を確認してください。
パラメータ:
  <SESSION_ID>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 039 - Session start, Client address <PEER_ADDRESS>, SessionID <SESSION_ID>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  セッションを開始します
パラメータ:
  <PEER_ADDRESS>．．．
  <SESSION_ID>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 040 - Session stop, Client address <PEER_ADDRESS>, SessionID <SESSION_ID>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  セッションを終了します
パラメータ:
  <PEER_ADDRESS>．．．
  <SESSION_ID>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 041 - Session <REQ_ID> failed, Client address <PEER_ADDRESS>, SessionID <SESSION_ID>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  PPPoEセッションの登録/削除に失敗しました。
  再起動してください。
パラメータ:
  <REQ_ID>．．．
  <PEER_ADDRESS>．．．
  <SESSION_ID>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 042 - Duplicate session detected, Client address <PEER_ADDRESS>, SessionID <SESSION_ID>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  PPPoEセッションの登録に失敗しました。セッション番号が重複しています。
パラメータ:
  <PEER_ADDRESS>．．．
  <SESSION_ID>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．

### pppoe - 043 - Session overflow, Client address <PEER_ADDRESS>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  クライアントからのセッション要求がオーバーフローしました。
  PPPoEインタフェースが不足していないか確認してください。
パラメータ:
  <PEER_ADDRESS>．．．
  <INTERFACE_NAME>．．．