# dns

### dns - 001 - Received packet from <IPv4_ADDR>, ID <ID>

レベル:

  debug

内容:
  パケットを受信しました
パラメータ:
  <IPv4_ADDR>．．．IPv4 アドレス
  <ID>．．．トランザクションID

### dns - 002 - Received packet from <IPv6_ADDR>, ID <ID>

レベル:

  debug

内容:
  パケットを受信しました
パラメータ:
  <IPv6_ADDR>．．．IPv6 アドレス
  <ID>．．．トランザクションID

### dns - 003 - Sent packet to <IPv4_ADDR>, ID <ID>

レベル:

  debug

内容:
  パケットを送信しました
パラメータ:
  <IPv4_ADDR>．．．IPv4 アドレス
  <ID>．．．トランザクションID

### dns - 004 - Sent packet to <IPv6_ADDR>, ID <ID>

レベル:

  debug

内容:
  パケットを送信しました
パラメータ:
  <IPv6_ADDR>．．．IPv6 アドレス
  <ID>．．．トランザクションID

### dns - 005 - Failed to send packet to <IPv4_ADDR>, ID <ID>

レベル:

  debug

内容:
  パケット送信に失敗しました
パラメータ:
  <IPv4_ADDR>．．．IPv4 アドレス
  <ID>．．．トランザクションID

### dns - 006 - Failed to send packet to <IPv6_ADDR>, ID <ID>

レベル:

  debug

内容:
  パケット送信に失敗しました
パラメータ:
  <IPv6_ADDR>．．．IPv6 アドレス
  <ID>．．．トランザクションID

### dns - 015 - Created name resolve session, ID <ID>

レベル:

  info

内容:
  クライアントセッションが生成されました
パラメータ:
  <ID>．．．トランザクションID

### dns - 016 - Deleted name resolve session, ID <ID>

レベル:

  info

内容:
  クライアントセッションが削除されました
パラメータ:
  <ID>．．．トランザクションID

### dns - 030 - Packet length <LENGTH> too long

レベル:

  warning

内容:
  パケット長が異常です
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <LENGTH>．．．パケット長

### dns - 031 - Failed to find session for received packet, ID <ID>

レベル:

  warning

内容:
  パケットを受信しましたが対応するセッションが存在しません
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <ID>．．．トランザクションID

### dns - 032 - Response already received, ID <ID>

レベル:

  warning

内容:
  既にレスポンスを受信しています
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <ID>．．．トランザクションID

### dns - 033 - Invalid session status: <STATUS>, ID <ID>

レベル:

  warning

内容:
  セッション状態が異常です
  セッションを確認してください。
パラメータ:
  <STATUS>．．．セッション状態
  <ID>．．．トランザクションID

### dns - 034 - Failed to decode packet, <MESSAGE>

レベル:

  warning

内容:
  パケットのデコードに失敗しました
  パケットを確認してください。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．要因

### dns - 035 - Received packet is not a response, ID <ID>

レベル:

  warning

内容:
  受信パケットがレスポンスではありません
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <ID>．．．トランザクションID

### dns - 036 - Received error status: <ERROR_MSG>, ID <ID>

レベル:

  warning

内容:
  エラーステータスを受信しました
  エラー内容に応じて対処してください。
パラメータ:
  <ERROR_MSG>．．．エラー内容
  <ID>．．．トランザクションID

### dns - 037 - Invalid record length <RECORD_LEN>, decoded length <DECODED_RECORD_LEN>

レベル:

  warning

内容:
  レコードのデータ長が異常です
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <RECORD_LEN>．．．レコード長
  <DECODED_RECORD_LEN>．．．デコードされたレコード長

### dns - 038 - Error message received for ID <ID>

レベル:

  warning

内容:
  エラーメッセージを受信しました
  エラー内容に応じて対処してください。
パラメータ:
  <ID>．．．トランザクションID

### dns - 039 - Encode size too big buffer=<START_OF_BUFFER>, end=<END_OF_BUFFER>, current=<CURRENT_POINTER>, datalen=<DATA_SIZE>

レベル:

  error

内容:
  メッセージのエンコードサイズが大きすぎます
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <START_OF_BUFFER>．．．バッファ先頭アドレス
  <END_OF_BUFFER>．．．バッファ末尾アドレス
  <CURRENT_POINTER>．．．バッファアドレス
  <DATA_SIZE>．．．データサイズ

### dns - 040 - Memory allocation failure for <MESSAGE>

レベル:

  error

内容:
  メモリが枯渇しました
  不要なサービスを削除してメモリを確保してください。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．メッセージ

### dns - 041 - Received error status for EDNS0: <ERROR_MSG>, ID <ID>

レベル:

  info

内容:
  EDNS0の問い合わせに対してエラーステータスを受信しました。
パラメータ:
  <ERROR_MSG>．．．エラーステータス
  <ID>．．．トランザクションID

### dns - 043 - No name servers configured

レベル:

  error

内容:
  DNSサーバーが設定されていません
  DNSサーバーを設定してください。

### dns - 044 - Session not found, ID <ID>

レベル:

  warning

内容:
  セッションが存在しません
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <ID>．．．トランザクションID

### dns - 045 - Response not found, ID <ID>

レベル:

  debug

内容:
  レスポンスを受信していません
  問題があればネットワークを確認してください。
パラメータ:
  <ID>．．．トランザクションID

### dns - 046 - Encode error buffer=<START_OF_BUFFER>, end=<END_OF_BUFFER>, current=<CURRENT_POINTER>, datalen=<DATA_SIZE>

レベル:

  warning

内容:
  メッセージのエンコードに失敗しました
  送信元とメッセージを確認してください。
パラメータ:
  <START_OF_BUFFER>．．．バッファ先頭アドレス
  <END_OF_BUFFER>．．．バッファ末尾アドレス
  <CURRENT_POINTER>．．．バッファアドレス
  <DATA_SIZE>．．．データサイズ

### dns - 047 - Decode error start=<START_OF_BUFFER>, end=<END_OF_BUFFER>, current=<CURRENT_POINTER>, datalen=<DATA_SIZE>

レベル:

  warning

内容:
  メッセージのデコードに失敗しました
  送信元とメッセージを確認してください。
パラメータ:
  <START_OF_BUFFER>．．．バッファ先頭アドレス
  <END_OF_BUFFER>．．．バッファ末尾アドレス
  <CURRENT_POINTER>．．．バッファアドレス
  <DATA_SIZE>．．．データサイズ

### dns - 050 - <MESSAGE>

レベル:

  debug

内容:
  その他の内部エラー
  再起動してください。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．メッセージ

### dns - 051 - Resolved <FQDN>, IPv4 <IPv4_ADDR>

レベル:

  warning

内容:
  FQDNを解決して対応するIPv4アドレスを追加しました
パラメータ:
  <FQDN>．．．FQDN
  <IPv4_ADDR>．．．IPv4 アドレス

### dns - 052 - Resolved <FQDN>, IPv6 <IPv6_ADDR>

レベル:

  warning

内容:
  FQDNを解決して対応するIPv6アドレスを追加しました
パラメータ:
  <FQDN>．．．FQDN
  <IPv6_ADDR>．．．IPv6アドレス

### dns - 053 - Changed <FQDN>, IPv4 <CURRENT_ADDR> > <NEW_ADDR>

レベル:

  notice

内容:
  FQDNを解決して対応するIPv4アドレスを変更しました
パラメータ:
  <FQDN>．．．FQDN
  <CURRENT_ADDR>．．．変更前 IPv4 アドレス
  <NEW_ADDR>．．．変更後 IPv4 アドレス

### dns - 054 - Changed <FQDN>, IPv6 <CURRENT_ADDR> > <NEW_ADDR>

レベル:

  warning

内容:
  FQDNを解決して対応するIPv6アドレスを変更しました
パラメータ:
  <FQDN>．．．FQDN
  <CURRENT_ADDR>．．．変更前 IPv6 アドレス
  <NEW_ADDR>．．．変更後 IPv6 アドレス

### dns - 055 - No record in DNS server for <FQDN>

レベル:

  warning

内容:
  FQDNのレコードがDNSサーバーに存在しません
パラメータ:
  <FQDN>．．．FQDN

### dns - 056 - No response from DNS server for <FQDN>

レベル:

  warning

内容:
  FQDNの解決要求に対してDNSサーバーから応答がありません
パラメータ:
  <FQDN>．．．FQDN

### dns - 057 - Received response from DNS server for <FQDN>, IPv4 <IPv4_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  FQDNを解決してIPv4アドレスを取得しました
パラメータ:
  <FQDN>．．．FQDN
  <IPv4_ADDR>．．．IPv4 アドレス

### dns - 058 - Received response from DNS server for <FQDN>, IPv6 <IPv6_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  FQDNを解決してIPv6アドレスを取得しました
パラメータ:
  <FQDN>．．．FQDN
  <IPv6_ADDR>．．．IPv6アドレス