# ip-flt

## IP Traffic Filter

### ip-flt - 001 - Memory allocation error: <MESSAGE>

レベル:

  error

内容:
  メモリが確保できませんでした。
  メモリ量を確認してください。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### ip-flt - 002 - Cannot schedule timer event

レベル:

  error

内容:
  タイマーイベントのスケジュールができませんでした。
  保守員に連絡してください。

### ip-flt - 003 - Dynamic filter cache overflow

レベル:

  info

内容:
  ダイナミックフィルタのキャッシュがオーバーフローしました。

### ip-flt - 006 - PASS <PROTOCOL> <FLOW>, match <ACCESS_LIST>, <INTERFACE> <DIRECTION>

レベル:

  info

内容:
  通過フィルタにマッチしました。パケットは転送されます。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <FLOW>．．．通信フロー
  <ACCESS_LIST>．．．アクセスリスト名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <DIRECTION>．．．方向

### ip-flt - 007 - BLOCK <PROTOCOL> <FLOW>, match <ACCESS_LIST>, <INTERFACE> <DIRECTION>

レベル:

  warning

内容:
  遮断フィルタにマッチしました。パケットは廃棄されます。
  対処は必要ありません。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <FLOW>．．．通信フロー
  <ACCESS_LIST>．．．アクセスリスト名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <DIRECTION>．．．方向

### ip-flt - 008 - BLOCK <PROTOCOL> <FLOW>, not match any filters, <INTERFACE> <DIRECTION>

レベル:

  warning

内容:
  パケットに対応するフィルタが見つからなかったため、パケットは廃棄されます。
  対処は必要ありません。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <FLOW>．．．通信フロー
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <DIRECTION>．．．方向

### ip-flt - 009 - PASS <PROTOCOL> <FLOW>, match dynamic <ACCESS_LIST>, <INTERFACE> <DIRECTION>

レベル:

  info

内容:
  ダイナミックフィルタの通過キャッシュにマッチしました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <FLOW>．．．通信フロー
  <ACCESS_LIST>．．．アクセスリスト名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <DIRECTION>．．．方向

### ip-flt - 012 - Receive fragments, <PROTOCOL> <SOURCE> > <DESTINATION> offset <FRAGOFFSET>, <INTERFACE> <DIRECTION>

レベル:

  debug

内容:
  フラグメントパケットを受信しました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <SOURCE>．．．送信元
  <DESTINATION>．．．送信先
  <FRAGOFFSET>．．．フラグメントオフセット
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <DIRECTION>．．．方向

### ip-flt - 013 - There is no allocatable buffer, <SOURCE> > <DESTINATION>

レベル:

  error

内容:
  パケットのリアセンブルに割り当て可能なバッファがありません。
  フラグメントパケット受信数が多すぎます。通信パスのMTUを確認してください。
パラメータ:
  <SOURCE>．．．送信元
  <DESTINATION>．．．送信先

### ip-flt - 014 - Succeed in re-assembling fragment packets, <SOURCE> > <DESTINATION>, <INTERFACE> <DIRECTION>

レベル:

  debug

内容:
  フラグメントパケットのリアセンブルに成功しました。
パラメータ:
  <SOURCE>．．．送信元
  <DESTINATION>．．．送信先
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <DIRECTION>．．．方向

### ip-flt - 016 - Failed to resolve domain name on <ACCESS_LIST>, <PROTOCOL> <FLOW>, <INTERFACE> <DIRECTION>

レベル:

  warning

内容:
  名前の解決ができません。
  DNSの設定を確認してください。
パラメータ:
  <ACCESS_LIST>．．．アクセスリスト名
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <FLOW>．．．通信フロー
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <DIRECTION>．．．方向

### ip-flt - 017 - FAILURE <PROTOCOL> <FLOW>, <INTERFACE> <DIRECTION>

レベル:

  warning

内容:
  ダイナミックフィルタの処理に失敗しました。
  ダイナミックフィルタの設定を確認してください。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <FLOW>．．．通信フロー
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <DIRECTION>．．．方向

### ip-flt - 018 - <ALG_NAME> requested to create dynamic filter cache, <CACHE_INFO>

レベル:

  info

内容:
  ALGがダイナミックフィルタキャッシュの生成要求を行いました。
パラメータ:
  <ALG_NAME>．．．ALG
  <CACHE_INFO>．．．キャッシュ情報

### ip-flt - 019 - Not found specified group id <GID>

レベル:

  warning

内容:
  ALGから指定されたグループIDが見つかりません。
  保守員に連絡してください。
パラメータ:
  <GID>．．．グループID

### ip-flt - 020 - Invalid dynamic filter cache type is specified <CACHE_TYPE>

レベル:

  warning

内容:
  ALGから指定されたダイナミックフィルタキャッシュタイプが不正です。
  保守員に連絡してください。
パラメータ:
  <CACHE_TYPE>．．．キャッシュタイプ

### ip-flt - 021 - Failed to create dynamic filter cache

レベル:

  warning

内容:
  ALGから指定されたダイナミックフィルタキャッシュの生成に失敗しました。
  保守員に連絡してください。

### ip-flt - 022 - Succeeded in create dynamic filter cache

レベル:

  info

内容:
  ALGから指定されたダイナミックフィルタキャッシュの生成に成功しました。

### ip-flt - 023 - <ALG_NAME> requested to delete dynamic filter cache, <CACHE_INFO>

レベル:

  info

内容:
  ALGがダイナミックフィルタキャッシュの削除要求を行いました。
パラメータ:
  <ALG_NAME>．．．ALG
  <CACHE_INFO>．．．キャッシュ情報

### ip-flt - 024 - Not found specified dynamic filter cache

レベル:

  warning

内容:
  ALGから指定されたダイナミックフィルタキャッシュが見つかりませんでした。
  保守員に連絡してください。

### ip-flt - 025 - Succeeded in delete dynamic filter cache

レベル:

  info

内容:
  ALGから指定されたダイナミックフィルタキャッシュの削除に成功しました。

### ip-flt - 026 - <ALG_NAME> requested to refresh dynamic filter cache, <CACHE_INFO>

レベル:

  info

内容:
  ALGがダイナミックフィルタキャッシュの更新要求を行いました。
パラメータ:
  <ALG_NAME>．．．ALG
  <CACHE_INFO>．．．キャッシュ情報

### ip-flt - 027 - Failed to refresh dynamic filter cache

レベル:

  info

内容:
  ALGから指定されたダイナミックフィルタキャッシュの更新に失敗しました。

### ip-flt - 028 - Succeeded in refresh dynamic filter cache

レベル:

  info

内容:
  ALGから指定されたダイナミックフィルタキャッシュの更新に成功しました。

### ip-flt - 029 - FTP payload size is too small, len <LENGTH>

レベル:

  warning

内容:
  FTPペイロードの長さが短すぎます。
  使用中のFTPソフトウェアの動作を確認してください。
パラメータ:
  <LENGTH>．．．長さ

### ip-flt - 030 - FTP-ALG failed to parse payload

レベル:

  warning

内容:
  FTP-ALGがペイロードの解析に失敗しました。
  使用中のFTPソフトウェアの動作を確認してください。

### ip-flt - 031 - dynamic filter cache created, <PROTOCOL> <FLOW> type <CACHE_TYPE>, gife <GROUP_INTERFACE> <DIRECTION>

レベル:

  info

内容:
  ダイナミックフィルタキャッシュを生成しました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <FLOW>．．．通信フロー
  <CACHE_TYPE>．．．キャッシュタイプ
  <GROUP_INTERFACE>．．．インタフェース名
  <DIRECTION>．．．方向

### ip-flt - 032 - dynamic filter cache deleted, <PROTOCOL> <FLOW> type <CACHE_TYPE>, gife <GROUP_INTERFACE> <DIRECTION>

レベル:

  info

内容:
  ダイナミックフィルタキャッシュを削除しました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <FLOW>．．．通信フロー
  <CACHE_TYPE>．．．キャッシュタイプ
  <GROUP_INTERFACE>．．．インタフェース名
  <DIRECTION>．．．方向