# ipsec

## IPSec Traffic

### ipsec - 051 - <INTERFACE>, <STATUS>

レベル:

  warning

内容:
  インタフェースの状態が変化しました。
  装置を確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <STATUS>．．．状態

### ipsec - 052 - <INTERFACE>, MTU changed <OLD_MTU> -> <NEW_MTU>

レベル:

  notice

内容:
  インタフェースMTUが変化しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <OLD_MTU>．．．旧MTU値
  <NEW_MTU>．．．新MTU値

### ipsec - 060 - <INTERFACE>, <DIR> <PROT> SPI=<SPI>, <STATUS>

レベル:

  info

内容:
  SAの状態が変化しました
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <DIR>．．．方向
  <PROT>．．．プロトコル
  <SPI>．．．SPI
  <STATUS>．．．状態

### ipsec - 076 - <SRC> > <DST>, <MESSAGE>

レベル:

  debug

内容:
  パケット送受信ログ
パラメータ:
  <SRC>．．．送信元IPアドレス
  <DST>．．．送信先IPアドレス
  <MESSAGE>．．．ログメッセージ

### ipsec - 077 - <INTERFACE> <SRC> > <DST>, <MESSAGE>

レベル:

  debug

内容:
  パケット送受信ログ
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <SRC>．．．送信元IPアドレス
  <DST>．．．送信先IPアドレス
  <MESSAGE>．．．ログメッセージ

### ipsec - 078 - <SRC> > <DST>, <REASON>

レベル:

  warning

内容:
  パケットを廃棄します
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <SRC>．．．送信元IPアドレス
  <DST>．．．送信先IPアドレス
  <REASON>．．．理由

### ipsec - 079 - <INTERFACE> <SRC> > <DST>, <REASON>

レベル:

  warning

内容:
  パケットを廃棄します
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <SRC>．．．送信元IPアドレス
  <DST>．．．送信先IPアドレス
  <REASON>．．．理由

### ipsec - 080 - <INTERFACE> <SRC> > <DST>, <DIR> <PROT> SPI=<SPI>, <MESSAGE>

レベル:

  debug

内容:
  暗号処理ログ
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <SRC>．．．送信元IPアドレス
  <DST>．．．送信先IPアドレス
  <DIR>．．．方向
  <PROT>．．．プロトコル
  <SPI>．．．SPI
  <MESSAGE>．．．ログメッセージ

### ipsec - 081 - <INTERFACE>, <DIR> <PROT> SPI=<SPI>, <REASON>

レベル:

  error

内容:
  暗号処理でエラーが発生しました
  装置を確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <DIR>．．．方向
  <PROT>．．．プロトコル
  <SPI>．．．SPI
  <REASON>．．．理由

### ipsec - 082 - <INTERFACE>, <DIR> <PROT> SPI=<SPI>, <REASON>

レベル:

  warning

内容:
  不正なパケットを受信しました
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <DIR>．．．方向
  <PROT>．．．プロトコル
  <SPI>．．．SPI
  <REASON>．．．理由