# ikev1

### ikev1 - 001 - Begin IKE phase <PHASE> negotiation, destination <DEST_IP>, port <DEST_PORT>

レベル:

  info

内容:
  IKEネゴシェーションを開始します。
パラメータ:
  <PHASE>．．．IKEフェーズ
  <DEST_IP>．．．送信先IPアドレス
  <DEST_PORT>．．．送信先ポート番号

### ikev1 - 002 - Finish IKE phase <PHASE> negotiation, destination <DEST_IP>, port <DEST_PORT>

レベル:

  info

内容:
  IKEネゴシェーションを完了しました。
パラメータ:
  <PHASE>．．．IKEフェーズ
  <DEST_IP>．．．送信先IPアドレス
  <DEST_PORT>．．．送信先ポート番号

### ikev1 - 003 - Delete <DATA_NAME>, destination <DEST_IP>, port <DEST_PORT>

レベル:

  info

内容:
  IKEフェーズ1で生成したSAを削除します。
パラメータ:
  <DATA_NAME>．．．データ名
  <DEST_IP>．．．送信先IPアドレス
  <DEST_PORT>．．．送信先ポート番号

### ikev1 - 004 - IKE-SA lifetime expired, destination <DEST_IP>, port <DEST_PORT>

レベル:

  info

内容:
  IKEフェーズ1で生成したSAの有効期間が経過しました。
パラメータ:
  <DEST_IP>．．．送信先IPアドレス
  <DEST_PORT>．．．送信先ポート番号

### ikev1 - 005 - Send packet to <DEST_IP>, port <DEST_PORT>, length <LENGTH>

レベル:

  debug

内容:
  IKEパケットを送信します。
パラメータ:
  <DEST_IP>．．．送信先IPアドレス
  <DEST_PORT>．．．送信先ポート番号
  <LENGTH>．．．長さ

### ikev1 - 006 - Receive packet from <SRC_IP>, port <SRC_PORT>, length <LENGTH>

レベル:

  debug

内容:
  IKEパケットを受信しました。
パラメータ:
  <SRC_IP>．．．送信元IPアドレス
  <SRC_PORT>．．．送信元ポート番号
  <LENGTH>．．．長さ

### ikev1 - 007 - Send notification data to <DEST_IP>, port <DEST_PORT>, type <TYPE>:<TYPE_DETAIL>, protocol <PROTOCOL>

レベル:

  info

内容:
  Notification messageを送信します。
パラメータ:
  <DEST_IP>．．．送信先IPアドレス
  <DEST_PORT>．．．送信先ポート番号
  <TYPE>．．．タイプ値
  <TYPE_DETAIL>．．．タイプ
  <PROTOCOL>．．．プロトコル

### ikev1 - 008 - Send notification data, type <TYPE>:<TYPE_DETAIL>, protocol <PROTOCOL>, SPI <SPI>

レベル:

  info

内容:
  SPIデータ付きのNotification messageを送信します。
パラメータ:
  <TYPE>．．．タイプ値
  <TYPE_DETAIL>．．．タイプ
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <SPI>．．．SPI

### ikev1 - 009 - Receive notification data from <SRC_IP>, port <SRC_PORT>, type <TYPE>:<TYPE_DETAIL>, protocol <PROTOCOL>

レベル:

  info

内容:
  Notification messageを受信しました。
パラメータ:
  <SRC_IP>．．．送信元IPアドレス
  <SRC_PORT>．．．送信元ポート番号
  <TYPE>．．．タイプ値
  <TYPE_DETAIL>．．．タイプ
  <PROTOCOL>．．．プロトコル

### ikev1 - 010 - Receive notification data, type <TYPE>:<TYPE_DETAIL>, protocol <PROTOCOL>, SPI <SPI>

レベル:

  info

内容:
  SPIデータ付きのNotification messageを受信しました。
パラメータ:
  <TYPE>．．．タイプ値
  <TYPE_DETAIL>．．．タイプ
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <SPI>．．．SPI

### ikev1 - 011 - Send delete information to <DEST_IP>, port <DEST_PORT>, protocol <PROTOCOL>

レベル:

  info

内容:
  Delete information messageを送信します。
パラメータ:
  <DEST_IP>．．．送信先IPアドレス
  <DEST_PORT>．．．送信先ポート番号
  <PROTOCOL>．．．プロトコル

### ikev1 - 012 - Send delete information, protocol <PROTOCOL>, SPI <SPI>

レベル:

  info

内容:
  SPIデータ付きのDelete information messageを送信します。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <SPI>．．．SPI

### ikev1 - 013 - Receive delete information from <DEST_IP>, port <DEST_PORT>, protocol <PROTOCOL>

レベル:

  info

内容:
  Delete information messageを受信しました。
パラメータ:
  <DEST_IP>．．．送信先IPアドレス
  <DEST_PORT>．．．送信先ポート番号
  <PROTOCOL>．．．プロトコル

### ikev1 - 014 - Receive delete information, protocol <PROTOCOL>, SPI <SPI>

レベル:

  info

内容:
  SPIデータ付きのDelete information messageを受信しました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <SPI>．．．SPI

### ikev1 - 015 - Resend packet to <DEST_IP>, port <DEST_PORT>

レベル:

  debug

内容:
  IKEパケットを再送します。
パラメータ:
  <DEST_IP>．．．送信先IPアドレス
  <DEST_PORT>．．．送信先ポート番号

### ikev1 - 016 - No response from <DEST_IP>, port <DEST_PORT>, timeout

レベル:

  warning

内容:
  IKE接続先の相手から、レスポンスがありません。
  接続先との通信の確認を行ってください。
パラメータ:
  <DEST_IP>．．．送信先IPアドレス
  <DEST_PORT>．．．送信先ポート番号

### ikev1 - 017 - Memory allocation failure, size <SIZE>

レベル:

  error

内容:
  メモリ確保に失敗しました。
  装置の再起動を行ってください。
パラメータ:
  <SIZE>．．．メモリサイズ

### ikev1 - 018 - Fail to <STATUS>

レベル:

  error

内容:
  IKEパケット送受信時に何らかのフェータルエラーが発生しました。
  接続先の確認を行ってください。
パラメータ:
  <STATUS>．．．エラー内容

### ikev1 - 019 - Invalid internal data, <DATA_NAME>

レベル:

  error

内容:
  IKEプロセスに何らかのフェータルエラーが発生しました。
  接続先の確認を行ってください。
パラメータ:
  <DATA_NAME>．．．データ名

### ikev1 - 020 - Error occurred in <DATA_NAME> compute

レベル:

  warning

内容:
  IKEプロトコル解析で何らかのエラーが発生しました。
  接続先の確認を行ってください。
パラメータ:
  <DATA_NAME>．．．データ名

### ikev1 - 021 - Packet encryption failed

レベル:

  warning

内容:
  IKEパケットの暗号化に失敗しました。
  頻繁に発生する場合は装置交換してください。

### ikev1 - 022 - Packet decryption failed

レベル:

  warning

内容:
  IKEパケットの復号化に失敗しました。
  頻繁に発生する場合は装置交換してください。

### ikev1 - 023 - Failed to access key manager in <PROCESS> process, error code <ERROR_NO>

レベル:

  warning

内容:
  鍵管理データベースのアクセスでエラーが発生しました。
  装置を再起動してください。
パラメータ:
  <PROCESS>．．．プロセス
  <ERROR_NO>．．．エラーコード

### ikev1 - 024 - Error occurred in <PROCESS>, security API, error code <ERROR_NO>

レベル:

  warning

内容:
  IKEパケットの認証や暗号/復号を実行したとき、エラーが発生しました。
  SAをクリアし、IKEのネゴシエーションを実行し直してください。
パラメータ:
  <PROCESS>．．．プロセス
  <ERROR_NO>．．．エラーコード

### ikev1 - 025 - Duplicate data found in <DATA_TYPE>

レベル:

  warning

内容:
  IKEネゴシェーションの内部管理情報に重複が発生しました。
  SAをクリアし、IKEのネゴシエーションを実行し直してください。
パラメータ:
  <DATA_TYPE>．．．内部管理情報種別

### ikev1 - 026 - Data not found in <DATA_TYPE>

レベル:

  error

内容:
  IKEネゴシェーションの内部管理情報がありません。
  IKEの設定を見直してください。
パラメータ:
  <DATA_TYPE>．．．内部管理情報種別

### ikev1 - 027 - Receive data, <DATA> <VALUE>:<MEAN> is not supported

レベル:

  warning

内容:
  受信したIKEパケットに関する機能をサポートしていません。
  接続先の設定を確認してください。
パラメータ:
  <DATA>．．．データ名
  <VALUE>．．．値
  <MEAN>．．．エラー内容

### ikev1 - 028 - Receive <DATA> <VALUE>:<MEAN> is invalid

レベル:

  warning

内容:
  受信したIKEパケットのデータが不正です。
  接続先の設定を確認してください。
パラメータ:
  <DATA>．．．データ名
  <VALUE>．．．値
  <MEAN>．．．エラー内容

### ikev1 - 029 - ISAKMP version error, <VERSION> version conflicts

レベル:

  warning

内容:
  バージョンが1.0以外のIKEパケットを受信したのでアクセプトできません。
  接続先の設定を確認してください。
パラメータ:
  <VERSION>．．．バージョン番号

### ikev1 - 030 - Invalid proposed SA in phase <PHASE>, <CAUSE>

レベル:

  warning

内容:
  SAプロポーザルが不正です。
  接続先の設定を確認してください。
パラメータ:
  <PHASE>．．．IKEフェーズ
  <CAUSE>．．．エラー原因

### ikev1 - 031 - Invalid SA payload, phase <PHASE>

レベル:

  warning

内容:
  IKEパケットのSA情報が不正です。
  接続先の設定を確認してください。
パラメータ:
  <PHASE>．．．IKEフェーズ

### ikev1 - 032 - No proposal chosen for <SA_TYPE>-SA

レベル:

  debug

内容:
  提案されたSAが選択できません。
パラメータ:
  <SA_TYPE>．．．SA種別

### ikev1 - 033 - Receive invalid data attribute, type <TYPE>, <MEAN>

レベル:

  warning

内容:
  ISAKMP属性情報が不正なIKEパケットを受信しました。
  接続先の設定を確認してください。
パラメータ:
  <TYPE>．．．タイプ値
  <MEAN>．．．エラー内容

### ikev1 - 034 - Hash data mismatch, phase <PHASE>

レベル:

  warning

内容:
  ハッシュデータの認証に失敗しました。
  接続先の設定を確認してください。
パラメータ:
  <PHASE>．．．IKEフェーズ

### ikev1 - 035 - ID payload mismatch, phase <PHASE>, <REASON>

レベル:

  warning

内容:
  受信したIKEパケットのIDペイロード情報が一致しません。
  接続先の設定を確認してください。
パラメータ:
  <PHASE>．．．IKEフェーズ
  <REASON>．．．エラー原因

### ikev1 - 037 - Invalid <PAYLOAD> payload length, length <LENGTH>

レベル:

  warning

内容:
  受信したIKEパケット内のペイロードレングスが不正です。
  接続先の設定を確認してください。
パラメータ:
  <PAYLOAD>．．．ペイロード種別
  <LENGTH>．．．長さ

### ikev1 - 038 - Invalid next payload type, <VALUE>:<NAME>

レベル:

  warning

内容:
  受信したIKEパケットの次ペイロード情報が不正です。
  接続先の設定を確認してください。
パラメータ:
  <VALUE>．．．値
  <NAME>．．．次ペイロード名

### ikev1 - 039 - Invalid IKE packet, <REASON>

レベル:

  warning

内容:
  受信したIKEパケットが不正です。
  接続先の設定を確認してください。
パラメータ:
  <REASON>．．．エラー原因

### ikev1 - 040 - Keepalive retry count expired

レベル:

  info

内容:
  キープアライブの再送回数が設定値に達しました。

### ikev1 - 041 - Receive unsupported <DATA> data, just ignore

レベル:

  debug

内容:
  受信したIKEパケットの中に知らないペイロードタイプ情報が存在するので、それを無視します。
パラメータ:
  <DATA>．．．データ名

### ikev1 - 042 - Receive unencrypted packet

レベル:

  warning

内容:
  暗号化されているべきフェーズで、暗号化されていないIKEパケットを受信しました。
  接続先の設定を確認してください。

### ikev1 - 043 - <DATA_NAME> configuration not found

レベル:

  warning

内容:
  コンフィグレーションがないため、IKEネゴシェーションを開始できません。
  設定を確認してください。
パラメータ:
  <DATA_NAME>．．．データ名

### ikev1 - 044 - Send payload, next type <TYPE>:<PAYLOAD_NAME>, length <LENGTH>

レベル:

  debug

内容:
  送信したIKEパケットのペイロードタイプとレングスを表示します。
パラメータ:
  <TYPE>．．．タイプ値
  <PAYLOAD_NAME>．．．ペイロード名
  <LENGTH>．．．長さ

### ikev1 - 045 - Receive payload, type <TYPE>:<PAYLOAD_NAME>, length <LENGTH>

レベル:

  debug

内容:
  受信したIKEパケットのペイロードタイプとレングスを表示します。
パラメータ:
  <TYPE>．．．タイプ値
  <PAYLOAD_NAME>．．．ペイロード名
  <LENGTH>．．．長さ

### ikev1 - 046 - Non-zero message ID received, should be zero in phase 1

レベル:

  warning

内容:
  IKEフェーズ1でゼロではないメッセージIDを受信しました。
  接続先の設定を確認してください。

### ikev1 - 047 - <INITIATOR/RESPONDER> negotiation using <MODE>

レベル:

  info

内容:
  INITIATORまたはRESPONDERとして、IKEネゴシェーションを開始します。
パラメータ:
  <INITIATOR/RESPONDER>．．．INITIATOR/RESPONDER
  <MODE>．．．モード

### ikev1 - 048 - Malformed cookie received

レベル:

  warning

内容:
  異常、もしくは重複するクッキーを受信しました。
  接続先を確認してください。

### ikev1 - 049 - Receive DPD vendor ID

レベル:

  debug

内容:
  IKE接続相手からDPD(Dead Peer Detection)機能を持つことを示すベンダIDを受信しました。

### ikev1 - 050 - Send notification data to <DEST_IP>, port <DEST_PORT>, type <TYPE>:<TYPE_DETAIL>, protocol <PROTOCOL>

レベル:

  debug

内容:
  Notification message(R-U-THERE/R-U-THERE-ACK)を送信します。
パラメータ:
  <DEST_IP>．．．送信先IPアドレス
  <DEST_PORT>．．．送信先ポート番号
  <TYPE>．．．タイプ値
  <TYPE_DETAIL>．．．タイプ
  <PROTOCOL>．．．プロトコル

### ikev1 - 051 - Receive notification data from <SRC_IP>, port <SRC_PORT>, type <TYPE>:<TYPE_DETAIL>, protocol <PROTOCOL>

レベル:

  debug

内容:
  Notification message(R-U-THERE/R-U-THERE-ACK)を受信しました。
パラメータ:
  <SRC_IP>．．．送信元IPアドレス
  <SRC_PORT>．．．送信元ポート番号
  <TYPE>．．．タイプ値
  <TYPE_DETAIL>．．．タイプ
  <PROTOCOL>．．．プロトコル

### ikev1 - 052 - Receive NAT-T(<VENDORID>) vendor ID

レベル:

  debug

内容:
  IKE接続相手からNAT-T(NAT Traversal)機能を持つことを示すベンダIDを受信しました。
パラメータ:
  <VENDORID>．．．ベンダーID

### ikev1 - 053 - Receive unsupport NAT-T(<VENDORID>) vendor ID

レベル:

  debug

内容:
  IKE接続相手から本装置では未サポートのNAT-T(NAT Traversal)機能を持つことを示すベンダIDを受信しました。
パラメータ:
  <VENDORID>．．．ベンダーID

### ikev1 - 054 - <DIR> NAT-D hash is unmatched, <POLICY>

レベル:

  debug

内容:
  NAT-Discoveryハッシュの不一致を検出しました。
パラメータ:
  <DIR>．．．自装置側/相手装置側
  <POLICY>．．．ポリシー名

### ikev1 - 055 - UDP port changed from <OLDPORT> to <NEWPORT>, <POLICY>

レベル:

  info

内容:
  UDPポートを移行しました。
パラメータ:
  <OLDPORT>．．．旧ポート番号
  <NEWPORT>．．．新ポート番号
  <POLICY>．．．ポリシー名

### ikev1 - 056 - Receive ID payload <INFORMATION>

レベル:

  debug

内容:
  IKEパケットのIDペイロード情報を受信しました。
パラメータ:
  <INFORMATION>．．．情報

### ikev1 - 057 - <INFORMATION>

レベル:

  debug

内容:
  IKEパケットのSA情報を受信しました。
パラメータ:
  <INFORMATION>．．．情報

### ikev1 - 058 - Initiator's cookie {<SPI>}, Enc KEY {<KEY>}

レベル:

  debug

内容:
  IKEのencryptionキーを生成しました。
パラメータ:
  <SPI>．．．SPI
  <KEY>．．．鍵

### ikev1 - 059 - <DIRECTION> SPI {<SPI>}, Enc KEY {<ENCKEY>}, Auth KEY {<AUTHKEY>}

レベル:

  debug

内容:
  ESPのencryptionキーとauthキーを生成しました。
パラメータ:
  <DIRECTION>．．．方向
  <SPI>．．．SPI
  <ENCKEY>．．．鍵
  <AUTHKEY>．．．鍵

### ikev1 - 060 - Send ID payload <INFORMATION>

レベル:

  debug

内容:
  IKEパケットのIDペイロード情報を送信します。
パラメータ:
  <INFORMATION>．．．情報

### ikev1 - 100 - Undefined security association error occured

レベル:

  debug

内容:
  未定義のエラーが発生しました。

### ikev1 - 101 - Invalid access to key manager

レベル:

  warning

内容:
  鍵管理データベースへのアクセスが不正です。

### ikev1 - 102 - Security policy not found

レベル:

  warning

内容:
  SP情報が見つかりません。

### ikev1 - 103 - Security association bundle not found

レベル:

  warning

内容:
  SAバンドル情報がありません。

### ikev1 - 104 - Security association not found

レベル:

  warning

内容:
  SA情報が見つかりません。

### ikev1 - 105 - Invalid security policy

レベル:

  warning

内容:
  SP情報が不正です。

### ikev1 - 106 - Invalid security association bundle

レベル:

  warning

内容:
  SAバンドル情報が不正です。

### ikev1 - 107 - Invalid security association

レベル:

  warning

内容:
  SAの情報が不正です。

### ikev1 - 108 - Invalid security association bundle status

レベル:

  warning

内容:
  SAバンドルが有効でない状態です。

### ikev1 - 109 - Creating security association

レベル:

  warning

内容:
  SAの生成中です。

### ikev1 - 110 - Invalid security association type

レベル:

  warning

内容:
  SAを生成するプロトコルタイプが AH または ESP 以外です。

### ikev1 - 111 - Invalid interface number to be attached

レベル:

  warning

内容:
  IPSecを適用しているインタフェースの番号が不正です。

### ikev1 - 112 - Memory allocation for security association failed

レベル:

  error

内容:
  SAを生成するためのメモリエリア獲得に失敗しました。

### ikev1 - 113 - Failed to access key manager, invalid IKE configuration

レベル:

  warning

内容:
  IKEの設定情報が不正なため、鍵管理データベースにアクセスできません。

### ikev1 - 114 - Failed to access key manager, IKE configuration not found

レベル:

  warning

内容:
  IKEの設定情報がないため、鍵管理データベースにアクセスできません。

### ikev1 - 115 - Security policy for autokey-map not found

レベル:

  warning

内容:
  SAは存在しますが自動鍵のセキュリティポリシーが見つかりません。

### ikev1 - 116 - Invalid security association, wrong direction

レベル:

  warning

内容:
  SAの方向が不正です。

### ikev1 - 117 - Invalid access to key manager, unknown address family

レベル:

  warning

内容:
  鍵管理データベースに登録するアドレスがIPv4またはIPv6ではありません。

### ikev1 - 118 - Failed to create security association

レベル:

  warning

内容:
  SAの生成に失敗しました。

### ikev1 - 119 - Failed to get SPI from key database

レベル:

  warning

内容:
  データベースからSPIの情報を取得するのに失敗しました。

### ikev1 - 120 - Failed to update inbound security association

レベル:

  warning

内容:
  受信方向のSAが更新できません。

### ikev1 - 121 - Failed to delete SPI from hash list

レベル:

  warning

内容:
  ハッシュリストからSPIを削除するのに失敗しました。

### ikev1 - 122 - Failed to delete security association from key database

レベル:

  warning

内容:
  鍵管理データベースからSAを削除するのに失敗しました。

### ikev1 - 123 - Failed to delete security association from hash list

レベル:

  warning

内容:
  ハッシュリストからSAを削除するのに失敗しました。

### ikev1 - 124 - Failed to automatically refresh security association

レベル:

  warning

内容:
  SAの自動更新に失敗しました。

### ikev1 - 125 - Failed to register proposal data

レベル:

  warning

内容:
  プロポーザルを登録するのに失敗しました。

### ikev1 - 126 - Failed to find security policy

レベル:

  warning

内容:
  SPデータベース検索に失敗しました。

### ikev1 - 127 - Failed to find security policy, invalid IPsec mode

レベル:

  warning

内容:
  IPSecモードが不正のため、SPデータベース検索に失敗しました。

### ikev1 - 128 - Failed to access key database, invalid SPI

レベル:

  warning

内容:
  SPI情報が不正であるためデータベースにアクセスできません。

### ikev1 - 129 - Invalid IKE configuration

レベル:

  warning

内容:
  IKEの設定が不正です。

### ikev1 - 130 - Security policy not functional

レベル:

  warning

内容:
  セキュリティポリシーが有効になっていません。

### ikev1 - 131 - Create <DIRECTION> SA[<TYPE>], SPI <SPI>, <MODE>(if <INTERFACE>)

レベル:

  info

内容:
  SAを生成しました。
パラメータ:
  <DIRECTION>．．．方向
  <TYPE>．．．タイプ
  <SPI>．．．SPI
  <MODE>．．．モード
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ikev1 - 132 - Delete <DIRECTION> SA[<TYPE>], SPI <SPI>, <MODE>(if <INTERFACE>)

レベル:

  info

内容:
  SAを削除しました。
パラメータ:
  <DIRECTION>．．．方向
  <TYPE>．．．タイプ
  <SPI>．．．SPI
  <MODE>．．．モード
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ikev1 - 133 - Update <DIRECTION> SA[<TYPE>], SPI <SPI>, <MODE>(if <INTERFACE>)

レベル:

  info

内容:
  SAを更新しました。
パラメータ:
  <DIRECTION>．．．方向
  <TYPE>．．．タイプ
  <SPI>．．．SPI
  <MODE>．．．モード
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ikev1 - 134 - Invalid security association status

レベル:

  warning

内容:
  SAが有効な状態ではありません。

### ikev1 - 135 - Failed to delete inbound security association

レベル:

  warning

内容:
  受信方向のSA保持しているデータベースからSA情報を削除するのに失敗しました。

### ikev1 - 136 - Failed to delete security association

レベル:

  warning

内容:
  データベースからSA情報を削除するのに失敗しました。