# apa

## Application analytics

### apa - 001 - Memory allocation failure, <MODULE>

レベル:

  error

内容:
  メモリが確保できませんでした。
  装置を再起動してください。
パラメータ:
  <MODULE>．．．モジュール名

### apa - 002 - Set event <EVENT>

レベル:

  debug

内容:
  イベントを発行しました。
パラメータ:
  <EVENT>．．．イベント名

### apa - 003 - Do event <EVENT>

レベル:

  debug

内容:
  イベントを実行しました。
パラメータ:
  <EVENT>．．．イベント名

### apa - 008 - Update application database

レベル:

  warning

内容:
  アプリケーションリストのデータベースを更新しました。
  動作に支障はありません。

### apa - 009 - Omit <OFFLOAD_ADDRESS>

レベル:

  debug

内容:
  該当のオフロードアドレスを無視しました。
パラメータ:
  <OFFLOAD_ADDRESS>．．．オフロードIPアドレス

### apa - 010 - Create address-cache, <DATABASE>, destination <DESTINATION_ADDRESS><DESTINATION_PORT> (<FLAG>), source <SOURCE_ADDRESS>, application <APPLICATION_NAME>

レベル:

  info

内容:
  Address-Cacheを作成しました。
パラメータ:
  <DATABASE>．．．データベース名
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス
  <DESTINATION_PORT>．．．送信先ポート番号
  <FLAG>．．．positive / negativeフラグ
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス
  <APPLICATION_NAME>．．．アプリケーション名

### apa - 011 - Update address-cache, <DATABASE>, destination <DESTINATION_ADDRESS><DESTINATION_PORT> (<FLAG>), source <SOURCE_ADDRESS>, application <APPLICATION_NAME>

レベル:

  info

内容:
  Address-Cacheを更新しました。
パラメータ:
  <DATABASE>．．．データベース名
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス
  <DESTINATION_PORT>．．．送信先ポート番号
  <FLAG>．．．positive / negativeフラグ
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス
  <APPLICATION_NAME>．．．アプリケーション名

### apa - 012 - Delete address-cache, <DATABASE>, destination <DESTINATION_ADDRESS><DESTINATION_PORT> (<FLAG>), application <APPLICATION_NAME>

レベル:

  info

内容:
  Address-Cacheを削除しました。
パラメータ:
  <DATABASE>．．．データベース名
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス
  <DESTINATION_PORT>．．．送信先ポート番号
  <FLAG>．．．positive / negativeフラグ
  <APPLICATION_NAME>．．．アプリケーション名

### apa - 013 - Hit address-cache, <DATABASE>, destination <DESTINATION_ADDRESS><DESTINATION_PORT> (<FLAG>), source <SOURCE_ADDRESS>, application <APPLICATION_NAME>

レベル:

  debug

内容:
  Address-Cacheにヒットしました。
パラメータ:
  <DATABASE>．．．データベース名
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス
  <DESTINATION_PORT>．．．送信先ポート番号
  <FLAG>．．．positive / negativeフラグ
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス
  <APPLICATION_NAME>．．．アプリケーション名

### apa - 014 - Delete all address-cache

レベル:

  info

内容:
  Address-Cacheをすべて削除しました。

### apa - 015 - Overflow address-cache, delete oldest cache entry

レベル:

  warning

内容:
  Address-Cacheがオーバーフローしました。古いキャッシュを削除します。
  設定を見直してください。

### apa - 022 - Receive <MESSAGE_TYPE> packet, <DATABASE>, prot <PROTOCOL> <SOURCE_ADDRESS>:<SOURCE_PORT> > <DESTINATION_ADDRESS>:<DESTINATION_PORT>, application <APPLICATION_NAME>

レベル:

  info

内容:
  データベースにあるURLのパケットを受信しました。
パラメータ:
  <MESSAGE_TYPE>．．．パケット種別
  <DATABASE>．．．データベース名
  <PROTOCOL>．．．プロトコル名
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス
  <SOURCE_PORT>．．．送信元ポート番号
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス
  <DESTINATION_PORT>．．．送信先ポート番号
  <APPLICATION_NAME>．．．アプリケーション名

### apa - 024 - Start offload, <SOURCE_ADDRESS>:<SOURCE_PORT> > <DESTINATION_ADDRESS>:<DESTINATION_PORT>, <URL>, application <APPLICATION_NAME>

レベル:

  notice

内容:
  オフロードを開始しました。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス
  <SOURCE_PORT>．．．送信元ポート番号
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス
  <DESTINATION_PORT>．．．送信先ポート番号
  <URL>．．．URL
  <APPLICATION_NAME>．．．アプリケーション名

### apa - 025 - Do offload, prot <PROTOCOL>, <SOURCE_ADDRESS><SOURCE_PORT> > <DESTINATION_ADDRESS><DESTINATION_PORT>, application <APPLICATION_NAME>

レベル:

  notice

内容:
  オフロードを実行しました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル名
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス
  <SOURCE_PORT>．．．送信元ポート番号
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス
  <DESTINATION_PORT>．．．送信先ポート番号
  <APPLICATION_NAME>．．．アプリケーション名

### apa - 037 - General debug print > [<TEXT>]

レベル:

  debug

内容:
  汎用デバッグ出力(メッセージのみ)
パラメータ:
  <TEXT>．．．デバッグメッセージ

### apa - 038 - General debug print > [<TEXT>] <SOURCE_ADDRESS> > <DESTINATION_ADDRESS>

レベル:

  debug

内容:
  汎用デバッグ出力(メッセージ＋IPv4アドレス)
パラメータ:
  <TEXT>．．．デバッグメッセージ
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス

### apa - 039 - General debug print > [<TEXT>] <SOURCE_ADDRESS>:<SOURCE_PORT> > <DESTINATION_ADDRESS>:<DESTINATION_PORT>

レベル:

  debug

内容:
  汎用デバッグ出力(メッセージ＋IPv4アドレス：ポート番号)
パラメータ:
  <TEXT>．．．デバッグメッセージ
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス
  <SOURCE_PORT>．．．送信元ポート番号
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス
  <DESTINATION_PORT>．．．送信先ポート番号

### apa - 040 - Application analytics function status changed, <STATUS>

レベル:

  notice

内容:
  アプリケーション解析機能の状態が変化しました。
パラメータ:
  <STATUS>．．．アプリケーション解析機能状態

### apa - 041 - Application analytics function cannot enabled

レベル:

  error

内容:
  アプリケーション解析機能を有効できませんでした。
  URLオフロードデータベースの指定 (url) コマンドの設定を見直してください。

### apa - 042 - Application analytics function disabled by user command.

レベル:

  error

内容:
  アプリケーション解析機能がコマンドによって無効化されました。
  URLオフロードデータベースの指定 (url) コマンドの設定を見直してください。

### apa - 043 - Detailed application data send request received

レベル:

  info

内容:
  アプリケーション詳細情報の送信要求を受信しました。

### apa - 044 - Send detailed application data

レベル:

  info

内容:
  アプリケーション詳細情報を送信しました。

### apa - 045 - Send scheduled traffic data

レベル:

  debug

内容:
  統計情報を定期送信しました。

### apa - 046 - Application configuration request received

レベル:

  notice

内容:
  アプリケーション設定を受信しました。

### apa - 047 - Application configuration received (status <STATUS>, application <APPLICATION_NAME>, interface <INTERFACE>, nexthop <NEXTHOP>, utm exclude <UTM_EXCLUDE>, bandwidth <BANDWIDTH>)

レベル:

  info

内容:
  アプリケーション設定を受信しました。(内容表示)
パラメータ:
  <STATUS>．．．アプリケーション解析機能状態
  <APPLICATION_NAME>．．．アプリケーション名
  <INTERFACE>．．．送信先インタフェース名
  <NEXTHOP>．．．ネクストホップアドレス
  <UTM_EXCLUDE>．．．UTM除外設定
  <BANDWIDTH>．．．トラフィック制御設定

### apa - 048 - Interface information send request received

レベル:

  info

内容:
  インタフェース情報送信要求を受信しました。

### apa - 049 - Send interface information

レベル:

  info

内容:
  インタフェース情報を送信しました。

### apa - 050 - Hit UTM exclude configuration, destination <DESTINATION_ADDRESS><DESTINATION_PORT>, source <SOURCE_ADDRESS>, application <APPLICATION_NAME>

レベル:

  debug

内容:
  UTM除外設定対象のパケットを検出しました。
パラメータ:
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス
  <DESTINATION_PORT>．．．送信先ポート番号
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス
  <APPLICATION_NAME>．．．アプリケーション名

### apa - 051 - Hit application destination interface set, destination <DESTINATION_ADDRESS><DESTINATION_PORT>, source <SOURCE_ADDRESS>, application <APPLICATION_NAME>, interface <INTERFACE>, nexthop <NEXTHOP>

レベル:

  debug

内容:
  送信先インタフェース設定、またはnexthop設定対象のパケットを検出しました。
パラメータ:
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス
  <DESTINATION_PORT>．．．送信先ポート番号
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス
  <APPLICATION_NAME>．．．アプリケーション名
  <INTERFACE>．．．送信先インタフェース名
  <NEXTHOP>．．．ネクストホップアドレス

### apa - 052 - Traffic monitor database entry not found, fqdn <FQDN>, port <DESTINATION_PORT>, prot <PROTOCOL>, application <APPLICATION_NAME>, interface <INTERFACE>

レベル:

  error

内容:
  トラフィック詳細情報に該当するエントリがありません。
パラメータ:
  <FQDN>．．．FQDN
  <DESTINATION_PORT>．．．送信先ポート番号
  <PROTOCOL>．．．プロトコル名
  <APPLICATION_NAME>．．．アプリケーション名
  <INTERFACE>．．．送信先インタフェース名

### apa - 053 - Traffic monitor database entry duplicated, fqdn <FQDN>, port <DESTINATION_PORT>, prot <PROTOCOL>, application <APPLICATION_NAME>, interface <INTERFACE>

レベル:

  error

内容:
  トラフィック詳細情報に該当するエントリが重複しています。
パラメータ:
  <FQDN>．．．FQDN
  <DESTINATION_PORT>．．．送信先ポート番号
  <PROTOCOL>．．．プロトコル名
  <APPLICATION_NAME>．．．アプリケーション名
  <INTERFACE>．．．送信先インタフェース名

### apa - 054 - Invalid hostname found, <DIRECTION>, interface <INTERFACE>, url <FQDN>, destination <DESTINATION_ADDRESS>:<DESTINATION_PORT>, application <APPLICATION_NAME>, status <STATUS>

レベル:

  debug

内容:
  受信パケット内のホスト名に誤りがあります。
パラメータ:
  <DIRECTION>．．．通信方向
  <INTERFACE>．．．送信先インタフェース名
  <FQDN>．．．FQDN
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス
  <DESTINATION_PORT>．．．送信先ポート番号
  <APPLICATION_NAME>．．．アプリケーション名
  <STATUS>．．．アプリケーション解析機能状態

### apa - 055 - Invalid hostname found, fqdn <FQDN>

レベル:

  debug

内容:
  受信パケット内のホスト名に誤りがあります。
パラメータ:
  <FQDN>．．．FQDN

### apa - 056 - Get domain name failed, <DIRECTION>, interface <INTERFACE>, <PROTOCOL>, url <FQDN>, source <SOURCE_ADDRESS>:<SOURCE_PORT>, destination <DESTINATION_ADDRESS>:<DESTINATION_PORT>

レベル:

  debug

内容:
  ドメイン取得に失敗しました。
パラメータ:
  <DIRECTION>．．．通信方向
  <INTERFACE>．．．送信先インタフェース名
  <PROTOCOL>．．．プロトコル名
  <FQDN>．．．FQDN
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス
  <SOURCE_PORT>．．．送信元ポート番号
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス
  <DESTINATION_PORT>．．．送信先ポート番号

### apa - 057 - Create address-cache by DNS snooping, <DATABASE>, domain <DOMAIN_NAME>, destination <DESTINATION_ADDRESS> prot <PROTOCOL> (<FLAG>), application <APPLICATION_NAME>

レベル:

  info

内容:
  DNSスヌーピング機能によりAddress-Cacheを作成しました。
パラメータ:
  <DATABASE>．．．データベース名
  <DOMAIN_NAME>．．．ドメイン名
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス
  <PROTOCOL>．．．プロトコル名
  <FLAG>．．．positive / negativeフラグ
  <APPLICATION_NAME>．．．アプリケーション名

### apa - 058 - Start offload, <DESTINATION_ADDRESS>, prot <PROTOCOL>, <URL>, application <APPLICATION_NAME>

レベル:

  notice

内容:
  オフロードを開始しました。
パラメータ:
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス
  <PROTOCOL>．．．プロトコル名
  <URL>．．．URL
  <APPLICATION_NAME>．．．アプリケーション名

### apa - 059 - DNS response received, alias <ALIAS_NAME>, canonical name <CANONICAL_NAME>

レベル:

  debug

内容:
  DNS 応答メッセージを受信しました。(CNAME リソースレコード)
パラメータ:
  <ALIAS_NAME>．．．エイリアスレコード
  <CANONICAL_NAME>．．．CNAMEレコード

### apa - 060 - DNS response received, name <DOMAIN_NAME>, address <ADDRESS>

レベル:

  debug

内容:
  DNS 応答メッセージを受信しました。(A レコード)
パラメータ:
  <DOMAIN_NAME>．．．ドメイン名
  <ADDRESS>．．．IPアドレス

### apa - 061 - Packet matched to databases by DNS snooping. name <DOMAIN_NAME>, address <ADDRESS>

レベル:

  debug

内容:
  パケットがデータベースに一致しました。
パラメータ:
  <DOMAIN_NAME>．．．ドメイン名
  <ADDRESS>．．．IPアドレス

### apa - 062 - Packet unmatched to databases by DNS snooping. name <DOMAIN_NAME>, address <ADDRESS>

レベル:

  debug

内容:
  パケットはデータベースに一致しませんでした。
パラメータ:
  <DOMAIN_NAME>．．．ドメイン名
  <ADDRESS>．．．IPアドレス