# nat

## NAT/NAPT

### nat - 001 - No memory for <LOCALE>

レベル:

  error

内容:
  メモリ確保に失敗しました。
  不要なサービスを削除してメモリを確保してください。
パラメータ:
  <LOCALE>．．．発生位置

### nat - 003 - Number of entry reached limit <MAX_NUM>, <INTERFACE>

レベル:

  error

内容:
  NAT/NAPTのキャッシュエントリ数が最大値に達しました。
  NAT/NAPTキャッシュの最大数を変更してください。
パラメータ:
  <MAX_NUM>．．．最大エントリ数
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nat - 005 - Number of ALG service entry <CURR_NUM> reached threshold <MAX_NUM>, <INTERFACE>

レベル:

  error

内容:
  ALGサービスのエントリ数が最大値に達しました。
  仕様制限値を超えていないか確認してください。
パラメータ:
  <CURR_NUM>．．．エントリ数
  <MAX_NUM>．．．最大エントリ数
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nat - 007 - Use temporary NAT entry

レベル:

  error

内容:
  テンポラリNATキャッシュを使用します。
  NATキャッシュの最大数を変更してください。

### nat - 009 - FTP PORT command format error, <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  FTP の port コマンドの情報が不足しています。
  FTP の送信元を確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nat - 010 - FTP PORT command only had <NUMBER> parameters, <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  FTP の port コマンドでパラメータの数が不足しています。
  FTP の送信元を確認してください。
パラメータ:
  <NUMBER>．．．パラメータ数
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nat - 011 - FTP command length is too long, <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  FTP コマンドが大きすぎるので無視します。
  FTP の送信元を確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nat - 012 - Too many re-assembly buffers active, <SOURCE> > <DESTINATION>

レベル:

  warning

内容:
  リアセンブルバッファの最大数がすでに割り当てられてしまっています。
  送信元を確認し可能であればフラグメントパケットを抑制してください。
パラメータ:
  <SOURCE>．．．送信元 IPv4 アドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv4 アドレス

### nat - 015 - Ran out of available port for <TCP/UDP>, <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  NAPTの変換用ポートがすべて使用されています。
  有効な空きポートが不足しています。通信量を確認してください。
パラメータ:
  <TCP/UDP>．．．プロトコル
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nat - 016 - Failed to create new NAPT entry <PROTOCOL> local <LOCAL_ADDR:PORT>(<OUTSIDE_ADDR:PORT>) remote <REMOTE_ADDR:PORT>, <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  NAPTのキャッシュを作成できませんでした。
  NAPTキャッシュの最大数を変更してください。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <LOCAL_ADDR:PORT>．．．ローカルアドレス：ポート
  <OUTSIDE_ADDR:PORT>．．．外部ネットワークのIPアドレス：ポート
  <REMOTE_ADDR:PORT>．．．リモートアドレス：ポート
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nat - 021 - Failed to create ALG service, <PROTOCOL> <OUTSIDE_ADDR:PORT> -> <INSIDE_ADDR:PORT>, <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  ALGサービスの生成に失敗しました。
  仕様制限値を超えていないか確認してください。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <OUTSIDE_ADDR:PORT>．．．外部ネットワークのIPアドレス：ポート
  <INSIDE_ADDR:PORT>．．．内部ネットワークのIPアドレス：ポート
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nat - 022 - No avilable port for ALG service <REASON>

レベル:

  warning

内容:
  ALGサービスがポートの予約に失敗しました。
  有効な空きポートが不足しています。通信量を確認してください。
パラメータ:
  <REASON>．．．ALGサービス名

### nat - 024 - No avilable port for ALG service <ALG_TYPE>

レベル:

  warning

内容:
  ALGサービスがポートの予約に失敗しました。
  有効な空きポートが不足しています。通信量を確認してください。
パラメータ:
  <REASON>．．．ALGサービス名

### nat - 029 - Number of ALG service entry reached limit <MAX_NUM>, <INTERFACE>

レベル:

  error

内容:
  ALGサービスのエントリ数が最大値に達しました。
  ALGサービスの同時利用数が多すぎます。通信量を確認してください。
パラメータ:
  <MAX_NUM>．．．最大エントリ数
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nat - 031 - Number of entry for <ADDRESS> reached limit <ENTRY_COUNT>, <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  NAPTキャッシュエントリ数がアドレス単位の制限値に達しました。
  NAPTキャッシュの最大数を変更してください。
パラメータ:
  <ADDRESS>．．．IPv4 アドレス
  <ENTRY_COUNT>．．．キャッシュエントリ数
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nat - 032 - TCP seq#(<SEQ_NUMBER>) couldn't changed

レベル:

  warning

内容:
  再送されたTCPのSEQ番号が変更できない値でした。
  TCPのセッションを再起動してください。
パラメータ:
  <SEQ_NUMBER>．．．SEQ番号

### nat - 033 - TCP ack#(<ACK_NUMBER>) couldn't changed

レベル:

  warning

内容:
  再送されたTCPのACK番号が変更できない値でした。
  TCPのセッションを再起動してください。
パラメータ:
  <ACK_NUMBER>．．．ACK番号

### nat - 034 - PPTP-ALG: Entry not found for Outgoing-Call-Reply (<SOURCE> > <DESTINATION>: CallID <CALLID>)

レベル:

  warning

内容:
  PPTP-ALG: Outgoing-Call-Replyに対応するキャッシュが見つかりませんでした。
パラメータ:
  <SOURCE>．．．送信元 IPv4 アドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv4 アドレス
  <CALLID>．．．コールID

### nat - 035 - PPTP-ALG: Entry not found for Call-Clear-Request (<SOURCE> > <DESTINATION>: CallID <CALLID>)

レベル:

  warning

内容:
  PPTP-ALG: Call-Clear-Requestに対応するキャッシュが見つかりませんでした。
パラメータ:
  <SOURCE>．．．送信元 IPv4 アドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv4 アドレス
  <CALLID>．．．コールID

### nat - 036 - Failed to start temporary <SERVICE_NAME> service for <CLIENT_ADDR/MASKLEN> to <SERVER_NAME> (<REASON>)

レベル:

  warning

内容:
  特定のクライアントに対する一時的NAPTサービスの開始に失敗しました。NAPT設定およびポート利用状況を確認してください。
パラメータ:
  <SERVICE_NAME>．．．サービス名
  <CLIENT_ADDR/MASKLEN>．．．クライアントアドレス/マスク長
  <SERVER_NAME>．．．サーバーホスト名
  <REASON>．．．理由

### nat - 051 - Interface:<INTERFACE> is <UPDOWN>

レベル:

  notice

内容:
  インタフェース状態が変化しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <UPDOWN>．．．up/down

### nat - 052 - Assigned translation port <TRANS_PORT>, <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  変換ポートを割り当てました。
パラメータ:
  <TRANS_PORT>．．．ポート
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nat - 053 - FTP-ALG translated <ORG_CMD> to <NEW_CMD>

レベル:

  info

内容:
  FTP-ALGがペイロードを書き換えました。
パラメータ:
  <ORG_CMD>．．．元コマンド
  <NEW_CMD>．．．新コマンド

### nat - 054 - ALG service found for <DIRECTION> packet, <PROTOCOL> <SRC_ADDR:PORT> > <DEST_ADDR:PORT> on <LOCALE>

レベル:

  info

内容:
  ALGサービス適用対象のパケットを受信しました。
パラメータ:
  <DIRECTION>．．．方向
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <SRC_ADDR:PORT>．．．送信元アドレス・ポート
  <DEST_ADDR:PORT>．．．送信先アドレス・ポート
  <LOCALE>．．．発生位置

### nat - 055 - ALG entry found for <DIRECTION> packet, <PROTOCOL> <SRC_ADDR:PORT> > <DEST_ADDR:PORT>

レベル:

  info

内容:
  ALGエントリ適用対象のパケットを受信しました。
パラメータ:
  <DIRECTION>．．．方向
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <SRC_ADDR:PORT>．．．送信元アドレス・ポート
  <DEST_ADDR:PORT>．．．送信先アドレス・ポート

### nat - 056 - NAPT address not found, <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  NAPTアドレスが取得できませんでした。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nat - 057 - NAPT entry created <PROTOCOL> local <LOCAL_ADDR:PORT>(<OUTSIDE_ADDR:PORT>) remote <REMOTE_ADDR:PORT>, <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  NAPTキャッシュを作成しました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <LOCAL_ADDR:PORT>．．．ローカルアドレス：ポート
  <OUTSIDE_ADDR:PORT>．．．外部ネットワークのIPアドレス：ポート
  <REMOTE_ADDR:PORT>．．．リモートアドレス：ポート
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nat - 058 - NAPT entry deleted <PROTOCOL> local <LOCAL_ADDR:PORT>(<OUTSIDE_ADDR:PORT>) remote <REMOTE_ADDR:PORT>, <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  NAPTキャッシュを削除しました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <LOCAL_ADDR:PORT>．．．ローカルアドレス：ポート
  <OUTSIDE_ADDR:PORT>．．．外部ネットワークのIPアドレス：ポート
  <REMOTE_ADDR:PORT>．．．リモートアドレス：ポート
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nat - 059 - NAT entry created local <LOCAL>(<OUTSIDE>) remote <REMOTE>, <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  NATキャッシュを作成しました。
パラメータ:
  <LOCAL>．．．ローカルアドレス
  <OUTSIDE>．．．外部ネットワークのIPアドレス
  <REMOTE>．．．リモートアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nat - 060 - NAT entry deleted local <LOCAL> remote <REMOTE>, <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  NATキャッシュを削除しました。
パラメータ:
  <LOCAL>．．．ローカルアドレス
  <REMOTE>．．．リモートアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nat - 061 - Inbound packet dropped, <PROTOCOL> <SRC_ADDR:PORT> > <DEST_ADDR:PORT>, <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  内側へのパケットを廃棄します。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <SRC_ADDR:PORT>．．．送信元IPアドレス:ポート
  <DEST_ADDR:PORT>．．．送信先IPアドレス:ポート
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nat - 062 - Outbound packet dropped, <PROTOCOL> <SRC_ADDR:PORT> > <DEST_ADDR:PORT>, <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  外側へのパケットを廃棄します。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <SRC_ADDR:PORT>．．．送信元IPアドレス:ポート
  <DEST_ADDR:PORT>．．．送信先IPアドレス:ポート
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nat - 063 - No more address left in dynamic NAT pool

レベル:

  info

内容:
  ダイナミックNATのプールはすべて使用されています。

### nat - 064 - Overlapped static NAT address

レベル:

  info

内容:
  パケットの送信元IPアドレスがスタティックNATの設定と重複しています。

### nat - 065 - Overlapped dynamic NAT address

レベル:

  info

内容:
  パケットの送信元IPアドレスがダイナミックNATの設定と重複しています。

### nat - 066 - Service deleted <SERVICE>

レベル:

  info

内容:
  サービスのエントリが削除されました。
パラメータ:
  <SERVICE>．．．サービス

### nat - 067 - <ALG_TYPE> created ALG entry, <PROTOCOL> port <PORT>

レベル:

  info

内容:
  ALGを登録しました。
パラメータ:
  <ALG_TYPE>．．．ALG種別
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <PORT>．．．ポート

### nat - 068 - <ALG_TYPE> deleted ALG entry, <PROTOCOL> port <PORT>

レベル:

  info

内容:
  ALGを削除しました。
パラメータ:
  <ALG_TYPE>．．．ALG種別
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <PORT>．．．ポート

### nat - 073 - <ALG_TYPE> requested to create ALG service, <PROTOCOL> <OUTSIDE_ADDR:PORT> -> <INSIDE_ADDR:PORT> time <LIFETIME>, <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  ALGサービスの登録要求を受けました。
パラメータ:
  <ALG_TYPE>．．．ALG種別
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <OUTSIDE_ADDR:PORT>．．．外部ネットワークのIPアドレス：ポート
  <INSIDE_ADDR:PORT>．．．内部ネットワークのIPアドレス：ポート
  <LIFETIME>．．．持続時間
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nat - 074 - Found ALG service outside port, <PROTOCOL> <SVC_ADDR:PORT>

レベル:

  info

内容:
  ALGサービス用の待ち受けポートを見つけました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <SVC_ADDR:PORT>．．．サービスアドレス：ポート

### nat - 075 - Created ALG service, <PROTOCOL> <OUTSIDE_ADDR:PORT> -> <INSIDE_ADDR:PORT> time <TIME>, <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  ALGサービスを生成しました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <OUTSIDE_ADDR:PORT>．．．外部ネットワークのIPアドレス：ポート
  <INSIDE_ADDR:PORT>．．．内部ネットワークのIPアドレス：ポート
  <TIME>．．．持続時間
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nat - 077 - Deleted ALG service, <PROTOCOL> port <SVC_PORT> -> <SVR_ADDR:PORT>, <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  ALGサービスを削除しました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <SVC_PORT>．．．サービスポート
  <SVR_ADDR:PORT>．．．サーバーアドレス：ポート
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nat - 079 - ALG service entry overlapped outside port on <TARGET>

レベル:

  info

内容:
  登録を要求されたALGサービスエントリの外側ポート番号が重複しました。
パラメータ:
  <TARGET>．．．重複元

### nat - 086 - Destination address is NAPT address

レベル:

  info

内容:
  宛先アドレスがNAPT自身のアドレスです。

### nat - 087 - Cannot create NAPT entry for host <ADDRESS> any more, <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  NAPTキャッシュエントリ数がアドレス単位の制限値に達しています。
  NAPTキャッシュの最大数を変更してください。
パラメータ:
  <ADDRESS>．．．IPアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nat - 088 - Use temporary NAPT entry

レベル:

  notice

内容:
  テンポラリNAPTキャッシュを使用します。

### nat - 089 - <CODE> <NAPT_PORT> <SRC_INFO> > <DEST_INFO>

レベル:

  notice

内容:
  NAPTのアクセスログを記録しました。
パラメータ:
  <CODE>．．．作成(C)/削除(D)
  <NAPT_PORT>．．．プロトコル/プロトコル：ポート
  <SRC_INFO>．．．送信元IPアドレス
  <DEST_INFO>．．．送信先IPアドレス

### nat - 090 - PPTP-ALG: Outgoing-Call-Request (CallID <LOCAL_CALLID> > <REMOTE_CALLID>)

レベル:

  info

内容:
  PPTP-ALG: Outgoing Control RequestにPPTP-ALGを適用しました。
パラメータ:
  <LOCAL_CALLID>．．．ローカルコールID
  <REMOTE_CALLID>．．．リモートコールID

### nat - 091 - PPTP-ALG: Outgoing-Call-Reply (CallID <CALLID>)

レベル:

  info

内容:
  PPTP-ALG: Outgoing Control ReplyにPPTP-ALGを適用しました。
パラメータ:
  <CALLID>．．．コールID

### nat - 092 - PPTP-ALG: Call-Clear-Request (CallID <LOCAL_CALLID> > <REMOTE_CALLID>)

レベル:

  info

内容:
  PPTP-ALG: Call-Clear-RequestにPPTP-ALGを適用しました。
パラメータ:
  <LOCAL_CALLID>．．．ローカルコールID
  <REMOTE_CALLID>．．．リモートコールID

### nat - 093 - PPTP-ALG: Call-Disconnect-Notify (CallID <CALLID>)

レベル:

  info

内容:
  PPTP-ALG: Call-Disconnect-NotifyにPPTP-ALGを適用しました。
パラメータ:
  <CALLID>．．．コールID

### nat - 094 - EIM mode entry, <PROTOCOL> local <LOCAL_ADDR:PORT>(<OUTSIDE_ADDR:PORT>) remote <REMOTE_ADDR:PORT>, <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  EIMモードでNAPTのキャッシュエントリを作成しました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <LOCAL_ADDR:PORT>．．．ローカルアドレス：ポート
  <OUTSIDE_ADDR:PORT>．．．外部ネットワークのIPアドレス：ポート
  <REMOTE_ADDR:PORT>．．．リモートアドレス：ポート
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nat - 095 - Stop temporary <SERVICE_NAME> service for <CLIENT_ADDR/MASK> to <SERVER_NAME> on <INTERFACE> <SERVICE_ADDR:PORT>

レベル:

  info

内容:
  特定のクライアントに対する一時的NAPTサービスを停止しました。
パラメータ:
  <SERVICE_NAME>．．．サービス名
  <CLIENT_ADDR/MASK>．．．クライアントアドレス/マスク長
  <SERVER_NAME>．．．サーバーホスト名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <SERVICE_ADDR:PORT>．．．IPアドレス:ポート

### nat - 096 - Access permitted by temporary <SERVICE_NAME> service for <CLIENT_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  特定のクライアントからのアクセスが一時的NAPTサービスにより許可されました。
パラメータ:
  <SERVICE_NAME>．．．サービス名
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス

### nat - 097 - Start temporary <SERVICE_NAME> service for <CLIENT_ADDR/MASK> to <SERVER_NAME> on <INTERFACE> <SERVICE_ADDR:PORT> TTL <TTL>

レベル:

  info

内容:
  特定のクライアントに対する一時的NAPTサービスを開始しました。
パラメータ:
  <SERVICE_NAME>．．．サービス名
  <CLIENT_ADDR/MASK>．．．クライアントアドレス/マスク長
  <SERVER_NAME>．．．サーバーホスト名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <SERVICE_ADDR:PORT>．．．IPアドレス:ポート
  <TTL>．．．TTL

### nat - 101 - Inbound packet through, <PROTOCOL> <REMOTE_ADDR:PORT> > <LOCAL_ADDR:PORT>

レベル:

  debug

内容:
  内側へのパケットを変換せず通過させます。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <REMOTE_ADDR:PORT>．．．リモートアドレス：ポート
  <LOCAL_ADDR:PORT>．．．ローカルアドレス：ポート

### nat - 102 - Outbound packet through, <PROTOCOL> <LOCAL_ADDR:PORT> > <REMOTE_ADDR:PORT>

レベル:

  debug

内容:
  外側へのパケットを変換せず通過させます。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <LOCAL_ADDR:PORT>．．．ローカルアドレス：ポート
  <REMOTE_ADDR:PORT>．．．リモートアドレス：ポート

### nat - 103 - TCP seq# incremented by <SEQ_NUMBER>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  FTPコマンドのTCPのシーケンス番号を増加させました。
パラメータ:
  <SEQ_NUMBER>．．．シーケンス番号
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nat - 104 - TCP seq# decremented by <SEQ_NUMBER>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  FTP コマンドのTCPのシーケンス番号を減少させました。
パラメータ:
  <SEQ_NUMBER>．．．シーケンス番号
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nat - 105 - Inbound packet, <PROTOCOL> <SOURCE> > [<OUTSIDE> > <INSIDE>] on nat

レベル:

  debug

内容:
  内側へのパケットを NAT で変換しました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <SOURCE>．．．送信元IPv4アドレス
  <OUTSIDE>．．．外部ネットワークのIPアドレス
  <INSIDE>．．．内部ネットワークのIPアドレス

### nat - 106 - Outbound packet, <PROTOCOL> [<INSIDE> > <OUTSIDE>] > <DESTINATION> on nat

レベル:

  debug

内容:
  外側へのパケットを NAT で変換しました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <INSIDE>．．．内部ネットワークのIPアドレス
  <OUTSIDE>．．．外部ネットワークのIPアドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv4アドレス

### nat - 107 - Inbound packet, <PROTOCOL> <SRC_ADDR:PORT> > [<OUTSIDE_ADDR:PORT> > <INSIDE_ADDR:PORT>] on napt

レベル:

  debug

内容:
  内側へのパケットを NAPT で変換しました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <SRC_ADDR:PORT>．．．送信元IPアドレス:ポート
  <OUTSIDE_ADDR:PORT>．．．外部ネットワークのIPアドレス：ポート
  <INSIDE_ADDR:PORT>．．．内部ネットワークのIPアドレス：ポート

### nat - 108 - Outbound packet, <PROTOCOL> [<INSIDE_ADDR:PORT> > <OUTSIDE_ADDR:PORT>] > <DEST_ADDR:PORT> on napt

レベル:

  debug

内容:
  外側へのパケットを NAPT で変換しました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <INSIDE_ADDR:PORT>．．．内部ネットワークのIPアドレス：ポート
  <OUTSIDE_ADDR:PORT>．．．外部ネットワークのIPアドレス：ポート
  <DEST_ADDR:PORT>．．．送信先IPアドレス:ポート

### nat - 109 - Received IP fragment, <SOURCE> > <DESTINATION>

レベル:

  debug

内容:
  リアセンブリが必要なフラグメントパケットを受信しました。
パラメータ:
  <SOURCE>．．．送信元IPv4アドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv4アドレス

### nat - 110 - Successfully re-assembled packet, <SOURCE> > <DESTINATION>

レベル:

  debug

内容:
  NAT/NAPTでのリアセンブルが成功しました。
パラメータ:
  <SOURCE>．．．送信元IPv4アドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv4アドレス

### nat - 111 - ICMP search failed <PROTOCOL> local <LOCAL_ADDR:PORT> remote <REMOTE_ADDR:PORT>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  ICMP エラーメッセージに適用できるキャッシュが存在していません。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <LOCAL_ADDR:PORT>．．．ローカルアドレス：ポート
  <REMOTE_ADDR:PORT>．．．リモートアドレス：ポート
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nat - 112 - Received IDENT segment, send back RST

レベル:

  debug

内容:
  IDENTを受信しました。RSTを送り返します。