# ikev2

### ikev2 - 001 - Memory allocation failure.

レベル:

  error

内容:
  メモリが確保できませんでした。
  装置を再起動してください。

### ikev2 - 002 - Packet generation failure for <PEER_ADDR>.

レベル:

  error

内容:
  IKEパケットの作成に失敗しました。
  装置設定を確認してください。
パラメータ:
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 003 - Packet generation failure for <PEER_ADDR>.

レベル:

  error

内容:
  IKEパケットの作成に失敗しました。
  装置設定を確認してください。
パラメータ:
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 014 - Error occurred in <ENCRYPT_or_DECRYPT>, <REASON>. Peer address <PEER_ADDR>.

レベル:

  warning

内容:
  パケットの暗号化／復号化の処理においてエラーが発生しました。
パラメータ:
  <ENCRYPT_or_DECRYPT>．．．暗号化/復号化
  <REASON>．．．理由
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 015 - Error occurred in <ENCRYPT_or_DECRYPT>, <REASON>. Peer address <PEER_ADDR>.

レベル:

  warning

内容:
  IKEパケットの暗号化／復号化の処理においてエラーが発生しました。
パラメータ:
  <ENCRYPT_or_DECRYPT>．．．暗号化/復号化
  <REASON>．．．理由
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 017 - Failed to start negotiation at <INTERFACE>. <REASON>.

レベル:

  warning

内容:
  ネットワーク環境・設定の都合により接続エラーが発生しました。
  継続して表示される場合は設定を確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <REASON>．．．理由

### ikev2 - 018 - Received unknown peer ID <PEER_ID> from <PEER_ADDR>

レベル:

  warning

内容:
  不正なパケットを受信しました。
  対向装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <PEER_ID>．．．ピアID
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 019 - Received unknown peer address <PEER_ADDR>.

レベル:

  warning

内容:
  不正なパケットを受信しました。
  対向装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 020 - Negotiation error. <REASON> <PEER_ADDR>.

レベル:

  warning

内容:
  対向装置を確認してください。
パラメータ:
  <REASON>．．．理由
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 021 - Negotiation error. <REASON> <PEER_ADDR>.

レベル:

  warning

内容:
  対向装置を確認してください。
パラメータ:
  <REASON>．．．理由
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 022 - <DIRECTION> Child SA #<SERIAL_NUM> established for <PEER_ID>. <INTERFACE> SPI <CHILD_SPI> <IPSEC_MODE>

レベル:

  warning

内容:
  Child SAが生成されました。
パラメータ:
  <DIRECTION>．．．方向
  <SERIAL_NUM>．．．シリアル番号
  <PEER_ID>．．．ピアID
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <CHILD_SPI>．．．SPI
  <IPSEC_MODE>．．．モード

### ikev2 - 023 - IKE SA #<SERIAL_NUM> established for <PEER_ID>. <INTERFACE> SPI(I) <INITIATOR_SPI> SPI(R) <RESPONDER_SPI>

レベル:

  warning

内容:
  IKE SAが生成されました。
パラメータ:
  <SERIAL_NUM>．．．シリアル番号
  <PEER_ID>．．．ピアID
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <INITIATOR_SPI>．．．イニシエータSPI
  <RESPONDER_SPI>．．．レスポンダSPI

### ikev2 - 024 - <DIRECTION> Child SA #<SERIAL_NUM> deleted for <PEER_ID>. <INTERFACE> SPI <CHILD_SPI> <IPSEC_MODE>, <REASON>.

レベル:

  warning

内容:
  Child SAが削除されました。
パラメータ:
  <DIRECTION>．．．方向
  <SERIAL_NUM>．．．シリアル番号
  <PEER_ID>．．．ピアID
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <CHILD_SPI>．．．SPI
  <IPSEC_MODE>．．．モード
  <REASON>．．．理由

### ikev2 - 025 - IKE SA #<SERIAL_NUM> deleted for <PEER_ID>. <INTERFACE> SPI(I) <INITIATOR_SPI> SPI(R) <RESPONDER_SPI> <REASON>.

レベル:

  warning

内容:
  SAが削除されました。
パラメータ:
  <SERIAL_NUM>．．．シリアル番号
  <PEER_ID>．．．ピアID
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <INITIATOR_SPI>．．．イニシエータSPI
  <RESPONDER_SPI>．．．レスポンダSPI
  <REASON>．．．理由

### ikev2 - 026 - Negotiation error for <PEER_ADDR> <EXCHANGE_TYPE> <REQUEST_or_RESPONSE>. <REASON>.

レベル:

  warning

内容:
  接続処理に失敗しました。
  装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス
  <EXCHANGE_TYPE>．．．交換タイプ
  <REQUEST_or_RESPONSE>．．．リクエスト/レスポンス
  <REASON>．．．理由

### ikev2 - 027 - No response for <EXCHANGE_TYPE> from <PEER_ADDR>(<PEER_ID>).

レベル:

  warning

内容:
  接続先からの応答がありません。
  装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <EXCHANGE_TYPE>．．．交換タイプ
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス
  <PEER_ID>．．．ピアID

### ikev2 - 028 - No response for <EXCHANGE_TYPE> from <PEER_ADDR>(<PEER_ID>).

レベル:

  warning

内容:
  接続先からの応答がありません。
  装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <EXCHANGE_TYPE>．．．交換タイプ
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス
  <PEER_ID>．．．ピアID

### ikev2 - 033 - Received invalid protocol <SA_PROTOCOL> in SA from <PEER_ADDR>.

レベル:

  warning

内容:
  不正なSAプロトコルを受信しました。
  対向装置を確認してください。
パラメータ:
  <SA_PROTOCOL>．．．プロトコル値
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 034 - Received invalid protocol <SA_PROTOCOL> in SA from <PEER_ADDR>.

レベル:

  warning

内容:
  不正なSAプロトコルを受信しました。
  対向装置を確認してください。
パラメータ:
  <SA_PROTOCOL>．．．プロトコル値
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 037 - No proposal chosen for <PEER_ADDR>(<PEER_ID>) <IKE_SA_or_CHILD_SA>.

レベル:

  warning

内容:
  プロポーザルが選択できません。
  設定を確認してください。
パラメータ:
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス
  <PEER_ID>．．．ピアID
  <IKE_SA_or_CHILD_SA>．．．IKE SA/CHILD SA

### ikev2 - 045 - Received invalid ID from <PEER_ADDR>(<PEER_ID>). <RECEIVED_ID>

レベル:

  warning

内容:
  不正なID情報を受信しました。
  対向装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス
  <PEER_ID>．．．ピアID
  <RECEIVED_ID>．．．ID

### ikev2 - 047 - <IDi_or_IDr> not found for <PEER_ADDR>.

レベル:

  warning

内容:
  ID情報が取得できません。
  対向装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <IDi_or_IDr>．．．イニシエータ/レスポンダ
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 048 - <IDi_or_IDr> not found for <PEER_ADDR>.

レベル:

  warning

内容:
  ID情報が取得できません。
  対向装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <IDi_or_IDr>．．．イニシエータ/レスポンダ
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 051 - Received invalid IKE packet length <IKE_LENGTH> from <PEER_ADDR>.

レベル:

  warning

内容:
  不正なパケット長のIKEパケットを受信しました。
  対向装置を確認してください。
パラメータ:
  <IKE_LENGTH>．．．長さ
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 052 - Received invalid IKE packet length <IKE_LENGTH> from <PEER_ADDR>.

レベル:

  warning

内容:
  不正なパケット長のIKEパケットを受信しました。
  対向装置を確認してください。
パラメータ:
  <IKE_LENGTH>．．．長さ
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 053 - Received invalid UDP packet length <UDP_LENGTH> from <PEER_ADDR>.

レベル:

  warning

内容:
  不正なパケット長のUDPパケットを受信しました。
  対向装置を確認してください。
パラメータ:
  <UDP_LENGTH>．．．長さ
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 054 - Received invalid UDP packet length <UDP_LENGTH> from <PEER_ADDR>.

レベル:

  warning

内容:
  不正なパケット長のUDPパケットを受信しました。
  対向装置を確認してください。
パラメータ:
  <UDP_LENGTH>．．．長さ
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 055 - Received unsupported version form <PEER_ADDR>.

レベル:

  warning

内容:
  受信パケットのIKEバージョンが不正。
  対向装置を確認してください。
パラメータ:
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 056 - Received unsupported version form <PEER_ADDR>.

レベル:

  warning

内容:
  受信パケットのIKEバージョンが不正。
  対向装置を確認してください。
パラメータ:
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 059 - Buffer exhausted at <INTERFACE> from <PEER_ADDR>.

レベル:

  warning

内容:
  バッファの枯渇によりパケットを廃棄しました。
  設定およびトラフィックを確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 060 - Buffer exhausted at <INTERFACE> from <PEER_ADDR>.

レベル:

  warning

内容:
  バッファの枯渇によりパケットを廃棄しました。
  設定およびトラフィックを確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 061 - Received encrypted SA-INIT form <PEER_ADDR>.

レベル:

  warning

内容:
  暗号化された SA-INIT パケットを受信しました。
  対向装置を確認してください。
パラメータ:
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 062 - Received encrypted SA-INIT form <PEER_ADDR>.

レベル:

  warning

内容:
  暗号化された SA-INIT パケットを受信しました。
  対向装置を確認してください。
パラメータ:
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 063 - Received unencrypted <EXCHANGE_TYPE> form <PEER_ADDR>.

レベル:

  warning

内容:
  暗号化されていない SA-INIT 以外のパケットを受信しました。
  対向装置を確認してください。
パラメータ:
  <EXCHANGE_TYPE>．．．交換タイプ
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 064 - Received unencrypted <EXCHANGE_TYPE> form <PEER_ADDR>.

レベル:

  warning

内容:
  暗号化されていない SA-INIT 以外のパケットを受信しました。
  対向装置を確認してください。
パラメータ:
  <EXCHANGE_TYPE>．．．交換タイプ
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 065 - Received SA-INIT with invalid message ID <MESSAGE_ID> form <PEER_ADDR>.

レベル:

  warning

内容:
  不正なメッセージIDの SA-INIT パケットを受信しました。
  対向装置を確認してください。
パラメータ:
  <MESSAGE_ID>．．．メッセージID
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 066 - Received SA-INIT with invalid message ID <MESSAGE_ID> form <PEER_ADDR>.

レベル:

  warning

内容:
  不正なメッセージIDの SA-INIT パケットを受信しました。
  対向装置を確認してください。
パラメータ:
  <MESSAGE_ID>．．．メッセージID
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 067 - Received <EXCHANGE_TYPE> with invalid spi from <PEER_ADDR>. SPI(I) <INITIATOR_SPI> SPI(R) <RESPONDER_SPI>

レベル:

  warning

内容:
  不正なSPIを持つパケットを受信しました。
  対向装置を確認してください。
パラメータ:
  <EXCHANGE_TYPE>．．．交換タイプ
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス
  <INITIATOR_SPI>．．．イニシエータSPI
  <RESPONDER_SPI>．．．レスポンダSPI

### ikev2 - 068 - Received <EXCHANGE_TYPE> with invalid spi from <PEER_ADDR>. SPI(I) <INITIATOR_SPI> SPI(R) <RESPONDER_SPI>

レベル:

  warning

内容:
  不正なSPIを持つパケットを受信しました。
  対向装置を確認してください。
パラメータ:
  <EXCHANGE_TYPE>．．．交換タイプ
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス
  <INITIATOR_SPI>．．．イニシエータSPI
  <RESPONDER_SPI>．．．レスポンダSPI

### ikev2 - 069 - Received unsupported exchange type <EXCHANGE_TYPE> form <PEER_ADDR>.

レベル:

  warning

内容:
  不正なタイプのパケットを受信しました。
  対向装置を確認してください。
パラメータ:
  <EXCHANGE_TYPE>．．．交換タイプ
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 070 - Received unsupported exchange type <EXCHANGE_TYPE> form <PEER_ADDR>.

レベル:

  warning

内容:
  不正なタイプのパケットを受信しました。
  対向装置を確認してください。
パラメータ:
  <EXCHANGE_TYPE>．．．交換タイプ
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 071 - Discarded packet from <PEER_ADDR> at <INTERFACE>. <REASON>.

レベル:

  warning

内容:
  パケットを廃棄します。
  対向装置を確認してください。
パラメータ:
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <REASON>．．．理由

### ikev2 - 072 - Discarded packet from <PEER_ADDR> at <INTERFACE>. <REASON>.

レベル:

  warning

内容:
  パケットを廃棄します。
  対向装置を確認してください。
パラメータ:
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <REASON>．．．理由

### ikev2 - 079 - Authentication config error for <PEER_ADDR>(<PEER_ID>). <REASON>.

レベル:

  warning

内容:
  認証設定に不備があります。
  認証設定を確認してください。
パラメータ:
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス
  <PEER_ID>．．．ピアID
  <REASON>．．．理由

### ikev2 - 080 - Authentication failed for peer <PEER_ADDR>(<PEER_ID>). <REASON>.

レベル:

  warning

内容:
  対向装置の認証に失敗しました。
  認証設定を確認してください。
パラメータ:
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス
  <PEER_ID>．．．ピアID
  <REASON>．．．理由

### ikev2 - 081 - Authentication denied by peer <PEER_ADDR>(<PEER_ID>). <REASON>.

レベル:

  warning

内容:
  対向装置に認証が拒否されました。
  認証設定を確認してください。
パラメータ:
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス
  <PEER_ID>．．．ピアID
  <REASON>．．．理由

### ikev2 - 089 - Begin #<SERIAL_NUM> <NEGOTIATION_TYPE> <INITIATOR_or_RESPONDER> for <PEER_ADDR>(<PEER_ID>) <INTERFACE>.

レベル:

  notice

内容:
  ネゴシエーションを開始します。
パラメータ:
  <SERIAL_NUM>．．．シリアル番号
  <NEGOTIATION_TYPE>．．．タイプ
  <INITIATOR_or_RESPONDER>．．．イニシエータ/レスポンダ
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス
  <PEER_ID>．．．ピアID
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ikev2 - 090 - Begin #<SERIAL_NUM> <NEGOTIATION_TYPE> <INITIATOR_or_RESPONDER> for <PEER_ADDR>(<PEER_ID>) <INTERFACE>.

レベル:

  info

内容:
  ネゴシエーション(DPD)を開始します。
パラメータ:
  <SERIAL_NUM>．．．シリアル番号
  <NEGOTIATION_TYPE>．．．タイプ
  <INITIATOR_or_RESPONDER>．．．イニシエータ/レスポンダ
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス
  <PEER_ID>．．．ピアID
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ikev2 - 091 - End #<SERIAL_NUM> <NEGOTIATION_TYPE> <INITIATOR_or_RESPONDER> for <PEER_ADDR>(<PEER_ID>) <INTERFACE>.

レベル:

  notice

内容:
  ネゴシエーションを終了します。
パラメータ:
  <SERIAL_NUM>．．．シリアル番号
  <NEGOTIATION_TYPE>．．．タイプ
  <INITIATOR_or_RESPONDER>．．．イニシエータ/レスポンダ
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス
  <PEER_ID>．．．ピアID
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ikev2 - 092 - End #<SERIAL_NUM> <NEGOTIATION_TYPE> <INITIATOR_or_RESPONDER> for <PEER_ADDR>(<PEER_ID>) <INTERFACE>.

レベル:

  info

内容:
  ネゴシエーション(DPD)を終了します。
パラメータ:
  <SERIAL_NUM>．．．シリアル番号
  <NEGOTIATION_TYPE>．．．タイプ
  <INITIATOR_or_RESPONDER>．．．イニシエータ/レスポンダ
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス
  <PEER_ID>．．．ピアID
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ikev2 - 093 - Timeout #<SERIAL_NUM> <NEGOTIATION_TYPE> <INITIATOR_or_RESPONDER> for <PEER_ADDR>(<PEER_ID>) <INTERFACE>.

レベル:

  warning

内容:
  ネゴシエーションがタイムアウトしました。
パラメータ:
  <SERIAL_NUM>．．．シリアル番号
  <NEGOTIATION_TYPE>．．．タイプ
  <INITIATOR_or_RESPONDER>．．．イニシエータ/レスポンダ
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス
  <PEER_ID>．．．ピアID
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ikev2 - 094 - Timeout #<SERIAL_NUM> <NEGOTIATION_TYPE> <INITIATOR_or_RESPONDER> for <PEER_ADDR>(<PEER_ID>) <INTERFACE>.

レベル:

  warning

内容:
  ネゴシエーション(DPD)がタイムアウトしました。
パラメータ:
  <SERIAL_NUM>．．．シリアル番号
  <NEGOTIATION_TYPE>．．．タイプ
  <INITIATOR_or_RESPONDER>．．．イニシエータ/レスポンダ
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス
  <PEER_ID>．．．ピアID
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ikev2 - 095 - Send cookie notification to <PEER_ADDR>.

レベル:

  info

内容:
  同時に複数の接続要求が行われたため対向装置にCOOKIEを送信します。
  対向装置を確認してください。
パラメータ:
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 142 - <KEY_DATA>

レベル:

  debug

内容:
  SA鍵詳細情報
パラメータ:
  <KEY_DATA>．．．鍵情報

### ikev2 - 143 - Received <LOCAL_ADDRESS:PORT> < <PEER_ADDR:PORT>

レベル:

  debug

内容:
  受信パケットIP/UDPヘッダ情報
パラメータ:
  <LOCAL_ADDRESS:PORT>．．．ローカルアドレス:ポート番号
  <PEER_ADDR:PORT>．．．ピアアドレス:ポート番号

### ikev2 - 144 - Send <LOCAL_ADDRESS:PORT> > <PEER_ADDR:PORT>

レベル:

  debug

内容:
  送信パケットIP/UDPヘッダ情報
パラメータ:
  <LOCAL_ADDRESS:PORT>．．．ローカルアドレス:ポート番号
  <PEER_ADDR:PORT>．．．ピアアドレス:ポート番号

### ikev2 - 145 - <EXCHANGE_TYPE>(<EXCHANGE_TYPE_NUMBER>) <INITIATOR_or_RESPONDER> <REQUEST_or_RESPONSE> Message ID <MESSAGE_ID>

レベル:

  debug

内容:
  受信パケットIKEv2ヘッダ情報
パラメータ:
  <EXCHANGE_TYPE>．．．交換タイプ
  <EXCHANGE_TYPE_NUMBER>．．．タイプ番号
  <INITIATOR_or_RESPONDER>．．．イニシエータ/レスポンダ
  <REQUEST_or_RESPONSE>．．．リクエスト/レスポンス
  <MESSAGE_ID>．．．メッセージID

### ikev2 - 146 - <EXCHANGE_TYPE>(<EXCHANGE_TYPE_NUMBER>) <INITIATOR_or_RESPONDER> <REQUEST_or_RESPONSE> Message ID <MESSAGE_ID>

レベル:

  debug

内容:
  送信パケットIKEv2ヘッダ情報
パラメータ:
  <EXCHANGE_TYPE>．．．交換タイプ
  <EXCHANGE_TYPE_NUMBER>．．．タイプ番号
  <INITIATOR_or_RESPONDER>．．．イニシエータ/レスポンダ
  <REQUEST_or_RESPONSE>．．．リクエスト/レスポンス
  <MESSAGE_ID>．．．メッセージID

### ikev2 - 147 - SPI(I) <INITIATOR_SPI> SPI(R) <RESPONDER_SPI>

レベル:

  debug

内容:
  受信パケットSPI情報
パラメータ:
  <INITIATOR_SPI>．．．イニシエータSPI
  <RESPONDER_SPI>．．．レスポンダSPI

### ikev2 - 148 - SPI(I) <INITIATOR_SPI> SPI(R) <RESPONDER_SPI>

レベル:

  debug

内容:
  送信パケットSPI情報
パラメータ:
  <INITIATOR_SPI>．．．イニシエータSPI
  <RESPONDER_SPI>．．．レスポンダSPI

### ikev2 - 149 - <RECEIVE_PAYLOAD_INFO>

レベル:

  debug

内容:
  受信ペイロード詳細情報
パラメータ:
  <RECEIVE_PAYLOAD_INFO>．．．ペイロード情報

### ikev2 - 150 - <SEND_PAYLOAD_INFO>

レベル:

  debug

内容:
  送信ペイロード詳細情報
パラメータ:
  <SEND_PAYLOAD_INFO>．．．ペイロード情報

### ikev2 - 151 - NAT detection <DIR> hash is unmatched for <PEER_ADDR>

レベル:

  debug

内容:
  NAT検出用ハッシュが一致しませんでした。
パラメータ:
  <DIR>．．．自装置側/相手装置側
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 152 - UDP port changed from <OLD_PORT> to <NEW_PORT> for <PEER_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  UDPポートを移行しました。
パラメータ:
  <OLD_PORT>．．．旧ポート番号
  <NEW_PORT>．．．新ポート番号
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス

### ikev2 - 153 - TS unacceptable for <PEER_ADDR> <EXCHANGE_TYPE> (<TRAFFIC_SELECTOR>).

レベル:

  warning

内容:
  受信したトラフィックセレクタを破棄しました。
パラメータ:
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス
  <EXCHANGE_TYPE>．．．交換タイプ
  <TRAFFIC_SELECTOR>．．．トラフィックセレクタ

### ikev2 - 154 - TS unacceptable for <PEER_ADDR> <EXCHANGE_TYPE> (<TRAFFIC_SELECTOR>).

レベル:

  warning

内容:
  受信したトラフィックセレクタを破棄しました。
パラメータ:
  <PEER_ADDR>．．．ピアアドレス
  <EXCHANGE_TYPE>．．．交換タイプ
  <TRAFFIC_SELECTOR>．．．トラフィックセレクタ