# qos

### qos - 001 - Packet queued in class <CLASS_NAME>, queue <PRIORITY>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  debug

内容:
  パケットをキューイングしました。
パラメータ:
  <CLASS_NAME>．．．クラス名
  <PRIORITY>．．．優先度
  <INTERFACE_NAME>．．．インタフェース名

### qos - 002 - Queue overflow at class <CLASS_NAME>, queue <PRIORITY>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  debug

内容:
  キューがオーバーフローしました。
パラメータ:
  <CLASS_NAME>．．．クラス名
  <PRIORITY>．．．優先度
  <INTERFACE_NAME>．．．インタフェース名

### qos - 003 - Packet transmitted from class <CLASS_NAME>, queue <PRIORITY>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  debug

内容:
  パケットを送信します。
パラメータ:
  <CLASS_NAME>．．．クラス名
  <PRIORITY>．．．優先度
  <INTERFACE_NAME>．．．インタフェース名

### qos - 004 - Destroy class <CLASS_NAME>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  info

内容:
  クラスを削除しました。
パラメータ:
  <CLASS_NAME>．．．クラス名
  <INTERFACE_NAME>．．．インタフェース名

### qos - 005 - Create class <CLASS_NAME>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  info

内容:
  クラスを生成しました。
パラメータ:
  <CLASS_NAME>．．．クラス名
  <INTERFACE_NAME>．．．インタフェース名

### qos - 006 - Traffic shaping is activated for class <CLASS_NAME>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  info

内容:
  クラスシェーピングを開始します。
パラメータ:
  <CLASS_NAME>．．．クラス名
  <INTERFACE_NAME>．．．インタフェース名

### qos - 007 - Traffic shaping is deactivated for class <CLASS_NAME>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  info

内容:
  クラスシェーピングを終了します。
パラメータ:
  <CLASS_NAME>．．．クラス名
  <INTERFACE_NAME>．．．インタフェース名

### qos - 008 - Traffic shaping is activated, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  info

内容:
  インタフェースシェーピングを開始します。
パラメータ:
  <INTERFACE_NAME>．．．インタフェース名

### qos - 009 - Traffic shaping is deactivated, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  info

内容:
  インタフェースシェーピングを終了します。
パラメータ:
  <INTERFACE_NAME>．．．インタフェース名

### qos - 010 - Traffic policing is activated for class <CLASS_NAME>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  info

内容:
  クラスポリシングを開始します。
  帯域が十分確保されていない場合は、設定値を見直してください。
パラメータ:
  <CLASS_NAME>．．．クラス名
  <INTERFACE_NAME>．．．インタフェース名

### qos - 011 - Traffic policing is deactivated for class <CLASS_NAME>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  info

内容:
  クラスポリシングを終了します。
  帯域が十分確保されていない場合は、設定値を見直してください。
パラメータ:
  <CLASS_NAME>．．．クラス名
  <INTERFACE_NAME>．．．インタフェース名

### qos - 012 - Traffic rate is over limit for class <CLASS_NAME>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  debug

内容:
  送信量がクラス最大許容量を越えています。
パラメータ:
  <CLASS_NAME>．．．クラス名
  <INTERFACE_NAME>．．．インタフェース名

### qos - 013 - Input buffer is low <DEVICE_NAME>

レベル:

  debug

内容:
  受信デバイスバッファが枯渇しています。
パラメータ:
  <DEVICE_NAME>．．．デバイス名

### qos - 014 - Flushed <PACKETS> packets from class <CLASS_NAME>, queue <PRIORITY>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  クリアコマンド等が実行されたためキューに積まれているパケットを削除します。
  障害発生時に作業していなかったか確認してください。
パラメータ:
  <PACKETS>．．．パケット数
  <CLASS_NAME>．．．クラス名
  <PRIORITY>．．．優先度
  <INTERFACE_NAME>．．．インタフェース名

### qos - 015 - Enable QoS service on <DEVICE_NAME>

レベル:

  info

内容:
  帯域制御/優先制御を有効にします。
パラメータ:
  <DEVICE_NAME>．．．デバイス名

### qos - 016 - Disable QoS service on <DEVICE_NAME>

レベル:

  info

内容:
  帯域制御/優先制御を無効にします。
パラメータ:
  <DEVICE_NAME>．．．デバイス名

### qos - 017 - Sum of bandwidth exceeds line speed of <INTERFACE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  設定された帯域がインタフェースの帯域を超えています
パラメータ:
  <INTERFACE_NAME>．．．インタフェース名

### qos - 018 - No memory for <RESOURCE_NAME>

レベル:

  error

内容:
  メモリ確保に失敗しました。
  メモリを確保できるように環境を見直してください。
パラメータ:
  <RESOURCE_NAME>．．．リソース名