# icmp6

## ICMP for IPv6

### icmp6 - 001 - Bad message received, type <TYPE>, code <CODE>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  不正なICMPメッセージを受信しました。受信パケットは廃棄されます。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <TYPE>．．．タイプ
  <CODE>．．．コード
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 002 - Heap memory or packet buffer not available

レベル:

  info

内容:
  メッセージに応答するために必要な内部リソースが取得できませんでした。
  システムバッファが不足しているので、装置の負荷を下げてください。

### icmp6 - 003 - Short message received, type <TYPE>, code <CODE>, len <PAYLOAD_LEN>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  最低許容長未満のメッセージを受信しました。受信パケットは廃棄されます。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <TYPE>．．．タイプ
  <CODE>．．．コード
  <PAYLOAD_LEN>．．．ペイロード長
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 004 - Bad checksum message received, cksum <CHECKSUM>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  不正なチェックサムを含むメッセージを受信しました。受信パケットは廃棄されます。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <CHECKSUM>．．．チェックサム
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 005 - Bad address message received, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  不正なアドレスを含むメッセージを受信しました。受信パケットは廃棄されます。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 007 - Listen start failed: <MESSAGE>, <TARGET_ADDR>, protocol <PROTOCOL>, type <TYPE>, code <CODE>

レベル:

  error

内容:
  ICMPメッセージ聴取開始に失敗しました
  動作に問題がある場合は再起動してください。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．エラーメッセージ
  <TARGET_ADDR>．．．IPv6アドレス
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <TYPE>．．．タイプ
  <CODE>．．．コード

### icmp6 - 008 - Listen stop failed: <MESSAGE>, <TARGET_ADDR>, protocol <PROTOCOL>, type <TYPE>, code <CODE>

レベル:

  error

内容:
  ICMPメッセージ聴取終了に失敗しました
  動作に問題がある場合は再起動してください。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．エラーメッセージ
  <TARGET_ADDR>．．．IPv6アドレス
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <TYPE>．．．タイプ
  <CODE>．．．コード

### icmp6 - 009 - MLD: Failed to send <MESSAGE>

レベル:

  info

内容:
  送信に失敗しました。
  送信インタフェースを確認してください。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．MLDメッセージ

### icmp6 - 010 - MLD: Received incompatible version query message from <SRC_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  バージョンの異なるマルチキャスト聴取問い合わせメッセージを受信しました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス

### icmp6 - 011 - MLD: Message source address <SRC_ADDR> is not link-local address

レベル:

  info

内容:
  受信したマルチキャスト受信者探索メッセージの送信元アドレスがリンクローカルではありません。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス

### icmp6 - 012 - MLD: Message destination address <DEST_ADDR> is invalid

レベル:

  info

内容:
  受信したマルチキャスト受信者探索メッセージの宛先アドレスが不正です。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 013 - MLD: Received query is too format, (length = <MSG_LEN>)

レベル:

  info

内容:
  受信したマルチキャスト聴取問い合わせメッセージの長さが不正です。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <MSG_LEN>．．．メッセージ長

### icmp6 - 014 - MLD: Received report (version 1) is too format, (length = <MSG_LEN>)

レベル:

  info

内容:
  受信したマルチキャスト聴取報告メッセージ (バージョン1) の長さが不正です。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <MSG_LEN>．．．メッセージ長

### icmp6 - 015 - MLD: Received report (version 2) is too format, (length = <MSG_LEN>)

レベル:

  info

内容:
  受信したマルチキャスト聴取報告メッセージ (バージョン2) の長さが不正です。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <MSG_LEN>．．．メッセージ長

### icmp6 - 016 - MLD: Received done is too format, (length = <MSG_LEN>)

レベル:

  info

内容:
  受信したマルチキャスト聴取終了メッセージの長さが不正です。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <MSG_LEN>．．．メッセージ長

### icmp6 - 017 - MLD: Ignore version 1 message

レベル:

  info

内容:
  受信したバージョン1のマルチキャスト受信者探索メッセージを無視しました。
  リンク内のルータのMLDのバージョンをあわせてください。

### icmp6 - 018 - MLD: Ignore version 2 message

レベル:

  info

内容:
  受信したバージョン2のマルチキャスト受信者探索メッセージを無視しました。
  リンク内のルータのMLDのバージョンをあわせてください。

### icmp6 - 019 - MLD: Received invalid length query message (version 2), length = <MSG_LEN>, numofsrc = <NUMOFSRC>

レベル:

  info

内容:
  受信したマルチキャスト聴取問い合わせメッセージ (バージョン2) の長さが不正です。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <MSG_LEN>．．．メッセージ長
  <NUMOFSRC>．．．ソース数

### icmp6 - 020 - MLD: Received invalid general query (version 2), numofsrc = <NUMOFSRC>

レベル:

  info

内容:
  受信したマルチキャスト聴取一般問い合わせメッセージ (バージョン2) のソース数が不正です。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <NUMOFSRC>．．．ソース数

### icmp6 - 021 - MLD: Received invalid length report message (version2), length = <LENGTH>, numofmarec = <NUMOFMAREC>

レベル:

  info

内容:
  不正な長さのマルチキャスト聴取報告メッセージを受信しました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <LENGTH>．．．メッセージ長
  <NUMOFMAREC>．．．マルチキャストアドレスレコード数

### icmp6 - 022 - MLD: Source address (<SRC_ADDR>) in received report message is not global unicast address.

レベル:

  info

内容:
  不正なソースアドレスの入ったマルチキャスト聴取報告メッセージを受信しました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス

### icmp6 - 023 - MLD: Received unknown report type, multicast address <MULTICAST_ADDR>, type <REPORT_TYPE>

レベル:

  debug

内容:
  未知のタイプのマルチキャスト聴取報告を受信しました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <MULTICAST_ADDR>．．．マルチキャストアドレス
  <REPORT_TYPE>．．．マルチキャストアドレスレコードタイプ

### icmp6 - 024 - MLD: No memory allocated

レベル:

  info

内容:
  メモリを確保できませんでした。
  不要なサービスを削除してメモリを確保してください。

### icmp6 - 025 - Address <ADDRESS/PREFIXLEN> attached to <INTERFACE> by stateless addrconf.

レベル:

  warning

内容:
  自動アドレス設定によりアドレスが追加されました。
  意図しない動作の場合は設定を確認してください。
パラメータ:
  <ADDRESS/PREFIXLEN>．．．IPv6アドレス/プレフィックス長
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### icmp6 - 026 - Address <ADDRESS/PREFIXLEN> detached from <INTERFACE> by stateless addrconf.

レベル:

  warning

内容:
  自動アドレス設定によりアドレスが削除されました。
  意図しない動作の場合は設定を確認してください。
パラメータ:
  <ADDRESS/PREFIXLEN>．．．IPv6アドレス/プレフィックス長
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### icmp6 - 027 - Address changed <OLD_ADDR/OLD_PREFIXLEN> to <NEW_ADDR/NEW_PREFIXLEN> on <INTERFACE> by stateless addrconf.

レベル:

  warning

内容:
  自動アドレス設定によりアドレスが変更されました。
  意図しない動作の場合は設定を確認してください。
パラメータ:
  <OLD_ADDR/OLD_PREFIXLEN>．．．旧IPv6アドレス/旧プレフィックス長
  <NEW_ADDR/NEW_PREFIXLEN>．．．新IPv6アドレス/新プレフィックス長
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### icmp6 - 028 - Stateless addrconf failed on <INTERFACE>. <MESSAGE>.

レベル:

  warning

内容:
  自動アドレス設定に失敗しました。
  RAの送信元を確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <MESSAGE>．．．エラーメッセージ

### icmp6 - 029 - Default router <DEFAULT_ROUTER_ADDRESS> attached to <INTERFACE> by stateless addrconf.

レベル:

  warning

内容:
  自動アドレス設定によりデフォルトルータが設定されました。
  意図しない動作の場合は設定を確認してください。
パラメータ:
  <DEFAULT_ROUTER_ADDRESS>．．．IPv6アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### icmp6 - 030 - Default router <DEFAULT_ROUTER_ADDRESS> detached from <INTERFACE> by stateless addrconf.

レベル:

  warning

内容:
  自動アドレス設定によりデフォルトルータが削除されました。
  意図しない動作の場合は設定を確認してください。
パラメータ:
  <DEFAULT_ROUTER_ADDRESS>．．．IPv6アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### icmp6 - 031 - Default router changed <OLD_DEFAULT_ROUTER_ADDRESS> to <NEW_DEFAULT_ROUTER_ADDRESS> on <INTERFACE> by stateless addrconf.

レベル:

  warning

内容:
  自動アドレス設定によりデフォルトルータが変更されました。
  意図しない動作の場合は設定を確認してください。
パラメータ:
  <OLD_DEFAULT_ROUTER_ADDRESS>．．．旧IPv6アドレス
  <NEW_DEFAULT_ROUTER_ADDRESS>．．．新IPv6アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### icmp6 - 051 - Destination unreachable received, code <CODE>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  終点到達不能メッセージを受信しました。
パラメータ:
  <CODE>．．．コード
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 052 - Packet too big received, MTU <MTU>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  パケット過大メッセージを受信しました。
パラメータ:
  <MTU>．．．MTU値
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 053 - Time exceeded received, transit, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  転送中の中継限界数超過メッセージを受信しました。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 054 - Time exceeded received, fragment reassembly, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  フラグメント再構成許容時間超過メッセージを受信しました。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 055 - Parameter problem received, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  パラメータ問題メッセージを受信しました。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 056 - Echo request received, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  エコー要求メッセージを受信しました。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 057 - Echo reply received, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  エコー応答メッセージを受信しました。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 058 - Redirect received, dest <REDIR_DEST_ADDR>, target <REDIR_TARGET_ADDR>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  リダイレクトメッセージを受信しました。
パラメータ:
  <REDIR_DEST_ADDR>．．．宛先アドレス
  <REDIR_TARGET_ADDR>．．．リダイレクト先アドレス
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 059 - Sending destination unreachable, code <CODE>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  終点到達不能メッセージを送信します。
パラメータ:
  <CODE>．．．コード
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 060 - Sending packet too big, MTU <MTU>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  パケット過大メッセージを送信します。
パラメータ:
  <MTU>．．．MTU値
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 061 - Sending time exceeded, transit, <SRC_ADDR> ><DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  転送中の中継限界数超過メッセージを送信します。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 062 - Sending time exceeded, fragment reassembly, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  フラグメント再構成許容時間超過メッセージを送信します。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 063 - Sending parameter problem, offset <OFFSET>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  パラメータ問題メッセージを送信します。
パラメータ:
  <OFFSET>．．．オフセット
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 064 - Sending echo request, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  エコー要求を送信します。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 065 - Sending echo reply, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  エコー応答を送信します。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 066 - Sending redirect, dest <REDIR_DEST_ADDR>, target <REDIR_TARGET_ADDR>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  リダイレクトメッセージを送信します。
パラメータ:
  <REDIR_DEST_ADDR>．．．宛先アドレス
  <REDIR_TARGET_ADDR>．．．リダイレクト先アドレス
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 067 - Listen start: <TARGET_ADDR>, protocol <PROTOCOL>, type <TYPE>, code <CODE>

レベル:

  info

内容:
  ICMPメッセージ聴取開始しました
パラメータ:
  <TARGET_ADDR>．．．IPv6アドレス
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <TYPE>．．．タイプ
  <CODE>．．．コード

### icmp6 - 068 - Listen stop: <TARGET_ADDR>, protocol <PROTOCOL>, type <TYPE>, code <CODE>

レベル:

  info

内容:
  ICMPメッセージ聴取終了しました
パラメータ:
  <TARGET_ADDR>．．．IPv6アドレス
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <TYPE>．．．タイプ
  <CODE>．．．コード

### icmp6 - 069 - Multicast listener query received, <MULTICAST_GROUP_ADDR>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  マルチキャスト聴取問い合わせメッセージを受信しました。
パラメータ:
  <MULTICAST_GROUP_ADDR>．．．マルチキャストグループアドレス
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 070 - Multicast listener report (version 1) received, <MULTICAST_GROUP_ADDR>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  マルチキャスト聴取報告メッセージ (バージョン1) を受信しました。
パラメータ:
  <MULTICAST_GROUP_ADDR>．．．マルチキャストグループアドレス
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 071 - Multicast listener done received, <MULTICAST_GROUP_ADDR>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  マルチキャスト聴取終了メッセージを受信しました。
パラメータ:
  <MULTICAST_GROUP_ADDR>．．．マルチキャストグループアドレス
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 072 - Multicast listener report (version 2) received, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  マルチキャスト聴取報告メッセージ (バージョン2) を受信しました。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 073 - Router solicitation received, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  ルータ要請メッセージを受信しました。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 074 - Router advertisement received, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  ルータ通知メッセージを受信しました。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 075 - Neighbor solicitation received, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  近隣要請メッセージを受信しました。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 076 - Neighbor advertisement received, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  近隣通知メッセージを受信しました。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 077 - Sending message, type <ICMP_TYPE>, code <ICMP_CODE>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  表示されたタイプとコードでICMPメッセージを送信します。
パラメータ:
  <ICMP_TYPE>．．．タイプ
  <ICMP_CODE>．．．コード
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 078 - Sending multicast listener query, <MULTICAST_GROUP_ADDR>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  マルチキャスト聴取問い合わせメッセージを送信します。
パラメータ:
  <MULTICAST_GROUP_ADDR>．．．マルチキャストグループアドレス
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 079 - Sending multicast listener report (version 1), <MULTICAST_GROUP_ADDR>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  マルチキャスト聴取報告メッセージ (バージョン1) を送信します。
パラメータ:
  <MULTICAST_GROUP_ADDR>．．．マルチキャストグループアドレス
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 080 - Sending multicast listener done, <MULTICAST_GROUP_ADDR>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  マルチキャスト聴取終了メッセージを送信します。
パラメータ:
  <MULTICAST_GROUP_ADDR>．．．マルチキャストグループアドレス
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 081 - Sending multicast listener report (version 2), <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  マルチキャスト聴取報告メッセージ (バージョン2) を送信します。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 082 - Sending router solicitation, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  ルータ要請メッセージを送信します。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 083 - Sending router advertisement, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  ルータ通知メッセージを送信します。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 084 - Sending neighbor solicitation, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  近隣要請メッセージを送信します。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 085 - Sending neighbor advertisement, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  近隣通知メッセージを送信します。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先IPv6アドレス

### icmp6 - 086 - MLD: Over source list size

レベル:

  info

内容:
  ソースリストのサイズがオーバーしました。

### icmp6 - 087 - MLD: Over source retransmit list size

レベル:

  info

内容:
  ソース再送リストのサイズがオーバーしました。

### icmp6 - 088 - Stateless addrconf state change <OLD_STATE> to <NEW_STATE>, <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  自動アドレス設定機能の状態が変化しました。
パラメータ:
  <OLD_STATE>．．．旧ステータス
  <NEW_STATE>．．．新ステータス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### icmp6 - 089 - Renew address <ADDRESS/PREFIXLEN> on <INTERFACE> by stateless addrconf.

レベル:

  info

内容:
  自動アドレス設定によりアドレスが更新されました。
パラメータ:
  <ADDRESS/PREFIXLEN>．．．IPv6アドレス/プレフィックス長
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### icmp6 - 101 - MLD: Start <ADDRESS> <TIMER_TYPE> timer (delay: <DELAY> [msec])

レベル:

  debug

内容:
  マルチキャスト受信者探索のタイマーをスタートしました。
パラメータ:
  <ADDRESS>．．．マルチキャストアドレス
  <TIMER_TYPE>．．．タイマータイプ
  <DELAY>．．．遅延時間

### icmp6 - 102 - MLD: Reset <ADDRESS> <TIMER_TYPE> timer (delay: <DELAY> [msec])

レベル:

  debug

内容:
  マルチキャスト受信者探索のタイマーをリセットしました。
パラメータ:
  <ADDRESS>．．．マルチキャストアドレス
  <TIMER_TYPE>．．．タイマータイプ
  <DELAY>．．．遅延時間

### icmp6 - 103 - MLD: Stop <ADDRESS> <TIMER_TYPE> timer

レベル:

  debug

内容:
  マルチキャスト受信者探索のタイマーをストップしました。
パラメータ:
  <ADDRESS>．．．マルチキャストアドレス
  <TIMER_TYPE>．．．タイマータイプ

### icmp6 - 104 - MLD: Start <INTERFACE> <TIMER_TYPE> timer (delay: <DELAY> [msec])

レベル:

  debug

内容:
  マルチキャスト受信者探索のタイマーをスタートしました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <TIMER_TYPE>．．．タイマータイプ
  <DELAY>．．．遅延時間

### icmp6 - 105 - MLD: Reset <INTERFACE> <TIMER_TYPE> timer (delay: <DELAY> [msec])

レベル:

  debug

内容:
  マルチキャスト受信者探索のタイマーをリセットしました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <TIMER_TYPE>．．．タイマータイプ
  <DELAY>．．．遅延時間

### icmp6 - 106 - MLD: Stop <INTERFACE> <TIMER_TYPE> timer

レベル:

  debug

内容:
  マルチキャスト受信者探索のタイマーをストップしました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <TIMER_TYPE>．．．タイマータイプ

### icmp6 - 107 - MLD: Start src <SRC_ADDR> timer (delay: <DELAY> [msec])

レベル:

  debug

内容:
  マルチキャスト受信者探索のタイマーをスタートしました。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス
  <DELAY>．．．遅延時間

### icmp6 - 108 - MLD: Stop src <SRC_ADDR> timer

レベル:

  debug

内容:
  マルチキャスト受信者探索のタイマーをストップしました。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス

### icmp6 - 109 - MLD: <ADDRESS> <TIMER_TYPE> timer expired

レベル:

  debug

内容:
  マルチキャスト受信者探索のタイマーが切れました。
パラメータ:
  <ADDRESS>．．．マルチキャストアドレス
  <TIMER_TYPE>．．．タイマータイプ

### icmp6 - 110 - MLD: <INTERFACE> <TIMER_TYPE> timer expired

レベル:

  debug

内容:
  マルチキャスト受信者探索のタイマーが切れました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <TIMER_TYPE>．．．タイマータイプ

### icmp6 - 111 - MLD: Src <SRC_ADDR> timer expired

レベル:

  debug

内容:
  マルチキャスト受信者探索のタイマーが切れました。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス

### icmp6 - 112 - MLD: <INTERFACE>, attached listener entry <MULTICAST_ADDR>

レベル:

  debug

内容:
  インタフェースにリスナエントリを作成しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <MULTICAST_ADDR>．．．マルチキャストアドレス

### icmp6 - 113 - MLD: <INTERFACE>, detached listener entry <MULTICAST_ADDR>

レベル:

  debug

内容:
  インタフェースからリスナエントリを削除しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <MULTICAST_ADDR>．．．マルチキャストアドレス

### icmp6 - 114 - MLD: <INTERFACE>, attached router entry <MULTICAST_ADDR>

レベル:

  debug

内容:
  インタフェースにルータエントリを作成しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <MULTICAST_ADDR>．．．マルチキャストアドレス

### icmp6 - 115 - MLD: <INTERFACE>, detached router entry <MULTICAST_ADDR>

レベル:

  debug

内容:
  インタフェースからルータエントリを削除しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <MULTICAST_ADDR>．．．マルチキャストアドレス

### icmp6 - 116 - MLD: Running version changed from <BEFORE_VERSION> to <AFTER_VERSION>

レベル:

  debug

内容:
  インタフェースの動作バージョンが変化しました。
パラメータ:
  <BEFORE_VERSION>．．．旧MLDバージョン
  <AFTER_VERSION>．．．新MLDバージョン

### icmp6 - 117 - MLD: Split version 2 report message

レベル:

  debug

内容:
  マルチキャスト受信者報告メッセージ (バージョン2) が複数に分割されました。

### icmp6 - 118 - MLD: <RECORD_TYPE> record, mcaddr <MULTICAST_ADDR>, auxlen <AUXLEN>, numofsrc <NUMOFSRC>

レベル:

  debug

内容:
  マルチキャスト受信者報告レコードを受信しました。
パラメータ:
  <RECORD_TYPE>．．．マルチキャストアドレスレコードタイプ
  <MULTICAST_ADDR>．．．マルチキャストアドレス
  <AUXLEN>．．．補助データ長
  <NUMOFSRC>．．．ソース数

### icmp6 - 119 - MLD: src <SRC_ADDR>

レベル:

  debug

内容:
  マルチキャスト受信者報告レコードのソースを処理します。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元IPv6アドレス

### icmp6 - 120 - MLD: Attached proxy entry <MULTICAST_ADDR>

レベル:

  debug

内容:
  マルチキャスト受信者報告プロキシにエントリを作成しました。
パラメータ:
  <MULTICAST_ADDR>．．．マルチキャストアドレス

### icmp6 - 121 - MLD: Detached proxy entry <MULTICAST_ADDR>

レベル:

  debug

内容:
  マルチキャスト受信者報告プロキシにエントリを削除しました。
パラメータ:
  <MULTICAST_ADDR>．．．マルチキャストアドレス

### icmp6 - 122 - MLD: Proxy entry <MULTICAST_ADDR> updated

レベル:

  debug

内容:
  マルチキャスト受信者報告プロキシのエントリが更新されました。
パラメータ:
  <MULTICAST_ADDR>．．．マルチキャストアドレス

### icmp6 - 124 - MLD: Received query is version 2 (mcaddr <MULTICAST_ADDR>, numofsrc <NUMOFSRC>)

レベル:

  debug

内容:
  マルチキャスト受信者問い合わせを受信しました。
パラメータ:
  <MULTICAST_ADDR>．．．マルチキャストアドレス
  <NUMOFSRC>．．．ソース数

### icmp6 - 126 - RA received, router <ADDRESS>, prefix <PREFIX>, prefix-len <PREFIXLEN>, valid lifetime <VALID_LIFETIME>

レベル:

  debug

内容:
  ルータからプレフィックス情報を保持したRAを受信しました。
パラメータ:
  <ADDRESS>．．．ルータアドレス
  <PREFIX>．．．IPv6アドレス
  <PREFIXLEN>．．．プレフィックス長
  <VALID_LIFETIME>．．．最大生存時間

### icmp6 - 149 - MLD debug: <DEBUG_MSG> (<IPv6_ADDR>)

レベル:

  debug

内容:
  デバッグ用イベントです。
パラメータ:
  <DEBUG_MSG>．．．デバッグメッセージ
  <IPv6_ADDR>．．．IPv6アドレス

### icmp6 - 150 - MLD debug: <DEBUG_MSG>

レベル:

  debug

内容:
  デバッグ用イベントです。
パラメータ:
  <DEBUG_MSG>．．．デバッグメッセージ