# v6pv

## IPv6 Provisioning

### v6pv - 001 - Start IPv6 Provisioning, interface <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  IPv6プロビジョニングを開始しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### v6pv - 002 - Stop IPv6 Provisioning, interface <INTERFACE>

レベル:

  error

内容:
  IPv6プロビジョニングを停止しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### v6pv - 003 - Start connecting to DNS server, interface <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  DNSサーバーへの接続を開始します。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### v6pv - 004 - Get Provisioning server information from DNS server.(v=<VERSION>,url=<URL>,t=<CERT>)

レベル:

  notice

内容:
  DNSサーバーからプロビジョニングサーバー情報を取得しました。
パラメータ:
  <VERSION>．．．バージョン
  <URL>．．．URL
  <CERT>．．．認証情報

### v6pv - 005 - Start connecting to Provisioning server, interface <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  プロビジョニングサーバーへの接続を開始します。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### v6pv - 006 - Get DS-Lite information (AFTR=<AFTR>)

レベル:

  info

内容:
  プロビジョニングサーバーとの通信に成功しました。
パラメータ:
  <AFTR>．．．AFTRアドレス

### v6pv - 007 - Get IPIP information (ipv6_local=<IPV6_LOCAL>,ipv6_remote=<IPV6_REMOTE>,ipv4=<IPV4>/<IP4MASK>)

レベル:

  info

内容:
  プロビジョニングサーバーとの通信に成功しました。
パラメータ:
  <IPV6_LOCAL>．．．ローカルIPv6アドレス
  <IPV6_REMOTE>．．．リモートIPv6アドレス
  <IPV4>．．．IPv4アドレス
  <IP4MASK>．．．IPv4マスク

### v6pv - 008 - Communication success(result_code <RESULT_CODE>), interface <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  プロビジョニングサーバーとの通信に成功しました。
パラメータ:
  <RESULT_CODE>．．．リザルトコード
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### v6pv - 009 - Failed to communicate with server(result_code <RESULT_CODE>), interface <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  プロビジョニングサーバー通信に失敗しました。
  装置状態や接続機器を確認してください。
パラメータ:
  <RESULT_CODE>．．．リザルトコード
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### v6pv - 010 - No response from server, interface <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  プロビジョニングサーバーからの応答がありませんでした。
  装置状態や接続機器を確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### v6pv - 011 - Set <TIMER_TYPE> timer (<TIMER_SEC> sec), interface <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  タイマーを開始しました。
パラメータ:
  <TIMER_TYPE>．．．タイマー種別
  <TIMER_SEC>．．．タイマー満了時間
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### v6pv - 012 - Memory allocation failure

レベル:

  error

内容:
  メモリが確保できませんでした。
  装置を再起動してください。

### v6pv - 013 - Set Provisioning Data, interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  プロビジョニングデータを設定しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### v6pv - 014 - Receive failed from DNS Server(code <DNS_ERROR>), interface <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  DNSサーバーからのプロビジョニングサーバー情報取得に失敗しました。
  VNE事業者に問い合わせてください。
パラメータ:
  <DNS_ERROR>．．．エラーコード
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### v6pv - 015 - No Response from Server(code <DNS_ERROR>), interface <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  DNSサーバーからのプロビジョニングサーバー情報取得に失敗しました。
  VNE事業者に問い合わせてください。
パラメータ:
  <DNS_ERROR>．．．エラーコード
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### v6pv - 016 - Communication success(result_code <RESULT_CODE>) and connect other Provisioning server, interface <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  プロビジョニングサーバーとの通信に成功しました。別サーバーとの接続を行います。
パラメータ:
  <DNS_ERROR>．．．リザルトコード
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### v6pv - 019 - Success write IPv6 Provisioning information

レベル:

  debug

内容:
  プロビジョニングデータの書き込みに成功しました。

### v6pv - 020 - Failed write IPv6 Provisioning information

レベル:

  error

内容:
  プロビジョニングデータの書き込みに失敗しました。
  装置設定を確認してください。

### v6pv - 021 - Use TTL (<TTL_SEC> sec) to set timer, interface <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  タイマーの設定にTTL設定を使用します。
パラメータ:
  <TTL_SEC>．．．タイマー指定時間
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### v6pv - 023 - Certificate authentication failed, interface <INTERFACE>

レベル:

  error

内容:
  証明書認証に失敗しました。
  VNE事業者に問い合わせてください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### v6pv - 024 - Provisioning data retrieval failed, interface <INTERFACE>

レベル:

  error

内容:
  プロビジョニングデータの取得に失敗しました。
  装置設定を確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### v6pv - 025 - V6PV status changed from <BEFORE> to <AFTER>, interface <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  V6PV状態が変更されました。
パラメータ:
  <BEFORE>．．．変更前状態
  <AFTER>．．．変更後状態
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### v6pv - 026 - Certificate authentication successed, interface <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  証明書認証に成功しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### v6pv - 027 - Canceled provisioning start timer, interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  プロビジョニング開始タイマーをキャンセルしました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### v6pv - 028 - IPv6 Provisioning address <TARGET-ADDRESS> duplication detected, interface <INTERFACE>

レベル:

  error

内容:
  アドレス重複が検出されました。
  装置設定を確認してください。
パラメータ:
  <TARGET-ADDRESS>．．．対象IPv6アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### v6pv - 029 - Delete IPv6 Provisioning information

レベル:

  debug

内容:
  プロビジョニングデータを削除しました。

### v6pv - 030 - Provisioning data received: <STRING>

レベル:

  debug

内容:
  受信したプロビジョニング情報を表示します。
パラメータ:
  <STRING>．．．プロビジョニング情報

### v6pv - 031 - Failed to set Provisioning Data, interface <INTERFACE>

レベル:

  error

内容:
  プロビジョニングデータの設定に失敗しました。
  装置設定を確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### v6pv - 032 - Not found valid IPv6 address to start provisioning, interface <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  プロビジョニングを開始するための有効なIPv6アドレスが見つかりませんでした。
  IPv6接続状態を確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### v6pv - 033 - Request Provisioning data, interface <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  プロビジョニングを開始するためデータを要求します
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### v6pv - 100 - <LOG_STR>

レベル:

  debug

内容:
  デバッグ用イベントです。
パラメータ:
  <LOG_STR>．．．ログ情報