# dhcp4s

## DHCP Server for IPv4

### dhcp4s - 001 - Lease created for <MAC_ADDR> <LEASE_ADDR>

レベル:

  notice

内容:
  リース情報を生成します。
パラメータ:
  <MAC_ADDR>．．．MAC アドレス
  <LEASE_ADDR>．．．リース IPv4 アドレス

### dhcp4s - 002 - Lease deleted for <MAC_ADDR> <LEASE_ADDR>

レベル:

  notice

内容:
  リース情報を削除します。
パラメータ:
  <MAC_ADDR>．．．MAC アドレス
  <LEASE_ADDR>．．．リース IPv4 アドレス

### dhcp4s - 003 - Lease state changed from <PREVIOUS_STATE> to <NEXT_STATE> for <MAC_ADDR> <LEASE_ADDR>

レベル:

  notice

内容:
  リース状態が変化しました。
パラメータ:
  <PREVIOUS_STATE>．．．変化前リース状態
  <NEXT_STATE>．．．変化後リース状態
  <MAC_ADDR>．．．MAC アドレス
  <LEASE_ADDR>．．．リース IPv4 アドレス

### dhcp4s - 004 - Expired lease <LEASE_ADDR> on server <SERVER_ADDR> <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  リース期間が終了しました。
パラメータ:
  <LEASE_ADDR>．．．リース IPv4 アドレス
  <SERVER_ADDR>．．．サーバーアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp4s - 005 - Number of address lease has reached the maximum number of <MAX_LEASES>

レベル:

  error

内容:
  リース可能なアドレス最大数に達したためパケットを廃棄します。
  設定とネットワーク環境を確認してください。
パラメータ:
  <MAX_LEASES>．．．リースアドレス最大数

### dhcp4s - 006 - Ignore <MSG_TYPE> from <MAC_ADDR> <INTERFACE> via <RELAY_ADDR>

レベル:

  notice

内容:
  払い出し範囲外のクライアントからDHCPメッセージを受信しました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <MSG_TYPE>．．．DHCPメッセージタイプ
  <MAC_ADDR>．．．MACアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <RELAY_ADDR>．．．リレーエージェント IPv4 アドレス

### dhcp4s - 007 - Address pool is empty in profile <PROFILE>

レベル:

  warning

内容:
  払い出し範囲内のアドレスをすべて使い果たしました。
パラメータ:
  <PROFILE>．．．DHCP プロファイル名

### dhcp4s - 008 - Cannot lease <LEASE_ADDR> to <MAC_ADDR>, <MAC_ADDR> is using the address

レベル:

  warning

内容:
  リースしようとしたアドレスはすでにネットワークで使用中です。
パラメータ:
  <LEASE_ADDR>．．．リース IPv4 アドレス
  <MAC_ADDR>．．．MACアドレス
  <MAC_ADDR>．．．MACアドレス

### dhcp4s - 011 - Received decline with requested IP optin <REQ_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  要求アドレスが含まれるDECLINEメッセージを受信しました。
パラメータ:
  <REQ_ADDR>．．．要求アドレス

### dhcp4s - 012 - Queue overflow, <QUEUE_LIMIT> packets at <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  受信キューがオーバーフローしました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <QUEUE_LIMIT>．．．キュー制限値
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp4s - 021 - Client has requested to server having ID of <REQ_SERVER> which is not our ID <RECEIVED_SERVER>

レベル:

  info

内容:
  サーバーIDが異なるパケットを受信しました。
パラメータ:
  <REQ_SERVER>．．．要求DHCPサーバーID
  <RECEIVED_SERVER>．．．受信DHCPサーバーID

### dhcp4s - 022 - Client has requested address <REQ_ADDR> which dosn't match lease address <LEASE_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  要求アドレスが払い出しアドレスと異なるパケットを受信しました。
パラメータ:
  <REQ_ADDR>．．．要求アドレス
  <LEASE_ADDR>．．．リース IPv4 アドレス

### dhcp4s - 026 - <MESSAGE>

レベル:

  error

内容:
  解析用メッセージ
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### dhcp4s - 027 - <MESSAGE>

レベル:

  warning

内容:
  解析用メッセージ
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### dhcp4s - 028 - <MESSAGE>

レベル:

  notice

内容:
  解析用メッセージ
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### dhcp4s - 029 - <MESSAGE>

レベル:

  info

内容:
  解析用メッセージ
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### dhcp4s - 030 - <MESSAGE>

レベル:

  debug

内容:
  解析用メッセージ
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### dhcp4s - 041 - Received <MSG_TYPE> <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR> for <REQ_ADDR> from client <CLIENT_ADDR> <MAC_ADDR> to server <SERVER_ADDR> via <INTERFACE> relay <RELAY_ADDR> flag <FLAG>

レベル:

  info

内容:
  DHCPメッセージを受信しました。
パラメータ:
  <MSG_TYPE>．．．DHCPメッセージタイプ
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <REQ_ADDR>．．．要求アドレス
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアント IPv4 アドレス
  <MAC_ADDR>．．．MACアドレス
  <SERVER_ADDR>．．．サーバーアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <RELAY_ADDR>．．．リレーエージェント IPv4 アドレス
  <FLAG>．．．フラグ

### dhcp4s - 042 - Send <MSG_TYPE> <DEST_ADDR> to <MAC_ADDR>, lease <LEASE_ADDR> client <CLIENT_ADDR> server <SERVER_ADDR> relay <RELAY_ADDR> flag <FLAG>, profile <PROFILE>

レベル:

  info

内容:
  DHCPパケットを送信します。
パラメータ:
  <MSG_TYPE>．．．DHCPメッセージタイプ
  <DEST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <MAC_ADDR>．．．MACアドレス
  <LEASE_ADDR>．．．リース IPv4 アドレス
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアント IPv4 アドレス
  <SERVER_ADDR>．．．サーバーアドレス
  <RELAY_ADDR>．．．リレーエージェント IPv4 アドレス
  <FLAG>．．．フラグ
  <PROFILE>．．．DHCP プロファイル名

### dhcp4s - 051 - Packet buffer allocation error: <FUNCTION>

レベル:

  info

内容:
  送信パケットの確保に失敗しました。
  システムバッファを占有している機能がないか確認してください。
パラメータ:
  <FUNCTION>．．．機能名

### dhcp4s - 052 - Memory allocation failure: <FUNCTION>

レベル:

  info

内容:
  DHCPサーバー用のメモリを割り当てられませんでした。
  不要なサービスを削除してメモリを確保してください。
パラメータ:
  <FUNCTION>．．．機能名

### dhcp4s - 053 - Packet discarded at <INTERFACE>: <CAUSE>

レベル:

  notice

内容:
  DHCPパケットを正常に処理できなかったため廃棄しました。。
  理由に応じて設定または不正な端末が存在しないか確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <CAUSE>．．．廃棄理由

### dhcp4s - 054 - Received unsupported message type <MSG_TYPE> from <MAC_ADDR> <INTERFACE> via <RELAY_ADDR>

レベル:

  notice

内容:
  未サポートDHCPメッセージタイプのパケットを受信しました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <MSG_TYPE>．．．DHCPメッセージタイプ
  <MAC_ADDR>．．．MACアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <RELAY_ADDR>．．．リレーエージェント IPv4 アドレス