# dqos

## Dynamic QoS

### dqos - 001 - Activated <MAC_ADDRESS> to dynamic class

レベル:

  notice

内容:
  ダイナミッククラスを割り当てました。
パラメータ:
  <MAC_ADDRESS>．．．MACアドレス

### dqos - 002 - Deactivated <MAC_ADDRESS> from dynamic class

レベル:

  notice

内容:
  ダイナミッククラスの割り当てを解除しました。
パラメータ:
  <MAC_ADDRESS>．．．MACアドレス

### dqos - 003 - Suspended dynamic class for <SECOND> seconds

レベル:

  notice

内容:
  ダイナミッククラスの割り当てを休止しました。
パラメータ:
  <SECOND>．．．休止秒数

### dqos - 004 - Resumed dynamic class

レベル:

  notice

内容:
  ダイナミッククラスの割り当てを再開しました。

### dqos - 005 - Cleared all terminal information, by clear command execution

レベル:

  notice

内容:
  すべてのダイナミッククラス端末情報を削除しました。

### dqos - 006 - Cleared terminal <MAC_ADDRESS> information, by clear command execution

レベル:

  notice

内容:
  ダイナミッククラス端末情報を削除しました。
パラメータ:
  <MAC_ADDRESS>．．．MACアドレス

### dqos - 011 - Failed to add terminal entry <MAC_ADDRESS>, no memory

レベル:

  info

内容:
  メモリ確保失敗のため、エントリの追加に失敗しました。
  メモリ不足の可能性があります。メモリ使用状況を確認してください。
パラメータ:
  <MAC_ADDRESS>．．．MACアドレス

### dqos - 012 - Exceeded traffic threshold(type: <CONFIG_TYPE>, direction: <DIRECTION>), <MAC_ADDRESS>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  debug

内容:
  ダイナミックQoS開始の閾値を超過しました。
パラメータ:
  <CONFIG_TYPE>．．．検出単位
  <DIRECTION>．．．制御トラフィック方向
  <MAC_ADDRESS>．．．MACアドレス
  <INTERFACE_NAME>．．．インタフェース名

### dqos - 013 - Not exceed traffic threshold(type: <CONFIG_TYPE>, direction: <DIRECTION>), <MAC_ADDRESS>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  debug

内容:
  ダイナミックQoS停止の閾値を下回りました。
パラメータ:
  <CONFIG_TYPE>．．．検出単位
  <DIRECTION>．．．制御トラフィック方向
  <MAC_ADDRESS>．．．MACアドレス
  <INTERFACE_NAME>．．．インタフェース名

### dqos - 014 - Traffic monitor result: <RESULT>, <MAC_ADDRESS>, <INTERFACE_NAME>

レベル:

  debug

内容:
  端末のトラフィック監視結果を表示します。
パラメータ:
  <RESULT>．．．監視結果
  <MAC_ADDRESS>．．．MACアドレス
  <INTERFACE_NAME>．．．インタフェース名