# rip

## RIPv2

### rip - 001 - Memory allocation failed for MESSAGE

レベル:

  error

内容:
  メモリの確保に失敗しました。
  メモリ使用量を確認してください。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### rip - 002 - Request received from NEIGHBOR, INTERFACE

レベル:

  debug

内容:
  隣接ルータより RIP 要求メッセージを受信しました。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．隣接ルータアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 003 - Received route NETWORK/MASKLEN metric METRIC tag TAG from NEIGHBOR, INTERFACE

レベル:

  debug

内容:
  隣接ルータより NETWORK への RIP ルートエントリを受信しました。
パラメータ:
  <NETWORK>．．．ネットワークアドレス
  <MASKLEN>．．．ネットワークマスク長
  <METRIC>．．．メトリック値
  <TAG>．．．タグ値
  <NEIGHBOR>．．．隣接ルータアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 004 - Update route NETWORK/MASKLEN metric METRIC tag TAG via NEXT_HOP

レベル:

  notice

内容:
  NETWORK へのルートエントリを更新しました。
パラメータ:
  <NETWORK>．．．ネットワークアドレス
  <MASKLEN>．．．ネットワークマスク長
  <METRIC>．．．メトリック値
  <TAG>．．．タグ値
  <NEXT_HOP>．．．ネクストホップアドレス

### rip - 005 - Received response ROUTES routes from NEIGHBOR, INTERFACE

レベル:

  debug

内容:
  隣接ルータより ROUTES 個の RIP ルートエントリを受信しました。
パラメータ:
  <ROUTES>．．．経路数
  <NEIGHBOR>．．．隣接ルータアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 006 - Bad command code COMMAND received from NEIGHBOR, INTERFACE

レベル:

  error

内容:
  隣接ルータより認識できないコマンドコードを含む RIP メッセージを受信しました。この RIP メッセージは廃棄されます。
  不正な RIP メッセージを受信しています。送信元を確認してください。
パラメータ:
  <COMMAND>．．．RIPメッセージコマンド種別
  <NEIGHBOR>．．．隣接ルータアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 007 - Received response from off network NEIGHBOR, INTERFACE

レベル:

  error

内容:
  RIP 応答メッセージを、その応答を送信したネットワークに直接接続されていない隣接ルータから受信しました。この RIP メッセージは廃棄されます。
  不正な RIP メッセージを受信しています。送信元を確認してください。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．隣接ルータアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 008 - Bad version VERSION received from NEIGHBOR, INTERFACE

レベル:

  error

内容:
  隣接ルータより受信した RIP ヘッダのバージョンフィールドが現在のバージョンと一致しません。この RIP メッセージは廃棄されます。
  不正な RIP メッセージを受信しています。送信元を確認してください。
パラメータ:
  <VERSION>．．．バージョン
  <NEIGHBOR>．．．隣接ルータアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 009 - Non existent next-hop NEXT_HOP is received from NEIGHBOR

レベル:

  info

内容:
  隣接ルータより通知された RIP ルートエントリに対して、指定されたネクストホップへの到達可能なルート情報を持っていません。この RIP ルートエントリの隣接ルータアドレスをネクストホップとして登録します。
パラメータ:
  <NEXT_HOP>．．．ネクストホップアドレス
  <NEIGHBOR>．．．隣接ルータアドレス

### rip - 010 - Network unreachable NETWORK/MASKLEN via NEXT_HOP from NEIGHBOR, deleted now

レベル:

  notice

内容:
  NETWORK ネットワークに到達不可能となったことを示しています。この宛先へのルートは到達不可能としてマークされます。
パラメータ:
  <NETWORK>．．．ネットワークアドレス
  <MASKLEN>．．．ネットワークマスク長
  <NEXT_HOP>．．．ネクストホップアドレス
  <NEIGHBOR>．．．隣接ルータアドレス

### rip - 011 - Send response to DESTINATION, INTERFACE

レベル:

  debug

内容:
  隣接ルータへ RIP 応答メッセージを送信しました。
パラメータ:
  <DESTINATION>．．．送信先アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 012 - Send request to DESTINATION, INTERFACE

レベル:

  debug

内容:
  隣接ルータへ RIP 要求メッセージを送信しました。
パラメータ:
  <DESTINATION>．．．送信先アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 013 - Send update NETWORK/MASKLEN metric METRIC tag TAG, INTERFACE

レベル:

  info

内容:
  NETWORK へのルートエントリを送信しました。
パラメータ:
  <NETWORK>．．．ネットワークアドレス
  <MASKLEN>．．．ネットワークマスク長
  <METRIC>．．．メトリック値
  <TAG>．．．タグ値
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 014 - Originate response with ROUTES routes, INTERFACE

レベル:

  info

内容:
  ROUTES ルートエントリの RIP 応答メッセージを生成しました。
パラメータ:
  <ROUTES>．．．経路数
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 015 - No buffer for sending packet.

レベル:

  warning

内容:
  RIP 送信用パケットのためのバッファ割り当てができませんでした。
  RIPの設定を確認してください。

### rip - 016 - Send packet to DESTINATION from SOURCE size DATAGRAM, INTERFACE

レベル:

  debug

内容:
  RIP メッセージを送信しました。
パラメータ:
  <DESTINATION>．．．送信先アドレス
  <SOURCE>．．．送信元アドレス
  <DATAGRAM>．．．メッセージサイズ
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 017 - Packet send error code ERROR_CODE, INTERFACE

レベル:

  error

内容:
  送信 RIP パケットがドロップされました。
  出力キューのオーバロード、ネットワークダウンなどがないか確認してください。
パラメータ:
  <ERROR_CODE>．．．エラーコード
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 018 - Network route NETWORK/MASKLEN expire timeout

レベル:

  notice

内容:
  ルートエントリの有効期限タイマーがタイムアウトしました。このルートエントリは到達不能としてマークされます。
パラメータ:
  <NETWORK>．．．ネットワークアドレス
  <MASKLEN>．．．ネットワークマスク長

### rip - 019 - Network route NETWORK/MASKLEN garbage timeout

レベル:

  notice

内容:
  ルートエントリのガーベジコレクションタイマーがタイムアウトしました。このルートエントリは削除されます。
パラメータ:
  <NETWORK>．．．ネットワークアドレス
  <MASKLEN>．．．ネットワークマスク長

### rip - 020 - RIP is {activated|deactivated} on ADDRESS, INTERFACE

レベル:

  notice

内容:
  インタフェースの RIP プロトコルが、有効/無効に変更されました。
パラメータ:
  <ADDRESS>．．．インタフェースアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 021 - Authentication failure from NEIGHBOR command COMMAND, INTERFACE

レベル:

  error

内容:
  認証に失敗しました。この RIP メッセージは廃棄されます。
  送信元と認証の設定が一致しているか確認してください。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．隣接ルータアドレス
  <COMMAND>．．．RIPメッセージコマンド種別
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 022 - Discarded packet from NEIGHBOR to DESTINATION, INTERFACE

レベル:

  error

内容:
  インタフェースが動作していないか、オプション設定にて受信 RIP パケット廃棄となっています。この RIP メッセージは廃棄されます。
  RIPの設定およびインタフェースの状態を確認してください。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．隣接ルータアドレス
  <DESTINATION>．．．送信先アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 023 - Deleted neighbor NEIGHBOR, INTERFACE

レベル:

  notice

内容:
  隣接ルータよりしばらくの間 RIP メッセージを受信していません。隣接ルータ情報をデータベースより削除します。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．隣接ルータアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 024 - Bad COMMAND ERROR error from NEIGHBOR, INTERFACE

レベル:

  error

内容:
  隣接ルータより不正なフォーマットの RIP メッセージを受信しました。この RIP メッセージは廃棄されます。エラー種別毎のエラー内容は以下の通りです。length -- RIP メッセージ長が不正です。 srcport -- ポート番号(520) 以外の値にて受信しました。must-be-zero -- RIP パケットもしくは、エントリの 0 でなければならないフィールドに 0 以外の値が入っています。metric -- メトリックフィールドに 1 から 16 以外の値が入っています。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <COMMAND>．．．RIPメッセージコマンド種別
  <ERROR>．．．エラー種別
  <NEIGHBOR>．．．隣接ルータアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 025 - Filtering received packet from NEIGHBOR, INTERFACE

レベル:

  notice

内容:
  経路フィルタによって、隣接ルータからの受信 RIP メッセージを廃棄しました。
パラメータ:
  <NEIGHBOR>．．．隣接ルータアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 026 - Filtering received route NETWORK/MASKLEN from NEIGHBOR, INTERFACE

レベル:

  notice

内容:
  経路フィルタによって、受信した RIP ルートエントリ情報を破棄しました。
パラメータ:
  <NETWORK>．．．ネットワークアドレス
  <MASKLEN>．．．ネットワークマスク長
  <NEIGHBOR>．．．隣接ルータアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 027 - Filtering send route NETWORK/MASKLEN, INTERFACE

レベル:

  notice

内容:
  経路フィルタによって、RIP ルートエントリ情報の送信を抑止しました。
パラメータ:
  <NETWORK>．．．ネットワークアドレス
  <MASKLEN>．．．ネットワークマスク長
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 028 - Send response PACKETS packets ROUTES routes, INTERFACE

レベル:

  notice

内容:
  RIP応答メッセージを送信しました。
パラメータ:
  <PACKETS>．．．メッセージパケット数
  <ROUTES>．．．ルートエントリ数
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 029 - Create RIP interface INTERFACE

レベル:

  notice

内容:
  RIPインタフェースが作成されました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 030 - Deleted RIP interface INTERFACE

レベル:

  notice

内容:
  RIPインタフェースが削除されました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 031 - Bad family FAMILY received route NETWORK from NEIGHBOR, INTERFACE

レベル:

  error

内容:
  不正なアドレスファミリの RIP ルートエントリを受信しました。このエントリは廃棄されます。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <FAMILY>．．．アドレスファミリ
  <NETWORK>．．．ネットワークアドレス
  <NEIGHBOR>．．．隣接ルータアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 032 - Bad metric METRIC received route NETWORK from NEIGHBOR, INTERFACE

レベル:

  error

内容:
  不正なメトリックの RIP ルートエントリを受信しました。このエントリは廃棄されます。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <METRIC>．．．メトリック値
  <NETWORK>．．．ネットワークアドレス
  <NEIGHBOR>．．．隣接ルータアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 033 - Bad MBZ received route DESTINATION from NEIGHBOR, INTERFACE

レベル:

  error

内容:
  不正な MBZ フィールドの RIP ルートエントリを受信しました。このエントリは廃棄されます。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <DESTINATION>．．．送信先アドレス
  <NEIGHBOR>．．．隣接ルータアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 034 - Bad mask METRIC received route NETWORK from NEIGHBOR, INTERFACE

レベル:

  error

内容:
  不正なマスクの RIP ルートエントリを受信しました。このエントリは廃棄されます。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <METRIC>．．．メトリック値
  <NETWORK>．．．ネットワークアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 035 - Bad address NETWORK received from NEIGHBOR, INTERFACE

レベル:

  error

内容:
  不正なアドレスの RIP ルートエントリを受信しました。このエントリは廃棄されます。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <NETWORK>．．．ネットワークアドレス
  <NEIGHBOR>．．．隣接ルータアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### rip - 036 - Summarized route NETWORK/MASKLEN, INTERFACE

レベル:

  debug

内容:
  NETWORK へのルートエントリが集約されました。
パラメータ:
  <NETWORK>．．．ネットワークアドレス
  <MASKLEN>．．．ネットワークマスク長
  <INTERFACE>．．．インタフェース名