# env

## Hardware Monitor

### env - 001 - <MONVOLTINT>.<MONVOLTDEC> volt line fault has occurred. Current:<CURRVOLTINT>.<CURRVOLTDEC>V. Valid range is low:<LOWLIMITINT>.<LOWLIMITDEC>V, high:<HIGHLIMITINT>.<HIGHLIMITDEC>V.

レベル:

  error

内容:
  電圧異常が発生しました。
  頻繁に表示される場合は装置の設置環境を確認してください。
パラメータ:
  <MONVOLTINT>．．．監視電圧整数部
  <MONVOLTDEC>．．．監視電圧少数部
  <CURRVOLTINT>．．．計測電圧整数部
  <CURRVOLTDEC>．．．計測電圧少数部
  <LOWLIMITINT>．．．下限閾値整数部
  <LOWLIMITDEC>．．．下限閾値少数部
  <HIGHLIMITINT>．．．上限閾値整数部
  <HIGHLIMITDEC>．．．上限閾値少数部

### env - 002 - <MONVOLTINT>.<MONVOLTDEC> volt line fault has recovered. Current:<CURRVOLTINT>.<CURRVOLTDEC>V. Valid range is low:<LOWLIMITINT>.<LOWLIMITDEC>V, high:<HIGHLIMITINT>.<HIGHLIMITDEC>V.

レベル:

  error

内容:
  電圧異常が復旧しました。
パラメータ:
  <MONVOLTINT>．．．監視電圧整数部
  <MONVOLTDEC>．．．監視電圧少数部
  <CURRVOLTINT>．．．計測電圧整数部
  <CURRVOLTDEC>．．．計測電圧少数部
  <LOWLIMITINT>．．．下限閾値整数部
  <LOWLIMITDEC>．．．下限閾値少数部
  <HIGHLIMITINT>．．．上限閾値整数部
  <HIGHLIMITDEC>．．．上限閾値少数部

### env - 003 - Temperature fault has occurred. Current:<CURRTEMP>.0C. Valid range is low:<LOWLIMIT>.0C, high:<HIGHLIMIT>.0C.

レベル:

  error

内容:
  温度異常が発生しました。
  頻繁に表示される場合は装置の設置環境を確認してください。
パラメータ:
  <CURRTEMP>．．．計測温度
  <LOWLIMIT>．．．下限閾値
  <HIGHLIMIT>．．．上限閾値

### env - 004 - Temperature fault has recovered. Current:<CURRTEMP>.0C. Valid range is low:<LOWLIMIT>.0C, high:<HIGHLIMIT>.0C.

レベル:

  error

内容:
  温度異常が復旧しました。
パラメータ:
  <CURRTEMP>．．．計測温度
  <LOWLIMIT>．．．下限閾値
  <HIGHLIMIT>．．．上限閾値

### env - 005 - Fan fault has occurred.

レベル:

  error

内容:
  装置内部のFan回転数に異常が発生しました。回転数が測定不能です。
  頻繁に表示される場合は装置の設置環境を確認してください。

### env - 006 - Fan fault has recovered.

レベル:

  error

内容:
  装置内部のFan回転数が正常範囲に回復しました。

### env - 007 - Environment monitor: <MONVOLTINT>.<MONVOLTDEC> volt line is <CURRVOLTINT>.<CURRVOLTDEC>V.

レベル:

  debug

内容:
  装置内部電源電圧の測定結果です。
パラメータ:
  <MONVOLTINT>．．．監視電圧整数部
  <MONVOLTDEC>．．．監視電圧少数部
  <CURRVOLTINT>．．．計測電圧整数部
  <CURRVOLTDEC>．．．計測電圧少数部

### env - 008 - Environment monitor: Temperature is <CURRTEMP>.0C.

レベル:

  debug

内容:
  装置内部温度の測定結果です。
パラメータ:
  <CURRTEMP>．．．計測温度

### env - 009 - Environment monitor: fan revolution is <REVOLUTION>RPM.

レベル:

  debug

内容:
  ファン回転数の測定結果です。
パラメータ:
  <REVOLUTION>．．．計測FAN回転数

### env - 020 - Temperature warning has occurred. Current:<CURRTEMP>.0C. Valid range is low:<LOWLIMIT>.0C, high:<HIGHLIMIT>.0C.

レベル:

  error

内容:
  動作保証外温度が発生しました。
  頻繁に表示される場合は装置の設置環境を確認してください。
パラメータ:
  <CURRTEMP>．．．計測温度
  <LOWLIMIT>．．．下限閾値
  <HIGHLIMIT>．．．上限閾値

### env - 021 - Temperature warning has recovered. Current:<CURRTEMP>.0C. Valid range is low:<LOWLIMIT>.0C, high:<HIGHLIMIT>.0C.

レベル:

  error

内容:
  動作保証外温度が復旧しました。
パラメータ:
  <CURRTEMP>．．．計測温度
  <LOWLIMIT>．．．下限閾値
  <HIGHLIMIT>．．．上限閾値