# snmp

### snmp - 002 - SNMP module cannot be used because application failed to start.

レベル:

  error

内容:
  アプリケーションの起動に失敗したため、SNMP モジュールを使用できません。
  装置を再起動してください。

### snmp - 003 - System error occurred in SNMP module. It is not working properly.

レベル:

  error

内容:
  SNMPモジュールでシステムエラーが発生しました。正常に動作していません。
  装置を再起動してください。

### snmp - 101 - ASN.1 parse error occurred in the received SNMP packet from <SOURCE_ADDRESS>.

レベル:

  warning

内容:
  受信したSNMPパケットでASN.1構文解析エラーが発生しました。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### snmp - 102 - Received SNMP packet from <SOURCE_ADDRESS> is not formatted correctly in version or community field.

レベル:

  warning

内容:
  受信したSNMP パケットは、バージョンまたはコミュニティフィールドが正しいフォーマットではありません。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### snmp - 103 - Received SNMP packet from <SOURCE_ADDRESS> contains a bad version <VERSION>.

レベル:

  warning

内容:
  受信SNMPパケットが未対応のバージョン番号を含んでいます。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス
  <VERSION>．．．SNMPバージョン

### snmp - 104 - Received SNMP packet from <SOURCE_ADDRESS> contains a bad pdu type <PDU_TYPE>.

レベル:

  warning

内容:
  受信したSNMPパケットのPDUタイプが不正です。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス
  <PDU_TYPE>．．．PDUタイプ

### snmp - 105 - An abnormality in the OID of the received SNMP packet from <SOURCE_ADDRESS> was detected.

レベル:

  warning

内容:
  受信したSNMPパケットのOIDに異常を検出しました。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### snmp - 106 - An abnormality in the PDU header of the received SNMP packet from <SOURCE_ADDRESS> was detected.

レベル:

  warning

内容:
  受信したSNMPパケットのPDUヘッダに異常を検出しました。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### snmp - 107 - An abnormality in the variable-bindings of the received SNMP packet from <SOURCE_ADDRESS> was detected.

レベル:

  warning

内容:
  受信したSNMPパケットのvariable-bindingsに異常を検出しました。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### snmp - 108 - SNMP packet failed to send because source address cannot be retrieved.

レベル:

  warning

内容:
  ソースアドレスが取得できないため、SNMPパケットの送信に失敗しました。

### snmp - 109 - Community <COMMUNITY> does not exist or is not allowed access from <SOURCE_ADDRESS>.

レベル:

  warning

内容:
  存在しないか許可していないコミュニティが指定されました。
パラメータ:
  <COMMUNITY>．．．コミュニティ名
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### snmp - 110 - Cannot access to user <USER> from <SOURCE_ADDRESS>.

レベル:

  warning

内容:
  ユーザーへはアクセスできません。
パラメータ:
  <USER>．．．ユーザー名
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### snmp - 111 - Denied sending TRAP to <DESTINATION_ADDRESS> by notify view.

レベル:

  warning

内容:
  Notifyビューによりトラップ送出が拒否されました。
パラメータ:
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス

### snmp - 131 - ASN.1 parse error occurred in the received SNMP packet from <SOURCE_ADDRESS>.

レベル:

  warning

内容:
  受信したSNMPパケットでASN.1構文解析エラーが発生しました。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### snmp - 132 - Received SNMP packet from <SOURCE_ADDRESS> is not formatted correctly in version or community field.

レベル:

  warning

内容:
  受信したSNMP パケットは、バージョンまたはコミュニティフィールドが正しいフォーマットではありません。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### snmp - 133 - Received SNMP packet from <SOURCE_ADDRESS> contains a bad version <VERSION>.

レベル:

  warning

内容:
  受信SNMPパケットが未対応のバージョン番号を含んでいます。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス
  <VERSION>．．．SNMPバージョン

### snmp - 134 - Received SNMP packet from <SOURCE_ADDRESS> contains a bad pdu type <PDU_TYPE>.

レベル:

  warning

内容:
  受信したSNMPパケットのPDUタイプが不正です。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス
  <PDU_TYPE>．．．PDUタイプ

### snmp - 135 - An abnormality in the OID of the received SNMP packet from <SOURCE_ADDRESS> was detected.

レベル:

  warning

内容:
  受信したSNMPパケットに含まれるOIDの長さが最大値を超えています。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### snmp - 136 - An abnormality in the PDU header of the received SNMP packet from <SOURCE_ADDRESS> was detected.

レベル:

  warning

内容:
  受信したSNMPパケットのPDUヘッダに異常を検出しました。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### snmp - 137 - An abnormality in the variable-bindings of the received SNMP packet from <SOURCE_ADDRESS> was detected.

レベル:

  warning

内容:
  受信したSNMPパケットのvariable-bindingsに異常を検出しました。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### snmp - 138 - SNMP packet failed to send because source address cannot be retrieved.

レベル:

  warning

内容:
  ソースアドレスが取得できないため、SNMPパケットの送信に失敗しました。

### snmp - 139 - Community <COMMUNITY> does not exist or is not allowed access from <SOURCE_ADDRESS>.

レベル:

  warning

内容:
  存在しないか許可していないコミュニティが指定されました。
パラメータ:
  <COMMUNITY>．．．コミュニティ名
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### snmp - 140 - Cannot access to user <USER> from <SOURCE_ADDRESS>.

レベル:

  warning

内容:
  ユーザーへはアクセスできません。
パラメータ:
  <USER>．．．ユーザー名
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### snmp - 141 - Denied sending TRAP to <DESTINATION_ADDRESS> by notify view.

レベル:

  warning

内容:
  Notifyビューによりトラップ送出が拒否されました。
パラメータ:
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス

### snmp - 201 - Sent tooBig error to <DESTINATION_ADDRESS>. Results of the operation could not be placed in a single SNMP message.

レベル:

  notice

内容:
  TooBigのエラーを送信しました。オペレーションの結果が1つのSNMPメッセージに入りませんでした。
パラメータ:
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス

### snmp - 202 - Sent noSuchName error to <DESTINATION_ADDRESS>. Specified MIB was missing or could not be accessed.

レベル:

  notice

内容:
  NoSuchNameのエラーを送信しました。存在しない値または指定したコミュニティに関連したview内に存在しないMIBが要求されました。
パラメータ:
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス

### snmp - 203 - Sent authorizationError error to <DESTINATION_ADDRESS>. Authentication failed.

レベル:

  notice

内容:
  authorizationErrorのエラーを送信しました。認証に失敗しました。
パラメータ:
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス

### snmp - 231 - Sent tooBig error to <DESTINATION_ADDRESS>. Results of the operation could not be placed in a single SNMP message.

レベル:

  notice

内容:
  TooBigのエラーを送信しました。オペレーションの結果が1つのSNMPメッセージに入りませんでした。
パラメータ:
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス

### snmp - 232 - Sent noSuchName error to <DESTINATION_ADDRESS>. Specified MIB was missing or could not be accessed.

レベル:

  notice

内容:
  NoSuchNameのエラーを送信しました。存在しない値または指定したコミュニティに関連したview内に存在しないMIBが要求されました。
パラメータ:
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス

### snmp - 233 - Sent authorizationError error to <DESTINATION_ADDRESS>. Authentication failed.

レベル:

  notice

内容:
  authorizationErrorのエラーを送信しました。認証に失敗しました。
パラメータ:
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス

### snmp - 301 - Start to send <STARTUP_TRAP_TYPE>.

レベル:

  info

内容:
  COLD-START/WARM-STARTトラップ送出処理を開始します。
パラメータ:
  <STARTUP_TRAP_TYPE>．．．スタートアップトラップタイプ

### snmp - 302 - <INTERFACE> line protocol is up, start to send LINKUP-TRAP.

レベル:

  info

内容:
  リンクアップトラップ送出処理を開始します。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### snmp - 303 - <INTERFACE> line protocol is down, start to send LINKDOWN-TRAP.

レベル:

  info

内容:
  リンクダウントラップ送出処理を開始します。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### snmp - 304 - Start to send Authentication Failure.

レベル:

  info

内容:
  認証失敗トラップ送出処理を開始します。

### snmp - 305 - Start to send the trap when an IKE Phase1 becomes active, index <IKE_PHASE1_INDEX>.

レベル:

  info

内容:
  IKE Phase1確立トラップ送出処理を開始します。
パラメータ:
  <IKE_PHASE1_INDEX>．．．Phase1インデックス

### snmp - 306 - Start to send the trap when an IKE Phase1 becomes inactive, index <IKE_PHASE1_INDEX>.

レベル:

  info

内容:
  IKE Phase1停止トラップ送出処理を開始します。
パラメータ:
  <IKE_PHASE1_INDEX>．．．Phase1インデックス

### snmp - 307 - Start to send the trap when an IKE Phase2 becomes active, index <IKE_PHASE2_INDEX>.

レベル:

  info

内容:
  IKE Phase2確立トラップ送出処理を開始します。
パラメータ:
  <IKE_PHASE2_INDEX>．．．Phase2インデックス

### snmp - 308 - Start to send the trap when an IKE Phase2 becomes inactive, index <IKE_PHASE2_INDEX>.

レベル:

  info

内容:
  IKE Phase2停止トラップ送出処理を開始します。
パラメータ:
  <IKE_PHASE2_INDEX>．．．Phase2インデックス

### snmp - 309 - Start to send the trap when an IKE Phase2 is terminated early, index <IKE_PHASE2_INDEX>.

レベル:

  info

内容:
  IKE Phase2切断トラップ送出処理を開始します。
パラメータ:
  <IKE_PHASE2_INDEX>．．．Phase2インデックス

### snmp - 310 - Start to send the trap when the abnormalities in temperature occur.

レベル:

  info

内容:
  異常温度検出トラップ送出処理を開始します。

### snmp - 311 - Start to send the trap when the abnormalities in temperature is restored.

レベル:

  info

内容:
  異常温度復旧検出トラップ送出処理を開始します。

### snmp - 312 - Start to send the trap when the abnormalities in voltage occur.

レベル:

  info

内容:
  異常電圧検出トラップ送出処理を開始します。

### snmp - 313 - Start to send the trap when the abnormalities in voltage is restored.

レベル:

  info

内容:
  異常電圧復旧検出トラップ送出処理を開始します。

### snmp - 314 - Start to send the trap when the abnormalities in cooling fan occur, No. <POSITION>.

レベル:

  info

内容:
  ファン障害検出トラップ送出処理を開始します。
パラメータ:
  <POSITION>．．．FAN番号

### snmp - 315 - Start to send the trap when the abnormalities in cooling fan is restored, No. <POSITION>.

レベル:

  info

内容:
  ファン障害復旧検出トラップ送出処理を開始します。
パラメータ:
  <POSITION>．．．FAN番号

### snmp - 316 - Start to send the trap when the abnormalities in power supply occur, slot <POW_SLOT_NO>.

レベル:

  info

内容:
  電源障害検出トラップ送出処理を開始します。
パラメータ:
  <POW_SLOT_NO>．．．電源スロット番号

### snmp - 317 - Start to send the trap when the abnormalities in power supply is restored, slot <POW_SLOT_NO>.

レベル:

  info

内容:
  電源障害復旧検出トラップ送出処理を開始します。
パラメータ:
  <POW_SLOT_NO>．．．電源スロット番号

### snmp - 318 - Start to send the trap when the power supply is inserted, slot <POW_SLOT_NO>.

レベル:

  info

内容:
  電源モジュール挿入検出トラップ送出処理を開始します。
パラメータ:
  <POW_SLOT_NO>．．．電源スロット番号

### snmp - 319 - Start to send the trap when the power supply is removed, slot <POW_SLOT_NO>.

レベル:

  info

内容:
  電源モジュール抜出検出トラップ送出処理を開始します。
パラメータ:
  <POW_SLOT_NO>．．．電源スロット番号

### snmp - 320 - Start to send the trap when a user login or logout, index <INDEX>.

レベル:

  info

内容:
  ログイントラップ送出処理を開始します。
パラメータ:
  <INDEX>．．．CLI番号+1

### snmp - 321 - Start to send the trap when a user login fail, index <INDEX>.

レベル:

  info

内容:
  ユーザー認証失敗トラップ送出処理を開始します。
パラメータ:
  <INDEX>．．．CLI番号+1

### snmp - 322 - Start to send the trap when operation mode changed, index <INDEX>.

レベル:

  info

内容:
  コンフィグモードトラップ送出処理を開始します。
パラメータ:
  <INDEX>．．．CLI番号+1

### snmp - 323 - Start to send the trap when configuration changed, index <INDEX>.

レベル:

  info

内容:
  コンフィグ変更トラップ送出処理を開始します。
パラメータ:
  <INDEX>．．．CLI番号+1

### snmp - 324 - Start to send PORT LINKUP-TRAP, slot <SLOT> port <PORT>.

レベル:

  info

内容:
  リンクアップトラップ送出処理を開始します。
パラメータ:
  <SLOT>．．．スロット
  <PORT>．．．ポート

### snmp - 325 - Start to send PORT LINKDOWN-TRAP, slot <SLOT> port <PORT>.

レベル:

  info

内容:
  リンクダウントラップ送出処理を開始します。
パラメータ:
  <SLOT>．．．スロット
  <PORT>．．．ポート

### snmp - 326 - Start to send the trap when an NetworkMonitor Watch-group Status-Change, seq-no <SEQ_NO>.

レベル:

  info

内容:
  NetworkMonitor Watch-group Status-Change トラップ送出処理を開始します。
パラメータ:
  <SEQ_NO>．．．シーケンス番号

### snmp - 327 - Start to send the trap picoPostFailMessage.(<MESSAGE>).

レベル:

  info

内容:
  POSTエラー検出トラップの送出処理を開始します。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．ハードウェア自己診断メッセージ

### snmp - 328 - Start to send the trap when <TRAP_MESSAGE>.

レベル:

  info

内容:
  MOBILEトラップ送出処理を開始します。
パラメータ:
  <TRAP_MESSAGE>．．．トラップメッセージ

### snmp - 400 - <DEBUG_LOG>

レベル:

  debug

内容:
  Net-SNMPのログです。
パラメータ:
  <DEBUG_LOG>．．．DEBUGログ

### snmp - 401 - Received SNMP message, <SOURCE_ADDRESS:PORT> > <DESTINATION_ADDRESS:PORT>

レベル:

  debug

内容:
  SNMPメッセージを受信しました。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS:PORT>．．．送信元IPアドレス:ポート
  <DESTINATION_ADDRESS:PORT>．．．送信先IPアドレス:ポート

### snmp - 402 - Received Get-Request message from <SOURCE_ADDRESS>.

レベル:

  debug

内容:
  GetRequestのSNMPメッセージを受信しました。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### snmp - 403 - Received Get-Next message from <SOURCE_ADDRESS>.

レベル:

  debug

内容:
  GetNextのSNMPメッセージを受信しました。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### snmp - 404 - Received Get-Bulk message from <SOURCE_ADDRESS>.

レベル:

  debug

内容:
  GetBulkのSNMPメッセージを受信しました。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### snmp - 405 - Received Set-Request message from <SOURCE_ADDRESS>.

レベル:

  debug

内容:
  SetRequestのSNMPメッセージを受信しました。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### snmp - 406 - Sent SNMP message, <SOURCE_ADDRESS:PORT> > <DESTINATION_ADDRESS:PORT>.

レベル:

  debug

内容:
  SetRequestのSNMPメッセージを受信しました。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS:PORT>．．．送信元IPアドレス:ポート
  <DESTINATION_ADDRESS:PORT>．．．送信先IPアドレス:ポート

### snmp - 407 - Sending TRAP, <SOURCE_ADDRESS> > <DESTINATION_ADDRESS>.

レベル:

  debug

内容:
  トラップを送出します。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス

### snmp - 431 - Received SNMP message, <SOURCE_ADDRESS:PORT> > <DESTINATION_ADDRESS:PORT>

レベル:

  debug

内容:
  SNMPメッセージを受信しました。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS:PORT>．．．送信元IPアドレス:ポート
  <DESTINATION_ADDRESS:PORT>．．．送信先IPアドレス:ポート

### snmp - 432 - Received Get-Request message from <SOURCE_ADDRESS>.

レベル:

  debug

内容:
  GetRequestのSNMPメッセージを受信しました。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### snmp - 433 - Received Get-Next message from <SOURCE_ADDRESS>.

レベル:

  debug

内容:
  GetNextのSNMPメッセージを受信しました。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### snmp - 434 - Received Get-Bulk message from <SOURCE_ADDRESS>.

レベル:

  debug

内容:
  GetBulkのSNMPメッセージを受信しました。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### snmp - 435 - Received Set-Request message from <SOURCE_ADDRESS>.

レベル:

  debug

内容:
  SetRequestのSNMPメッセージを受信しました。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### snmp - 436 - Sent SNMP message, <SOURCE_ADDRESS:PORT> > <DESTINATION_ADDRESS:PORT>.

レベル:

  debug

内容:
  SNMPメッセージを送信しました。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS:PORT>．．．送信元IPアドレス:ポート
  <DESTINATION_ADDRESS:PORT>．．．送信先IPアドレス:ポート

### snmp - 437 - Sending TRAP, <SOURCE_ADDRESS> > <DESTINATION_ADDRESS>.

レベル:

  debug

内容:
  トラップを送出します。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス

### snmp - 461 - Created a new community '<COMMUNITY>'.

レベル:

  debug

内容:
  新しいコミュニティが生成されました。
パラメータ:
  <COMMUNITY>．．．コミュニティ名

### snmp - 462 - Created a new user '<USER>'.

レベル:

  debug

内容:
  新しいユーザーが生成されました。
パラメータ:
  <USER>．．．ユーザー名

### snmp - 463 - Created a new group '<GROUP>'.

レベル:

  debug

内容:
  新しいグループが生成されました。
パラメータ:
  <GROUP>．．．グループ名

### snmp - 464 - Updated engine id:<ENGINE_ID>.

レベル:

  debug

内容:
  エンジンIDを更新しました。
パラメータ:
  <ENGINE_ID>．．．エンジンID