# pdns

## Proxy DNS

### pdns - 001 - Received DNS query from <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>, <FQDN>, prot <PROTOCOL>

レベル:

  debug

内容:
  DNS クライアントより DNS 要求メッセージを受信しました。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID
  <FQDN>．．．FQDN
  <PROTOCOL>．．．プロトコル

### pdns - 002 - Received DNS response from <SERVER_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>, <FQDN>

レベル:

  debug

内容:
  DNS サーバーより DNS メッセージを受信しました。
パラメータ:
  <SERVER_ADDR>．．．サーバーアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID
  <FQDN>．．．FQDN

### pdns - 005 - Send DNS failure to <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>, <FQDN>

レベル:

  debug

内容:
  DNS failure メッセージを DNS クライアントに送信します。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID
  <FQDN>．．．FQDN

### pdns - 006 - Failed to alloc memory

レベル:

  error

内容:
  メモリを確保できませんでした。
  装置のメモリ状態を確認してください。

### pdns - 007 - Failed to register Port number <PORT_NUM>, prot <PROTOCOL>

レベル:

  warning

内容:
  そのポートはすでに使われているため、プロキシ DNS は初期化に失敗しました。
  設定を確認してください。
パラメータ:
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <PROTOCOL>．．．プロトコル

### pdns - 009 - No more ports are available

レベル:

  warning

内容:
  使用可能なポートがなかったので、DNS 要求メッセージを破棄しました。
  意図しない問い合わせが大量に発生していないか確認してください。

### pdns - 011 - Registered to session list, <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>, prot <PROTOCOL>

レベル:

  info

内容:
  DNS 要求メッセージのエントリをセッションリストに登録しました。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID
  <PROTOCOL>．．．プロトコル

### pdns - 012 - DNS query can't register to session list, <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>

レベル:

  info

内容:
  DNS 要求メッセージのエントリをセッションリストに登録できませんでした。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID

### pdns - 013 - DNS query search failed, port <PORT_NUM>, id <ID>

レベル:

  info

内容:
  DNS 要求メッセージのエントリがセッションリストに登録されていないため、DNS メッセージを破棄しました。
パラメータ:
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID

### pdns - 014 - Received DNS failure from <SERVER_ADDR>, port <DEST_PORT>, id <ID>, <FQDN>

レベル:

  debug

内容:
  DNS サーバーから DNS failure メッセージを受信しました。
パラメータ:
  <SERVER_ADDR>．．．サーバーアドレス
  <DEST_PORT>．．．送信先ポート
  <ID>．．．DNSクエリID
  <FQDN>．．．FQDN

### pdns - 015 - Delete session list, <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>, prot <PROTOCOL>

レベル:

  info

内容:
  DNS 要求メッセージのエントリをセッションリストから削除しました。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID
  <PROTOCOL>．．．プロトコル

### pdns - 016 - Session max entry overflow, <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>, prot <PROTOCOL>

レベル:

  info

内容:
  セッションが最大数を超過しています。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <PROTOCOL>．．．プロトコル

### pdns - 017 - Session timeout, <CLIENT_ADDR> port <PORT_NUM> id <ID>

レベル:

  info

内容:
  そのセッションはタイムアウトしました。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID

### pdns - 018 - Clear session list

レベル:

  info

内容:
  プロキシ DNS はセッションリストをクリアしました。

### pdns - 019 - Same query exists in the session list

レベル:

  info

内容:
  セッションリストに同じ DNS 要求メッセージのエントリが存在するため、 DNS 要求メッセージを破棄しました。

### pdns - 020 - Send DNS query to <SRC_IP_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>, <FQDN>

レベル:

  debug

内容:
  DNS サーバーへ DNS 要求メッセージを送信します。
パラメータ:
  <SRC_IP_ADDR>．．．送信元アドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID
  <FQDN>．．．FQDN

### pdns - 021 - Send DNS response to <SRC_IP_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>, <FQDN>

レベル:

  debug

内容:
  DNS クライアントへ DNS 応答メッセージを送信します。
パラメータ:
  <SRC_IP_ADDR>．．．送信元アドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID
  <FQDN>．．．FQDN

### pdns - 023 - DNS failure dropped

レベル:

  debug

内容:
  DNS サーバーから受信した DNS failure メッセージを破棄しました。

### pdns - 027 - Failed to make packet for transmission

レベル:

  error

内容:
  DNS サーバー もしくは DNS クライアントに DNS パケットを送信しようとしましたが、パケットバッファを作成できませんでした。
  システムバッファが枯渇しています。装置の負荷を下げてください。

### pdns - 029 - No DNS servers

レベル:

  info

内容:
  DNS サーバーのエントリが設定されていないので、DNS 要求メッセージを破棄しました。

### pdns - 030 - DNS Query Message is <RECV_SIZE> bytes (bigger than <MAX_SIZE> bytes), prot <PROTOCOL>

レベル:

  info

内容:
  受信した DNS 要求メッセージは大きすぎるため、破棄しました。
パラメータ:
  <RECV_SIZE>．．．受信サイズ
  <MAX_SIZE>．．．最大サイズ
  <PROTOCOL>．．．プロトコル

### pdns - 031 - DNS Response Message is bigger than 512 bytes

レベル:

  info

内容:
  受信した DNS 応答メッセージは大きすぎるため、破棄しました。

### pdns - 032 - DNS query can't send to <SRC_IP_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>

レベル:

  warning

内容:
  DNS 要求メッセージを送信しませんでした。
  DNS サーバーのアドレスが自ノードに割り当てられていないか設定を確認してください。
パラメータ:
  <SRC_IP_ADDR>．．．送信元アドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID

### pdns - 036 - Non-permitted DNS query dropped, from <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>

レベル:

  warning

内容:
  許可されないクライアントからのDNS 要求メッセージを破棄しました。
  送信元の端末を確認してください。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID

### pdns - 041 - Registered TCP connect session, <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>

レベル:

  info

内容:
  TCP接続情報を登録しました。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート

### pdns - 042 - Canceled TCP connect session, <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>

レベル:

  info

内容:
  TCP接続がキャンセルされました。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート

### pdns - 043 - Deleted TCP connect session, <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>

レベル:

  info

内容:
  TCP接続情報を削除しました。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート

### pdns - 044 - Deleted all TCP connect session

レベル:

  info

内容:
  プロキシDNSがTCP接続情報を全削除しました。

### pdns - 045 - Success sending response with TCP, <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>

レベル:

  debug

内容:
  TCPメッセージでの応答送信に成功しました。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID

### pdns - 046 - Failure sending response with TCP, <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>

レベル:

  debug

内容:
  TCPメッセージでの応答送信に失敗しました。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID

### pdns - 051 - Found local DNS record entry, <FQDN>, from <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>

レベル:

  notice

内容:
  ローカルDNSサーバー上でエントリを検出しました。
パラメータ:
  <FQDN>．．．FQDN
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID

### pdns - 052 - Success create local DNS record, from <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>, length <LENGTH>

レベル:

  info

内容:
  ローカルDNSサーバー上でレコードを生成しました。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID
  <LENGTH>．．．レコード長

### pdns - 053 - Failure create local DNS record, from <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>, reason <REASON>

レベル:

  info

内容:
  ローカルDNSサーバー上でレコードの生成に失敗しました。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID
  <REASON>．．．要因

### pdns - 054 - Add local DNS answer record, type: <TYPE>, class: <CLASS>, ttl: <TTL>, record <RECORD>

レベル:

  debug

内容:
  ローカルDNSサーバー上でAnswerレコードを追加しました。
パラメータ:
  <TYPE>．．．DNSレコード種別
  <CLASS>．．．クラス
  <TTL>．．．TTL
  <RECORD>．．．レコード内容

### pdns - 101 - Received DNS query from <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>, <FQDN>, prot <PROTOCOL>

レベル:

  debug

内容:
  DNS クライアントより DNS 要求メッセージを受信しました。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID
  <FQDN>．．．FQDN
  <PROTOCOL>．．．プロトコル

### pdns - 102 - Received DNS response from <SERVER_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>, <FQDN>

レベル:

  debug

内容:
  DNS サーバーより DNS メッセージを受信しました。
パラメータ:
  <SERVER_ADDR>．．．サーバーアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID
  <FQDN>．．．FQDN

### pdns - 105 - Send DNS failure to <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>, <FQDN>

レベル:

  debug

内容:
  DNS failure メッセージを DNS クライアントに送信します。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID
  <FQDN>．．．FQDN

### pdns - 106 - Failed to alloc memory

レベル:

  error

内容:
  メモリを確保できませんでした。
  装置のメモリ状態を確認してください。

### pdns - 107 - Failed to register Port number <PORT_NUM>, prot <PROTOCOL>

レベル:

  error

内容:
  プロキシ DNS のポートが既に使用されているため、初期化に失敗しました。
  設定を確認してください。
パラメータ:
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <PROTOCOL>．．．プロトコル

### pdns - 109 - No more ports are available

レベル:

  warning

内容:
  使用可能なポートがなかったので、DNS 要求メッセージを破棄しました。
  意図しない問い合わせが発生していないか確認してください。

### pdns - 112 - DNS query can't register to session list, <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>

レベル:

  info

内容:
  DNS 要求メッセージのエントリをコネクション管理テーブルに登録できませんでした。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID

### pdns - 113 - DNS query search failed, port <PORT_NUM>, id <ID>

レベル:

  info

内容:
  DNS 要求メッセージのエントリがコネクション管理テーブルに登録されていないため、DNS メッセージを破棄しました。
パラメータ:
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID

### pdns - 114 - Received DNS failure from <SERVER_ADDR>, port <DST_PORT>, id <ID>, <FQDN>

レベル:

  debug

内容:
  DNS サーバーから DNS failure メッセージを受信しました。
パラメータ:
  <SERVER_ADDR>．．．サーバーアドレス
  <DST_PORT>．．．送信先ポート
  <ID>．．．DNSクエリID
  <FQDN>．．．FQDN

### pdns - 115 - Delete from session list, <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>, prot <PROTOCOL>

レベル:

  info

内容:
  DNS 要求メッセージのエントリをセッションリストから削除しました。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID
  <PROTOCOL>．．．プロトコル

### pdns - 116 - Session max entry overflow, <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>, prot <PROTOCOL>

レベル:

  info

内容:
  セッションが最大数を超過しています。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．IPv6アドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <PROTOCOL>．．．プロトコル

### pdns - 117 - Session timeout, <CLIENT_ADDR> port <PORT_NUM> id <ID>

レベル:

  info

内容:
  そのセッションはタイムアウトしました。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID

### pdns - 118 - Clear session list

レベル:

  info

内容:
  プロキシ DNS はコネクション管理テーブルをクリアしました。

### pdns - 119 - Same query exists in the session list

レベル:

  info

内容:
  セッションリストに同じ DNS 要求メッセージのエントリが存在するため、 DNS 要求メッセージを破棄しました。

### pdns - 120 - Send DNS query to <SRC_IP_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>, <FQDN>

レベル:

  debug

内容:
  DNS サーバーへ DNS 要求メッセージを送信します。
パラメータ:
  <SRC_IP_ADDR>．．．送信元アドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID
  <FQDN>．．．FQDN

### pdns - 121 - Send DNS response to <SRC_IP_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>, <FQDN>

レベル:

  debug

内容:
  DNS クライアントへ DNS 応答メッセージを送信します。
パラメータ:
  <SRC_IP_ADDR>．．．送信元アドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID
  <FQDN>．．．FQDN

### pdns - 123 - DNS failure dropped

レベル:

  debug

内容:
  DNS サーバーから受信した DNS failure メッセージを破棄しました。

### pdns - 127 - Failed to make packet for transmission

レベル:

  error

内容:
  DNS パケットを送信しようとしましたが、パケットバッファを作成できませんでした。
  システムバッファが不足しています。装置の負荷を確認してください。

### pdns - 129 - No DNS servers

レベル:

  info

内容:
  DNS サーバーのエントリが設定されていないので、DNS 要求メッセージを破棄しました。

### pdns - 130 - DNS Query Message is <RECV_SIZE> bytes (bigger than <MAX_SIZE> bytes), prot <PROTOCOL>

レベル:

  info

内容:
  受信した DNS 要求メッセージは大きすぎるため、破棄しました。
パラメータ:
  <RECV_SIZE>．．．受信サイズ
  <MAX_SIZE>．．．最大サイズ
  <PROTOCOL>．．．プロトコル

### pdns - 131 - DNS Response Message is bigger than 512 bytes

レベル:

  info

内容:
  受信した DNS 応答メッセージは大きすぎるため、破棄しました。

### pdns - 132 - DNS query can't send to <SRC_IP_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>

レベル:

  warning

内容:
  DNS 要求メッセージを送信しませんでした。
  DNS サーバーのアドレスが自ノードに割り当てられていないか設定を確認してください。
パラメータ:
  <SRC_IP_ADDR>．．．IPv6アドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID

### pdns - 134 - Received malformed IPv6 packet from <SRC_IP_ADDR>

レベル:

  warning

内容:
  不正なIPv6パケットを受信しました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <SRC_IP_ADDR>．．．IPv6アドレス

### pdns - 136 - Non-permitted DNS query dropped, from <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>

レベル:

  warning

内容:
  許可されないクライアントからのDNS 要求メッセージを破棄しました。
  送信元の端末を確認してください。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID

### pdns - 141 - Registered TCP connect session, <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>

レベル:

  info

内容:
  TCP接続情報を登録しました。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート

### pdns - 142 - Canceled TCP connect session, <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>

レベル:

  info

内容:
  TCP接続がキャンセルされました。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート

### pdns - 143 - Deleted TCP connect session, <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>

レベル:

  info

内容:
  TCP接続情報を削除しました。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート

### pdns - 144 - Deleted all TCP connect session

レベル:

  info

内容:
  プロキシDNSがTCP接続情報を全削除しました。

### pdns - 145 - Success sending response with TCP, <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>

レベル:

  debug

内容:
  TCPメッセージでの応答送信に成功しました。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID

### pdns - 146 - Failure sending response with TCP, <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>

レベル:

  debug

内容:
  TCPメッセージでの応答送信に失敗しました。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID

### pdns - 151 - Found local DNS record entry, <FQDN>, from <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>

レベル:

  notice

内容:
  ローカルDNSサーバー上でエントリを検出しました。
パラメータ:
  <FQDN>．．．FQDN
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID

### pdns - 152 - Success create local DNS record, from <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>, length <LENGTH>

レベル:

  info

内容:
  ローカルDNSサーバー上でレコードを生成しました。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID
  <LENGTH>．．．レコード長

### pdns - 153 - Failure create local DNS record, from <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>, reason <REASON>

レベル:

  info

内容:
  ローカルDNSサーバー上でレコードの生成に失敗しました。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID
  <REASON>．．．要因

### pdns - 154 - Add local DNS answer record, type: <TYPE>, class: <CLASS>, ttl: <TTL>, record <RECORD>

レベル:

  debug

内容:
  ローカルDNSサーバー上でAnswerレコードを追加しました。
パラメータ:
  <TYPE>．．．DNSレコード種別
  <CLASS>．．．クラス
  <TTL>．．．TTL
  <RECORD>．．．レコード内容

### pdns - 155 - Registered to session list, <CLIENT_ADDR>, port <PORT_NUM>, id <ID>, prot <PROTOCOL>

レベル:

  info

内容:
  DNS 要求メッセージのエントリをセッションリストに登録しました。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <PORT_NUM>．．．ポート
  <ID>．．．DNSクエリID
  <PROTOCOL>．．．プロトコル