# nhrp

### nhrp - 001 - Forwarding <NHRP_PACKET_TYPE>, <SRC_PROTO_ADDR> > <DST_PROTO_ADDR> on <INTERFACE>, <PACKET_INFO>

レベル:

  info

内容:
  NHRPパケットを転送します。
パラメータ:
  <NHRP_PACKET_TYPE>．．．NHRPパケット種別
  <SRC_PROTO_ADDR>．．．送信元プロトコルアドレス
  <DST_PROTO_ADDR>．．．送信先プロトコルアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <PACKET_INFO>．．．パケット情報

### nhrp - 002 - Discarded <NHRP_PACKET_TYPE>, <SRC_PROTO_ADDR> > <DST_PROTO_ADDR>; no matching request

レベル:

  notice

内容:
  要求パケットと対応したパケットでないため、パケットを破棄しました。
パラメータ:
  <NHRP_PACKET_TYPE>．．．NHRPパケット種別
  <SRC_PROTO_ADDR>．．．送信元プロトコルアドレス
  <DST_PROTO_ADDR>．．．送信先プロトコルアドレス

### nhrp - 004 - Bad checksum in packet from <SOURCE_ADDR>

レベル:

  warning

内容:
  チェックサム不正のNHRPパケットを受信しました。
  対向先装置の設定や使用状況を確認してください。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDR>．．．送信元アドレス

### nhrp - 005 - Failed to analyze packet from <SOURCE_ADDR>

レベル:

  error

内容:
  受信パケットの解析に失敗しました。
  自装置および対向先装置の設定や使用状況を確認してください。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDR>．．．送信元アドレス

### nhrp - 006 - No peer entry for protocol address <NEXTHOP>

レベル:

  notice

内容:
  宛先へのキャッシュエントリがありません。
パラメータ:
  <NEXTHOP>．．．ネクストホップアドレス

### nhrp - 008 - Sending <NHRP_PACKET_TYPE>, <SRC_PROTO_ADDR> > <DST_PROTO_ADDR> on <INTERFACE>, <PACKET_INFO>

レベル:

  info

内容:
  NHRPパケットを送信します。
パラメータ:
  <NHRP_PACKET_TYPE>．．．NHRPパケット種別
  <SRC_PROTO_ADDR>．．．送信元プロトコルアドレス
  <DST_PROTO_ADDR>．．．送信先プロトコルアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <PACKET_INFO>．．．パケット情報

### nhrp - 009 - Failed to send <NHRP_PACKET_TYPE>; no memory

レベル:

  error

内容:
  メモリ確保失敗のため、NHRPパケットの送信に失敗しました。
  メモリ不足の可能性があります。メモリ使用状況を確認してください。コンフィグを調整し空きメモリを増やしてください。
パラメータ:
  <NHRP_PACKET_TYPE>．．．NHRPパケット種別

### nhrp - 010 - Failed to resend <NHRP_PACKET_TYPE>; <REASON>

レベル:

  error

内容:
  NHRPパケットの再送に失敗しました。
  理由に応じて、装置の設定や使用状況を確認してください。
パラメータ:
  <NHRP_PACKET_TYPE>．．．NHRPパケット種別
  <REASON>．．．理由

### nhrp - 011 - Indication message to make dynamic tunnel for <SRC_ADDR> > <DST_ADDR>

レベル:

  notice

内容:
  動的トンネル生成のための通知メッセージを送信します。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DST_ADDR>．．．送信先アドレス

### nhrp - 012 - Failed to add payload as CIE

レベル:

  error

内容:
  CIEの追加に失敗しました。
  装置の設定や使用状況を確認してください。

### nhrp - 013 - Destination interface not specified

レベル:

  error

内容:
  宛先インタフェースが設定されていません。
  装置の設定や使用状況を確認してください。

### nhrp - 014 - Failed to receive <NHRP_PACKET_TYPE>; no memory

レベル:

  error

内容:
  メモリ確保失敗のため、NHRPパケットの受信に失敗しました。
  メモリ不足の可能性があります。メモリ使用状況を確認してください。コンフィグを調整し空きメモリを増やしてください。
パラメータ:
  <NHRP_PACKET_TYPE>．．．NHRPパケット種別

### nhrp - 015 - Detected error (<ERROR_TEXT>)

レベル:

  notice

内容:
  エラーを検出しました。
パラメータ:
  <ERROR_TEXT>．．．エラー内容

### nhrp - 016 - NHRP Error Indication to <DST_PROTO_ADDR> (<ERROR_INDICATION_NAME>)

レベル:

  info

内容:
  エラー通知を送信します。
パラメータ:
  <DST_PROTO_ADDR>．．．送信先プロトコルアドレス
  <ERROR_INDICATION_NAME>．．．エラー表示名

### nhrp - 017 - Sending packet without my CIE (<EXTENSION_TYPE>); no memory

レベル:

  error

内容:
  自装置のCIEを追加せずにNHRPパケットを送信します。
  メモリ不足の可能性があります。メモリ使用状況を確認してください。コンフィグを調整し空きメモリを増やしてください。
パラメータ:
  <EXTENSION_TYPE>．．．拡張タイプ

### nhrp - 018 - Received <NHRP_PACKET_TYPE>, <SRC_ADDR> > <DST_ADDR> on <INTERFACE>, <PACKET_INFO>

レベル:

  info

内容:
  NHRPパケットを受信しました。
パラメータ:
  <NHRP_PACKET_TYPE>．．．NHRPパケット種別
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <PACKET_INFO>．．．パケット情報

### nhrp - 019 - Failed to send <NHRP_PACKET_TYPE> to local destination (<DST_ADDR>) on <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  自装置宛のNHRPパケット送信に失敗しました。
  装置および対向先の装置の設定や使用状況を確認してください。
パラメータ:
  <NHRP_PACKET_TYPE>．．．NHRPパケット種別
  <DST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nhrp - 020 - NHRP Resolution Reply (<SRC_PROTO_ADDR>/<SRC_PROTO_PREFIX> > <DST_PROTO>) (code <CODE_TEXT>, holdtime <HOLDING_TIME>)

レベル:

  info

内容:
  アドレス解決応答パケットを生成します。
パラメータ:
  <SRC_PROTO_ADDR>．．．送信元プロトコルアドレス
  <SRC_PROTO_PREFIX>．．．送信元プロトコルプレフィックス
  <DST_PROTO>．．．送信先プロトコル
  <CODE_TEXT>．．．コード
  <HOLDING_TIME>．．．ホールドタイム

### nhrp - 021 - Failed NHRP registration (peer <PROTO_ADDR>); <REASON>

レベル:

  warning

内容:
  NHRP登録に失敗しました。
  理由に応じて、自装置および対向先装置の設定や使用状況を確認してください。
パラメータ:
  <PROTO_ADDR>．．．プロトコルアドレス
  <REASON>．．．理由

### nhrp - 022 - Registration authorized (peer <PROTO_ADDR>, holding time <HOLDING_TIME>)

レベル:

  notice

内容:
  NHRP登録に成功しました。
パラメータ:
  <PROTO_ADDR>．．．プロトコルアドレス
  <HOLDING_TIME>．．．ホールドタイム

### nhrp - 023 - Received Registration Request (<SRC_PROTO_ADDR> > <DST_PROTO_ADDR>) with no CIEs

レベル:

  error

内容:
  CIEをもたない登録要求を受信しました。
  対向先装置のメモリ使用状況を確認してください。
パラメータ:
  <SRC_PROTO_ADDR>．．．送信元プロトコルアドレス
  <DST_PROTO_ADDR>．．．送信先プロトコルアドレス

### nhrp - 025 - NHRP Traffic Indication from <SRC_PROTO_ADDR> (for <SRC_ADDR> > <DST_ADDR>)

レベル:

  info

内容:
  トラフィック通知を受信しました。
パラメータ:
  <SRC_PROTO_ADDR>．．．送信元プロトコルアドレス
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DST_ADDR>．．．送信先アドレス

### nhrp - 026 - Discarded Traffic Indication from <SRC_PROTO_ADDR> (for <SRC_ADDR> > <DST_ADDR>)

レベル:

  warning

内容:
  トラフィック通知を破棄しました。
  装置の設定や使用状況を確認してください。
パラメータ:
  <SRC_PROTO_ADDR>．．．送信元プロトコルアドレス
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DST_ADDR>．．．送信先アドレス

### nhrp - 027 - NHRP Error Indication from <SRC_PROTO_ADDR> (code <CODE_TEXT>) (for <ERR_PACKET_TYPE> <ERR_PACKET_SRC> > <ERR_PACKET_DST>, <ERR_PACKET_INFO>)

レベル:

  info

内容:
  エラー通知を受信しました。
パラメータ:
  <SRC_PROTO_ADDR>．．．送信元プロトコルアドレス
  <CODE_TEXT>．．．コード
  <ERR_PACKET_TYPE>．．．エラーパケットタイプ
  <ERR_PACKET_SRC>．．．送信元エラーパケット
  <ERR_PACKET_DST>．．．送信先エラーパケット
  <ERR_PACKET_INFO>．．．エラーパケット情報

### nhrp - 031 - NHRP peer <SRC_PROTO_ADDR> already exists as <EXIST_PEER_TYPE>, skip creating peer cache

レベル:

  info

内容:
  すでに対向へのキャッシュが存在するため、キャッシュの生成をスキップします。
パラメータ:
  <SRC_PROTO_ADDR>．．．送信元プロトコルアドレス
  <EXIST_PEER_TYPE>．．．存在ピアタイプ

### nhrp - 032 - Over max-connections; failed to create dynamic tunnel (<SRC_ADDR> > <DST_ADDR>)

レベル:

  warning

内容:
  DMVPNの接続数を確認してください。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DST_ADDR>．．．送信先アドレス

### nhrp - 033 - Auto updating <PEER_TYPE> (<PEER_INFO>) canceled on dynamic tunnel

レベル:

  notice

内容:
  動的トンネルの自動更新を中断しました。
パラメータ:
  <PEER_TYPE>．．．ピアタイプ
  <PEER_INFO>．．．ピア情報

### nhrp - 034 - Auto updating <PEER_TYPE> (<PEER_INFO>)

レベル:

  debug

内容:
  NHRPキャッシュの自動更新を行います。
パラメータ:
  <PEER_TYPE>．．．ピアタイプ
  <PEER_INFO>．．．ピア情報

### nhrp - 035 - Received Registration Reply from unexpected NHS (proto <PROTO_ADDR>)

レベル:

  error

内容:
  予期しないNHSからNHRP登録応答を受信しました。
  対向先装置の設定や使用状況を確認してください。
パラメータ:
  <PROTO_ADDR>．．．プロトコルアドレス

### nhrp - 036 - Updated dynamic-nhs protocol address (<OLD_PROTO_ADDR> > <NEW_PROTO_ADDR>)

レベル:

  notice

内容:
  dynamic-nhsのプロトコルアドレスを更新しました。
パラメータ:
  <OLD_PROTO_ADDR>．．．旧プロトコルアドレス
  <NEW_PROTO_ADDR>．．．新プロトコルアドレス

### nhrp - 037 - Failed to register to NHS <PROTO_ADDR>; <ERROR_TEXT>

レベル:

  error

内容:
  NHRP登録に失敗しました。
  理由に応じて、装置の設定や使用状況を確認してください。
パラメータ:
  <PROTO_ADDR>．．．プロトコルアドレス
  <ERROR_TEXT>．．．エラー理由

### nhrp - 038 - Waiting for receiving <EXPECTED_PACKET_TYPE>, but received <RECEIVED_PACKET_TYPE>

レベル:

  error

内容:
  受信待機中のパケット種別と異なる種別のパケットを受信しました。
  対向先装置の設定や使用状況を確認してください。
パラメータ:
  <EXPECTED_PACKET_TYPE>．．．受信待機中パケット種別
  <RECEIVED_PACKET_TYPE>．．．受信パケット種別

### nhrp - 039 - NHRP Registration Reply from <PROTO_ADDR> (code <CODE_TEXT>)

レベル:

  info

内容:
  NHRP登録応答を受信しました。
パラメータ:
  <PROTO_ADDR>．．．プロトコルアドレス
  <CODE_TEXT>．．．コード

### nhrp - 040 - NAT detected, our real NBMA address is <NBMA_ADDR>

レベル:

  notice

内容:
  NATまたはNAPTを検出しました。
パラメータ:
  <NBMA_ADDR>．．．NBMAアドレス

### nhrp - 041 - Failed to resolve <PROTO_ADDR>; <ERROR_INDICATION_NAME>

レベル:

  notice

内容:
  NHRPアドレス解決が失敗しました。
パラメータ:
  <PROTO_ADDR>．．．プロトコルアドレス
  <ERROR_INDICATION_NAME>．．．エラー表示名

### nhrp - 042 - NHRP Resolution Reply from <PEER_PROTO_ADDR>/<PREFIX> (proto <PROTO_ADDR>, nbma <NBMA_ADDR>) (code <CODE_TEXT>, holding time <HOLDING_TIME>)

レベル:

  info

内容:
  アドレス解決応答を受信しました。
パラメータ:
  <PEER_PROTO_ADDR>．．．ピアプロトコルアドレス
  <PREFIX>．．．プレフィックス
  <PROTO_ADDR>．．．プロトコルアドレス
  <NBMA_ADDR>．．．NBMAアドレス
  <CODE_TEXT>．．．コード
  <HOLDING_TIME>．．．ホールドタイム

### nhrp - 043 - Failed to create dynamic tunnel; <REASON>

レベル:

  notice

内容:
  動的トンネルの生成に失敗しました。
  理由に応じて、自装置および対向先装置の設定や使用状況を確認してください。
パラメータ:
  <REASON>．．．理由

### nhrp - 044 - NAT detected, really at proto <PROTO_ADDR> nbma <NBMA_ADDR>

レベル:

  notice

内容:
  NATまたはNAPTを検出しました。
パラメータ:
  <PROTO_ADDR>．．．プロトコルアドレス
  <NBMA_ADDR>．．．NBMAアドレス

### nhrp - 045 - Local route <PROTO_ADDR>/<PREFIX> exists; not replacing with shortcut

レベル:

  error

内容:
  自装置への経路がすでに存在します。
  自装置および対向先装置の設定や使用状況を確認してください。
パラメータ:
  <PROTO_ADDR>．．．プロトコルアドレス
  <PREFIX>．．．プレフィックス

### nhrp - 046 - Failed to add <PEER_TYPE> cache; no memory

レベル:

  error

内容:
  メモリ確保失敗のため、NHRPキャッシュの追加に失敗しました。
  メモリ不足の可能性があります。メモリ使用状況を確認してください。コンフィグを調整し空きメモリを増やしてください。
パラメータ:
  <PEER_TYPE>．．．ピアタイプ

### nhrp - 047 - Skipped deleting DMVPN cache (<NEXTHOP_ADDR> on <INTERFACE>); cache is newer than event (diff <DIFFERENCE>)

レベル:

  debug

内容:
  イベント発生時以降に生成したDMVPNキャッシュの削除をスキップしました。
パラメータ:
  <NEXTHOP_ADDR>．．．ネクストホップアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <DIFFERENCE>．．．差分

### nhrp - 048 - Resolved <HOSTNAME> as nbma <ADDR> and created dynamic-nhs cache

レベル:

  notice

内容:
  DNS解決が完了し、dynamic-nhsキャッシュを生成しました。
パラメータ:
  <HOSTNAME>．．．ホスト名
  <ADDR>．．．アドレス

### nhrp - 049 - <OLD_PEER_TYPE> changed to <NEW_PEER_TYPE> for <PEER_INFO>

レベル:

  notice

内容:
  キャッシュ種別が変更されました。
パラメータ:
  <OLD_PEER_TYPE>．．．旧ピアタイプ
  <NEW_PEER_TYPE>．．．新ピアタイプ
  <PEER_INFO>．．．ピア情報

### nhrp - 050 - Added <PEER_TYPE> cache for <PEER_INFO>

レベル:

  info

内容:
  NHRPキャッシュを追加しました。
パラメータ:
  <PEER_TYPE>．．．ピアタイプ
  <PEER_INFO>．．．ピア情報

### nhrp - 051 - Purged <PEER_TYPE> cache for <PEER_INFO>; <REASON>

レベル:

  notice

内容:
  NHRPキャッシュをパージしました。
パラメータ:
  <PEER_TYPE>．．．ピアタイプ
  <PEER_INFO>．．．ピア情報
  <REASON>．．．理由

### nhrp - 052 - Deleted <PEER_TYPE> cache for <PEER_INFO>

レベル:

  info

内容:
  NHRPキャッシュを削除しました。
パラメータ:
  <PEER_TYPE>．．．ピアタイプ
  <PEER_INFO>．．．ピア情報

### nhrp - 053 - Reached dynamic tunnel limitation; failed to create dynamic tunnel (<SRC_PROTO_ADDR> > <DST_PROTO_ADDR>)

レベル:

  warning

内容:
  動的トンネル上限数に達したため、トンネル生成に失敗しました。
  装置の設定や使用状況を確認し、必要に応じて装置への負荷を下げてください。
パラメータ:
  <SRC_PROTO_ADDR>．．．送信元プロトコルアドレス
  <DST_PROTO_ADDR>．．．送信先プロトコルアドレス

### nhrp - 054 - Registered entry to NHRP redirect table for <SRC_ADDR>/<SRC_PREFIX_LEN> > <DST_ADDR>/<DST_PREFIX_LEN>

レベル:

  debug

内容:
  NHRPレート制限情報を登録しました。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <SRC_PREFIX_LEN>．．．送信元プレフィックス長
  <DST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <DST_PREFIX_LEN>．．．送信先プレフィックス長

### nhrp - 055 - Deleted redirect table entry for <SRC_ADDR>/<SRC_PREFIX_LEN> > <DST_ADDR>/<DST_PREFIX_LEN>

レベル:

  debug

内容:
  NHRPレート制限情報を削除しました。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <SRC_PREFIX_LEN>．．．送信元プレフィックス長
  <DST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <DST_PREFIX_LEN>．．．送信先プレフィックス長

### nhrp - 056 - Failed to register NHRP redirect table for <SRC_ADDR> > <DST_ADDR>; no memory

レベル:

  error

内容:
  メモリ確保失敗のため、NHRPレート制限情報の登録に失敗しました。
  メモリ不足の可能性があります。メモリ使用状況を確認してください。コンフィグを調整し空きメモリを増やしてください。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DST_ADDR>．．．送信先アドレス

### nhrp - 057 - Failed to register NHRP fqdn (FQDN <HOSTNAME>)

レベル:

  warning

内容:
  FQDNデータベースへの登録に失敗しました。
  メモリ不足の可能性があります。メモリ使用状況を確認してください。コンフィグを調整し空きメモリを増やしてください。
パラメータ:
  <HOSTNAME>．．．ホスト名

### nhrp - 058 - Disconnected DMVPN tunnel for <PROTO_ADDR> (nbma <NBMA_ADDR>) on <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  対向装置へのVPNを切断しました。
  特にありません。
パラメータ:
  <PROTO_ADDR>．．．プロトコルアドレス
  <NBMA_ADDR>．．．NBMAアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nhrp - 059 - Connected DMVPN tunnel for <PROTO_ADDR> (nbma <NBMA_ADDR>) on <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  対向装置へのVPNを確立しました。
  特にありません。
パラメータ:
  <PROTO_ADDR>．．．プロトコルアドレス
  <NBMA_ADDR>．．．NBMAアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nhrp - 060 - Reached NHRP rate limitation, canceled indication to make dynamic tunnel <SRC_ADDR> > <DST_ADDR>

レベル:

  error

内容:
  NHRPレート制限を超えたため、動的トンネルの生成を中止しました。
  コンフィグやネットワーク構成を確認し、装置への負荷を下げてください。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DST_ADDR>．．．送信先アドレス

### nhrp - 061 - Deleted NHRP interface <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  NHRPインタフェースを削除しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nhrp - 062 - Failed to add NHRP interface (interface <INTERFACE>)

レベル:

  error

内容:
  NHRPインタフェースの追加に失敗しました。
  メモリ不足の可能性があります。メモリ使用状況を確認してください。コンフィグを調整し空きメモリを増やしてください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nhrp - 063 - Added NHRP interface <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  NHRPインタフェースを追加しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nhrp - 064 - Failed to resolve nexthop for <NEXTHOP>

レベル:

  warning

内容:
  ネクストホップアドレスの解決に失敗しました。
  装置の設定や使用状況を確認してください。
パラメータ:
  <NEXTHOP>．．．ネクストホップアドレス

### nhrp - 065 - Interface <INTERFACE> changed to up

レベル:

  notice

内容:
  NHRPインタフェースの状態がupに変更されました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nhrp - 066 - Interface <INTERFACE> changed to down

レベル:

  notice

内容:
  NHRPインタフェースの状態がdownに変更されました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nhrp - 067 - Added static route <PROTO_ADDR>/<PREFIX> via <NEXTHOP> (interface <INTERFACE>)

レベル:

  notice

内容:
  スタティック経路を追加しました。
パラメータ:
  <PROTO_ADDR>．．．プロトコルアドレス
  <PREFIX>．．．プレフィックス
  <NEXTHOP>．．．ネクストホップアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nhrp - 068 - Deleted static route <PROTO_ADDR>/<PREFIX> via <NEXTHOP> (interface <INTERFACE>)

レベル:

  notice

内容:
  スタティック経路を削除しました。
パラメータ:
  <PROTO_ADDR>．．．プロトコルアドレス
  <PREFIX>．．．プレフィックス
  <NEXTHOP>．．．ネクストホップアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nhrp - 069 - Discarded NHRP event <EVENT_NAME>; reached NHRP event processing limitation

レベル:

  error

内容:
  NHRPイベントを破棄しました。
  コンフィグやネットワーク構成を確認し、装置への負荷を下げてください。
パラメータ:
  <EVENT_NAME>．．．イベント名

### nhrp - 070 - Discarded NHRP event <EVENT_NAME>; no memory

レベル:

  error

内容:
  NHRPイベントを破棄しました。
  メモリ不足の可能性があります。メモリ使用状況を確認してください。コンフィグを調整し空きメモリを増やしてください。
パラメータ:
  <EVENT_NAME>．．．イベント名

### nhrp - 071 - Source NBMA address on <INTERFACE> changed (<OLD_IPV6_NBMA> > <NEW_IPV6_NBMA>)

レベル:

  warning

内容:
  送信元NBMAアドレスが変更されました。
  装置のWAN側アドレスが変更された可能性があります。装置の状態を確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <OLD_IPV6_NBMA>．．．旧IPv6NBMAアドレス
  <NEW_IPV6_NBMA>．．．新IPv6NBMAアドレス

### nhrp - 072 - Postpone NHRP event <EVENT_NAME> for 1 second; no memory

レベル:

  warning

内容:
  NHRPイベントの実行を延期しました。
  メモリ不足の可能性があります。メモリ使用状況を確認してください。コンフィグを調整し空きメモリを増やしてください。
パラメータ:
  <EVENT_NAME>．．．イベント名

### nhrp - 073 - Failed to change NHRP interface <INTERFACE> status up

レベル:

  error

内容:
  NHRPインタフェースのUPに失敗しました。
  装置のコンフィグやメモリ使用状況を確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nhrp - 074 - Failed to change NHRP interface <INTERFACE> status down

レベル:

  error

内容:
  NHRPインタフェースのDOWNに失敗しました。
  装置のコンフィグやメモリ使用状況を確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nhrp - 075 - Requested IKEv2 to start negotiation for <PROTO_ADDR> (nbma <NBMA_ADDR>)

レベル:

  info

内容:
  IKEv2へネゴシエーション開始要求をしました。
パラメータ:
  <PROTO_ADDR>．．．プロトコルアドレス
  <NBMA_ADDR>．．．NBMAアドレス

### nhrp - 076 - Requested IKEv2 to delete sa for <PROTO_ADDR> (nbma <NBMA_ADDR>)

レベル:

  info

内容:
  IKEv2へSAの削除を要求をしました。
パラメータ:
  <PROTO_ADDR>．．．プロトコルアドレス
  <NBMA_ADDR>．．．NBMAアドレス

### nhrp - 077 - Detected IKEv2 Child-SA is up for <PROTO_ADDR> on <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  対向装置へのIKEv2 Child-SAがUPしました。
パラメータ:
  <PROTO_ADDR>．．．プロトコルアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nhrp - 078 - Detected IKEv2 Child-SA is down for <PROTO_ADDR> on <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  対向装置へのIKEv2 Child-SAがDOWNしました。
パラメータ:
  <PROTO_ADDR>．．．プロトコルアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nhrp - 079 - NAT detected at NHRP Resolution Reply, ignore error code

レベル:

  notice

内容:
  NHRP Resolution ReplyでNATまたはNAPTを検出しました。

### nhrp - 080 - Peer connection detected, restart Resolution Request

レベル:

  notice

内容:
  対向との接続を検出したため、Resolution Requestを再開します。

### nhrp - 081 - Higher priority shortcut-route <SRC_ADDR>/<SRC_PREFIX> exists on interface <HIGH_PRI_INTERFACE>, skip creating shortcut-route on interface <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  すでに対向への高優先のショートカットルートが存在するため、作成をスキップします。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <SRC_PREFIX>．．．送信元プレフィックス
  <HIGH_PRI_INTERFACE>．．．高優先インタフェース名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nhrp - 082 - Lower priority shortcut-route <SRC_ADDR>/<SRC_PREFIX> exists on interface <LOW_PRI_INTERFACE>, try to replace shortcut-route on interface <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  すでに対向への低優先のショートカットルートが存在するため、高優先のインタフェースへ切り替えます。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <SRC_PREFIX>．．．送信元プレフィックス
  <LOW_PRI_INTERFACE>．．．低優先インタフェース名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名