# ether

## Ethernet

### ether - 001 - Received frame type <FRAME_TYPE>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  フレームを受信しました。
パラメータ:
  <FRAME_TYPE>．．．タイプ
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ether - 002 - Send frame type <FRAME_TYPE>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  フレームを送信しました。
パラメータ:
  <FRAME_TYPE>．．．タイプ
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ether - 003 - Received frame with unknown type <FRAME_TYPE>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  未サポートのタイプのフレームを受信して廃棄しました。
パラメータ:
  <FRAME_TYPE>．．．タイプ
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ether - 004 - Frame size <FRAME_LEN> is too big to send, should be <MAXIMUM_LEN>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>, <INTERFACE>

レベル:

  error

内容:
  フレームサイズ超過のため送信に失敗しました
  送信すべきフレームが不正です。設定を確認してください。
パラメータ:
  <FRAME_LEN>．．．フレームサイズ
  <MAXIMUM_LEN>．．．最大フレームサイズ
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ether - 005 - Received frame type <FRAME_TYPE> is suspended, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  対象のタイプのフレームを受信しましたが、停止中のため廃棄しました。
パラメータ:
  <FRAME_TYPE>．．．タイプ
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ether - 006 - Discarded frame type <FRAME_TYPE>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>, <DEVICE>

レベル:

  debug

内容:
  フレームを廃棄しました
パラメータ:
  <FRAME_TYPE>．．．タイプ
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <DEVICE>．．．デバイス名

### ether - 007 - Discarded non-local frame type <FRAME_TYPE>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  フレームを廃棄しました
パラメータ:
  <FRAME_TYPE>．．．タイプ
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ether - 033 - Device <DEVICE> status up

レベル:

  warning

内容:
  デバイスがアップしました
パラメータ:
  <DEVICE>．．．デバイス名

### ether - 034 - Device <DEVICE> status down

レベル:

  warning

内容:
  デバイスがダウンしました
  必要があれば確認してください。
パラメータ:
  <DEVICE>．．．デバイス名

### ether - 053 - Changed tx latency limit from <OLD> to <NEW> on <DEVICE>.

レベル:

  debug

内容:
  送信側の許容レイテンシを変更しました。
パラメータ:
  <OLD>．．．旧許容レイテンシ値
  <NEW>．．．新許容レイテンシ値
  <DEVICE>．．．デバイス名