# pbr

## Policy Based Routing

### pbr - 001 - Match route-map <ROUTE_MAP_NAME>, send to <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  IPv4パケットが送信インタフェース指定の条件にマッチしました
パラメータ:
  <ROUTE_MAP_NAME>．．．ルートマップ名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### pbr - 002 - Match route-map <ROUTE_MAP_NAME>, send to <NEXTHOP>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  IPv4パケットが送信ネクストホップ指定の条件にマッチしました
パラメータ:
  <ROUTE_MAP_NAME>．．．ルートマップ名
  <NEXTHOP>．．．ネクストホップアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### pbr - 003 - Match route-map <ROUTE_MAP_NAME>, send to <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  IPv4パケットがデフォルト送信インタフェース指定の条件にマッチしました
パラメータ:
  <ROUTE_MAP_NAME>．．．ルートマップ名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### pbr - 004 - Match route-map <ROUTE_MAP_NAME>, send to <NEXTHOP>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  IPv4パケットがデフォルト送信ネクストホップ指定の条件にマッチしました
パラメータ:
  <ROUTE_MAP_NAME>．．．ルートマップ名
  <NEXTHOP>．．．ネクストホップアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### pbr - 005 - Match route-map <ROUTE_MAP_NAME>, send to <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  IPv6パケットが送信インタフェース指定の条件にマッチしました
パラメータ:
  <ROUTE_MAP_NAME>．．．ルートマップ名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### pbr - 006 - Match route-map <ROUTE_MAP_NAME>, send to <NEXTHOP>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  IPv6パケットが送信ネクストホップ指定の条件にマッチしました
パラメータ:
  <ROUTE_MAP_NAME>．．．ルートマップ名
  <NEXTHOP>．．．ネクストホップアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### pbr - 007 - Match route-map <ROUTE_MAP_NAME>, send to <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  IPv6パケットがデフォルト送信インタフェース指定の条件にマッチしました
パラメータ:
  <ROUTE_MAP_NAME>．．．ルートマップ名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### pbr - 008 - Match route-map <ROUTE_MAP_NAME>, send to <NEXTHOP>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  IPv6パケットがデフォルト送信ネクストホップ指定の条件にマッチしました
パラメータ:
  <ROUTE_MAP_NAME>．．．ルートマップ名
  <NEXTHOP>．．．ネクストホップアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### pbr - 011 - IPv4 policy routing to <NEXTHOP>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  IPv4ポリシールーティングを実行します
パラメータ:
  <NEXTHOP>．．．ネクストホップアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### pbr - 012 - IPv6 policy routing to <NEXTHOP>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  IPv6ルーティングを実行します
パラメータ:
  <NEXTHOP>．．．ネクストホップアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### pbr - 013 - Shutdown policy-map <ROUTE_MAP_NAME>, <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  IPv4ポリシーマップを無効にします
パラメータ:
  <ROUTE_MAP_NAME>．．．ルートマップ名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### pbr - 014 - Resume policy-map <ROUTE_MAP_NAME>, <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  IPv4ポリシーマップを有効にします
パラメータ:
  <ROUTE_MAP_NAME>．．．ルートマップ名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### pbr - 015 - Shutdown policy-map <ROUTE_MAP_NAME>, <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  IPv6ポリシーマップを無効にします
パラメータ:
  <ROUTE_MAP_NAME>．．．ルートマップ名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### pbr - 016 - Resume policy-map <ROUTE_MAP_NAME>, <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  IPv6ポリシーマップを有効にします
パラメータ:
  <ROUTE_MAP_NAME>．．．ルートマップ名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### pbr - 017 - Shutdown policy-map <ROUTE_MAP_NAME> seq <SEQ_NUM>, <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  IPv4ポリシーマップ(sequence number)を無効にします
パラメータ:
  <ROUTE_MAP_NAME>．．．ルートマップ名
  <SEQ_NUM>．．．シーケンス番号
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### pbr - 018 - Resume policy-map <ROUTE_MAP_NAME> seq <SEQ_NUM>, <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  IPv4ポリシーマップ(sequence number)を有効にします
パラメータ:
  <ROUTE_MAP_NAME>．．．ルートマップ名
  <SEQ_NUM>．．．シーケンス番号
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### pbr - 019 - Shutdown policy-map <ROUTE_MAP_NAME> seq <SEQ_NUM>, <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  IPv6ポリシーマップ(sequence number)を無効にします
パラメータ:
  <ROUTE_MAP_NAME>．．．ルートマップ名
  <SEQ_NUM>．．．シーケンス番号
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### pbr - 020 - Resume policy-map <ROUTE_MAP_NAME> seq <SEQ_NUM>, <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  IPv6ポリシーマップ(sequence number)を有効にします
パラメータ:
  <ROUTE_MAP_NAME>．．．ルートマップ名
  <SEQ_NUM>．．．シーケンス番号
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### pbr - 021 - IPv<4_or_6> <ACTION_NAME> action <ROUTE_MAP_NAME>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  ポリシーマップ状態遷移要求を表示します
パラメータ:
  <4_or_6>．．．アドレスバージョン
  <ACTION_NAME>．．．アクション名
  <ROUTE_MAP_NAME>．．．ルートマップ名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### pbr - 022 - Policy-map interface, status <STATUS>, shutdown counter <SHUTDOWN_COUNTER>, resume counter <RESUME_COUNTER>

レベル:

  debug

内容:
  ポリシーマップ状態を表示します(interface単位)
パラメータ:
  <STATUS>．．．状態
  <SHUTDOWN_COUNTER>．．．シャットダウンカウンタ値
  <RESUME_COUNTER>．．．レジュームカウンタ値

### pbr - 023 - Policy-map seq <SEQ_NUM>, status <STATUS>, shutdown counter <SHUTDOWN_COUNTER>, resume counter <RESUME_COUNTER>

レベル:

  debug

内容:
  ポリシーマップ状態を表示します(sequence number単位)
パラメータ:
  <SEQ_NUM>．．．シーケンス番号
  <STATUS>．．．状態
  <SHUTDOWN_COUNTER>．．．シャットダウンカウンタ値
  <RESUME_COUNTER>．．．レジュームカウンタ値

### pbr - 024 - UFS cache clear

レベル:

  debug

内容:
  UFS cacheをクリアします