# nm

## NetMeister

### nm - 002 - Memory allocation failure

レベル:

  error

内容:
  メモリが確保できませんでした。
  装置を再起動してください。

### nm - 003 - Internal error

レベル:

  error

内容:
  内部エラーが発生しました。
  装置を再起動してください。

### nm - 014 - Failed to identified NGN network.

レベル:

  notice

内容:
  NGN網の識別に失敗しました。

### nm - 018 - Communication success (result_code <RESULT_CODE>)

レベル:

  info

内容:
  NetMeisterサーバーへの登録に成功しました。
パラメータ:
  <RESULT_CODE>．．．結果コード

### nm - 019 - Communication failure (result_code <RESULT_CODE>)

レベル:

  error

内容:
  NetMeisterサーバーへの登録に失敗しました。
  装置設定を確認してください。
パラメータ:
  <RESULT_CODE>．．．結果コード

### nm - 021 - Parse response: <PARSE_MSG>

レベル:

  info

内容:
  応答の解析
パラメータ:
  <PARSE_MSG>．．．メッセージ

### nm - 024 - Set <TIMER_TYPE> timer (<TIMER_SEC> sec)

レベル:

  info

内容:
  タイマーを開始しました。
パラメータ:
  <TIMER_TYPE>．．．タイマー種別
  <TIMER_SEC>．．．タイマー値

### nm - 026 - Cancel timer

レベル:

  error

内容:
  タイマーをキャンセルしました。

### nm - 027 - Expiry timer

レベル:

  notice

内容:
  タイマーが満了しました。

### nm - 028 - NMC enable

レベル:

  error

内容:
  NM-Client機能が有効化されました。

### nm - 029 - NMC disable

レベル:

  error

内容:
  NM-Client機能が無効化されました。

### nm - 032 - Failed to get address of proxy server <VRF_NAME>

レベル:

  error

内容:
  プロキシサーバーのアドレス取得に失敗しました。
  装置設定を確認してください。
パラメータ:
  <VRF_NAME>．．．VRF名

### nm - 033 - Valid proxy server not found

レベル:

  notice

内容:
  有効なプロキシサーバーが見つかりませんでした。
  装置設定を確認してください。

### nm - 034 - Failed in server communication via a proxy server

レベル:

  error

内容:
  プロキシサーバーを経由したNetMeisterサーバーとの通信に失敗しました。
  装置設定を確認してください。

### nm - 035 - Delayed update after <TIMER_SEC> sec

レベル:

  error

内容:
  前回のupdateから5分以内のため、updateを遅らせます
パラメータ:
  <TIMER_SEC>．．．タイマー値

### nm - 040 - NMC extension enable (<PROCESS_NAME>)

レベル:

  notice

内容:
  NM-Client拡張機能が有効化されました。
パラメータ:
  <PROCESS_NAME>．．．プロセス名

### nm - 041 - NMC extension disable (<PROCESS_NAME>)

レベル:

  notice

内容:
  NM-Client拡張機能が無効化されました。
パラメータ:
  <PROCESS_NAME>．．．プロセス名

### nm - 042 - Refresh the server certificate

レベル:

  info

内容:
  サーバー証明書をリフレッシュします。

### nm - 045 - Communication success (<PROCESS_NAME>)

レベル:

  notice

内容:
  サーバーとの通信に成功しました。
パラメータ:
  <PROCESS_NAME>．．．プロセス名

### nm - 046 - Communication failure: <REASON> (<PROCESS_NAME>)

レベル:

  error

内容:
  サーバーとの通信に失敗しました。
  装置設定を確認してください。,
パラメータ:
  <REASON>．．．要因
  <PROCESS_NAME>．．．プロセス名

### nm - 047 - Communication disconnect (<PROCESS_NAME>)

レベル:

  notice

内容:
  サーバーとの通信を切断しました。
パラメータ:
  <PROCESS_NAME>．．．プロセス名

### nm - 048 - Parse response: <PARSE_KEY>=<PARSE_VALUE>

レベル:

  notice

内容:
  応答の解析
パラメータ:
  <PARSE_KEY>．．．キー名
  <PARSE_VALUE>．．．キー値

### nm - 049 - Parse error: <PARSE_KEY>

レベル:

  error

内容:
  応答の解析に失敗
パラメータ:
  <PARSE_KEY>．．．キー名

### nm - 050 - Action instruction: type <ACTION_TYPE>

レベル:

  info

内容:
  アクション指示
パラメータ:
  <ACTION_TYPE>．．．アクション種別

### nm - 051 - Action instruction: none

レベル:

  notice

内容:
  アクション指示なし

### nm - 052 - Action success

レベル:

  notice

内容:
  アクション成功

### nm - 053 - Action failure: <REASON>

レベル:

  error

内容:
  アクション失敗
パラメータ:
  <REASON>．．．要因

### nm - 054 - Change MQTT connection parameter

レベル:

  info

内容:
  MQTT接続の設定が変更されました

### nm - 055 - Get MQTT connection parameter error

レベル:

  notice

内容:
  MQTT接続の設定取得に失敗

### nm - 056 - Receive action trigger

レベル:

  info

内容:
  アクションのトリガを受信

### nm - 057 - <TYPE> alarm has occurred (<DETAIL>)

レベル:

  error

内容:
  アラームを検出しました。
  頻繁に表示される場合は装置の状態を確認してください。
パラメータ:
  <TYPE>．．．アラーム種別
  <DETAIL>．．．アラーム詳細

### nm - 058 - <TYPE> alarm has recovered (<DETAIL>)

レベル:

  error

内容:
  アラームが回復しました。
パラメータ:
  <TYPE>．．．アラーム種別
  <DETAIL>．．．アラーム詳細

### nm - 059 - <TYPE> alarm suppress (<DETAIL>)

レベル:

  notice

内容:
  アラームが抑止されました。
パラメータ:
  <TYPE>．．．アラーム種別
  <DETAIL>．．．アラーム詳細

### nm - 060 - <TYPE> alarm delete because overlap (<DETAIL>)

レベル:

  notice

内容:
  アラームが重複によって削除されました。
パラメータ:
  <TYPE>．．．アラーム種別
  <DETAIL>．．．アラーム詳細

### nm - 061 - <TYPE> alarm delete because overflow (<DETAIL>)

レベル:

  notice

内容:
  アラームがオーバーフローによって削除されました。
パラメータ:
  <TYPE>．．．アラーム種別
  <DETAIL>．．．アラーム詳細

### nm - 063 - Update url-offload list : <UPDATE>

レベル:

  info

内容:
  URLオフロードのリストを更新しました。
パラメータ:
  <UPDATE>．．．更新日時

### nm - 064 - Success to authenticate the NetMeister child: (htid <CHILD_HTID>, product <CHILD_PRODUCT>, ip <CHILD_ADDRESS>)

レベル:

  info

内容:
  NetMeister子機の認証に成功しました。
パラメータ:
  <CHILD_HTID>．．．子機ID
  <CHILD_PRODUCT>．．．子機製品名
  <CHILD_ADDRESS>．．．子機アドレス

### nm - 065 - Failed to authenticate the NetMeister child: <REASON> (ip <CHILD_ADDRESS>)

レベル:

  error

内容:
  NetMeister子機の認証に失敗しました。
  装置設定を確認してください。
パラメータ:
  <REASON>．．．要因
  <CHILD_ADDRESS>．．．子機アドレス

### nm - 066 - Success to action-notification the NetMeister child: (htid <CHILD_HTID>, product <CHILD_PRODUCT>, ip <CHILD_ADDRESS>)

レベル:

  info

内容:
  NetMeister子機へのアクション通知に成功しました。
パラメータ:
  <CHILD_HTID>．．．子機ID
  <CHILD_PRODUCT>．．．子機製品名
  <CHILD_ADDRESS>．．．子機アドレス

### nm - 067 - Failed to action-notification the NetMeister child: <REASON> (htid <CHILD_HTID>, product <CHILD_PRODUCT>, ip <CHILD_ADDRESS>)

レベル:

  error

内容:
  NetMeister子機へのアクション通知に失敗しました。
  装置設定を確認してください。
パラメータ:
  <REASON>．．．要因
  <CHILD_HTID>．．．子機ID
  <CHILD_PRODUCT>．．．子機製品名
  <CHILD_ADDRESS>．．．子機アドレス

### nm - 068 - <TYPE> alarm delete because resending failure (<DETAIL>)

レベル:

  error

内容:
  アラームが再送失敗によって削除されました。
  装置設定を確認してください。
パラメータ:
  <TYPE>．．．アラーム種別
  <DETAIL>．．．アラーム詳細

### nm - 070 - Remote access request: to <SERVER_HTNM> (<SERVICE>://<SERVER_IP:PORT>/) from <FROM_IP> ttl <TTL> <VRF_NAME>

レベル:

  notice

内容:
  リモートアクセスの要求がありました。
パラメータ:
  <SERVER_HTNM>．．．サーバー名
  <SERVICE>．．．サービス名
  <SERVER_IP:PORT>．．．サーバーアドレス・ポート
  <FROM_IP>．．．送信元アドレス
  <TTL>．．．TTL
  <VRF_NAME>．．．VRF名

### nm - 071 - Update certificate : <UPDATE>

レベル:

  notice

内容:
  ルート証明書を更新しました。
パラメータ:
  <UPDATE>．．．更新日時

### nm - 072 - Failed to update certificate

レベル:

  notice

内容:
  ルート証明書の更新に失敗しました。

### nm - 073 - Ignore outgoing-interface (<INTERFACE>)

レベル:

  error

内容:
  outgoing-interface設定を利用した通信に失敗しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### nm - 074 - Sending packet from <INTERFACE> (<NEXTHOP>)

レベル:

  info

内容:
  パケットはインタフェースから送信されます。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <NEXTHOP>．．．ネクストホップ

### nm - 075 - Start firmware update

レベル:

  error

内容:
  ファームウェアの更新を開始しました。

### nm - 076 - Success firmware update

レベル:

  error

内容:
  ファームウェアの更新に成功しました。

### nm - 077 - Failed firmware update

レベル:

  error

内容:
  ファームウェアの更新に失敗しました。

### nm - 080 - Failed certificate validation (MQTT)

レベル:

  error

内容:
  MQTTで証明書検証に失敗しました。
  繰り返されるようであれば、装置設定を確認してください。

### nm - 084 - Ignore source-address

レベル:

  error

内容:
  source-address設定を利用した通信に失敗しました。