# dhcp4c

## DHCP Client for IPv4

### dhcp4c - 001 - Bind <LEASE_ADDR> on <INTERFACE>, server <SERVER_ADDR>, lease time <LEASE_TIME>

レベル:

  warning

内容:
  アドレスがインタフェースに割り当てられました。
パラメータ:
  <LEASE_ADDR>．．．リース IPv4 アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <SERVER_ADDR>．．．サーバーアドレス
  <LEASE_TIME>．．．リース時間

### dhcp4c - 009 - Unexpected <MSG_TYPE> in <STATE>, from <SERVER_ADDR>, <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  予期しないメッセージをサーバーから受信しました。
  送信元のサーバーを確認してください。
パラメータ:
  <MSG_TYPE>．．．メッセージタイプ
  <STATE>．．．状態
  <SERVER_ADDR>．．．サーバーアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp4c - 010 - No lease for <MSG_TYPE> in <STATE>, from <SERVER_ADDR>, <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  リースされていない状態でサーバーからメッセージを受信しました。
パラメータ:
  <MSG_TYPE>．．．メッセージタイプ
  <STATE>．．．状態
  <SERVER_ADDR>．．．サーバーアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp4c - 011 - Received <ERROR_MSG>, from <SERVER_ADDR>, <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  リース失敗メッセージをサーバーから受信しました。
  送信元のサーバーを確認してください。
パラメータ:
  <ERROR_MSG>．．．エラーメッセージ
  <SERVER_ADDR>．．．サーバーアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp4c - 017 - Lease state changed from <PREVIOUS_STATE> to <NEXT_STATE> for <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  リース状態が変化しました。
パラメータ:
  <PREVIOUS_STATE>．．．変化前リース状態
  <NEXT_STATE>．．．変化後リース状態
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp4c - 018 - Extended lease <LEASE_ADDR> on <INTERFACE>, server <SERVER_ADDR>, lease time <LEASE_TIME>

レベル:

  notice

内容:
  リース期間が延長されました。
パラメータ:
  <LEASE_ADDR>．．．リース IPv4 アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <SERVER_ADDR>．．．サーバーアドレス
  <LEASE_TIME>．．．リース時間

### dhcp4c - 019 - Renewing <LEASE_ADDR>, <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  リース期間の延長を要求します。
パラメータ:
  <LEASE_ADDR>．．．リース IPv4 アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp4c - 020 - Lease <LEASE_ADDR> expired, <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  リース期間が満了しました。
パラメータ:
  <LEASE_ADDR>．．．リース IPv4 アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp4c - 023 - Activate <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  DHCPクライアントを起動しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp4c - 024 - Deactivate <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  DHCPクライアントを停止しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp4c - 025 - Activation failed <INTERFACE> <CAUSE>

レベル:

  error

内容:
  DHCPクライアントを開始できませんでした。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <CAUSE>．．．要因

### dhcp4c - 026 - <MESSAGE>

レベル:

  error

内容:
  解析用メッセージ
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### dhcp4c - 027 - <MESSAGE>

レベル:

  warning

内容:
  解析用メッセージ
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### dhcp4c - 028 - <MESSAGE>

レベル:

  notice

内容:
  解析用メッセージ
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### dhcp4c - 029 - <MESSAGE>

レベル:

  info

内容:
  解析用メッセージ
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### dhcp4c - 030 - <MESSAGE>

レベル:

  debug

内容:
  解析用メッセージ
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### dhcp4c - 041 - Received <MSG_TYPE> <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR> for <REQ_ADDR>, leased <LEASED_ADDR> to <MAC_ADDR> from server <SERVER_ADDR> via <INTERFACE> relay <RELAY_ADDR> flag <FLAG>

レベル:

  info

内容:
  DHCPメッセージを受信しました。
パラメータ:
  <MSG_TYPE>．．．メッセージタイプ
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <REQ_ADDR>．．．要求アドレス
  <LEASED_ADDR>．．．リース IPv4 アドレス
  <MAC_ADDR>．．．MAC アドレス
  <SERVER_ADDR>．．．サーバー IPv4 アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <RELAY_ADDR>．．．リレーエージェント IPv4 アドレス
  <FLAG>．．．フラグ

### dhcp4c - 042 - Send <MSG_TYPE> <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR> for <REQ_ADDR>, <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  DHCPパケットを送信します。
パラメータ:
  <MSG_TYPE>．．．メッセージタイプ
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <REQ_ADDR>．．．要求アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp4c - 051 - Packet buffer allocation error: <FUNCTION>

レベル:

  info

内容:
  送信パケットバッファの確保に失敗しました。
  システムバッファを占有している機能がないか確認してください。
パラメータ:
  <FUNCTION>．．．機能名

### dhcp4c - 052 - Memory allocation failure: <FUNCTION>

レベル:

  info

内容:
  DHCPクライアント用のメモリを割り当てられませんでした。
  不要なサービスを削除してメモリを確保してください。
パラメータ:
  <FUNCTION>．．．機能名

### dhcp4c - 053 - Packet discarded at <INTERFACE>: <CAUSE>

レベル:

  warning

内容:
  DHCPパケットを正常に受信できませんでした。
  不正なパケットを送信する端末がいないか確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <CAUSE>．．．要因