# dhcp6

## DHCP for IPv6

### dhcp6 - 001 - Memory allocation error, <MESSAGE>

レベル:

  error

内容:
  メモリが確保できませんでした。
  不要なサービスを削除してメモリを確保してください。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### dhcp6 - 002 - Cannot schedule timer, <MESSAGE>

レベル:

  error

内容:
  タイマーイベントのスケジュールができませんでした。
  不要なサービスを削除してメモリを確保してください。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### dhcp6 - 003 - Receive message is too format, len <LENGTH>

レベル:

  warning

内容:
  最低許容長未満のメッセージを受信しました。受信パケットは廃棄されます。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <LENGTH>．．．長さ

### dhcp6 - 004 - Dropped send packet, <SOURCE> > <DESTINATION>

レベル:

  warning

内容:
  パケットを送信できませんでした。
  送信インタフェースを確認してください。
パラメータ:
  <SOURCE>．．．送信元IPv6アドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv6アドレス

### dhcp6 - 005 - Client reset, <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  DHCPv6クライアントをリセットしました。
  このメッセージが頻繁に発生する場合には設定の見直しを行ってください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 006 - Client HALT, <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  DHCPv6クライアントを停止しました。
  設定を見直してDHCPv6クライアントを再起動してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 010 - Invalid address <SOURCE> > <DESTINATION>

レベル:

  warning

内容:
  不正なアドレスが使用されています。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <SOURCE>．．．送信元IPv6アドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv6アドレス

### dhcp6 - 011 - Drop <MSGTYPE> <SOURCE> > <DESTINATION>, <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  DHCPv6メッセージを廃棄しました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <MSGTYPE>．．．メッセージ種別
  <SOURCE>．．．送信元IPv6アドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv6アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 012 - <OPTION> option not found

レベル:

  warning

内容:
  必須オプションが入っていません。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <OPTION>．．．オプション

### dhcp6 - 013 - Client Identifier disagree, <DUID>

レベル:

  warning

内容:
  Client Identifierが一致しません。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <DUID>．．．DUID

### dhcp6 - 014 - Server Identifier disagree, <DUID>

レベル:

  warning

内容:
  Server Identifierが一致しません。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <DUID>．．．DUID

### dhcp6 - 015 - Transaction ID mismatch, id <TRANSACTION_ID>

レベル:

  warning

内容:
  受信メッセージの Transaction ID が一致しません。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <TRANSACTION_ID>．．．トランザクションID

### dhcp6 - 016 - Bad option length <LENGTH>, <OPTION>

レベル:

  warning

内容:
  受信メッセージのオプション長が不正です。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <LENGTH>．．．長さ
  <OPTION>．．．オプション

### dhcp6 - 017 - Duplicate option, <OPTION>

レベル:

  warning

内容:
  重複したオプションを受信しました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <OPTION>．．．オプション

### dhcp6 - 018 - Status code <STATUS>(<CODE>) received, msg <SERVER_MESSAGE>

レベル:

  warning

内容:
  Status Code を受信しました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <STATUS>．．．ステータスコード
  <CODE>．．．ステータスコード値
  <SERVER_MESSAGE>．．．サーバーメッセージ

### dhcp6 - 019 - Bad IA Prefix <PREFIX/PREFIXLEN> vltime <VALID_LIFETIME> pltime <PREFERRED_LIFETIME>

レベル:

  warning

内容:
  不正なIA Prefixオプションを受信しました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <PREFIX/PREFIXLEN>．．．プレフィックス/プレフィックス長
  <VALID_LIFETIME>．．．有効生存時間
  <PREFERRED_LIFETIME>．．．優先生存時間

### dhcp6 - 020 - Invalid response <SEND_MSGTYPE> > <RECV_MSGTYPE>, id <TRANSACTION_ID>

レベル:

  warning

内容:
  要求と異なるタイプのメッセージを受信しました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <SEND_MSGTYPE>．．．送信メッセージ種別
  <RECV_MSGTYPE>．．．受信メッセージ種別
  <TRANSACTION_ID>．．．トランザクションID

### dhcp6 - 021 - Invalid rapidcommit <SEND_MSGTYPE> > <RECV_MSGTYPE>, id <TRANSACTION_ID>

レベル:

  warning

内容:
  不正なRapidcommitメッセージを受信しました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <SEND_MSGTYPE>．．．送信メッセージ種別
  <RECV_MSGTYPE>．．．受信メッセージ種別
  <TRANSACTION_ID>．．．トランザクションID

### dhcp6 - 022 - Invalid <OPTION> option included

レベル:

  warning

内容:
  不正なオプションが含まれています。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <OPTION>．．．オプション

### dhcp6 - 023 - Requested <OPTION> option not found

レベル:

  warning

内容:
  要求した情報がメッセージに含まれていません。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <OPTION>．．．オプション

### dhcp6 - 024 - Invalid server address <RECEIVE_SOURCE> != <PREVIOUS_SOURCE>

レベル:

  warning

内容:
  サーバーのソースアドレスが一致しません。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <RECEIVE_SOURCE>．．．送信元アドレス
  <PREVIOUS_SOURCE>．．．前回送信元アドレス

### dhcp6 - 025 - Invalid reconfigure message <MSGTYPE>

レベル:

  warning

内容:
  不正なReconfigureメッセージを受信しました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <MSGTYPE>．．．メッセージ種別

### dhcp6 - 026 - IA-PD IAID mismatch, <SEND_IAID> != <RECEIVE_IAID>

レベル:

  warning

内容:
  受信IA-PDメッセージのIAIDが一致しません。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <SEND_IAID>．．．送信IAID
  <RECEIVE_IAID>．．．受信IAID

### dhcp6 - 027 - Invalid IA option, T1 <RENEW_TIME>, T2 <REBIND_TIME>

レベル:

  warning

内容:
  不正なT1とT2を含むIAオプションを受信しました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <RENEW_TIME>．．．Renew時間
  <REBIND_TIME>．．．Rebind時間

### dhcp6 - 028 - Neighbor entry not found, <SOURCE>, <CLIENT_IDENTIFIER>

レベル:

  warning

内容:
  存在しないネイバエントリへのRequestを受信しました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <SOURCE>．．．送信元IPv6アドレス
  <CLIENT_IDENTIFIER>．．．クライアントDUID

### dhcp6 - 029 - Can not set DNS servers, <CAUSE>

レベル:

  warning

内容:
  DNSオプション要求がありましたが、設定できませんでした。
  設定を確認してください。
パラメータ:
  <CAUSE>．．．要因

### dhcp6 - 030 - Can not set NTP servers, <CAUSE>

レベル:

  warning

内容:
  NTPオプション要求がありましたが、設定できませんでした。
  設定を確認してください。
パラメータ:
  <CAUSE>．．．要因

### dhcp6 - 031 - Can not redistribute prefix <PREFIX_NAME>, <PREFIX/PREFIXLEN> (Received bad prefix-length)

レベル:

  warning

内容:
  CPE Routerから配付されたPrefixのPrefix長よりもPrefix長が小さくなっています。
  設定を確認してください。
パラメータ:
  <PREFIX_NAME>．．．プレフィックスプール名
  <PREFIX/PREFIXLEN>．．．プレフィックス/プレフィックス長

### dhcp6 - 032 - Can not add address <PREFIX/PREFIXLEN>, <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  インタフェースアドレスが追加できませんでした。
  設定を確認してください。
パラメータ:
  <PREFIX/PREFIXLEN>．．．プレフィックス/プレフィックス長
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 051 - Receive <MSGTYPE> <SOURCE> > <DESTINATION>, id <TRANSACTION_ID>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  DHCPv6メッセージを受信しました。
パラメータ:
  <MSGTYPE>．．．メッセージ種別
  <SOURCE>．．．送信元IPv6アドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv6アドレス
  <TRANSACTION_ID>．．．トランザクションID
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 052 - Send <MSGTYPE> <SOURCE> > <DESTINATION>, id <TRANSACTION_ID>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  DHCPv6メッセージを送信しました。
パラメータ:
  <MSGTYPE>．．．メッセージ種別
  <SOURCE>．．．送信元IPv6アドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv6アドレス
  <TRANSACTION_ID>．．．トランザクションID
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 053 - Add default route <NEXTHOP>, <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  デフォルトルートを登録しました。
パラメータ:
  <NEXTHOP>．．．ネクストホップアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 054 - Delete default route <NEXTHOP>, <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  デフォルトルートを削除しました。
パラメータ:
  <NEXTHOP>．．．ネクストホップアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 055 - Add null route <PREFIX/PREFIXLEN>

レベル:

  info

内容:
  NULLルートを登録しました。
パラメータ:
  <PREFIX/PREFIXLEN>．．．プレフィックス/プレフィックス長

### dhcp6 - 056 - Delete null route <PREFIX/PREFIXLEN>

レベル:

  info

内容:
  NULLルートを削除しました。
パラメータ:
  <PREFIX/PREFIXLEN>．．．プレフィックス/プレフィックス長

### dhcp6 - 057 - Add static route <PREFIX/PREFIXLEN> <NEXTHOP>, <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  スタティックルートを登録しました。
パラメータ:
  <PREFIX/PREFIXLEN>．．．プレフィックス/プレフィックス長
  <NEXTHOP>．．．ネクストホップアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 058 - Delete static route <PREFIX/PREFIXLEN> <NEXTHOP>, <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  スタティックルートを削除しました。
パラメータ:
  <PREFIX/PREFIXLEN>．．．プレフィックス/プレフィックス長
  <NEXTHOP>．．．ネクストホップアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 059 - Add address <PREFIX/PREFIXLEN> vltime <VALID_LIFETIME> pltime <PREFERRED_LIFETIME>, <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  インタフェースアドレスを追加しました。
パラメータ:
  <PREFIX/PREFIXLEN>．．．プレフィックス/プレフィックス長
  <VALID_LIFETIME>．．．有効生存時間
  <PREFERRED_LIFETIME>．．．優先生存時間
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 060 - Delete address <PREFIX/PREFIXLEN>, <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  インタフェースアドレスを削除しました。
パラメータ:
  <PREFIX/PREFIXLEN>．．．プレフィックス/プレフィックス長
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 061 - Renew address <PREFIX/PREFIXLEN> vltime <VALID_LIFETIME> pltime <PREFERRED_LIFETIME>, <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  インタフェースアドレスを更新しました。
パラメータ:
  <PREFIX/PREFIXLEN>．．．プレフィックス/プレフィックス長
  <VALID_LIFETIME>．．．有効生存時間
  <PREFERRED_LIFETIME>．．．優先生存時間
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 062 - Add subnet router anycast address <PREFIX/PREFIXLEN>, <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  サブネットルータエニキャストアドレスを追加しました。
パラメータ:
  <PREFIX/PREFIXLEN>．．．プレフィックス/プレフィックス長
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 063 - Delete subnet router anycast address <PREFIX/PREFIXLEN>, <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  サブネットルータエニキャストアドレスを削除しました。
パラメータ:
  <PREFIX/PREFIXLEN>．．．プレフィックス/プレフィックス長
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 064 - Can not redistribute prefix <PREFIX_NAME>, <PREFIX/PREFIXLEN> (No redistributable prefix exist)

レベル:

  info

内容:
  Prefix Poolに配付可能なprefixが存在しません。
  設定を確認してください。
パラメータ:
  <PREFIX_NAME>．．．プレフィックスプール名
  <PREFIX/PREFIXLEN>．．．プレフィックス/プレフィックス長

### dhcp6 - 101 - Add All_DHCP_Relay_Agents_and_Servers, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  DHCPv6マルチキャストアドレスを登録しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 102 - Delete All_DHCP_Relay_Agents_and_Servers, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  DHCPv6マルチキャストアドレスを削除しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 103 - Create interface entry, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  DHCPv6インタフェースを作成しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 104 - Delete interface entry, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  DHCPv6インタフェースを削除しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 105 - Create client entry, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  DHCPv6クライアントエントリを作成しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 106 - Delete client entry, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  DHCPv6クライアントエントリを削除しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 107 - Change client neighbor <LINKLOCAL>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  DHCPv6クライアントネイバエントリを更新しました。
パラメータ:
  <LINKLOCAL>．．．IPv6アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 108 - Delete client neighbor <LINKLOCAL>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  DHCPv6クライアントネイバエントリを削除しました。
パラメータ:
  <LINKLOCAL>．．．IPv6アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 109 - Receive mismatch <OPTION> Option between Advertise and Reply

レベル:

  debug

内容:
  AdvertiseとReplyでオプション情報の一致しないパケットを受信しました。
パラメータ:
  <OPTION>．．．オプション

### dhcp6 - 110 - Schedule client shutdown timer <EXPIRE> seconds later, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  DHCPv6クライアントの削除タイマーを設定しました。
パラメータ:
  <EXPIRE>．．．期限
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 111 - Stop client shutdown timer, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  DHCPv6クライアントの削除タイマーを停止しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 112 - Schedule server shutdown timer <EXPIRE> seconds later, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  DHCPv6サーバーの削除タイマーを設定しました。
パラメータ:
  <EXPIRE>．．．期限
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 113 - Stop server shutdown timer, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  DHCPv6サーバーの削除タイマーを停止しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 115 - Create server entry, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  DHCPv6サーバーエントリを作成しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 116 - Delete server entry, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  DHCPv6サーバーエントリを削除しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 117 - Create neighbor <LINKLOCAL>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  DHCPv6ネイバを登録しました。
パラメータ:
  <LINKLOCAL>．．．IPv6アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 118 - Delete neighbor <LINKLOCAL>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  DHCPv6ネイバを削除しました。
パラメータ:
  <LINKLOCAL>．．．IPv6アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 119 - Renew neighbor <LINKLOCAL>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  DHCPv6ネイバを更新しました。
パラメータ:
  <LINKLOCAL>．．．IPv6アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### dhcp6 - 120 - Updated NGN private setting to <NGN_PRIVATE>

レベル:

  debug

内容:
  NGN閉域網の東西情報を更新しました。
パラメータ:
  <NGN_PRIVATE>．．．NGN情報(EAST/WEST)