# udp

### udp - 001 - Packet from <SRC_ADDR> for <DEST_ADDR> port <PORT>, <INTERFACE>, no server

レベル:

  debug

内容:
  マルチキャスト宛の UDP パケットを受信しましたが、サーバーがインストールされていないため廃棄されました。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <PORT>．．．ポート
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### udp - 002 - Packet from <SRC_ADDR> for <DEST_ADDR> port <PORT>, <INTERFACE>, no server

レベル:

  notice

内容:
  自分宛の UDP パケットを受信しましたが、サーバーがインストールされていないため廃棄されました。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <PORT>．．．ポート
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### udp - 003 - Discarded packet from <SRC_ADDR> for <DEST_ADDR>, <INTERFACE>, bad length <LENGTH>

レベル:

  warning

内容:
  UDP のパケット長の値が IP のデータ長より大きいため、パケットは廃棄されました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <LENGTH>．．．不正長

### udp - 004 - Bad checksum packet from <SRC_ADDR> for <DEST_ADDR>, <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  UDPパケットのチェックサムが不正な値のためパケットは廃棄されました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### udp - 005 - Received packet from <SRC_ADDR>, port <PORT>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  インタフェースで UDP パケットを受信しました。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <PORT>．．．ポート
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### udp - 006 - Listen start: port <PORT>

レベル:

  info

内容:
  UDPメッセージ聴取開始しました。
パラメータ:
  <PORT>．．．ポート

### udp - 007 - Listen stop: port <PORT>

レベル:

  info

内容:
  UDPメッセージ聴取終了しました。
パラメータ:
  <PORT>．．．ポート

### udp - 008 - Received ICMP error from <ICMP_SRC_ADDR> for packet <SRC_ADDR:PORT> > <DEST_ADDR:PORT>, <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  ICMPエラーメッセージを受信しました
  設定等を確認してください。
パラメータ:
  <ICMP_SRC_ADDR>．．．ICMP送信元アドレス
  <SRC_ADDR:PORT>．．．送信元アドレス・ポート
  <DEST_ADDR:PORT>．．．送信先アドレス・ポート
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### udp - 009 - Discarded packet from <SRC_ADDR>, <INTERFACE>, bad length <LENGTH>

レベル:

  warning

内容:
  IP のデータ長の値が UDP のヘッダ長より小さいため、パケットは廃棄されました。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <LENGTH>．．．不正長

### udp - 101 - Invalid length, hdrlen <HEADER_LEN>, payloadlen <PAYLOAD_LEN>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>, <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  不正なペイロード長を含むパケットを受信しました。パケットは廃棄されます。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <HEADER_LEN>．．．ヘッダ長
  <PAYLOAD_LEN>．．．ペイロード長
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### udp - 102 - Bad checksum message received, cksum <CHECKSUM>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>, <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  不正なチェックサムを含むパケットを受信しました。受信パケットは廃棄されます。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <CHECKSUM>．．．チェックサム
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### udp - 120 - Packet received but no server, port <PORT>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>, <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  マルチキャストパケットを受信しましたが、サーバーがインストールされていないため廃棄されました。
パラメータ:
  <PORT>．．．ポート
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### udp - 121 - Packet received but no server, port <PORT>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>, <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  ユニキャストパケットを受信しましたが、サーバーがインストールされていないため廃棄されました。
パラメータ:
  <PORT>．．．ポート
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### udp - 122 - Listen start: port <PORT>

レベル:

  info

内容:
  UDPメッセージ聴取開始しました。
パラメータ:
  <PORT>．．．ポート

### udp - 123 - Listen stop: port <PORT>

レベル:

  info

内容:
  UDPメッセージ聴取終了しました。
パラメータ:
  <PORT>．．．ポート

### udp - 140 - Packet received, port <PORT>, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  パケットを受信しました。
パラメータ:
  <PORT>．．．ポート
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### udp - 141 - Received ICMP error from <ICMP_SRC_ADDR> for packet <SRC_ADDR:PORT> > <DEST_ADDR:PORT>

レベル:

  debug

内容:
  ICMPエラーメッセージを受信しました
パラメータ:
  <ICMP_SRC_ADDR>．．．ICMP送信元アドレス
  <SRC_ADDR:PORT>．．．送信元アドレス・ポート
  <DEST_ADDR:PORT>．．．送信先アドレス・ポート