# arp

### arp - 023 - Updated ARP cache for <IP_ADDR>, <OLD_HW_ADDR> > <NEW_HW_ADDR>, <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  ARPキャッシュエントリが更新されました。
パラメータ:
  <IP_ADDR>．．．IPv4 アドレス
  <OLD_HW_ADDR>．．．更新前ハードウェアアドレス
  <NEW_HW_ADDR>．．．更新後ハードウェアアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### arp - 024 - Detected hardware address conflict for <IP_ADDR>, detected <DETECTED_HW_ADDR>, fixed <FIXED_HW_ADDR>, <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  ARPエントリ固定設定と異なるハードウェアアドレスを検出しました。
  設定と送信元を確認してください。
パラメータ:
  <IP_ADDR>．．．IPv4 アドレス
  <DETECTED_HW_ADDR>．．．検知したハードウェアアドレス
  <FIXED_HW_ADDR>．．．固定設定しているハードウェアアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### arp - 027 - Duplicate address <IP_ADDR>, <HW_ADDR>, <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  IPアドレスの重複が検出されました。
  アドレスが重複しているのでネットワーク構成を確認してください。
パラメータ:
  <IP_ADDR>．．．IPv4 アドレス
  <HW_ADDR>．．．ハードウェアアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### arp - 028 - <HW_ADDR> has been temporarily blocked, <IP_ADDR>, <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  Proxy ARPを検出したため、通信を制限します。
  Pxoxy ARPが検出されました、ネットワーク構成を確認してください。
パラメータ:
  <HW_ADDR>．．．ハードウェアアドレス
  <IP_ADDR>．．．IPv4 アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### arp - 029 - <HW_ADDR> has been canceled block, <IP_ADDR>, <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  Proxy ARPが排除されたため、通信の制限を解除しました。
パラメータ:
  <HW_ADDR>．．．ハードウェアアドレス
  <IP_ADDR>．．．IPv4 アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### arp - 031 - Received <OPERATION> <SRC_HW_ADDR>(<SRC_PROTOCOL_ADDR>) > <DEST_HW_ADDR>(<DEST_PROTOCOL_ADDR>), <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  ARPパケット受信しました。
パラメータ:
  <OPERATION>．．．オペレーションコード
  <SRC_HW_ADDR>．．．送信元ハードウェアアドレス
  <SRC_PROTOCOL_ADDR>．．．送信元 IPv4 アドレス
  <DEST_HW_ADDR>．．．送信先ハードウェアアドレス
  <DEST_PROTOCOL_ADDR>．．．送信先 IPv4 アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### arp - 032 - Sending <OPERATION> <SRC_HW_ADDR>(<SRC_PROTOCOL_ADDR>) > <DEST_HW_ADDR>(<DEST_PROTOCOL_ADDR>), <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  ARPパケット送信します。
パラメータ:
  <OPERATION>．．．オペレーションコード
  <SRC_HW_ADDR>．．．送信元ハードウェアアドレス
  <SRC_PROTOCOL_ADDR>．．．送信元 IPv4 アドレス
  <DEST_HW_ADDR>．．．送信先ハードウェアアドレス
  <DEST_PROTOCOL_ADDR>．．．送信先 IPv4 アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### arp - 033 - Sending gratuitous <OPERATION> <SRC_HW_ADDR>(<SRC_PROTOCOL_ADDR>) > <DEST_HW_ADDR>(<DEST_PROTOCOL_ADDR>), <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  Gratuitous ARP パケットを送信します。
パラメータ:
  <OPERATION>．．．オペレーションコード
  <SRC_HW_ADDR>．．．送信元ハードウェアアドレス
  <SRC_PROTOCOL_ADDR>．．．送信元 IPv4 アドレス
  <DEST_HW_ADDR>．．．送信先ハードウェアアドレス
  <DEST_PROTOCOL_ADDR>．．．送信先 IPv4 アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### arp - 050 - Receive queue overflow on <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  ARPパケット処理待ちキューオーバーフローが発生しました。パケットは廃棄されます。
  大量のARP通信が行われていないか確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### arp - 051 - Receive error on <INTERFACE>: <MESSAGE>

レベル:

  debug

内容:
  ARPパケット受信時にエラーが発生しました。パケットは廃棄されます。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <MESSAGE>．．．エラーメッセージ

### arp - 052 - Internal error on <INTERFACE>: <MESSAGE>

レベル:

  error

内容:
  内部エラーが発生しました。
  装置設定を確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <MESSAGE>．．．エラーメッセージ