# ospfv2

### ospfv2 - 001 - Mismatch network mask in Hello from <SOURCE_ADDRESS>.

レベル:

  error

内容:
  隣接ルータからHelloパケットを受信しました。自分の共通ネットワークのネットマスクに関して、隣接ルータは本装置を受け入れません。パケットは廃棄されます。
  自ルータまたは、隣接ルータの設定を確認してください。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### ospfv2 - 002 - Mismatch Hello interval in Hello from <SOURCE_ADDRESS>.

レベル:

  error

内容:
  隣接ルータからHelloパケットを受信しました。共通ネットワーク上で使用するHello間隔に関して、隣接ルータは本装置を受け入れません。パケットは廃棄されます。
  自ルータまたは、隣接ルータの設定を確認してください。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### ospfv2 - 003 - Mismatch Dead interval in Hello from <SOURCE_ADDRESS>.

レベル:

  error

内容:
  隣接ルータからHelloパケットを受信しました。共通ネットワーク上で使用される「Deadルータ間隔」に関して、隣接ルータは本装置を受け入れません。パケットは廃棄されます。
  自ルータまたは、隣接ルータの設定を確認してください。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### ospfv2 - 004 - Ignore <NEIGHBOR_EVENT> because event occurred when the state of neighbor <NEIGHBOR_IP_ADDRESS> is <NEIGHBOR_STATE>.

レベル:

  error

内容:
  表示された隣接ルータに対して、表示されたイベントが発生し、現在は表示された状態になっています。これは、隣接ルータのFinite State Machineが予期した状態ではありません。イベントは無視されます。
  自ルータの隣接ルータ情報を確認してください。
パラメータ:
  <NEIGHBOR_EVENT>．．．隣接ルータイベント
  <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>．．．隣接ルータIPアドレス
  <NEIGHBOR_STATE>．．．隣接ルータステータス

### ospfv2 - 005 - Length of <OSPF_PACKET_TYPE> from <SOURCE_ADDRESS> is bad.

レベル:

  error

内容:
  OSPFの長さフィールドに、IPヘッダの長さフィールドに示されたパケット長を超える長さのパケットが示されています。パケットは廃棄されます。
  隣接ルータの設定を確認してください。
パラメータ:
  <OSPF_PACKET_TYPE>．．．OSPFパケットタイプ
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### ospfv2 - 006 - Checksum of <OSPF_PACKET_TYPE> from <SOURCE_ADDRESS> is bad.

レベル:

  error

内容:
  このパケットのOSPF チェックサムは不正です。パケットは廃棄されます。
  隣接ルータの設定を確認してください。
パラメータ:
  <OSPF_PACKET_TYPE>．．．OSPFパケットタイプ
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### ospfv2 - 007 - OSPF version of <OSPF_PACKET_TYPE> from <SOURCE_ADDRESS> is invalid.

レベル:

  error

内容:
  OSPFヘッダ内のバージョンフィールドが2ではありません。パケットは廃棄されます。
  隣接ルータの設定を確認してください。
パラメータ:
  <OSPF_PACKET_TYPE>．．．OSPFパケットタイプ
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### ospfv2 - 008 - OSPF interface not found for <OSPF_PACKET_TYPE> from <SOURCE_ADDRESS>.

レベル:

  error

内容:
  パケット内で指定されたIP宛先が有効でないか、受信インタフェース用に設定されたパラメータとOSPFヘッダ内のパラメータ（IDなど）が一致しません。パケットは廃棄されます。
  自ルータまたは、隣接ルータの設定を確認してください。
パラメータ:
  <OSPF_PACKET_TYPE>．．．OSPFパケットタイプ
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### ospfv2 - 009 - Invalid authentication for <OSPF_PACKET_TYPE> from <SOURCE_ADDRESS>.

レベル:

  error

内容:
  認証に失敗したOSPFパケットを受信しました。パケットは廃棄されます。
  隣接ルータの設定を確認してください。
パラメータ:
  <OSPF_PACKET_TYPE>．．．OSPFパケットタイプ
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### ospfv2 - 010 - OSPF neighbor not found for <OSPF_PACKET_TYPE> from <SOURCE_ADDRESS>.

レベル:

  error

内容:
  このパケットはHelloパケットではなく、既存のどのOSPF隣接ルータとも適合しません。パケットは廃棄されます。
  自ルータまたは、隣接ルータの設定を確認してください。
パラメータ:
  <OSPF_PACKET_TYPE>．．．OSPFパケットタイプ
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### ospfv2 - 011 - Invalid OSPF type <OSPF_PACKET_TYPE> from <SOURCE_ADDRESS>.

レベル:

  error

内容:
  OSPFパケットタイプフィールドが不正です。パケットは廃棄されます。
  隣接ルータの設定を確認してください。
パラメータ:
  <OSPF_PACKET_TYPE>．．．OSPFパケットタイプ
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### ospfv2 - 012 - Ignore <INTERFACE_EVENT> because event occurred when the state of interface <INTERFACE_ADDRESS> is <INTERFACE_STATE>.

レベル:

  error

内容:
  インタフェースが表示された状態のときに、表示されたイベントが発生しました。このイベント発生は、Finite State Machineインタフェースによって処理されたものではありません。イベントは無視されます。
  OSPFのインタフェース状態を確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE_EVENT>．．．インタフェースイベント
  <INTERFACE_ADDRESS>．．．インタフェースIPアドレス
  <INTERFACE_STATE>．．．インタフェースステータス

### ospfv2 - 013 - Unable to get buffer to send OSPF packet to <DESTINATION_ADDRESS>, abort interface <INTERFACE_ADDRESS>.

レベル:

  error

内容:
  表示された宛先へOSPFパケットを送信しようとしました。バッファ不足のため、表示されたインタフェースがアボートされました。
  メモリ情報を確認してください。
パラメータ:
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス
  <INTERFACE_ADDRESS>．．．インタフェースIPアドレス

### ospfv2 - 014 - Received bad length Link state advertisement from neighbor <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>.

レベル:

  error

内容:
  表示された隣接ルータからリンクステート広告を受信しましたが、受信したパケットの長さフィールドが不正です。受信した不完全なパケットは廃棄されます。
  隣接ルータの設定を確認してください。
パラメータ:
  <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>．．．隣接ルータIPアドレス

### ospfv2 - 015 - Checksum of LSA type from <NEIGHBOR_IP_ADDRESS> is bad. (LSA type:<LSA_TYPE>, Advertising router:<ADVERTISEMENT_ID>, LS ID:<LS_ID>)

レベル:

  error

内容:
  リンクステート広告を受信しました。広告はそのLSタイプと2パートの生成元IDによって識別されます。広告に含まれるチェックサムフィールドが不正です。受信したパケットは無視されます。
  隣接ルータの設定を確認してください。
パラメータ:
  <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>．．．隣接ルータIPアドレス
  <LSA_TYPE>．．．Link State Advertisement Type
  <ADVERTISEMENT_ID>．．．広告ルータIPアドレス
  <LS_ID>．．．Link State ID

### ospfv2 - 016 - LSA type of LSA from <NEIGHBOR_IP_ADDRESS> is bad.(LS type:<LSA_TYPE>, Advertising router:<ADVERTISEMENT_ID>, LS ID:<LS_ID>)

レベル:

  error

内容:
  リンクステート広告を受信しました。広告のLSタイプフィールドが不正です。受信したパケットは無視されます。
  隣接ルータの設定を確認してください。
パラメータ:
  <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>．．．隣接ルータIPアドレス
  <LSA_TYPE>．．．Link State Advertisement Type
  <ADVERTISEMENT_ID>．．．広告ルータIPアドレス
  <LS_ID>．．．Link State ID

### ospfv2 - 017 - Age field of LSA from <NEIGHBOR_IP_ADDRESS> is bad.(LS type:<LSA_TYPE>, Advertising router:<ADVERTISEMENT_ID>, LS ID:<LS_ID>)

レベル:

  error

内容:
  リンクステート広告を受信しました。広告のLSエージフィールドが不正です。受信したパケットは無視されます。
  隣接ルータの設定を確認してください。
パラメータ:
  <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>．．．隣接ルータIPアドレス
  <LSA_TYPE>．．．Link State Advertisement Type
  <ADVERTISEMENT_ID>．．．広告ルータIPアドレス
  <LS_ID>．．．Link State ID

### ospfv2 - 018 - Discard advertisement, because limit of AS external advertisements exceeded.

レベル:

  error

内容:
  広告が予想数を超えました。装置のヒープ使用率に制限を設けるため、新たなAS外部広告は無視されます。
  AS外部LSA数が制限を超えないよう、ネットワーク設計を見直してください。

### ospfv2 - 019 - Could not add to LSDB, because error in advertisement, or routing table overflow.(LS type:<LSA_TYPE>, Advertising router:<ADVERTISEMENT_ID>, LS ID:<LS_ID>)

レベル:

  error

内容:
  リンクステート広告を受信しました。この広告にはエラーが含まれているか、ルーティングテーブルがオーバフローしたために、データベースに追加できませんでした。いずれの場合も、広告は廃棄されます。
  ルーティングテーブルが制限を超えないよう、ネットワーク設計を見直してください。
パラメータ:
  <LSA_TYPE>．．．Link State Advertisement Type
  <ADVERTISEMENT_ID>．．．広告ルータID
  <LS_ID>．．．Link State ID

### ospfv2 - 020 - Mismatch E-bit in Hello from <SOURCE_ADDRESS>.

レベル:

  error

内容:
  隣接ルータからHelloパケットを受信しました。接続された領域のAS外部リンク広告の処理能力に関して、隣接ルータは本装置を受け入れません。AreaがStubまたはNSSAの場合は、E-bitは設定されません。Helloパケットは無視されます。
  自ルータまたは、隣接ルータのStubまたはNSSAの設定を確認してください。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### ospfv2 - 021 - Received LSA type 5 in stub area from <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>.(LS type:<LSA_TYPE>, Advertising router:<ADVERTISEMENT_ID>, LS ID:<LS_ID>)

レベル:

  error

内容:
  タイプ5のリンクステート広告を受信しました。広告はスタブ領域を通じてフラッドされ、その結果無視されます。
  隣接ルータの設定を確認してください。
パラメータ:
  <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>．．．隣接ルータIPアドレス
  <LSA_TYPE>．．．Link State Advertisement Type
  <ADVERTISEMENT_ID>．．．広告ルータIPアドレス
  <LS_ID>．．．Link State ID

### ospfv2 - 022 - MTU of DBD from neighbor <NEIGHBOR_IP_ADDRESS> (<DBD_MTU_SIZE>) is larger than <INTERFACE_MTU_SIZE>.

レベル:

  error

内容:
  受信した Database Description Packet に含まれている MTU サイズが、受信したインタフェースの MTU を超えました。パケットは廃棄されました。
  自ルータまたは、隣接ルータの設定を確認してください。
パラメータ:
  <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>．．．隣接ルータIPアドレス
  <DBD_MTU_SIZE>．．．Database DescriptionパケットのMTUサイズ
  <INTERFACE_MTU_SIZE>．．．受信インタフェースのMTUサイズ

### ospfv2 - 023 - Size of received LSA is invalid.(LS type:<LSA_TYPE>, size:<LSA_SIZE>)

レベル:

  error

内容:
  受信した LSA のサイズが異常です。パケットは廃棄されました。
  隣接ルータの設定を確認してください。
パラメータ:
  <LSA_TYPE>．．．Link State Advertisement Type
  <LSA_SIZE>．．．Link State Advertisement Size

### ospfv2 - 024 - OSPF database has overflowed.

レベル:

  error

内容:
  ルーティングテーブルがオーバフローしたために、データベースに追加できませんでした。
  OSPFのRIBサイズを増やすか、制限値内となるようにネットワーク設計を見直してください。

### ospfv2 - 025 - Mismatch N-bit in Hello from <SOURCE_ADDRESS>.

レベル:

  error

内容:
  隣接ルータからHelloパケットを受信しました。接続された領域のAS外部リンク広告の処理能力に関して、隣接ルータは本装置を受け入れません。NSSA以外のエリアでは、N-bitは設定されません。Helloパケットは無視されます。
  自ルータまたは、隣接ルータのNSSAまたはStubの設定を確認してください。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### ospfv2 - 026 - Received LSA type 5 in NSSA area from <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>.(LS type:<LSA_TYPE>, Advertising router:<ADVERTISEMENT_ID>, LS ID:<LS_ID>)

レベル:

  error

内容:
  タイプ5のリンクステート広告を受信しました。広告はNSSAを通じてフラッドされ、その結果無視されます。
  隣接ルータの設定を確認してください。
パラメータ:
  <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>．．．隣接ルータIPアドレス
  <LSA_TYPE>．．．Link State Advertisement Type
  <ADVERTISEMENT_ID>．．．広告ルータIPアドレス
  <LS_ID>．．．Link State ID

### ospfv2 - 027 - Received LSA type 7 in not NSSA area from <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>.(LS type:<LSA_TYPE>, Advertising router:<ADVERTISEMENT_ID>, LS ID:<LS_ID>)

レベル:

  error

内容:
  タイプ7のリンクステート広告を受信しました。広告はNSSA以外のエリアを通じてフラッドされ、その結果無視されます。
  隣接ルータの設定を確認してください。
パラメータ:
  <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>．．．隣接ルータIPアドレス
  <LSA_TYPE>．．．Link State Advertisement Type
  <ADVERTISEMENT_ID>．．．広告ルータIPアドレス
  <LS_ID>．．．Link State ID

### ospfv2 - 028 - Failed to allocate LS node.(LS type:<LSA_TYPE>, LS node size:<LS_NODE_SIZE>)

レベル:

  error

内容:
  装置のメモリが不足しています。その結果、OSPFは今受信した広告、またはこれから生成しようとしている広告に対するリンクステートデータベースへの、後での挿入用にノードを割り当てられません。
  メモリ情報を確認してください。
パラメータ:
  <LSA_TYPE>．．．Link State Advertisement Type
  <LS_NODE_SIZE>．．．LS Node Size

### ospfv2 - 033 - No buffer for received <OSPF_PACKET_TYPE> from <SOURCE_ADDRESS>.

レベル:

  error

内容:
  バッファのリソース不足により、パケット受信に失敗しました。
  メモリ情報を確認してください。
パラメータ:
  <OSPF_PACKET_TYPE>．．．OSPFパケットタイプ
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### ospfv2 - 039 - <MESSAGE>

レベル:

  error

内容:
  解析用の任意のメッセージを表示します。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### ospfv2 - 040 - Failed to generate LSA Type 7(<DESTINATION_ADDRESS>/<MASKLEN>), because IP address for forwarding address is not found.

レベル:

  warning

内容:
  Forwarding addressに使用するアドレスがないため、Type-7LSAを生成出来ませんでした。
  Type-7 LSAを生成する時は、アドレスの付いたOSPFインタフェースを設定してください
パラメータ:
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス
  <MASKLEN>．．．マスク長

### ospfv2 - 041 - Canceled translate LSA type 7 to LSA type 5(<DESTINATION_ADDRESS>/<MASKLEN>), because forwarding address of the NSSA route is no longer available.

レベル:

  warning

内容:
  NSSA経路のForwarding addressが無くなったためType-7 LSAからType-5 LSAへの変換は取り止めました。
パラメータ:
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス
  <MASKLEN>．．．マスク長

### ospfv2 - 042 - Received invalid router LSA from <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>.(LS type:<LSA_TYPE>, Advertising router:<ADVERTISEMENT_ID>, LS ID:<LS_ID>)

レベル:

  warning

内容:
  Link State IDとAdvertise Routerの値が異なるRouter-LSAを受信しました。LSAは廃棄されます。
  送信元のルータを確認してください。
パラメータ:
  <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>．．．隣接ルータIPアドレス
  <LSA_TYPE>．．．Link State Advertisement Type
  <ADVERTISEMENT_ID>．．．広告ルータIPアドレス
  <LS_ID>．．．Link State ID

### ospfv2 - 049 - <MESSAGE>

レベル:

  warning

内容:
  WARNING解析用の任意のメッセージを表示します。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### ospfv2 - 050 - OSPF interface <INTERFACE_NAME> state is change to <NEW_INTERFACE_STATE> by <INTERFACE_EVENT>.

レベル:

  notice

内容:
  表示されたイベントが発生し、そのインタフェースの状態が遷移しました。
パラメータ:
  <INTERFACE_NAME>．．．インタフェース名
  <NEW_INTERFACE_STATE>．．．新しいインタフェースステート
  <INTERFACE_EVENT>．．．インタフェースイベント

### ospfv2 - 051 - Neighbor <NEIGHBOR_IP_ADDRESS> state is change to <NEW_NEIGHBOR_STATE> by <NEIGHBOR_EVENT>.

レベル:

  notice

内容:
  表示されたイベントが発生し、表示された隣接ルータが新しい状態に遷移しました。
パラメータ:
  <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>．．．隣接ルータIPアドレス
  <NEW_NEIGHBOR_STATE>．．．隣接ルータステータス
  <NEIGHBOR_EVENT>．．．隣接ルータイベント

### ospfv2 - 052 - Received old LSA from <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>.(LS type:<LSA_TYPE>, Advertising router:<ADVERTISEMENT_ID>, LS ID:<LS_ID>)

レベル:

  notice

内容:
  リンクステート広告を受信しました。広告は現在のデータベースコピーよりも古いものです。受信したパケットは無視されます。
パラメータ:
  <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>．．．隣接ルータIPアドレス
  <LSA_TYPE>．．．Link State Advertisement Type
  <ADVERTISEMENT_ID>．．．広告ルータIPアドレス
  <LS_ID>．．．Link State ID

### ospfv2 - 053 - Received LSA generated by self from <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>.(LS type:<LSA_TYPE>, Advertising router:<ADVERTISEMENT_ID>, LS ID:<LS_ID>)

レベル:

  notice

内容:
  リンクステート広告が存在します。本装置自身が生成した広告ですが、広告はデータベースコピーよりも新しいものです。すなわち、この広告は本装置が前回起動する前に生成されています。そのため、装置はLSシーケンス番号を進めてから、広告の新しいインスタンスを生成します。または、広告がサマリーLSAで接続された領域に、これ以上サマリーLSAをインポートしたくない場合は、広告をフラッシュします。
パラメータ:
  <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>．．．隣接ルータIPアドレス
  <LSA_TYPE>．．．Link State Advertisement Type
  <ADVERTISEMENT_ID>．．．広告ルータIPアドレス
  <LS_ID>．．．Link State ID

### ospfv2 - 054 - Received new LSA from <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>.(LS type:<LSA_TYPE>, Advertising router:<ADVERTISEMENT_ID>, LS ID:<LS_ID>)

レベル:

  notice

内容:
  リンクステート広告を受信しました。広告は、現在のデータベースコピーよりも新しいものです。この広告は他のすべてのインタフェースからフラッドされ、ルーティングデータベースにインストールされます。
パラメータ:
  <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>．．．隣接ルータIPアドレス
  <LSA_TYPE>．．．Link State Advertisement Type
  <ADVERTISEMENT_ID>．．．広告ルータIPアドレス
  <LS_ID>．．．Link State ID

### ospfv2 - 055 - Received LSAck for old LSU from <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>.(LS type:<LSA_TYPE>, Advertising router:<ADVERTISEMENT_ID>, LS ID:<LS_ID>)

レベル:

  notice

内容:
  予期しないリンクステート確認応答を受信しました。しかし、この確認応答は、前回のリンクステート広告のインスタンスに対するものです。
パラメータ:
  <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>．．．隣接ルータIPアドレス
  <LSA_TYPE>．．．Link State Advertisement Type
  <ADVERTISEMENT_ID>．．．広告ルータIPアドレス
  <LS_ID>．．．Link State ID

### ospfv2 - 056 - Received bad LSAck from <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>.(LS type:<LSA_TYPE>, Advertising router:<ADVERTISEMENT_ID>, LS ID:<LS_ID>)

レベル:

  notice

内容:
  予期しないリンクステート確認応答を受信しました。しかし、この確認応答は、現在のリンクステート広告のインスタンスに対するものです。
パラメータ:
  <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>．．．隣接ルータIPアドレス
  <LSA_TYPE>．．．Link State Advertisement Type
  <ADVERTISEMENT_ID>．．．広告ルータIPアドレス
  <LS_ID>．．．Link State ID

### ospfv2 - 057 - Retransmit LSU to neighbor <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>.

レベル:

  notice

内容:
  再送信されたリンクステート広告を含んだ Link State Updateパケットが、指定された隣接ルータへユニキャストされました。フラッド手順中にパケットが消失した可能性があります。
パラメータ:
  <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>．．．隣接ルータIPアドレス

### ospfv2 - 058 - Sent LSAck directly to neighbor <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>.

レベル:

  notice

内容:
  Link State Acknowledgementパケットが、表示された隣接ルータへ直接送信されました。これは、隣接ルータから二重に受信したリンクステート広告に対する応答として行われました。フラッド手順中にパケットが消失した可能性があります。
パラメータ:
  <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>．．．隣接ルータIPアドレス

### ospfv2 - 059 - Erasing LSA from LSDB.(LS type:<LSA_TYPE>, Advertising router:<ADVERTISEMENT_ID>, LS ID:<LS_ID>)

レベル:

  notice

内容:
  リンクステートデータベースに含まれたリンクステート広告が、2時間以上更新されていません。広告はデータベースから削除されます。広告の生成元が到達不能になっている可能性があります。
パラメータ:
  <LSA_TYPE>．．．Link State Advertisement Type
  <ADVERTISEMENT_ID>．．．広告ルータIPアドレス
  <LS_ID>．．．Link State ID

### ospfv2 - 060 - Generating LSA.(LS type:<LSA_TYPE>, Advertising router:<ADVERTISEMENT_ID>, LS ID:<LS_ID>)

レベル:

  notice

内容:
  装置がリンクステート広告を生成中（または再生成中）です。トポロジが変化したか、リフレッシュのために必要とされました。
パラメータ:
  <LSA_TYPE>．．．Link State Advertisement Type
  <ADVERTISEMENT_ID>．．．広告ルータIPアドレス
  <LS_ID>．．．Link State ID

### ospfv2 - 061 - Detected new route to <DESTINATION_ADDRESS>.(destination type:<DESTINATION_TYPE>, route type:<ROUTE_TYPE>, cost:<COST>)

レベル:

  notice

内容:
  OSPFルーティングテーブルの構築プロセスが、表示された宛先への、表示されたコストを持つ新しい最良のルートを検出しました。
パラメータ:
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．宛先IPアドレス
  <DESTINATION_TYPE>．．．宛先タイプ
  <ROUTE_TYPE>．．．ルートタイプ
  <COST>．．．経路コスト

### ospfv2 - 062 - Received duplicate LSAck from neighbor <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>.

レベル:

  notice

内容:
  表示された隣接ルータから、予期しないリンクステート確認応答を受信しました。フラッド手順中にパケットが消失した可能性があります。
パラメータ:
  <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>．．．隣接ルータIPアドレス

### ospfv2 - 063 - Destination <DESTINATION_TYPE> <DESTINATION_ADDRESS> is unreachable.

レベル:

  notice

内容:
  ルーティングテーブルの構築中に、宛先が到達不能であることが発見されました。
パラメータ:
  <DESTINATION_TYPE>．．．宛先タイプ
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．宛先IPアドレス

### ospfv2 - 064 - MaxAge of LSA type <LSA_TYPE> from <NEIGHBOR_IP_ADDRESS> is unexpected.(LS type:<LSA_TYPE>, Advertising router:<ADVERTISEMENT_ID>, LS ID:<LS_ID>)

レベル:

  notice

内容:
  リンクステート広告を受信しました。エージはMaxAgeで、装置のデータベースにはその広告の現在のインスタンスが存在しません。広告は確認されてから、フラッディングを行わずに廃棄されます。
パラメータ:
  <LSA_TYPE>．．．Link State Advertisement Type
  <NEIGHBOR_IP_ADDRESS>．．．隣接ルータIPアドレス
  <LSA_TYPE>．．．Link State Advertisement Type
  <ADVERTISEMENT_ID>．．．広告ルータIPアドレス
  <LS_ID>．．．Link State ID

### ospfv2 - 065 - Received network LSA with old advertising router ID.(LS type:<LSA_TYPE>, Advertising router:<ADVERTISEMENT_ID>, LS ID:<LS_ID>)

レベル:

  notice

内容:
  当方のアドレスの1つをLink State IDとして持っているが、その広告ルータが当方のRouter IDと異なっているような、ネットワークリンク広告を受信しました。このような広告は期限切れとみなされ、フラッシュされます。
パラメータ:
  <LSA_TYPE>．．．Link State Advertisement Type
  <ADVERTISEMENT_ID>．．．広告ルータIPアドレス
  <LS_ID>．．．Link State ID

### ospfv2 - 066 - Multiple network LSAs with the same LS ID in the network.(LS ID:<LS_ID>)

レベル:

  notice

内容:
  ネットワークリンクが再分解され、ネットワーク内に同じLink State IDを持った複数のネットワークLSAが存在することを認識しました。装置がOSPF Router IDを変更し、変更前後で同じルータLSAを生成したことを表しています。これは正常ですが、まれなイベントです。
パラメータ:
  <LS_ID>．．．Link State ID

### ospfv2 - 067 - Interface <INTERFACE_NAME> for OSPF Area <AREA_ID> was not installed.

レベル:

  notice

内容:
  装置の起動時、接続されるエリアが定義されていない状態でOSPFインタフェースアドレスを設定するときに表示されます。その結果、OSPFインタフェースはインストールされません。
パラメータ:
  <INTERFACE_NAME>．．．インタフェース名
  <AREA_ID>．．．Area ID

### ospfv2 - 068 - NSSA translator state for area <AREA_ID> chaged to <NEW_TRANSLATOR_STATE>.

レベル:

  notice

内容:
  トランスレータの動作状態が変化しました。
パラメータ:
  <AREA_ID>．．．Area ID
  <NEW_TRANSLATOR_STATE>．．．新しいトランスレータステート

### ospfv2 - 069 - By the distribute-list <LIST_NAME>, route <DESTINATION_ADDRESS>/<MASKLEN> was filtered.

レベル:

  notice

内容:
  Distribute-list によるフィルタリングの結果、経路は適用されませんでした。
パラメータ:
  <LIST_NAME>．．．リスト名
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．宛先IPアドレス
  <MASKLEN>．．．マスク長

### ospfv2 - 079 - <MESSAGE>

レベル:

  notice

内容:
  NOTICE解析用の任意のメッセージを表示します。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### ospfv2 - 080 - OSPF is <EN_DIS>.

レベル:

  info

内容:
  装置の起動時に表示されます。OSPFプロトコルの動作状態を表しています。
パラメータ:
  <EN_DIS>．．．enable/disable

### ospfv2 - 081 - Due to a change in topology, Dijkstra calculations were performed in <NUMBER_AREAS> area(s).

レベル:

  info

内容:
  トポロジが変化した結果、ルーティングテーブルが再計算され、最初はDijkstra計算が行われます。
パラメータ:
  <NUMBER_AREAS>．．．エリア数

### ospfv2 - 082 - External LSA has changed: <MESSAGE>

レベル:

  info

内容:
  外部LSAが変化しました。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．メッセージ

### ospfv2 - 089 - <MESSAGE>

レベル:

  info

内容:
  INFO解析用の任意のメッセージを表示します。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### ospfv2 - 090 - Received <OSPF_PACKET_TYPE> from <SOURCE_ADDRESS>.

レベル:

  debug

内容:
  OSPFパケットを受信しました。
パラメータ:
  <OSPF_PACKET_TYPE>．．．OSPFパケットタイプ
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス

### ospfv2 - 091 - Sending unicast <OSPF_PACKET_TYPE> to <DESTINATION_ADDRESS> from <INTERFACE_NAME>.

レベル:

  debug

内容:
  ユニキャストOSPFパケットを送信しました。
パラメータ:
  <OSPF_PACKET_TYPE>．．．OSPFパケットタイプ
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス
  <INTERFACE_NAME>．．．インタフェース名

### ospfv2 - 092 - Sending multicast <OSPF_PACKET_TYPE> to <DESTINATION_ADDRESS> from <INTERFACE_NAME>.

レベル:

  debug

内容:
  マルチキャストOSPFパケットを送信しました。
パラメータ:
  <OSPF_PACKET_TYPE>．．．OSPFパケットタイプ
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス
  <INTERFACE_NAME>．．．インタフェース名

### ospfv2 - 093 - By the distribute-list <LIST_NAME>, route <DESTINATION_ADDRESS>/<MASKLEN> was applied.

レベル:

  debug

内容:
  Distribute-list によるフィルタリングの結果、経路は適用されました。
パラメータ:
  <LIST_NAME>．．．リスト名
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．宛先IPアドレス
  <MASKLEN>．．．マスク長

### ospfv2 - 099 - <MESSAGE>

レベル:

  debug

内容:
  DEBUG解析用の任意のメッセージを表示します。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ