# mobile

### mobile - 001 - <MESSAGE>

レベル:

  error

内容:
  解析用のメッセージです。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### mobile - 002 - Module message(<MESSAGE_KIND>) send error on <DEVICE>.

レベル:

  error

内容:
  データ通信端末への制御メッセージの送信に失敗しました。
  データ通信端末が異常の可能性があるため、デバイスを確認してください。
パラメータ:
  <MESSAGE_KIND>．．．メッセージ種別
  <DEVICE>．．．デバイス名

### mobile - 003 - Module message(<MESSAGE_KIND>) response error on <DEVICE>. (<REASON>)

レベル:

  error

内容:
  データ通信端末から制御メッセージのエラー応答を受信しました。
  コンフィグまたはデータ通信端末が異常の可能性があるため、コンフィグおよびデバイスを確認してください。
パラメータ:
  <MESSAGE_KIND>．．．メッセージ種別
  <DEVICE>．．．デバイス名
  <REASON>．．．エラー内容

### mobile - 004 - Module message(<MESSAGE_KIND>) response timeout on <DEVICE>.

レベル:

  error

内容:
  データ通信端末からの制御メッセージ応答がタイムアウトしました。
  データ通信端末が異常の可能性があるため、デバイスを確認してください。
パラメータ:
  <MESSAGE_KIND>．．．メッセージ種別
  <DEVICE>．．．デバイス名

### mobile - 005 - Cannot get service mode on <DEVICE>.

レベル:

  error

内容:
  接続モードの取得に失敗しました。
  コンフィグまたはデータ通信端末が異常の可能性があるため、コンフィグおよびデバイスを確認してください。
パラメータ:
  <DEVICE>．．．デバイス名

### mobile - 006 - Detect signal information error on <DEVICE>.

レベル:

  error

内容:
  定期のアンテナ受信感度レベルの読み出しに失敗しました。
  データ通信端末が異常の可能性があるため、デバイスを確認してください。
パラメータ:
  <DEVICE>．．．デバイス名

### mobile - 007 - <INTERFACE> DHCP error detect.

レベル:

  error

内容:
  DHCPによるMobileEthernetインタフェースのIPアドレス取得に失敗しました。
  コンフィグまたはデータ通信端末が異常の可能性があるため、コンフィグおよびデバイスを確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### mobile - 008 - PIN authentication failed on <DEVICE>.

レベル:

  error

内容:
  PIN認証に失敗しました。
  コンフィグまたはデータ通信端末が異常の可能性があるため、コンフィグおよびデバイスを確認してください。
パラメータ:
  <DEVICE>．．．デバイス名

### mobile - 009 - <DEVICE> is PIN locked.

レベル:

  error

内容:
  データ通信端末のSIMカードがPINロック状態となりました。
  データ通信端末を使用するには、データ通信端末の再起動後、ロックを解除してください。
パラメータ:
  <DEVICE>．．．デバイス名

### mobile - 010 - Internal error.(<REASON>)

レベル:

  error

内容:
  内部エラーが発生しました。
  装置異常の可能性があります。
パラメータ:
  <REASON>．．．エラー要因

### mobile - 011 - Save mobile packets statistics error.(<REASON>)

レベル:

  error

内容:
  モバイル回線パケット使用量の保存に失敗しました。
  装置異常の可能性があります。
パラメータ:
  <REASON>．．．エラー要因

### mobile - 012 - Load mobile packets statistics error.(<REASON>)

レベル:

  error

内容:
  モバイル回線パケット使用量の読み込みに失敗しました。
  装置異常の可能性があります。
パラメータ:
  <REASON>．．．エラー要因

### mobile - 013 - Erase mobile packets statistics error.(<REASON>)

レベル:

  error

内容:
  モバイル回線パケット使用量の削除に失敗しました。
  装置異常の可能性があります。
パラメータ:
  <REASON>．．．エラー要因

### mobile - 101 - <MESSAGE>

レベル:

  warning

内容:
  解析用のメッセージです。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### mobile - 102 - Signal bar is invalid on <DEVICE>.

レベル:

  warning

内容:
  アンテナ受信感度レベルが不正値になりました。
パラメータ:
  <DEVICE>．．．デバイス名

### mobile - 103 - Signal bar is valid on <DEVICE>.

レベル:

  warning

内容:
  アンテナ受信感度レベルが正常値になりました。
パラメータ:
  <DEVICE>．．．デバイス名

### mobile - 104 - Signal bar is out-range on <DEVICE>.

レベル:

  warning

内容:
  アンテナ受信感度レベルが圏外になりました。
パラメータ:
  <DEVICE>．．．デバイス名

### mobile - 105 - Signal bar is in-range on <DEVICE>.

レベル:

  warning

内容:
  アンテナ受信感度レベルが圏内になりました。
パラメータ:
  <DEVICE>．．．デバイス名

### mobile - 106 - Module error status <ERROR_STRING> detected.

レベル:

  warning

内容:
  データ通信端末の異常を検出しました。
パラメータ:
  <ERROR_STRING>．．．エラー内容

### mobile - 107 - Module error status <ERROR_STRING> cleared.

レベル:

  warning

内容:
  データ通信端末の異常が復旧しました。
パラメータ:
  <ERROR_STRING>．．．エラー内容

### mobile - 201 - <MESSAGE>

レベル:

  notice

内容:
  解析用のメッセージです。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### mobile - 202 - Detect anomalies in <DEVICE>, start to recovery module. (<REASON>)

レベル:

  notice

内容:
  データ通信端末の異常を検出したため、リカバリを開始しました。
パラメータ:
  <DEVICE>．．．デバイス名
  <REASON>．．．リカバリ要因

### mobile - 203 - Reset device on <DEVICE>.

レベル:

  notice

内容:
  データ通信端末をリセットします。
パラメータ:
  <DEVICE>．．．デバイス名

### mobile - 204 - Service mode was changed from <PREV_MODE> to <NEXT_MODE> on <DEVICE>.

レベル:

  notice

内容:
  回線の接続モードが変化しました。
パラメータ:
  <PREV_MODE>．．．変化前の接続モード
  <NEW_MODE>．．．変化後の接続モード
  <DEVICE>．．．デバイス名

### mobile - 205 - Receive disconnect indication on <DEVICE>.

レベル:

  notice

内容:
  モバイル回線網からの切断通知を受信しました。
パラメータ:
  <DEVICE>．．．デバイス名

### mobile - 206 - The connection process in <DEVICE> has been aborted.

レベル:

  notice

内容:
  前回の回線切断からの経過時間が十分でないため回線接続を中断しました。
パラメータ:
  <DEVICE>．．．デバイス名

### mobile - 207 - Detect anomalies in <INTERFACE>, exec DHCP RENEW.

レベル:

  notice

内容:
  MobileEthernetインタフェースで異常を検出したためDHCP RENEWを実行しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### mobile - 208 - The mobile communication amount of one day exceeded <LIMIT_SIZE>M bytes on <DEVICE>.

レベル:

  notice

内容:
  モバイル回線パケット使用量(1日単位)が上限値を超過しました。
パラメータ:
  <LIMIT_SIZE>．．．パケット使用量の上限
  <DEVICE>．．．デバイス名

### mobile - 209 - The mobile communication amount of three day exceeded <LIMIT_SIZE>M bytes on <DEVICE>.

レベル:

  notice

内容:
  モバイル回線パケット使用量(3日単位)が上限値を超過しました。
パラメータ:
  <LIMIT_SIZE>．．．パケット使用量の上限
  <DEVICE>．．．デバイス名

### mobile - 210 - The mobile communication amount of month exceeded <LIMIT_SIZE>M bytes on <DEVICE>.

レベル:

  notice

内容:
  モバイル回線パケット使用量(1か月単位)が上限値を超過しました。
パラメータ:
  <LIMIT_SIZE>．．．パケット使用量の上限
  <DEVICE>．．．デバイス名

### mobile - 301 - <MESSAGE>

レベル:

  info

内容:
  解析用のメッセージです。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### mobile - 302 - Mobile manager main process started.

レベル:

  info

内容:
  モバイル通信監理/制御のメインプロセスが開始しました。

### mobile - 303 - Mobile manager sub process for <MODULE_TYPE> started.

レベル:

  info

内容:
  モバイル通信監理/制御のサブプロセスが開始しました。
パラメータ:
  <MODULE_TYPE>．．．データ通信端末の種別

### mobile - 304 - <DEVICE> is attached.

レベル:

  info

内容:
  データ通信端末が接続されました。
パラメータ:
  <DEVICE>．．．デバイス名

### mobile - 305 - <DEVICE> is detached.

レベル:

  info

内容:
  データ通信端末が切断されました。
パラメータ:
  <DEVICE>．．．デバイス名

### mobile - 306 - Module name of <DEVICE>: <MODULE_NAME>.

レベル:

  info

内容:
  接続されたデータ通信端末の名称を表示します。
パラメータ:
  <DEVICE>．．．デバイス名
  <MODULE_NAME>．．．データ通信端末の名称

### mobile - 307 - Module version of <DEVICE>: <MODULE_SW_VERSION>.

レベル:

  info

内容:
  接続されたデータ通信端末のソフトウェアバージョンを表示します。
パラメータ:
  <DEVICE>．．．デバイス名
  <MODULE_SW_VERSION>．．．データ通信端末のソフトウェアバージョン

### mobile - 308 - Module serial number of <DEVICE>: <MODULE_SERIAL_NUMBER>.

レベル:

  info

内容:
  接続されたデータ通信端末のシリアル番号を表示します。
パラメータ:
  <DEVICE>．．．デバイス名
  <MODULE_SERIAL_NUMBER>．．．データ通信端末のシリアル番号

### mobile - 310 - Signal bar is changed from <PREV_BAR> to <NEXT_BAR> on <DEVICE>.

レベル:

  info

内容:
  アンテナ受信感度レベルが変化しました。
パラメータ:
  <PREV_BAR>．．．変化前のアンテナ受信感度レベル
  <NEW_BAR>．．．変化後のアンテナ受信感度レベル
  <DEVICE>．．．デバイス名

### mobile - 311 - Start <PDP_TYPE> connecting on <DEVICE>.

レベル:

  info

内容:
  回線の接続を開始します。
パラメータ:
  <PDP_TYPE>．．．PDPタイプ
  <DEVICE>．．．デバイス名

### mobile - 312 - <DEVICE> is connected.

レベル:

  info

内容:
  データ通信端末が回線接続されました。
パラメータ:
  <DEVICE>．．．デバイス名

### mobile - 313 - Start <PDP_TYPE> disconnecting on <DEVICE>.

レベル:

  info

内容:
  回線の切断を開始します。
パラメータ:
  <PDP_TYPE>．．．PDPタイプ
  <DEVICE>．．．デバイス名

### mobile - 314 - <DEVICE> is disconnected.

レベル:

  info

内容:
  データ通信端末が回線から切断されました。
パラメータ:
  <DEVICE>．．．デバイス名

### mobile - 315 - Reconnect timer start on <DEVICE>.

レベル:

  info

内容:
  バックオフタイマーを開始しました。
パラメータ:
  <DEVICE>．．．デバイス名

### mobile - 316 - Reconnect timer expired on <DEVICE>.

レベル:

  info

内容:
  バックオフタイマーが満了しました。
パラメータ:
  <DEVICE>．．．デバイス名

### mobile - 317 - PIN authentication succeed on <DEVICE>.

レベル:

  info

内容:
  PIN認証に成功しました。
パラメータ:
  <DEVICE>．．．デバイス名

### mobile - 401 - <MESSAGE>

レベル:

  debug

内容:
  解析用のメッセージです。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### mobile - 402 - <MESSAGE>

レベル:

  debug

内容:
  モバイル回線情報のログです。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．モバイル回線情報のログメッセージ

### mobile - 403 - MAC address of <INTERFACE> is <MAC_ADDR>.

レベル:

  debug

内容:
  MobileEthernetインタフェースにMACアドレスが設定されました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <MAC_ADDR>．．．MACアドレス

### mobile - 404 - Module error status <ERROR_STRING> detected, count <ERROR_COUNT>.

レベル:

  debug

内容:
  データ通信端末の異常の連続検出回数を表示します。
パラメータ:
  <ERROR_STRING>．．．エラー内容
  <ERROR_COUNT>．．．エラーの連続検出回数