# l2tpv2

### l2tpv2 - 001 - No memory for <REASON>

レベル:

  error

内容:
  メモリ確保に失敗しました
  メモリ不足の可能性があります。メモリ使用状況を確認してください。コンフィグを調整し空きメモリを増やしてください。
パラメータ:
  <REASON>．．．発生場所

### l2tpv2 - 002 - <INTERFACE> is connected to <REMOTE_ADDRESS>, <PORT>/udp

レベル:

  warning

内容:
  L2TPトンネルを確立しました
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <REMOTE_ADDRESS>．．．対向装置IP アドレス
  <PORT>．．．ポート番号

### l2tpv2 - 003 - <INTERFACE> is disconnected; <REASON>

レベル:

  warning

内容:
  L2TPトンネルを切断しました
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <REASON>．．．理由

### l2tpv2 - 004 - Tunnel state on <INTERFACE> is changed from <BEFORE> to <AFTER>

レベル:

  info

内容:
  コントロールコネクション状態を変更しました
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <BEFORE>．．．旧状態
  <AFTER>．．．新状態

### l2tpv2 - 005 - Session state on <INTERFACE> is changed from <BEFORE> to <AFTER>

レベル:

  info

内容:
  セッション状態を変更しました
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <BEFORE>．．．旧状態
  <AFTER>．．．新状態

### l2tpv2 - 007 - Assigned tunnel id <ID> on <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  インタフェースにL2TPトンネルIDを割り当てました
パラメータ:
  <ID>．．．ID
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### l2tpv2 - 008 - Assigned session id <ID> on <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  インタフェースにL2TPセッションIDを割り当てました
パラメータ:
  <ID>．．．ID
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### l2tpv2 - 009 - Detected ppp disconnect request on <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  PPPの切断要求を検出しました
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### l2tpv2 - 010 - Detected lower link layer is down on <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  下位レイヤがDOWNしました
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### l2tpv2 - 011 - Cannot send StopCCN on <INTERFACE>; Assigned Tunnel ID AVP is not received

レベル:

  warning

内容:
  Assigned Tunnel ID AVPを受信していないためStopCCNの送信ができませんでした
  対向先の装置の設定・状態を確認してください
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### l2tpv2 - 021 - Received <MESSAGE_TYPE> from <REMOTE_ADDRESS> on <INTERFACE>, len <LENGTH>, tid <TUNNEL_ID>, sid <SESSION_ID>, Ns <NS>, Nr <NR>

レベル:

  info

内容:
  コントロールメッセージを受信しました
パラメータ:
  <MESSAGE_TYPE>．．．メッセージ種別
  <REMOTE_ADDRESS>．．．対向装置IP アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <LENGTH>．．．メッセージ長
  <TUNNEL_ID>．．．トンネルID
  <SESSION_ID>．．．セッションID
  <NS>．．．送信シーケンス番号
  <NR>．．．受信シーケンス番号

### l2tpv2 - 022 - Send <MESSAGE_TYPE> to <REMOTE_ADDRESS> on <INTERFACE>, len <LENGTH>, tid <TUNNEL_ID>, sid <SESSION_ID>, Ns <NS>, Nr <NR>

レベル:

  info

内容:
  コントロールメッセージを送信しました
パラメータ:
  <MESSAGE_TYPE>．．．メッセージ種別
  <REMOTE_ADDRESS>．．．対向装置IP アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <LENGTH>．．．メッセージ長
  <TUNNEL_ID>．．．トンネルID
  <SESSION_ID>．．．セッションID
  <NS>．．．送信シーケンス番号
  <NR>．．．受信シーケンス番号

### l2tpv2 - 023 - Discarded invalid header message from <REMOTE_ADDRESS> on <INTERFACE>; <REASON>

レベル:

  warning

内容:
  不正なヘッダのパケットを廃棄しました
  対向先の装置の設定・状態を確認してください
パラメータ:
  <REMOTE_ADDRESS>．．．対向装置IP アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <REASON>．．．理由

### l2tpv2 - 024 - Discarded <MESSAGE_TYPE> from <REMOTE_ADDRESS> on <INTERFACE>, len <LENGTH>, tid <TUNNEL_ID>, sid <SESSION_ID>, Ns <NS>, Nr <NR>

レベル:

  warning

内容:
  不正なL2TPメッセージを廃棄しました
  対向先の装置の設定・状態を確認してください
パラメータ:
  <MESSAGE_TYPE>．．．メッセージ種別
  <REMOTE_ADDRESS>．．．対向装置IP アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <LENGTH>．．．メッセージ長
  <TUNNEL_ID>．．．トンネルID
  <SESSION_ID>．．．セッションID
  <NS>．．．送信シーケンス番号
  <NR>．．．受信シーケンス番号

### l2tpv2 - 025 - Received unknown tunnel id <TUNNEL_ID> from <REMOTE_ADDRESS> on <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  不明なトンネルIDを受信しました
  対向先の装置の設定・状態を確認してください
パラメータ:
  <TUNNEL_ID>．．．トンネルID
  <REMOTE_ADDRESS>．．．対向装置IP アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### l2tpv2 - 026 - Received unknown session id <SESSION_ID> from <REMOTE_ADDRESS> on <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  不明なセッションIDを受信しました
  対向先の装置の設定・状態を確認してください
パラメータ:
  <SESSION_ID>．．．セッションID
  <REMOTE_ADDRESS>．．．対向装置IP アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### l2tpv2 - 027 - Discarded invalid UDP packet from <REMOTE_ADDRESS> on <INTERFACE>; <REASON>

レベル:

  warning

内容:
  不正なUDPパケットを廃棄しました
  対向先の装置の設定・状態を確認してください
パラメータ:
  <REMOTE_ADDRESS>．．．対向装置IP アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <REASON>．．．理由

### l2tpv2 - 028 - Dropped message from <REMOTE_ADDRESS> on <INTERFACE>; <REASON>

レベル:

  warning

内容:
  メッセージを廃棄しました
  対向先の装置の設定・状態を確認してください
パラメータ:
  <REMOTE_ADDRESS>．．．対向装置IP アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <REASON>．．．理由

### l2tpv2 - 029 - Cannot send <MESSAGE_TYPE> to <REMOTE_ADDRESS> on <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  コントロールメッセージの送信に失敗しました
  装置の設定を確認してください
パラメータ:
  <MESSAGE_TYPE>．．．メッセージ種別
  <REMOTE_ADDRESS>．．．対向装置IP アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### l2tpv2 - 030 - Retransmissions exceeded on <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  再送回数が上限に達しました
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### l2tpv2 - 031 - Retransmission timeout on <INTERFACE>, count <COUNT>, CWND <CWND>, SSTHRESH <SSTHRESH>

レベル:

  info

内容:
  再送タイマーがタイムアウトしました
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <COUNT>．．．再送回数
  <CWND>．．．輻輳ウィンドウサイズ
  <SSTHRESH>．．．スロースタートスレッショルド

### l2tpv2 - 032 - Canceled Hello request on <INTERFACE>; <REASON>

レベル:

  info

内容:
  Hello要求をキャンセルしました
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <REASON>．．．理由

### l2tpv2 - 033 - Added <MESSAGE_TYPE> to send wait queue on <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  メッセージ送信要求を受け付けました
パラメータ:
  <MESSAGE_TYPE>．．．メッセージ種別
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### l2tpv2 - 034 - CWND is changed from <OLD_CWND> to <NEW_CWND> on <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  輻輳ウィンドウを変更しました
パラメータ:
  <OLD_CWND>．．．旧輻輳ウィンドウサイズ
  <NEW_CWND>．．．新輻輳ウィンドウサイズ
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### l2tpv2 - 051 - Found <ATTRIBUTE_TYPE> AVP (<INFORMATION>)

レベル:

  debug

内容:
  受信したコントロールメッセージ内にAVPを発見しました
パラメータ:
  <ATTRIBUTE_TYPE>．．．AVP種別
  <INFORMATION>．．．詳細情報

### l2tpv2 - 052 - Set <ATTRIBUTE_TYPE> AVP (<INFORMATION>)

レベル:

  debug

内容:
  送信するコントロールメッセージにAVPを設定しました
パラメータ:
  <ATTRIBUTE_TYPE>．．．AVP種別
  <INFORMATION>．．．詳細情報

### l2tpv2 - 053 - Invalid control message length (<LENGTH>, too format for Message Type AVP)

レベル:

  notice

内容:
  コントロールメッセージの長さがMessage Type AVPの長さより不足しています
パラメータ:
  <LENGTH>．．．メッセージ長

### l2tpv2 - 055 - Invalid AVP, M <M-BIT_VAL>, len <AVP_LENGTH>, vid <VENDOR_ID>, type is <ATTRIBUTE_TYPE> (<ATTRIBUTE_TYPE_VAL>); <REASON>

レベル:

  notice

内容:
  不正なAVPを検出しました
パラメータ:
  <M-BIT_VAL>．．．M-ビット値
  <AVP_LENGTH>．．．AVP長
  <VENDOR_ID>．．．ベンダID
  <ATTRIBUTE_TYPE>．．．AVP種別
  <ATTRIBUTE_TYPE_VAL>．．．AVP種別値
  <REASON>．．．理由

### l2tpv2 - 056 - Required AVP missing (<ATTRIBUTE_TYPE>)

レベル:

  notice

内容:
  必須AVPを受信できませんでした
パラメータ:
  <ATTRIBUTE_TYPE>．．．AVP種別

### l2tpv2 - 057 - Invalid Attribute Value (<INFORMATION>)

レベル:

  notice

内容:
  不正なAVP値を検出しました
パラメータ:
  <INFORMATION>．．．詳細情報

### l2tpv2 - 058 - Invalid L2TP challenge password.

レベル:

  warning

内容:
  不正なL2TP challenge passwordを検出しました
  自装置および対向装置の設定を確認してください

### l2tpv2 - 059 - Session start, Client <CLIENT_NAME>, SessionID <SESSION_ID>, <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  セッションを開始します
パラメータ:
  <CLIENT_NAME>．．．クライアントID
  <SESSION_ID>．．．セッションID
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### l2tpv2 - 060 - Session stop, Client <CLIENT_NAME>, SessionID <SESSION_ID>, <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  セッションを終了します
パラメータ:
  <CLIENT_NAME>．．．クライアントID
  <SESSION_ID>．．．セッションID
  <INTERFACE>．．．インタフェース名