# ntp

### ntp - 002 - Packet buffer allocation failure

レベル:

  warning

内容:
  NTP パケットを送信しようとしましたが、パケットバッファを確保できませんでした。
  システムバッファが枯渇しています。装置の負荷を下げてください。

### ntp - 004 - Heap memory allocation failure

レベル:

  warning

内容:
  NTP パケットを送信しようとしましたが、メモリを確保できませんでした。
  不要なサービスを削除してメモリを確保してください。

### ntp - 005 - Source address selection failure

レベル:

  warning

内容:
  NTP パケットを送信しようとしましたが、ソースアドレスの取得に失敗しました。
  設定等を確認してください。

### ntp - 006 - Unsuitable data in NTP header

レベル:

  warning

内容:
  NTP サーバーからパケットを受信しましたが、NTP ヘッダに不適切なデータを検出したため破棄しました。
  送信元を確認してください。

### ntp - 007 - Bad NTP payload length

レベル:

  warning

内容:
  NTP サーバーからパケットを受信しましたが、NTP ヘッダ長が不適切だったため破棄しました。
  送信元を確認してください。

### ntp - 009 - Request packet transmission failure

レベル:

  warning

内容:
  NTP 要求パケットの送信に失敗しました。
  送信インタフェースの状態を確認してください。

### ntp - 010 - Response packet transmission failure

レベル:

  warning

内容:
  NTP 応答パケットの送信に失敗しました。
  送信インタフェースの状態を確認してください。

### ntp - 011 - Transaction ID mismatch

レベル:

  warning

内容:
  受信パケットのTransaction IDが一致しないため破棄しました。
  送信元を確認してください。

### ntp - 012 - There is no server

レベル:

  warning

内容:
  送信できるサーバーがないため、NTP パケットを送信できませんでした。
  設定を確認してください。

### ntp - 014 - Packet discarded, NTP client(IPv4) is disable

レベル:

  debug

内容:
  NTP 要求パケットを受信しましたが、NTP client(IPv4) が Disable であるため、廃棄されました。

### ntp - 015 - Packet discarded, NTP client(IPv6) is disable

レベル:

  debug

内容:
  NTP 要求パケットを受信しましたが、NTP client(IPv6) が Disable であるため、廃棄されました。

### ntp - 016 - Creation of a transmitting packet went wrong

レベル:

  warning

内容:
  送信パケットの作成に失敗しました
  設定を確認してください。

### ntp - 017 - Start request packet retransmission

レベル:

  debug

内容:
  NTP パケットの送信リトライ処理が発生しました。

### ntp - 018 - Hardware clock was set up

レベル:

  notice

内容:
  ハードウェア時計の時刻を設定しました。

### ntp - 019 - Access-list permit

レベル:

  notice

内容:
  NTP アクセスリストにより、NTP パケットの受信が許可されました。

### ntp - 020 - Access-list denied

レベル:

  notice

内容:
  NTP アクセスリストにより、NTP パケットの受信が拒否されたため、パケットを破棄しました。

### ntp - 021 - Access-list not found or invalid

レベル:

  warning

内容:
  NTP アクセスリストが見つからない、または不正だったため、NTPパケットを破棄しました。
  設定を確認してください。

### ntp - 022 - NTP clock was synchronized at <TIME>

レベル:

  notice

内容:
  NTP内部時計を同期しました。
パラメータ:
  <TIME>．．．時刻

### ntp - 024 - Unsupported mode packet

レベル:

  debug

内容:
  サポートしていないモードのNTPパケットを破棄しました。

### ntp - 025 - Received request packet from (<SOURCE_ADDR>, port <PORT_NUMBER>)

レベル:

  debug

内容:
  NTP 要求パケットを受信しました。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDR>．．．送信元アドレス
  <PORT_NUMBER>．．．ポート

### ntp - 026 - Received request packet from (<SOURCE_ADDR>, port <PORT_NUMBER>)

レベル:

  debug

内容:
  NTP 要求パケットを受信しました。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDR>．．．送信元アドレス
  <PORT_NUMBER>．．．ポート

### ntp - 027 - Send request packet to (<DESTINATION_ADDR>, port <PORT_NUMBER>)

レベル:

  debug

内容:
  NTP 要求パケットを送信しました。
パラメータ:
  <DESTINATION_ADDR>．．．送信先アドレス
  <PORT_NUMBER>．．．ポート

### ntp - 028 - Send request packet to (<DESTINATION_ADDR>, port <PORT_NUMBER>)

レベル:

  debug

内容:
  NTP 要求パケットを送信しました。
パラメータ:
  <DESTINATION_ADDR>．．．送信先アドレス
  <PORT_NUMBER>．．．ポート

### ntp - 029 - Calculate NTP offset(<OFFSET>) and delay(<DELAY>)

レベル:

  debug

内容:
  オフセット、遅延時間の計算が終了しました。
パラメータ:
  <OFFSET>．．．オフセット
  <DELAY>．．．遅延時間

### ntp - 030 - Send response packet to (<DESTINATION_ADDR>, port <PORT_NUMBER>)

レベル:

  debug

内容:
  NTP 応答パケットを送信しました。
パラメータ:
  <DESTINATION_ADDR>．．．送信先アドレス
  <PORT_NUMBER>．．．ポート

### ntp - 031 - Send response packet to (<DESTINATION_ADDR>, port <PORT_NUMBER>)

レベル:

  debug

内容:
  NTP 応答パケットを送信しました。
パラメータ:
  <DESTINATION_ADDR>．．．送信先アドレス
  <PORT_NUMBER>．．．ポート

### ntp - 032 - Received response packet from (<SOURCE_ADDR>, port <PORT_NUMBER>)

レベル:

  debug

内容:
  NTP 応答パケットを受信しました。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDR>．．．送信元アドレス
  <PORT_NUMBER>．．．ポート

### ntp - 033 - Received response packet from (<SOURCE_ADDR>, port <PORT_NUMBER>)

レベル:

  debug

内容:
  NTP 応答パケットを受信しました。
パラメータ:
  <SOURCE_ADDR>．．．送信元アドレス
  <PORT_NUMBER>．．．ポート

### ntp - 034 - Added server (<SERVER_ADDR>)

レベル:

  info

内容:
  NTP サーバーを追加しました。
パラメータ:
  <SERVER_ADDR>．．．サーバーアドレス

### ntp - 035 - Added server (<SERVER_ADDR>)

レベル:

  info

内容:
  NTP サーバーを追加しました。
パラメータ:
  <SERVER_ADDR>．．．サーバーアドレス

### ntp - 036 - Deleted server (<SERVER_ADDR>)

レベル:

  info

内容:
  NTP サーバーを削除しました。
パラメータ:
  <SERVER_ADDR>．．．サーバーアドレス

### ntp - 037 - Deleted server (<SERVER_ADDR>)

レベル:

  info

内容:
  NTP サーバーを削除しました。
パラメータ:
  <SERVER_ADDR>．．．サーバーアドレス

### ntp - 038 - RTC failed

レベル:

  warning

内容:
  RTC障害が発生しました。

### ntp - 039 - Hz correct start

レベル:

  debug

内容:
  デバッグ用イベントです。

### ntp - 040 - C:<TIME_NOW> -> <NTP_CLOCK>, CD:<NTP_CORRECT_DIFF>, DH:<DFAULT_HZ>, CH:<LAST_CRRECT_HZ_VALUE> -> <CORRECT_HZ_VALUE>

レベル:

  debug

内容:
  デバッグ用イベントです。
パラメータ:
  <TIME_NOW>．．．装置時刻
  <NTP_CLOCK>．．．NTP時刻
  <NTP_CORRECT_DIFF>．．．時刻補正差分
  <DFAULT_HZ>．．．タイマー周波数初期値
  <LAST_CRRECT_HZ_VALUE>．．．タイマー周波数現在値
  <CORRECT_HZ_VALUE>．．．タイマー周波数現在値

### ntp - 041 - No correction because it is outside the allowable range:<CORRECT_HZ_VALUE>

レベル:

  debug

内容:
  デバッグ用イベントです。
パラメータ:
  <CORRECT_HZ_VALUE>．．．タイマー周波数現在値

### ntp - 042 - No correction because it is the first NTP

レベル:

  debug

内容:
  デバッグ用イベントです。

### ntp - 043 - C:<TIME_NOW> -> <NTP_CLOCK>, DH:<DFAULT_HZ>, LCH:<LAST_CRRECT_HZ_VALUE>

レベル:

  debug

内容:
  デバッグ用イベントです。
パラメータ:
  <TIME_NOW>．．．装置時刻
  <NTP_CLOCK>．．．NTP時刻
  <DFAULT_HZ>．．．タイマー周波数初期値
  <LAST_CRRECT_HZ_VALUE>．．．タイマー周波数現在値

### ntp - 044 - Hz correct end

レベル:

  debug

内容:
  デバッグ用イベントです。

### ntp - 045 - Corrected the RTC time with the time on the software clock.

レベル:

  debug

内容:
  ソフトウェア時計の時刻でRTCの時刻を補正しました。