# dhcp4r

## DHCP Relay Agent for IPv4

### dhcp4r - 001 - Discard packet from <SRC_ADDR> (<SRC_MAC_ADDR>) to <DEST_ADDR>, <INTERFACE> (<CAUSE>)

レベル:

  error

内容:
  パケットを廃棄します。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元アドレス
  <SRC_MAC_ADDR>．．．送信元 MACアドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <CAUSE>．．．廃棄理由

### dhcp4r - 002 - UDP port <PORT> is not available

レベル:

  error

内容:
  別のアプリケーションがポートを使用中です。
  設定を確認してください。
パラメータ:
  <PORT>．．．ポート

### dhcp4r - 040 - <MESSAGE>

レベル:

  error

内容:
  解析用メッセージ
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### dhcp4r - 080 - <MESSAGE>

レベル:

  warning

内容:
  解析用メッセージ
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### dhcp4r - 081 - Discard request from <CLIENT_ADDR> (<CLIENT_MAC_ADDR>) to <SERVER_ADDR>, <INTERFACE> (<CAUSE>)

レベル:

  notice

内容:
  DHCPクライアントからの要求パケットが異常です。
パラメータ:
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアント IPv4 アドレス
  <CLIENT_MAC_ADDR>．．．クライアント MAC アドレス
  <SERVER_ADDR>．．．サーバー IPv4 アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <CAUSE>．．．廃棄理由

### dhcp4r - 082 - Discard reply from <SERVER_ADDR> to <CLIENT_ADDR> (<CLIENT_MAC_ADDR>), <INTERFACE> (<CAUSE>)

レベル:

  notice

内容:
  DHCPサーバーからの応答パケットが異常です。
パラメータ:
  <SERVER_ADDR>．．．サーバー IPv4 アドレス
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアント IPv4 アドレス
  <CLIENT_MAC_ADDR>．．．クライアント MAC アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <CAUSE>．．．廃棄理由

### dhcp4r - 120 - <MESSAGE>

レベル:

  notice

内容:
  解析用メッセージ
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### dhcp4r - 121 - Relaying request op <OP>, hops <HOPS>, xid <XID>, secs <SECS>, flags <FLAGS>, client <CLIENT_ADDR> (<CLIENT_MAC_ADDR>), server id <SERVER_ADDR>, relay <RELAY_ADDR> on <RECV_INTERFACE>, to server <DEST_ADDR> via <SEND_INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  DHCPクライアントからの要求パケットをリレーします。
パラメータ:
  <OP>．．．オペレーションコード
  <HOPS>．．．ポップ数
  <XID>．．．トランザクションID
  <SECS>．．．経過時間
  <FLAGS>．．．フラグ
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアント IPv4 アドレス
  <CLIENT_MAC_ADDR>．．．クライアント MAC アドレス
  <SERVER_ADDR>．．．サーバー IPv4 アドレス
  <RELAY_ADDR>．．．リレーエージェント IPv4 アドレス
  <RECV_INTERFACE>．．．受信インタフェース名
  <DEST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <SEND_INTERFACE>．．．送信インタフェース名

### dhcp4r - 122 - Relaying reply op <OP>, hops <HOPS>, xid <XID>, secs <SECS>, flags <FLAGS>, client <CLIENT_ADDR> (<CLIENT_MAC_ADDR>), server id <SERVER_ADDR>, relay <RELAY_ADDR> on <RECV_INTERFACE>, to client <DEST_ADDR> via <SEND_INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  DHCPサーバーからの応答パケットをリレーします。
パラメータ:
  <OP>．．．オペレーションコード
  <HOPS>．．．ポップ数
  <XID>．．．トランザクションID
  <SECS>．．．経過時間
  <FLAGS>．．．フラグ
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアント IPv4 アドレス
  <CLIENT_MAC_ADDR>．．．クライアント MAC アドレス
  <SERVER_ADDR>．．．サーバー IPv4 アドレス
  <RELAY_ADDR>．．．リレーエージェント IPv4 アドレス
  <RECV_INTERFACE>．．．受信インタフェース名
  <DEST_ADDR>．．．送信先アドレス
  <SEND_INTERFACE>．．．送信インタフェース名

### dhcp4r - 160 - <MESSAGE>

レベル:

  info

内容:
  解析用メッセージ
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### dhcp4r - 161 - Received request op <OP>, hops <HOPS>, xid <XID>, secs <SECS>, flags <FLAGS>, client <CLIENT_ADDR> (<CLIENT_MAC_ADDR>), server id <SERVER_ADDR>, relay <RELAY_ADDR> on <RECV_INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  DHCPクライアントからの要求パケットを受信しました。
パラメータ:
  <OP>．．．オペレーションコード
  <HOPS>．．．ポップ数
  <XID>．．．トランザクションID
  <SECS>．．．経過時間
  <FLAGS>．．．フラグ
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアント IPv4 アドレス
  <CLIENT_MAC_ADDR>．．．クライアント MAC アドレス
  <SERVER_ADDR>．．．サーバー IPv4 アドレス
  <RELAY_ADDR>．．．リレーエージェント IPv4 アドレス
  <RECV_INTERFACE>．．．受信インタフェース名

### dhcp4r - 162 - Received reply op <OP>, hops <HOPS>, xid <XID>, secs <SECS>, flags <FLAGS>, client <CLIENT_ADDR> (<CLIENT_MAC_ADDR>), server id <SERVER_ADDR>, relay <RELAY_ADDR> on <RECV_INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  DHCPサーバーからの応答パケットを受信しました。
パラメータ:
  <OP>．．．オペレーションコード
  <HOPS>．．．ポップ数
  <XID>．．．トランザクションID
  <SECS>．．．経過時間
  <FLAGS>．．．フラグ
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアント IPv4 アドレス
  <CLIENT_MAC_ADDR>．．．クライアント MAC アドレス
  <SERVER_ADDR>．．．サーバー IPv4 アドレス
  <RELAY_ADDR>．．．リレーエージェント IPv4 アドレス
  <RECV_INTERFACE>．．．受信インタフェース名

### dhcp4r - 200 - <MESSAGE>

レベル:

  debug

内容:
  解析用メッセージ
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ