# ppp

### ppp - 001 - open <PROTOCOL>, interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  PPP FSMを起動します
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ppp - 002 - close <PROTOCOL>, reason <REASON>, interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  PPP FSMを停止します
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <REASON>．．．要因
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ppp - 003 - start <PROTOCOL>, interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  PPP FSMを開始します
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ppp - 004 - stop <PROTOCOL>, interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  PPP FSMを終了します
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ppp - 005 - timeout <PROTOCOL>, interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  PPP FSMがタイムアウトしました
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ppp - 006 - IPCP came up, <IPCP_INFO>, interface <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  IPCPがupしました
パラメータ:
  <IPCP_INFO>．．．IPCP情報
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ppp - 007 - IPCP went down, interface <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  IPCPがdownしました
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ppp - 008 - PPP not configured, interface <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  PPPコンフィグがありません
  装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ppp - 009 - Failed to assign IPCP address, username <USERNAME>, interface <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  IPCPアドレスの割り当てに失敗しました
  装置の設定を確認してください。
パラメータ:
  <USERNAME>．．．ユーザー名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ppp - 010 - Assign IPCP address <IPADDRESS>, username <USERNAME>, interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  IPCPアドレスを割り当てました
パラメータ:
  <IPADDRESS>．．．IPv4 アドレス
  <USERNAME>．．．ユーザー名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ppp - 011 - CHAP authentication success, username <USERNAME>, interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  CHAP認証に成功しました
パラメータ:
  <USERNAME>．．．ユーザー名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ppp - 012 - CHAP authentication failure, interface <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  CHAP認証に失敗しました
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ppp - 013 - PAP authentication success, username <USERNAME>, interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  PAP認証に成功しました
パラメータ:
  <USERNAME>．．．ユーザー名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ppp - 014 - PAP authentication failure, interface <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  PAP認証に失敗しました
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ppp - 021 - Receive control packet <PROTOCOL>, interface <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  コントロールパケットを受信しました
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ppp - 022 - Receive data packet <PROTOCOL>, interface <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  データパケットを受信しました
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ppp - 023 - Discard invalid field packet <FIELD>, interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  パケットを廃棄しました
パラメータ:
  <FIELD>．．．不正フィールド値
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ppp - 024 - Discard packet <PROTOCOL>, interface <INTERFACE> is down

レベル:

  info

内容:
  パケットを廃棄しました
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ppp - 025 - Discard unsupported packet <PROTOCOL>, interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  パケットを廃棄しました
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ppp - 026 - Send data packet <PROTOCOL>, interface <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  データパケットを送信しました
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ppp - 027 - Failed to send data packet <PROTOCOL>, interface <INTERFACE> is down

レベル:

  notice

内容:
  パケットを送信できませんでした
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ppp - 028 - Send control packet <PROTOCOL>, interface <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  コントロールパケットを送信しました
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ppp - 091 - PPP: Connection state transitioned from <OLD_STATE> to <NEW_STATE> on <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  PPPの接続シーケンス毎の状態遷移
パラメータ:
  <OLD_STATE>．．．旧状態
  <NEW_STATE>．．．新状態
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### ppp - 092 - LED: status is <OLD_STATE>, last status is <NEW_STATE>.

レベル:

  debug

内容:
  LEDの状態遷移
パラメータ:
  <OLD_STATE>．．．旧状態
  <NEW_STATE>．．．新状態

### ppp - 099 - <REASON>

レベル:

  debug

内容:
  デバッグ用イベントです。
パラメータ:
  <REASON>．．．メッセージ