# map-e

### map-e - 001 - Started MAP-E, interface <INTERFACE>, IPv4 address <IPV4_ADDRESS>

レベル:

  error

内容:
  MAP-Eを開始しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <IPV4_ADDRESS>．．．IPv4アドレス

### map-e - 002 - Stopped MAP-E, interface <INTERFACE>

レベル:

  error

内容:
  MAP-Eを停止しました。
  装置状態や接続機器を確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### map-e - 003 - Assigned CE IPv4 <IPV4_ADDR>, CE IPv6 <IPV6_ADDR> to interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  IPv4アドレス、IPv6アドレスを割り当てました。
パラメータ:
  <IPV4_ADDR>．．．IPv4アドレス
  <IPV6_ADDR>．．．IPv6アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### map-e - 004 - Next get MAP-E rule information after <SECOND> seconds, interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  次回のMAP-Eルール取得予定時間です。
パラメータ:
  <SECOND>．．．次回イベントまでの待機時間
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### map-e - 005 - Failed to assign IPv6 address for MAP-E, interface <INTERFACE>

レベル:

  error

内容:
  MAP-Eを利用するためのIPv6アドレス割り当てに失敗しました。
  IPv6コンフィブレーションを確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### map-e - 006 - MAP-E address <TARGET-ADDRESS> duplication detected, stopping MAP-E

レベル:

  error

内容:
  アドレス重複が検出されました。MAP-Eは動作を停止します。
  他にMAP-Eルータがないか確認してください。または、アドレスが競合しないようにしてください。
パラメータ:
  <TARGET-ADDRESS>．．．IPv6アドレス

### map-e - 007 - Not found valid IPv6 address to start MAP-E, interface <INTERFACE>

レベル:

  error

内容:
  MAP-Eを開始するための有効なIPv6アドレスが見つかりませんでした。
  IPv6接続状態を確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### map-e - 008 - Failed to assign MAP-E information(<REASON>), interface <INTERFACE>

レベル:

  error

内容:
  MAP-Eを利用するための情報の割り当てに失敗しました。
  理由に応じて、コンフィグや回線接続状態を確認してください。
パラメータ:
  <REASON>．．．失敗要因
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### map-e - 009 - MAP-E hostname <HOSTNAME>, interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  MAP-EのHostnameを取得しました。
パラメータ:
  <HOSTNAME>．．．hostname名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### map-e - 011 - Check MAP-E HGW, interface <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  MAP-E HGWの動作チェックを開始しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### map-e - 012 - Detected MAP-E HGW, suspend MAP-E, interface <INTERFACE>

レベル:

  error

内容:
  MAP-E HGWを検出したため、MAP-Eを中断しました。
  接続機器を確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### map-e - 013 - Not detected MAP-E HGW, continue MAP-E, interface <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  MAP-E HGWを検出しなかったため、MAP-Eを続行します。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### map-e - 014 - Request MAP-E rule information, interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  MAP-Eルールの取得を開始しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### map-e - 015 - Success get MAP-E rule information, interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  MAP-Eルールの取得に成功しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### map-e - 016 - Failure get MAP-E rule information, interface <INTERFACE>(<REASON>)

レベル:

  info

内容:
  MAP-Eルールの取得に失敗しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <REASON>．．．失敗要因

### map-e - 017 - Report MAP-E action, interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  MAPルールの取得を開始しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### map-e - 018 - Success report MAP-E action, interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  MAPルールの取得に成功しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### map-e - 019 - Failure report MAP-E action, interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  MAPルールの取得に失敗しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### map-e - 020 - Canceled MAP-E request timer, interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  MAP-Eルール取得タイマーをキャンセルしました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### map-e - 021 - Memory allocate fairule.

レベル:

  error

内容:
  メモリ確保に失敗しました。
  メモリ不足の可能性があります。メモリ使用状況を確認してください。コンフィグを調整し空きメモリを増やしてください。

### map-e - 022 - MAP-E status changed from <BEFORE> to <AFTER>, interface <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  MAP-E状態が変更されました。
パラメータ:
  <BEFORE>．．．変更前の状態
  <AFTER>．．．変更後の状態
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### map-e - 023 - Load MAP-E rule information, interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  MAP-Eルールの読み込みを開始しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### map-e - 024 - Success load MAP-E rule information, interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  MAP-Eルールの読み込みに成功しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### map-e - 025 - Failure load MAP-E rule information, interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  MAP-Eルールの読み込みに失敗しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### map-e - 026 - Update MAP-E DDNS, hostname <HOSTNAME>, interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  MAP-EのDDNS更新を開始しました。
パラメータ:
  <HOSTNAME>．．．hostname名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### map-e - 027 - Success update MAP-E DDNS, hostname <HOSTNAME>, interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  MAP-EのDDNS更新に成功しました。
パラメータ:
  <HOSTNAME>．．．hostname名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### map-e - 028 - Failure update MAP-E DDNS, hostname <HOSTNAME>, interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  MAP-EのDDNS更新に失敗しました。
パラメータ:
  <HOSTNAME>．．．hostname名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### map-e - 029 - Next retry update MAP-E DDNS after <SECOND> seconds, interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  次回のMAP-EのDDNS更新試行時間です。
パラメータ:
  <SECOND>．．．次回イベントまでの待機時間
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### map-e - 030 - Invalid hostname, server hostname <SERVER_HOSTNAME>, config hostname <CONFIG_HOSTNAME>

レベル:

  error

内容:
  コンフィグや回線接続状態を確認してください。
パラメータ:
  <SERVER_HOSTNAME>．．．サーバーから取得できたhostname名
  <CONFIG_HOSTNAME>．．．設定したhostname名

### map-e - 031 - Duplication IPv6 address (<INTERFACE>)

レベル:

  error

内容:
  コンフィグや回線接続状態を確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名