# icmp4

## ICMP for IPv4

### icmp4 - 001 - RX: <SOURCE> > <DESTINATION>, <TYPE_CODE>

レベル:

  debug

内容:
  パケットを受信しました。
パラメータ:
  <SOURCE>．．．送信元IPv4アドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv4アドレス
  <TYPE_CODE>．．．タイプ/コード

### icmp4 - 002 - TX: <SOURCE> > <DESTINATION>, <TYPE_CODE>

レベル:

  debug

内容:
  パケットを送信します。
パラメータ:
  <SOURCE>．．．送信元IPv4アドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv4アドレス
  <TYPE_CODE>．．．タイプ/コード

### icmp4 - 003 - RX(<MESSAGE>): <SOURCE> > <DESTINATION>, <TYPE_CODE>

レベル:

  info

内容:
  パケット受信エラーが発生しました。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．エラーメッセージ
  <SOURCE>．．．送信元IPv4アドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv4アドレス
  <TYPE_CODE>．．．タイプ/コード

### icmp4 - 004 - TX(<MESSAGE>): <SOURCE> > <DESTINATION>, <TYPE_CODE>

レベル:

  info

内容:
  パケット送信エラーが発生しました。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．エラーメッセージ
  <SOURCE>．．．送信元IPv4アドレス
  <DESTINATION>．．．送信先IPv4アドレス
  <TYPE_CODE>．．．タイプ/コード

### icmp4 - 016 - ICMP Message was discarded. (DestAddr <ADDRESS>, Type <TYPE>, Code <CODE>)

レベル:

  warning

内容:
  ICMP送信抑止機構により、ICMPメッセージを廃棄しました。
パラメータ:
  <ADDRESS>．．．送信先IPv4アドレス
  <TYPE>．．．タイプ
  <CODE>．．．コード

### icmp4 - 021 - Sending fragmentation needed and DF-bit set for <SRC_IP_ADDR> > <DEST_IP_ADDR> mtu <INTERFACE_MTU>

レベル:

  info

内容:
  ICMP fragmentation needed and DF bit set メッセージを送信します。
パラメータ:
  <SRC_IP_ADDR>．．．送信元IPv4アドレス
  <DEST_IP_ADDR>．．．送信先IPv4アドレス
  <INTERFACE_MTU>．．．MTU値

### icmp4 - 022 - Listen start: address <ADDRESS>, protocol <PROTOCOL>, type <TYPE>, code <CODE>

レベル:

  info

内容:
  ICMPメッセージ聴取開始しました。
パラメータ:
  <ADDRESS>．．．IPv4アドレス
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <TYPE>．．．タイプ
  <CODE>．．．コード

### icmp4 - 023 - Listen stop: address <ADDRESS>, protocol <PROTOCOL>, type <TYPE>, code <CODE>

レベル:

  info

内容:
  ICMPメッセージ聴取終了しました。
パラメータ:
  <ADDRESS>．．．IPv4アドレス
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <TYPE>．．．タイプ
  <CODE>．．．コード

### icmp4 - 024 - Listen start failed: <MESSAGE>, address <TARGET_ADDR>, protocol <PROTOCOL>, type <TYPE>, code <CODE>

レベル:

  error

内容:
  ICMPメッセージ聴取開始に失敗しました
  動作に問題がある場合は再起動してください。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．エラーメッセージ
  <TARGET_ADDR>．．．IPv4アドレス
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <TYPE>．．．タイプ
  <CODE>．．．コード

### icmp4 - 025 - Listen stop failed: <MESSAGE>, address <TARGET_ADDR>, protocol <PROTOCOL>, type <TYPE>, code <CODE>

レベル:

  error

内容:
  ICMPメッセージ聴取終了に失敗しました
  動作に問題がある場合は再起動してください。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．エラーメッセージ
  <TARGET_ADDR>．．．IPv4アドレス
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <TYPE>．．．タイプ
  <CODE>．．．コード