# irb

## Integrated Routing and Bridging

### irb - 002 - External Error, <COMMENT>

レベル:

  error

内容:
  致命的なExternalエラーが発生しました。
  装置を再起動してください。
パラメータ:
  <COMMENT>．．．エラー内容

### irb - 005 - Receive queue overflow, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>, <PORT>

レベル:

  warning

内容:
  受信キューがオーバフローしました。フレームは廃棄されます。
  意図しない通信が大量に発生していないか確認してください。
パラメータ:
  <SRC_ADDR>．．．送信元MACアドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先MACアドレス
  <PORT>．．．ポート

### irb - 006 - Group <GROUP_NUM>, address <SRC_ADDR> is detected, <PORT>

レベル:

  warning

内容:
  設定と異なるポートでソースアドレスを検知しました。
  固定アドレスの設定と送信元を確認してください。
パラメータ:
  <GROUP_NUM>．．．ブリッジグループ番号
  <SRC_ADDR>．．．送信元MACアドレス
  <PORT>．．．ポート

### irb - 021 - Interface <INTERFACE> link up

レベル:

  info

内容:
  物理層のリンクが確立されました
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### irb - 022 - Interface <INTERFACE> link down

レベル:

  info

内容:
  物理層のリンクが切断されました
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### irb - 023 - Interface <INTERFACE> line protocol up

レベル:

  info

内容:
  ネットワーク層とデータリンク層の接続が確立されました
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### irb - 024 - Interface <INTERFACE> line protocol down

レベル:

  info

内容:
  ネットワーク層とデータリンク層の接続が解除されました
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### irb - 025 - Group <GROUP_NUM>, address <SRC_ADDR> is learned, <PORT>

レベル:

  info

内容:
  ソースアドレスをラーニングしました
パラメータ:
  <GROUP_NUM>．．．ブリッジグループ番号
  <SRC_ADDR>．．．送信元MACアドレス
  <PORT>．．．ポート

### irb - 026 - Group <GROUP_NUM>, address <SRC_ADDR> is deleted, <PORT>

レベル:

  info

内容:
  ラーニングしたソースアドレスを削除しました
パラメータ:
  <GROUP_NUM>．．．ブリッジグループ番号
  <SRC_ADDR>．．．送信元MACアドレス
  <PORT>．．．ポート

### irb - 027 - Group <GROUP_NUM>, address <SRC_ADDR> is moved, <PORT>

レベル:

  info

内容:
  ラーニングしているソースアドレスが別ポートに移動しました。
パラメータ:
  <GROUP_NUM>．．．ブリッジグループ番号
  <SRC_ADDR>．．．送信元MACアドレス
  <PORT>．．．ポート

### irb - 028 - Group <GROUP_NUM>, address <SRC_ADDR> is not learned, <PORT>

レベル:

  notice

内容:
  ソースアドレスをラーニングできませんでした
パラメータ:
  <GROUP_NUM>．．．ブリッジグループ番号
  <SRC_ADDR>．．．送信元MACアドレス
  <PORT>．．．ポート

### irb - 029 - Group <GROUP_NUM>, clear all cache entries

レベル:

  notice

内容:
  グループのキャッシュをクリアします。
パラメータ:
  <GROUP_NUM>．．．ブリッジグループ番号

### irb - 030 - Group <GROUP_NUM>, clear all cache entries of <PORT>

レベル:

  notice

内容:
  ポートのキャッシュをクリアします。
パラメータ:
  <GROUP_NUM>．．．ブリッジグループ番号
  <PORT>．．．ポート

### irb - 031 - Group <GROUP_NUM>, discarded frame from <SRC_ADDR> by port-table-size over, <PORT>

レベル:

  warning

内容:
  学習に失敗したためフレームを破棄しました。
パラメータ:
  <GROUP_NUM>．．．ブリッジグループ番号
  <SRC_ADDR>．．．送信元MACアドレス
  <PORT>．．．ポート

### irb - 032 - Changed Group from <OLD_GROUP_NUM> to <NEW_GROUP_NUM> on <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  グループ番号を変更しました。
パラメータ:
  <OLD_GROUP_NUM>．．．旧ブリッジグループ番号
  <NEW_GROUP_NUM>．．．新ブリッジグループ番号
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### irb - 041 - Group <GROUP_NUM>, frame received, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>, <PORT>

レベル:

  debug

内容:
  パケットを受信しました。
パラメータ:
  <GROUP_NUM>．．．ブリッジグループ番号
  <SRC_ADDR>．．．送信元MACアドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先MACアドレス
  <PORT>．．．ポート

### irb - 042 - Group <GROUP_NUM>, cache forwarding, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  debug

内容:
  キャッシュ有効転送を実行します。
パラメータ:
  <GROUP_NUM>．．．ブリッジグループ番号
  <SRC_ADDR>．．．送信元MACアドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先MACアドレス

### irb - 043 - Group <GROUP_NUM>, flooding, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  debug

内容:
  フラッディング転送を実行します。
パラメータ:
  <GROUP_NUM>．．．ブリッジグループ番号
  <SRC_ADDR>．．．送信元MACアドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先MACアドレス

### irb - 044 - Group <GROUP_NUM>, forwarding frame, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>, <PORT>

レベル:

  debug

内容:
  パケットを転送します。
パラメータ:
  <GROUP_NUM>．．．ブリッジグループ番号
  <SRC_ADDR>．．．送信元MACアドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先MACアドレス
  <PORT>．．．ポート

### irb - 045 - Group <GROUP_NUM>, discarded frame, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>, <PORT>

レベル:

  debug

内容:
  パケットの転送に失敗しました。
パラメータ:
  <GROUP_NUM>．．．ブリッジグループ番号
  <SRC_ADDR>．．．送信元MACアドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先MACアドレス
  <PORT>．．．ポート

### irb - 046 - Group <GROUP_NUM>, Can not copy frame, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>, <PORT>

レベル:

  debug

内容:
  メモリ不足のためフレームをコピーできません。
パラメータ:
  <GROUP_NUM>．．．ブリッジグループ番号
  <SRC_ADDR>．．．送信元MACアドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先MACアドレス
  <PORT>．．．ポート

### irb - 047 - Connect request to <INTERFACE> line protocol, flags <DATALINK_FLAGS>

レベル:

  debug

内容:
  ネットワーク層とデータリンク層の接続を要求しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <DATALINK_FLAGS>．．．フラグ

### irb - 048 - Disconnect request to <INTERFACE> line protocol, flags <DATALINK_FLAGS>

レベル:

  debug

内容:
  ネットワーク層とデータリンク層の接続解除を要求しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <DATALINK_FLAGS>．．．フラグ

### irb - 049 - Promiscuous mode request to <DEVICE>

レベル:

  debug

内容:
  デバイスにプロミスキャスモードを要求しました。
パラメータ:
  <DEVICE>．．．デバイス名

### irb - 050 - Group <GROUP_NUM>, port <PORT> attached

レベル:

  debug

内容:
  ポートが生成されました。
パラメータ:
  <GROUP_NUM>．．．ブリッジグループ番号
  <PORT>．．．ポート

### irb - 051 - Group <GROUP_NUM>, port <PORT> detached

レベル:

  debug

内容:
  ポートが廃棄されました。
パラメータ:
  <GROUP_NUM>．．．ブリッジグループ番号
  <PORT>．．．ポート

### irb - 052 - Group <GROUP_NUM> attached

レベル:

  debug

内容:
  グループが生成されました。
パラメータ:
  <GROUP_NUM>．．．ブリッジグループ番号

### irb - 053 - Group <GROUP_NUM> detached

レベル:

  debug

内容:
  グループが廃棄されました。
パラメータ:
  <GROUP_NUM>．．．ブリッジグループ番号

### irb - 054 - Group <GROUP_NUM>, permanent address <SRC_ADDR> is added, <PORT>

レベル:

  debug

内容:
  Permanentアドレスをキャッシュに追加しました。
パラメータ:
  <GROUP_NUM>．．．ブリッジグループ番号
  <SRC_ADDR>．．．送信元MACアドレス
  <PORT>．．．ポート

### irb - 055 - Group <GROUP_NUM>, permanent address <SRC_ADDR> is deleted, <PORT>

レベル:

  debug

内容:
  Permanentアドレスをキャッシュから削除しました。
パラメータ:
  <GROUP_NUM>．．．ブリッジグループ番号
  <SRC_ADDR>．．．送信元MACアドレス
  <PORT>．．．ポート

### irb - 056 - Group <GROUP_NUM>, BVI address <SRC_ADDR> is added

レベル:

  debug

内容:
  BVIアドレスをキャッシュに追加しました。
パラメータ:
  <GROUP_NUM>．．．ブリッジグループ番号
  <SRC_ADDR>．．．送信元MACアドレス

### irb - 057 - Group <GROUP_NUM>, BVI address <SRC_ADDR> is deleted

レベル:

  debug

内容:
  BVIアドレスをキャッシュから削除しました。
パラメータ:
  <GROUP_NUM>．．．ブリッジグループ番号
  <SRC_ADDR>．．．送信元MACアドレス

### irb - 058 - Group <GROUP_NUM> queue discarded, <SRC_ADDR> > <DEST_ADDR>

レベル:

  debug

内容:
  キューに積まれているフレームを削除しました。
パラメータ:
  <GROUP_NUM>．．．ブリッジグループ番号
  <SRC_ADDR>．．．送信元MACアドレス
  <DEST_ADDR>．．．送信先MACアドレス

### irb - 059 - Group <GROUP_NUM>, <INTERFACE> attached

レベル:

  debug

内容:
  BVIインタフェースが登録されました。
パラメータ:
  <GROUP_NUM>．．．ブリッジグループ番号
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### irb - 060 - Group <GROUP_NUM>, <INTERFACE> detached

レベル:

  debug

内容:
  BVIインタフェースが削除されました。
パラメータ:
  <GROUP_NUM>．．．ブリッジグループ番号
  <INTERFACE>．．．インタフェース名