# gre

### gre - 001 - No memory for tunnel installation information

レベル:

  error

内容:
  トンネルインストール用のメモリが確保できませんでした。
  不要なサービスを削除してメモリを確保してください。

### gre - 003 - No memory for GRE <TYPE>

レベル:

  error

内容:
  GRE用のメモリが確保できませんでした。
  不要なサービスを削除してメモリを確保してください。
パラメータ:
  <TYPE>．．．

### gre - 004 - GRE encapsulated on <INTERFACE>, <SOURCE_ADDR> > <DESTINATION_ADDR> (type <ETHER_TYPE>)

レベル:

  debug

内容:
  GREカプセル化を行いました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <SOURCE_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DESTINATION_ADDR>．．．送信先アドレス
  <ETHER_TYPE>．．．タイプ

### gre - 005 - GRE encap failed on <INTERFACE>, <SOURCE_ADDR> > <DESTINATION_ADDR>, <FAIL_CAUSE>

レベル:

  error

内容:
  FAIL_CAUSEの理由によりGREカプセル化に失敗しました。
  理由に応じてネットワークまたは送信元を確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <SOURCE_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DESTINATION_ADDR>．．．送信先アドレス
  <FAIL_CAUSE>．．．エラー要因

### gre - 006 - GRE decapsulated on <INTERFACE>, <SOURCE_ADDR> > <DESTINATION_ADDR> (type <ETHER_TYPE>)

レベル:

  debug

内容:
  GREのカプセル化解除を行いました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <SOURCE_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DESTINATION_ADDR>．．．送信先アドレス
  <ETHER_TYPE>．．．タイプ

### gre - 007 - <GRE_INFORMATION>

レベル:

  debug

内容:
  GREのヘッダ情報を表示します。
パラメータ:
  <GRE_INFORMATION>．．．

### gre - 008 - GRE decap failed on <INTERFACE>, <SOURCE_ADDR> > <DESTINATION_ADDR> (type <ETHER_TYPE>), <FAIL_CAUSE>

レベル:

  warning

内容:
  FAIL_CAUSEの理由によりGREカプセル化解除に失敗しました。
  理由に応じてネットワークまたは送信元を確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．．インタフェース名
  <SOURCE_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DESTINATION_ADDR>．．．．送信先アドレス
  <ETHER_TYPE>．．．タイプ
  <FAIL_CAUSE>．．．エラー要因

### gre - 009 - Started GRE keepalive on <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  GRE keepalive動作を開始します。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### gre - 010 - Stopped GRE keepalive on <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  GRE keepalive動作を停止します。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### gre - 011 - Set GRE keepalive interval timer to <INTERVAL>s on <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  GRE keepalive間隔タイマーを設定しました。
パラメータ:
  <INTERVAL>．．．送信間隔
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### gre - 012 - Canceled GRE keepalive interval timer on <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  GRE keepalive間隔タイマーをキャンセルしました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### gre - 013 - Send GRE keepalive request on <INTERFACE>, <SOURCE_ADDR> > <DESTINATION_ADDR>, retries=<DEAD_PEER_DETECTS>

レベル:

  info

内容:
  GRE keepalive要求パケットを送信しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <SOURCE_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DESTINATION_ADDR>．．．．送信先アドレス
  <DEAD_PEER_DETECTS>．．．再送回数

### gre - 014 - GRE keepalive request send failed on <INTERFACE>, tunnel is down

レベル:

  warning

内容:
  トンネル状態DOWNの為、GRE keepalive要求パケット送信に失敗しました。
  インタフェースを確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### gre - 015 - Received GRE keepalive request on <INTERFACE>, <SOURCE_ADDR> > <DESTINATION_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  GRE keepalive要求パケットを受信しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <SOURCE_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DESTINATION_ADDR>．．．．送信先アドレス

### gre - 016 - Send GRE keepalive response on <INTERFACE>, <SOURCE_ADDR> > <DESTINATION_ADDR>

レベル:

  info

内容:
  GRE keepalive応答パケットを送信しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <SOURCE_ADDR>．．．．送信元アドレス
  <DESTINATION_ADDR>．．．．送信先アドレス

### gre - 017 - Received GRE keepalive response on <INTERFACE>, <SOURCE_ADDR> > <DESTINATION_ADDR>, recoveries=<REVIVE_PEER_DETECTS>

レベル:

  info

内容:
  GRE keepalive応答パケットを受信しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <SOURCE_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DESTINATION_ADDR>．．．．送信先アドレス
  <REVIVE_PEER_DETECTS>．．．応答受信回数

### gre - 018 - Detected GRE keepalive fault on <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  GRE keepalive障害を検出しました。
  ネットワークを確認してください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### gre - 019 - Detected GRE keepalive recovery on <INTERFACE>

レベル:

  warning

内容:
  GRE keepalive回復を検出しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### gre - 020 - Enabled GRE keepalive on <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  GRE keepaliveが有効になりました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### gre - 021 - Disabled GRE keepalive on <INTERFACE>

レベル:

  notice

内容:
  GRE keepaliveが無効になりました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### gre - 022 - Discarded unsupported GRE keepalive request on <INTERFACE>, <SOURCE_ADDR> > <DESTINATION_ADDR>

レベル:

  warning

内容:
  mGREトンネルモードで未サポートのGRE keepalive要求パケットを廃棄しました。
  送信元のキープアライブを無効にしてください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <SOURCE_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DESTINATION_ADDR>．．．送信先アドレス

### gre - 023 - Discarded unsupported GRE keepalive response on <INTERFACE>, <SOURCE_ADDR> > <DESTINATION_ADDR>

レベル:

  warning

内容:
  mGREトンネルモードで未サポートのGRE keepalive応答パケットを廃棄しました。
  送信元のキープアライブを無効にしてください。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <SOURCE_ADDR>．．．送信元アドレス
  <DESTINATION_ADDR>．．．送信先アドレス