# vrrp

### vrrp - 001 - Startup VRRP service

レベル:

  info

内容:
  VRRPのサービスを開始しました。

### vrrp - 002 - Shutdown VRRP service

レベル:

  info

内容:
  VRRPのサービスを停止しました。

### vrrp - 003 - [VR-<VRID>(<STATE_ID>)] Create virtual router instance

レベル:

  info

内容:
  仮想ルータを生成しました。
パラメータ:
  <VRID>．．．VRグループID
  <STATE_ID>．．．状態(短縮形)

### vrrp - 004 - [VR-<VRID>(<STATE_ID>)] Delete virtual router instance

レベル:

  info

内容:
  仮想ルータを削除しました。
パラメータ:
  <VRID>．．．VRグループID
  <STATE_ID>．．．状態(短縮形)

### vrrp - 006 - Not enough memory to create virtual router

レベル:

  error

内容:
  仮想ルータを生成するための十分なメモリがありません。
  メモリを確保してください。

### vrrp - 007 - Not enough memory to receive packet

レベル:

  error

内容:
  パケットを受信するための十分なメモリがありません。
  メモリを確保してください。

### vrrp - 008 - [VR-<VRID>(<STATE_ID>)] Startup virtual router process

レベル:

  info

内容:
  仮想ルータの動作を開始します。
パラメータ:
  <VRID>．．．VRグループID
  <STATE_ID>．．．状態(短縮形)

### vrrp - 009 - [VR-<VRID>(<STATE_ID>)] Shutdown virtual router process

レベル:

  info

内容:
  仮想ルータの動作を停止します。
パラメータ:
  <VRID>．．．VRグループID
  <STATE_ID>．．．状態(短縮形)

### vrrp - 010 - [VR-<VRID>(<STATE_ID>)] Cannot enable virtual host, <IP_ADDR> is assigned on <INTERFACE>

レベル:

  error

内容:
  仮想アドレスが重複しているため応答設定を有効にできませんでした。
  仮想アドレスを変更してください。
パラメータ:
  <VRID>．．．VRグループID
  <STATE_ID>．．．状態(短縮形)
  <IP_ADDR>．．．IPv4 アドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### vrrp - 012 - [VR-<VRID>(<STATE_ID>)] Transit virtual router state, {<STATE>} > {<STATE>}

レベル:

  warning

内容:
  仮想ルータの状態が遷移しました。
  必要なら対処を行ってください。
パラメータ:
  <VRID>．．．VRグループID
  <STATE_ID>．．．状態(短縮形)
  <STATE>．．．状態
  <STATE>．．．状態

### vrrp - 013 - [VR-<VRID>(<STATE_ID>)] Update virtual router priority, {<PRIORITY>} > {<PRIORITY>}

レベル:

  debug

内容:
  仮想ルータの優先度を更新しました。
パラメータ:
  <VRID>．．．VRグループID
  <STATE_ID>．．．状態(短縮形)
  <PRIORITY>．．．プライオリティ
  <PRIORITY>．．．プライオリティ

### vrrp - 014 - [VR-<VRID>(<STATE_ID>)] Set advert timer, <SECONDS>.<MILLISECONDS> [sec]

レベル:

  debug

内容:
  広告タイマーをセットしました。
パラメータ:
  <VRID>．．．VRグループID
  <STATE_ID>．．．状態(短縮形)
  <SECONDS>．．．秒
  <MILLISECONDS>．．．ミリ秒

### vrrp - 015 - [VR-<VRID>(<STATE_ID>)] Set master down timer, <SECONDS>.<MILLISECONDS> [sec]

レベル:

  debug

内容:
  マスターダウンタイマーを設定しました。
パラメータ:
  <VRID>．．．VRグループID
  <STATE_ID>．．．状態(短縮形)
  <SECONDS>．．．秒
  <MILLISECONDS>．．．ミリ秒

### vrrp - 016 - [VR-<VRID>(<STATE_ID>)] Expire advert timer

レベル:

  debug

内容:
  広告タイマーの期限が切れました。
パラメータ:
  <VRID>．．．VRグループID
  <STATE_ID>．．．状態(短縮形)

### vrrp - 017 - [VR-<VRID>(<STATE_ID>)] Expire master down timer

レベル:

  debug

内容:
  マスターダウンタイマーの期限が切れました。
パラメータ:
  <VRID>．．．VRグループID
  <STATE_ID>．．．状態(短縮形)

### vrrp - 018 - Receive packet from <IP_ADDR>

レベル:

  debug

内容:
  VRRPのパケットを受信しました。
パラメータ:
  <IP_ADDR>．．．IPv4 アドレス

### vrrp - 019 - Ignore packet from <IP_ADDR>, target VR(IFC-<INTERFACE_NUMBER>:VR-<VRID>) is not exist

レベル:

  debug

内容:
  存在しない仮想ルータ宛てのパケットを廃棄しました。
パラメータ:
  <IP_ADDR>．．．IPv4 アドレス
  <INTERFACE_NUMBER>．．．インタフェース番号
  <VRID>．．．VRグループID

### vrrp - 020 - Drop packet from <IP_ADDR>, <TTL> is wrong TTL

レベル:

  warning

内容:
  受信パケットのTTLが不正なため、パケットを廃棄しました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <IP_ADDR>．．．IPv4 アドレス
  <TTL>．．．TTL

### vrrp - 021 - Drop packet from <IP_ADDR>, <VERSION> is non-support packet version

レベル:

  warning

内容:
  受信パケットのバージョンが不正なため、パケットを廃棄しました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <IP_ADDR>．．．IPv4 アドレス
  <VERSION>．．．VRRPバージョン

### vrrp - 022 - Drop packet from <IP_ADDR>, <PACKET_TYPE> is non-support type number

レベル:

  warning

内容:
  受信パケットのタイプが不正なため、パケットを廃棄しました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <IP_ADDR>．．．IPv4 アドレス
  <PACKET_TYPE>．．．VRRPパケットタイプ

### vrrp - 023 - [VR-<VRID>(<STATE_ID>)] Drop packet from <IP_ADDR>, payload size is wrong

レベル:

  warning

内容:
  受信パケットのペイロードサイズが不正なため、パケットを廃棄しました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <VRID>．．．VRグループID
  <STATE_ID>．．．状態(短縮形)
  <IP_ADDR>．．．IPv4 アドレス

### vrrp - 024 - [VR-<VRID>(<STATE_ID>)] Drop packet from <IP_ADDR>, checksum is wrong

レベル:

  warning

内容:
  受信パケットのチェックサムが不正なため、パケットを廃棄しました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <VRID>．．．VRグループID
  <STATE_ID>．．．状態(短縮形)
  <IP_ADDR>．．．IPv4 アドレス

### vrrp - 025 - [VR-<VRID>(<STATE_ID>)] Drop packet from <IP_ADDR>, <ADVER_INT> [sec] is wrong advert interval

レベル:

  warning

内容:
  受信パケットの広告時間間隔が不正なため、パケットを廃棄しました。
  設定を確認してください。
パラメータ:
  <VRID>．．．VRグループID
  <STATE_ID>．．．状態(短縮形)
  <IP_ADDR>．．．IPv4 アドレス
  <ADVER_INT>．．．広告時間間隔

### vrrp - 027 - [VR-<VRID>(<STATE_ID>)] Drop packet from <IP_ADDR>, auth data is wrong

レベル:

  warning

内容:
  受信パケットの認証に失敗しました。パケットを廃棄します。
  認証の設定を確認してください。
パラメータ:
  <VRID>．．．VRグループID
  <STATE_ID>．．．状態(短縮形)
  <IP_ADDR>．．．IPv4 アドレス

### vrrp - 028 - [VR-<VRID>(<STATE_ID>)] Receive packet from <IP_ADDR> is advert, priority <PRIORITY>

レベル:

  debug

内容:
  広告パケットを受信しました。
パラメータ:
  <VRID>．．．VRグループID
  <STATE_ID>．．．状態(短縮形)
  <IP_ADDR>．．．IPv4 アドレス
  <PRIORITY>．．．プライオリティ

### vrrp - 029 - [VR-<VRID>(<STATE_ID>)] Receive ARP request

レベル:

  debug

内容:
  ARPのリクエストを受信しました。
パラメータ:
  <VRID>．．．VRグループID
  <STATE_ID>．．．状態(短縮形)

### vrrp - 031 - [VR-<VRID>(<STATE_ID>)] Ignore packet from <IP_ADDR>

レベル:

  debug

内容:
  受信パケットを無視しました。
パラメータ:
  <VRID>．．．VRグループID
  <STATE_ID>．．．状態(短縮形)
  <IP_ADDR>．．．IPv4 アドレス

### vrrp - 032 - [VR-<VRID>(<STATE_ID>)] Send advert packet, priority <PRIORITY>

レベル:

  debug

内容:
  広告パケットを送信しました。
パラメータ:
  <VRID>．．．VRグループID
  <STATE_ID>．．．状態(短縮形)
  <PRIORITY>．．．プライオリティ

### vrrp - 034 - [VR-<VRID>(<STATE_ID>)] Send gratuitous ARP request

レベル:

  debug

内容:
  ARPの要求パケットを送信しました。
パラメータ:
  <VRID>．．．VRグループID
  <STATE_ID>．．．状態(短縮形)

### vrrp - 035 - [VR-<VRID>(<STATE_ID>)] Send ARP reply

レベル:

  debug

内容:
  ARPの応答パケットを送信しました。
パラメータ:
  <VRID>．．．VRグループID
  <STATE_ID>．．．状態(短縮形)

### vrrp - 036 - [VR-<VRID>(<STATE_ID>)] Set Delay timer, <TIME> [sec]

レベル:

  notice

内容:
  切り戻りタイマーをセットしました。
パラメータ:
  <VRID>．．．VRグループID
  <STATE_ID>．．．状態(短縮形)
  <TIME>．．．切り戻し時間

### vrrp - 037 - [VR-<VRID>(<STATE_ID>)] Expire Delay timer

レベル:

  debug

内容:
  切り戻りタイマーの期限が切れました。
パラメータ:
  <VRID>．．．VRグループID
  <STATE_ID>．．．状態(短縮形)

### vrrp - 040 - Receive packet from <IPV6_ADDR>

レベル:

  debug

内容:
  VRRPのパケットを受信しました。
パラメータ:
  <IPV6_ADDR>．．．IPv6 アドレス

### vrrp - 041 - Ignore packet from <IPV6_ADDR>, target VR(IFC-<INTERFACE_NUMBER>:VR-<VRID>) is not exist

レベル:

  debug

内容:
  存在しない仮想ルータ宛てのパケットを廃棄しました。
パラメータ:
  <IPV6_ADDR>．．．IPv6 アドレス
  <INTERFACE_NUMBER>．．．インタフェース番号
  <VRID>．．．VRグループID

### vrrp - 042 - Drop packet from <IPV6_ADDR>, <HOP_LIMIT> is wrong TTL

レベル:

  warning

内容:
  受信パケットのホップリミットが不正なため、パケットを廃棄しました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <IPV6_ADDR>．．．IPv6 アドレス
  <HOP_LIMIT>．．．ホップリミット

### vrrp - 043 - Drop packet from <IPV6_ADDR>, <VERSION> is non-support packet version

レベル:

  warning

内容:
  受信パケットのバージョンが不正なため、パケットを廃棄しました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <IPV6_ADDR>．．．IPv6 アドレス
  <VERSION>．．．VRRPバージョン

### vrrp - 044 - Drop packet from <IPV6_ADDR>, <PACKET_TYPE> is non-support type number

レベル:

  warning

内容:
  受信パケットのタイプが不正なため、パケットを廃棄しました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <IPV6_ADDR>．．．IPv6 アドレス
  <PACKET_TYPE>．．．VRRPパケットタイプ

### vrrp - 045 - [VR-<VRID>(<STATE_ID>)] Drop packet from <IPV6_ADDR>, payload size is wrong

レベル:

  warning

内容:
  受信パケットのペイロードサイズが不正なため、パケットを廃棄しました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <VRID>．．．VRグループID
  <STATE_ID>．．．状態(短縮形)
  <IPV6_ADDR>．．．IPv6 アドレス

### vrrp - 046 - [VR-<VRID>(<STATE_ID>)] Drop packet from <IPV6_ADDR>, checksum is wrong

レベル:

  warning

内容:
  受信パケットのチェックサムが不正なため、パケットを廃棄しました。
  送信元を確認してください。
パラメータ:
  <VRID>．．．VRグループID
  <STATE_ID>．．．状態(短縮形)
  <IPV6_ADDR>．．．IPv6 アドレス

### vrrp - 048 - [VR-<VRID>(<STATE_ID>)] Receive packet from <IPV6_ADDR> is advert, priority <PRIORITY>

レベル:

  debug

内容:
  広告パケットを受信しました。
パラメータ:
  <VRID>．．．VRグループID
  <STATE_ID>．．．状態(短縮形)
  <IPV6_ADDR>．．．IPv6 アドレス
  <PRIORITY>．．．プライオリティ

### vrrp - 049 - [VR-<VRID>(<STATE_ID>)] Ignore packet from <IPV6_ADDR>

レベル:

  debug

内容:
  受信パケットを無視しました。
パラメータ:
  <VRID>．．．VRグループID
  <STATE_ID>．．．状態(短縮形)
  <IPV6_ADDR>．．．IPv6 アドレス

### vrrp - 050 - Ignore Bad packet from <IPV6_ADDR>

レベル:

  debug

内容:
  不正パケットを破棄しました。
パラメータ:
  <IPV6_ADDR>．．．IPv6 アドレス