# system

### system - 011 - Interface <INTERFACE> up

レベル:

  info

内容:
  インタフェースがupしました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### system - 012 - Interface <INTERFACE> down

レベル:

  info

内容:
  インタフェースがdownしました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### system - 013 - Interface <INTERFACE> admin up

レベル:

  debug

内容:
  インタフェースがadmin upしました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### system - 014 - Interface <INTERFACE> admin down

レベル:

  debug

内容:
  インタフェースがadmin downしました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### system - 015 - Interface <INTERFACE> link up

レベル:

  debug

内容:
  インタフェースがlink upしました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### system - 016 - Interface <INTERFACE> link down

レベル:

  debug

内容:
  インタフェースがlink downしました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### system - 017 - MTU changed <OLD_MTU> > <NEW_MTU>, interface <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  インタフェースのMTUが変更されました。
パラメータ:
  <OLD_MTU>．．．旧MTU
  <NEW_MTU>．．．新MTU
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### system - 021 - Start Dial on Demand connection on interface <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  インタフェースでダイヤルオンデマンド接続を開始しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### system - 022 - Detect idle timeout on interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  インタフェースで一定時間の無通信を検出しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### system - 023 - Detect force disconnect timer on interface <INTERFACE>

レベル:

  info

内容:
  インタフェースで強制切断を行います。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### system - 024 - Detect disconnect event on interface <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  インタフェースで切断イベントを検出しました。
パラメータ:
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### system - 038 - User <NAME> attached to CLI #<CLI_ID>

レベル:

  warning

内容:
  ユーザーがCLIにログオンしました。
パラメータ:
  <NAME>．．．ユーザー名
  <CLI_ID>．．．CLI番号

### system - 040 - User <NAME> detached from CLI #<CLI_ID>

レベル:

  warning

内容:
  ユーザーがCLIからログオフしました。
パラメータ:
  <NAME>．．．ユーザー名
  <CLI_ID>．．．CLI番号

### system - 053 - <CONFIG> write done <TTYNUM>.

レベル:

  notice

内容:
  コンフィグが書き込まれました。
パラメータ:
  <CONFIG>．．．コンフィグ種別
  <TTYNUM>．．．TTY番号

### system - 054 - <CONFIG> erase done <TTYNUM>.

レベル:

  notice

内容:
  コンフィグが削除されました。
パラメータ:
  <CONFIG>．．．コンフィグ種別
  <TTYNUM>．．．TTY番号

### system - 079 - System woke up by <RSR>, caused by <CAUSE>. System started at <MONTH> <DATE>-<DAY>-<YEAR> <HOUR>:<MINUTE>:<SECOND> <TIMEZONE>

レベル:

  warning

内容:
  システムを起動しました。
パラメータ:
  <RSR>．．．起動方法
  <CAUSE>．．．起動要因
  <MONTH> <DATE> <DAY> <YEAR> <HOUR> <MINUTE> <SECOND> <TIMEZONE>．．．起動日時

### system - 080 - Software update not needed

レベル:

  info

内容:
  ソフトウェアアップデートを実行する必要がありません。

### system - 081 - Software update internal error

レベル:

  error

内容:
  ソフトウェアアップデートで内部エラーが発生しました。
  装置故障の可能性があります。

### system - 082 - Software update communication error (Cause:<CAUSE>)

レベル:

  error

内容:
  ソフトウェアアップデートで通信エラーが発生しました。
  通信経路もしくはサーバーを確認してください。
パラメータ:
  <CAUSE>．．．エラー要因

### system - 083 - Software update timeout error

レベル:

  error

内容:
  ソフトウェアアップデートでタイムアウトエラーが発生しました。
  通信経路もしくはサーバーを確認してください。

### system - 084 - Software update invalid file

レベル:

  error

内容:
  ソフトウェアアップデートでファイルの取得に失敗しました。
  ファイルもしくは設定を確認してください。

### system - 085 - Software update canceled by user

レベル:

  error

内容:
  ソフトウェアアップデートがユーザーによってキャンセルされました。

### system - 086 - Start to update PBL

レベル:

  notice

内容:
  PBLのアップデートを開始しました。

### system - 087 - Software update completed (<SOFTWARE_NAME>)

レベル:

  info

内容:
  ソフトウェアアップデートが完了しました。
パラメータ:
  <SOFTWARE_NAME>．．．ファイル名