# ztp

## Zero Touch Provisioning

### ztp - 001 - Start ZTP process.

レベル:

  warning

内容:
  ゼロタッチプロビジョニングを開始します。
  なし

### ztp - 002 - Start connecting to NetMeister server with <CONNECT_TYPE>.

レベル:

  warning

内容:
  NetMeisterサーバーへの接続を開始します。
  なし
パラメータ:
  <CONNECT_TYPE>．．．接続タイプ

### ztp - 003 - Authentication succeeded with <CONNECT_TYPE>.

レベル:

  warning

内容:
  認証が成功しました。
  なし
パラメータ:
  <CONNECT_TYPE>．．．接続タイプ

### ztp - 004 - Start configuration download from NetMeister server.

レベル:

  warning

内容:
  NetMeisterサーバーからコンフィグダウンロードを開始します。
  なし

### ztp - 005 - Configuration download completed.

レベル:

  warning

内容:
  コンフィグダウンロードが完了しました。
  なし

### ztp - 007 - Save download configuration to startup-config.

レベル:

  warning

内容:
  ダウンロードコンフィグをstartup-configとして保存します。
  なし

### ztp - 008 - Reboot router by ZTP.

レベル:

  warning

内容:
  装置を再起動します。
  なし

### ztp - 009 - ZTP process has succeeded.

レベル:

  warning

内容:
  ゼロタッチプロビジョニングが完了しました。
  なし

### ztp - 010 - Authentication failed (<CAUSE>).

レベル:

  warning

内容:
  認証に失敗しました。
  通信経路を確認してください。
パラメータ:
  <CAUSE>．．．エラー要因

### ztp - 011 - Configuration download failed (<CAUSE>).

レベル:

  warning

内容:
  コンフィグダウンロードに失敗しました。
  通信経路を確認してください。
パラメータ:
  <CAUSE>．．．エラー要因

### ztp - 012 - ZTP process has been suspended.

レベル:

  warning

内容:
  ゼロタッチプロビジョニングを一時停止しました。
  再開するにはコンフィグモードから抜けてください。

### ztp - 013 - ZTP process has been resumed.

レベル:

  warning

内容:
  ゼロタッチプロビジョニングを再開しました。
  なし

### ztp - 014 - ZTP process has abnormal terminated by <CAUSE>.

レベル:

  warning

内容:
  ゼロタッチプロビジョニングを異常終了しました。
  再び開始するには装置を再起動してください。
パラメータ:
  <CAUSE>．．．エラー要因

### ztp - 015 - ZTP process has been canceled.

レベル:

  warning

内容:
  ゼロタッチプロビジョニングをキャンセルしました。
  再び開始するには装置を再起動してください。

### ztp - 016 - ZTP process delays.

レベル:

  warning

内容:
  ゼロタッチプロビジョニング処理が遅延しています。
  通信経路を確認してください。

### ztp - 017 - ZTP process has finished since configuration is already applied and saved.

レベル:

  warning

内容:
  コンフィグが適用および保存されているためZTPを終了しました。
  なし

### ztp - 050 - Set <TIMER_TYPE> timer. (<TIMER_SEC> sec)

レベル:

  debug

内容:
  タイマーを開始しました。
パラメータ:
  <TIMER_TYPE>．．．タイマー種別
  <TIMER_SEC>．．．タイマー値

### ztp - 061 - Update running-config hash value.

レベル:

  debug

内容:
  running-configのハッシュ値を更新しました。

### ztp - 062 - Length of running-config is different from that before login.

レベル:

  debug

内容:
  ログイン前とrunning-configの長さが異なります。

### ztp - 063 - Hash value of running-config is different from that before login.

レベル:

  debug

内容:
  ログイン前とrunning-configのハッシュ値が異なります。

### ztp - 064 - Hash calculation of running-config may have failed.

レベル:

  debug

内容:
  running-configのハッシュ計算が失敗した可能性があります。

### ztp - 070 - Communication success (<PROCESS_NAME>)

レベル:

  debug

内容:
  サーバーとの通信に成功しました。
パラメータ:
  <PROCESS_NAME>．．．プロセス名

### ztp - 071 - Update certificate : <UPDATE>

レベル:

  debug

内容:
  ルート証明書を更新しました。
パラメータ:
  <UPDATE>．．．更新日時

### ztp - 072 - Failed to update certificate

レベル:

  debug

内容:
  ルート証明書の更新に失敗しました。

### ztp - 073 - Communication failure: <REASON> (<PROCESS_NAME>)

レベル:

  debug

内容:
  サーバーとの通信に失敗しました。
  装置設定を確認してください。
パラメータ:
  <REASON>．．．理由
  <PROCESS_NAME>．．．プロセス名

### ztp - 080 - <MSG>

レベル:

  debug

内容:
  デバッグメッセージです。
パラメータ:
  <MSG>．．．メッセージ

### ztp - 081 - Parse response: <PARSE_KEY>=<PARSE_VALUE>

レベル:

  debug

内容:
  応答の解析
パラメータ:
  <PARSE_KEY>．．．キー名
  <PARSE_VALUE>．．．キー値

### ztp - 082 - Parse error: <PARSE_KEY>

レベル:

  debug

内容:
  応答の解析に失敗
パラメータ:
  <PARSE_KEY>．．．キー名

### ztp - 090 - ZTP flag change <OLD_FLAG> to <NEW_FLAG>.

レベル:

  debug

内容:
  ZTP機能の制御フラグが変化しました。
パラメータ:
  <OLD_FLAG>．．．旧フラグ状態
  <NEW_FLAG>．．．新フラグ状態

### ztp - 091 - Command execution <MSG>.

レベル:

  debug

内容:
  コマンド実行結果。
パラメータ:
  <MSG>．．．メッセージ

### ztp - 099 - Fatal error. <MSG>

レベル:

  debug

内容:
  致命的なエラーが発生しました。
パラメータ:
  <MSG>．．．メッセージ

### ztp - 100 - ZTP state change <OLD_STATE> to <NEW_STATE>.

レベル:

  debug

内容:
  ZTP機能の状態が変化しました。
パラメータ:
  <OLD_STATE>．．．旧状態
  <NEW_STATE>．．．新状態