2.1 アクセスホスト管理
リモート接続を許可するオペレーションPCを登録します。
「接続設定」タブで「アクセスホストに登録されていないオペレーションPCからの接続を拒否する」がチェックされている場合、
アクセスホストに登録されているオペレーションPC以外からの接続は全て拒否されます。

「接続設定」タブにある「アクセスホスト管理」ボタンをクリックすると図2.3に示す「アクセスホスト管理」ダイアログが表示されます。

図2.3 「アクセスホスト管理」ダイアログ

- アクセスホストの登録
  アクセスホストを登録する場合は、「ホスト名」と「説明」を入力して「登録」ボタンを押してください。
  新しく登録したアクセスホストは、「アクセスホスト一覧」に表示されます。
  ホスト名には、"スペース"、"タブ"、"改行"、":"および"#"以外のASCII文字を使用してください。
  IPアドレスで指定する場合は、オクテット毎に"."で区切った値を入力してください。
  説明は省略することも可能です。
  既に登録されているホスト名を入力して「登録」ボタンを押した場合は、登録されているアクセスホストの説明が更新されます。
- アクセスホストの削除
  登録済みのアクセスホストを削除する場合は、 「アクセスホスト一覧」から削除したいアクセスホストを選択し、「削除」ボタンを押してください。
- アクセスホストの修正
  登録済みのアクセスホストの説明を修正する場合は、 「アクセスホスト一覧」から説明を修正したいアクセスホストを選択し、「修正」ボタンを押してください。
  選択したアクセスホストの情報が、「ホスト名」と「説明」に表示されますので、説明を修正してください。
  修正が完了したら「登録」ボタンを押してください。
  修正を中断する場合は、「クリア」ボタンを押してください。

※ アクセスホスト管理が行えるのは管理者権限を持つ管理者ユーザのみです。
詳しくは、3.2 ユーザのプロパティのユーザの権利を参照してください。

関連項目

接続設定
ユーザのプロパティ

TOPに戻る
≪back next≫