======================================================================
 NX7700xシリーズ向け
 Universal RAID Utility Ver4.1 (SUSE Linux Enterprise Server 12版)
======================================================================
                                                      日本電気株式会社
                                                            2016年10月

【目次】
  1.ソフトウェアの紹介
  2.対象機種
  3.インストール方法
  4.注意事項
  5.更新履歴
----------------------------------------------------------------------

1.ソフトウェアの紹介
  Universal RAID Utility(以下「本ソフトウェア」と呼称します。)は、「2.
対象機種」に記載のRAIDコントローラーを管理するRAIDシステム管理ユーティ
リティです。

2.対象機種
  <本体装置>
  - NX7700x/A3012M-4
  - NX7700x/A3012L-2
  - NX7700x/A3012L-1
  - NX7700x/A3010M-4
  <RAIDコントローラ>
  - NE3303-177 RAIDコントローラ (1GB, RAID 0/1/5/6)
  - NE3303-178 RAIDコントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6)
  - NE3303-H004 RAIDコントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6)
  上記の対象機種にて、以下のいずれかのLinuxをインストールしたNX7700x
シリーズをご使用のお客様。
  - SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1
  - SUSE Linux Enterprise Server 12

3.インストール方法
  本ソフトウェアのインストール手順は、「Universal RAID Utility ユーザ
ーズガイド」の「インストールとアンインストール」を参照してください。

4.注意事項
  (1)ExpressUpdateによるUniversal RAID Utility適用完了後のサーバ再起動
     について
     ExpressUpdateで「適用完了後の再起動を許可する」チェックボックスを
     オンにし、Universal RAID Utilityを新規インストール、アップデート、
     アンインストールすると、ステータスに「適用失敗」または「再起動が
     必要」と表示する場合があります。
     ステータスに「適用失敗」または「再起動が必要」と表示していても、
     Universal RAID Utilityの新規インストール、アップデート、アンイン
     ストールは完了しています。
     Universal RAID Utilityをインストールしたサーバを再起動してくださ
     い。サーバを再起動しない場合、Universal RAID Utilityは正常に動作
     しません。


5.改版履歴
  2016/10/3  Ver4.1 Rev 3086
  [機能強化]
    (1)サポートするOSを追加
      - SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1

  2016/4/28  Ver4.1 Rev 3086
  初版発行
  [機能強化]
    (1)サポートするOSを追加
      - SUSE Linux Enterprise Server 12
    (2)RAIDコントローラーのファームウェア更新機能のデフォルト値変更
    (3)RAID10作成時の物理デバイス数制限を解除
    (4)RAID10、50、60作成時に容量を指定できないという制限を解除
    (5)SSD寿命監視機能の変更
    (6)論理ドライブ作成時にGB単位未満の端数を含む全容量を指定できないと
       いう制限を解除
    (7)SSDに関する表記の変更


