======================================================================
 NX7700xシリーズ向け
 Universal RAID Utility Ver4.03 (Linux版)
======================================================================
                                                      日本電気株式会社
                                                             2015年6月

【目次】
  1.ソフトウェアの紹介
  2.対象機種
  3.インストール方法
  4.注意事項
  5.更新履歴
----------------------------------------------------------------------

1.ソフトウェアの紹介
  Universal RAID Utility(以下「本ソフトウェア」と呼称します。)は、「2.
対象機種」に記載のRAIDコントローラーを管理するRAIDシステム管理ユーティリ
ティです。

2.対象機種
  <本体装置>
  - NX7700x/A2010M-60
  - NX7700x/A2010M-30
  - NX7700x/A2010M-15
  - NX7700x/A2010L-60
  <RAIDコントローラー>
  - NE3303-173 RAIDコントローラ (512MB, RAID 0/1/5/6)
  - NE3303-168 RAIDコントローラ (1GB, RAID 0/1/5/6)
  - NE3303-H001 RAIDコントローラ (1GB, RAID 0/1/5/6)
  上記の対象機種にて、以下のいずれかのLinuxをインストールしたNX7700xシリ
ーズをご使用のお客様。
  <Linux>
  - Red Hat Enterprise Linux 6.4
  - Red Hat Enterprise Linux 6.5
  - Red Hat Enterprise Linux 6.6
  - SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3
  - Oracle Linux 6 Update 4 Unbreakable Enterprise Kernel R2

3.インストール方法
  本ソフトウェアのインストール手順は、「Universal RAID Utility ユーザ
ーズガイド」の「インストールとアンインストール」を参照してください。

4.注意事項
  (1)ExpressUpdateによるUniversal RAID Utility適用完了後のサーバ再起動
     について
     ExpressUpdateで「適用完了後の再起動を許可する」チェックボックスを
     オンにし、Universal RAID Utilityを新規インストール、アップデート、
     アンインストールすると、ステータスに「適用失敗」または「再起動が
     必要」と表示する場合があります。
     ステータスに「適用失敗」または「再起動が必要」と表示していても、
     Universal RAID Utilityの新規インストール、アップデート、アンイン
     ストールは完了しています。
     Universal RAID Utilityをインストールしたサーバを再起動してくださ
     い。サーバを再起動しない場合、Universal RAID Utilityは正常に動作
     しません。

5.改版履歴
  2015/6/26  Ver4.03 Rev 2926
  初版発行
  [機能強化]
    (1)サポートするOSを追加
      - Red Hat Enterprise Linux 6.6
    (2)物理デバイスの障害監視の強化
    (3)パトロールリード、整合性チェック自動停止機能の追加
    (4)「整合性チェックの手動実行(自動停止なし)」機能の追加
    (5)RAID構成監視の強化
    (6)RAID10作成時の物理デバイス数制限を解除
    (7)RAID10、50、60作成時に容量を指定できないという制限を解除
    (8)SSD寿命監視機能の追加

