# 13.3. MACフィルタ

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
filter | MACフィルタの設定
show filter | MACフィルタの表示
clear filter hit-count | MACフィルタカウントのクリア

## 13.3.1. MACフィルタの設定

[入力形式]
  filter ACCESSLIST-NAME SEQUENCE-NUMBER DIRECTION [ suppress-logging ]
  no filter ACCESSLIST-NAME SEQUENCE-NUMBER DIRECTION [ suppress-logging ]
[パラメータ]

  ACCESSLIST-NAME．．．MAC アクセスリスト名

  > - 15文字以内の文字列

  DIRECTION．．．方向

  > - in．．． 入力パケットに対してフィルタを適用します。

  > - out．．． 出力パケットに対してフィルタを適用します。

  SEQUENCE-NUMBER．．．シーケンスNo.

  > - 範囲： 1〜65535

  > - １つのインタフェースに複数のアクセスリストを適用した場合、シーケンスNo.の小さいものから順に評価されます。

  suppress-logging ... 廃棄ログ出力の抑止

[説明]

  指定したインタフェース上で、MAC アクセスリストによるフィルタを適用します。

[デフォルト値]

  無効

[実行モード]

  インタフェースコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  filter mac_acl 100 in
  no filter mac_acl 100 out
[ノート]

  suppress-logging パラメータが付加されている場合、該当MACフィルタによって廃棄されたパケットの廃棄ログを出力しません。

## 13.3.2. MACフィルタの表示

[入力形式]

  show filter [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]

  MACフィルタを表示します。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]
  EXECモード
  グローバルコンフィグモード
  インタフェースコンフィグモード
[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  show filter GigaEthernet0.0

[ノート]

  なし

## 13.3.3. MACフィルタカウントのクリア

[入力形式]

  clear filter hit-count [ INTERFACE ]

[パラメータ]

  INTERFACE．．．インタフェース名

[説明]

  MACフィルタカウンタをクリアします。

[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator/Operator/Monitor

[入力例]

  clear filter hit-count

[ノート]

  なし

## 13.3.4. コマンド変更情報

### 13.3.4.1. Ver1.1 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > filter
>   > show filter
>   > clear filter hit-count