# 32.1. IX-V ライセンス

コマンド一覧

コマンド | コマンドの機能
--- | ---
ix-v license code | IX-V ライセンスコードの登録
ix-v license handover | IX-V ライセンス引継ぎコードの登録
ix-v license days-before-alert | IX-V ライセンス期限切れ警告日の設定
show ix-v license | IX-V ライセンス情報の表示
show ix-v license handover | IX-V ライセンス引継ぎコードの表示
clear ix-v license statistics | IX-V ライセンス統計情報のクリア

注釈

本コマンドは IX-V シリーズでのみ利用できます。

## 32.1.1. IX-V ライセンスコードの登録

[入力形式]
  ix-v license code LICENSE-CODE
[パラメータ]

  LICENSE-CODE ．．．ライセンスコード

  > - 25文字以内の英大文字および数字

[説明]
  IX-V のライセンスコードを登録します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]

  ix-v license code Z9999999999999999999999999

[ノート]
  show running-configでライセンスコードは表示されません。
  noコマンドで削除は出来ません。
  入力済みであれば、再度の入力は必要ありません。
  ライセンス登録済みの場合は、上書き確認が行われます。
  ライセンス登録処理中の場合は、コマンドエラーになります。
  本コマンドは IX-V シリーズでのみ利用できます。

## 32.1.2. IX-V ライセンス引継ぎコードの登録

[入力形式]
  ix-v license handover HANDOVER-CODE
[パラメータ]

  HANDOVER-CODE ．．．引き継ぎコード

[説明]
  IX-V のライセンス引継ぎコードを登録します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]

  ix-v license handover MIIDYzCCAkugAwIBAgIJAJVjmmcTyzjs123456789

[ノート]
  show ix-v license handover または show running-config handover
  にて表示される引き継ぎコードを引継ぎ後の IX-V に登録します。
  本コマンドは IX-V シリーズでのみ利用できます。

## 32.1.3. IX-V ライセンス期限切れ警告日の設定

[入力形式]
  ix-v license days-before-alert DAYS
  no ix-v license days-before-alert
[パラメータ]

  DAYS ．．．日

  > - 範囲：1～60

[説明]
  設定した日数よりライセンス期限切れが近くなるとライセンス切れ警告が行われます。
[デフォルト値]

  30

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]

  ix-v license days-before-alert 45

[ノート]
  ライセンス切れ警告は、NetMeisterのアラームで行われます。
  本コマンドは IX-V シリーズでのみ利用できます。

## 32.1.4. IX-V ライセンス情報の表示

[入力形式]
  show ix-v license
[パラメータ]

  なし

[説明]
  IX-V のライセンス情報を表示します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  show ix-v license
[ノート]
  本コマンドは IX-V シリーズでのみ利用できます。

## 32.1.5. IX-V ライセンス引継ぎコードの表示

[入力形式]
  show ix-v license handover
[パラメータ]

  なし

[説明]
  IX-V ライセンス引継ぎコードを表示します。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  show ix-v license handover
[ノート]
  本コマンドは IX-V シリーズでのみ利用できます。

## 32.1.6. IX-V ライセンス統計情報のクリア

[入力形式]
  clear ix-v license statistics
[パラメータ]

  なし

[説明]
  IX-V のライセンス統計情報をクリアします。
[デフォルト値]

  なし

[実行モード]

  グローバルコンフィグモード

[ユーザー権限]

  Administrator

[入力例]
  clear ix-v license statistics
[ノート]
  本コマンドは IX-V シリーズでのみ利用できます。

## 32.1.7. コマンド変更情報

### 32.1.7.1. Ver1.0 コマンド変更情報

> - 追加コマンド一覧

>   > ix-v license code
>   > ix-v license handover
>   > ix-v license days-before-alert
>   > show ix-v license
>   > show ix-v license handover
>   > clear ix-v license statistics