# 2. 本マニュアルの記載について

## 2.1. 略称について

本マニュアルでは、以下の略称を使用しています。

- Oracle Cloud Infrastructure：OCI

- Virtual Cloud Network：VCN

## 2.2. OCIおよびNetMeisterの画面について

本マニュアルでは発行時点でのOCIおよびNetMeisterの画面で説明しています。
実際の画面とは異なる場合があります。

## 2.3. 記載について

本マニュアルでは、以下のマーク・記号を使用しています。

- `入力例`

  - `枠で囲まれた赤字` は、入力例です。お客様の環境にあった値に置き換えてください。

- 注意

  注意 の枠内は、特に注意していただきたい事項を記載しています。

- 注釈

  注釈 の枠内は、設定時などに注意していただきたいことを記載しています。

- Tip

  メモ の枠内は、便利な使い方などを記載しています。

### 2.3.1. コマンド入出力の表示例

本マニュアルでは、コマンドの入出力例として以下のように表示します。

    Router# configure
    Router(config)# interface GigaEthernet0.0
    Router(config-GigaEthernet0.0)#   ip address dhcp receive-default
    Router(config-GigaEthernet0.0)#   no shutdown
    Router(config-GigaEthernet0.0)# exit
    Router(config)# ! 誤ったコマンド
    Router(config)# ng
    % ng  -- Invalid command.
    Router(config)# ! ホスト名を変更
    Router(config)# hostname IX-V
    IX-V(config)# ! IPアドレスを表示
    IX-V(config)# show ip address
    Interface GigaEthernet0.0 is up, line protocol is up, 0:01:20
      Internet address is 10.0.1.200/24
      Address determined by DHCP
      Primary DNS server is 169.254.169.254
      Multicast reserved groups joined:
        224.0.0.1
    IX-V(config)#

各行の先頭にある Router#、Router(config)#、等はシステムにより表示されるプロンプト部分で、
Router 部分は ホスト名を、( ) で囲まれた部分は現在のモードを、# 部分は現在の権限を表しています。
プロンプトに続く configure 等は、ユーザーが入力する部分です。
! で始まる入力部分は、コメントを表し実際の入力は不要です。
プロンプトがない行は、showコマンドなどの出力結果です。

注釈

コマンド入出力の色付けや強調は、本マニュアルのみで実際の入出力では行われていません。
showコマンドの出力がグレー、エラーメッセージがオレンジ、コメント部分がグリーンで記載しています。

Tip

本マニュアルでコマンド入出力例を範囲指定した場合、プロンプトを除いた入出力部分のみが選択されます。

## 2.4. 各種マニュアルの案内

UNIVERGE IX-Vシリーズを使いこなすために、各種マニュアルを UNIVERGE IX-Vシリーズのポータルサイト に用意しています。
目的に応じたマニュアルを参照してください。

### 2.4.1. コマンドリファレンス

設定のためのコマンド形式と各種オプションの説明が記載されています。

### 2.4.2. 機能説明書

機能の特徴と諸元が記載されています。

### 2.4.3. UNIVERGE IX2000/IX3000シリーズのマニュアル

UNIVERGE IX2000/IX3000シリーズのマニュアルは下記のページを参照してください。

- UNIVERGE IX2000/IX3000シリーズのマニュアル