GYS-088131-004-00

# UNIVERGE IX-V シリーズ

# ユーザーズガイド

for Oracle(R) Cloud Infrastructure (OCI)

## 本マニュアルについて

本マニュアルはUNIVERGE IX-Vシリーズの導入をサポートするためのものです。
以下について記載しています。

- UNIVERGE IX-Vシリーズを利用するために必要な準備

- UNIVERGE IX-VシリーズをOracle® Cloud Infrastructure (OCI) のクラウド環境で利用するための最小限の手順

- UNIVERGE IX-Vシリーズを利用するために、はじめに行うこと

## 本マニュアルについてのご意見・ご要望

本マニュアルについてのご意見・ご要望、お気づきの点がありましたら、以下の2次元バーコードにアクセスしてご連絡をお願いします。

### 更新情報

第1.1版 2024年3月発行

## UNIVERGE IX-Vシリーズについて

UNIVERGE IX-Vシリーズは、Oracle® Cloud Infrastructure（OCI）のクラウド環境およびVMware ESXiまたはVMware vSphere Hypervisorの仮想マシンで動作するソフトウェアルータ（以下、本製品）です。
ご使用の前に本マニュアルをよくお読みになり、正しくお使いください。
本製品をOCIで使用するには、OCIとの利用契約が別途必要です。
OCIの詳細については、https://www.oracle.com/jp/cloud/ をご参照ください。
VPN接続、NetMeister接続を行うには、別途ライセンスの購入が必要です。
ライセンスについては、 ライセンスの準備 を参照してください。

注意

ライセンスがない状態では、通信速度 512Kbps、VPN対地数 0 に制限されます。

注釈

ライセンス適用により、シリアル番号等が付与されます。
それまでは、NetMeisterを利用することができません。

## UNIVERGE IX-Vシリーズの特徴

UNIVERGE IX-Vシリーズには以下の特徴を持っています。

- ライセンスによる柔軟なネットワーク設計が可能

- NetMeisterによる管理の一元化が可能

- UNIVERGE IX2000/IX3000シリーズ設定ノウハウの活用が可能

- UNIVERGE IX2000/IX3000シリーズとの高い相互接続性

- PC、スマートフォン・タブレットとVPN接続が可能

## 対象バージョンと対象装置

対象バージョン

本マニュアルは、UNIVERGE IX-Vシリーズの以下のバージョンを対象にしています。

- Ver1.1

対象機種

本マニュアルは、UNIVERGE IX-Vシリーズの以下の機種を対象にしています。

- UNIVERGE IX-V100

目次

- 1. はじめにお読みください
  - 1.1. 利用規約への同意について
  - 1.2. 注意事項
    - 1.2.1. 医療機関等での使用について
    - 1.2.2. 輸出に関する注意事項
  - 1.3. 本製品で使用しているソフトウェアについて
  - 1.4. 商標について
  - 1.5. OCIを利用する上でのご注意
    - 1.5.1. 利用環境
- 2. 本マニュアルの記載について
  - 2.1. 略称について
  - 2.2. OCIおよびNetMeisterの画面について
  - 2.3. 記載について
    - 2.3.1. コマンド入出力の表示例
  - 2.4. 各種マニュアルの案内
    - 2.4.1. コマンドリファレンス
    - 2.4.2. 機能説明書
    - 2.4.3. UNIVERGE IX2000/IX3000シリーズのマニュアル
- 3. ライセンスおよびアカウントの準備
  - 3.1. ライセンスの準備
    - 3.1.1. ライセンスの種類
  - 3.2. NetMeisterの準備
  - 3.3. OCIの準備
- 4. UNIVERGE IX-Vシリーズの起動
  - 4.1. UNIVERGE IX-Vシリーズのイメージファイルの取得
  - 4.2. OCIへのログイン
  - 4.3. リージョンの確認
  - 4.4. UNIVERGE IX-Vシリーズのカスタムイメージの作成
    - 4.4.1. ダウンロードしたイメージのアップロード
    - 4.4.2. カスタムイメージへの変換
  - 4.5. 仮想クラウド・ネットワーク（VCN）の作成
  - 4.6. サブネットの作成
  - 4.7. インターネットゲートウェイの作成
  - 4.8. ルート・ルールの追加
  - 4.9. セキュリティリストの確認
  - 4.10. インスタンスの表示
  - 4.11. インスタンスの作成
  - 4.12. VNICを追加する（任意）
  - 4.13. インスタンスの確認
- 5. UNIVERGE IX-Vシリーズの設定
  - 5.1. コマンドライン入出力との接続
    - 5.1.1. Cloud Shell接続
    - 5.1.2. NetMeister接続
    - 5.1.3. SSHでの接続
  - 5.2. 初回ログイン および 管理ユーザーの作成
    - 5.2.1. 初回ログイン
    - 5.2.2. 管理ユーザーの作成
    - 5.2.3. 設定を保存し、再起動
  - 5.3. ログイン および コンフィグモードへの遷移
    - 5.3.1. 作成した管理ユーザーでログイン
    - 5.3.2. コンフィグモードに遷移
  - 5.4. UNIVERGE IX-Vシリーズの基本設定
    - 5.4.1. ホスト名の設定
    - 5.4.2. インターネット接続の設定
    - 5.4.3. 時刻同期の設定
  - 5.5. NetMeisterの設定 および ライセンスの登録
    - 5.5.1. NetMeisterの設定
    - 5.5.2. ライセンスの登録
    - 5.5.3. NetMeister接続の確認
  - 5.6. SSHサーバーの設定
    - 5.6.1. UNIVERGER IX-Vシリーズへの設定
    - 5.6.2. OCIのイングレスルールの設定
  - 5.7. ユーザーの追加
    - 5.7.1. 管理ユーザー（administrator）
    - 5.7.2. オペレータユーザー（operator）
    - 5.7.3. モニタユーザー（monitor）
  - 5.8. syslogの設定
    - 5.8.1. syslogレベル
  - 5.9. IPv6の設定
- 6. 運用管理
  - 6.1. インスタンスの運用
    - 6.1.1. 起動
    - 6.1.2. 停止
    - 6.1.3. 再起動
  - 6.2. コンフィグの確認
    - 6.2.1. 現在コンフィグの確認
    - 6.2.2. 装置情報の確認
    - 6.2.3. コンフィグの保存
  - 6.3. バージョンアップ手順
    - 6.3.1. 情報の引き継ぎ
    - 6.3.2. 古いバージョンのインスタンスを停止
    - 6.3.3. 古いバージョンのインスタンスを終了（任意）