# url-flt

## URL Filter

### url-flt - 001 - Memory allocation failure: <REASON>

レベル:

  error

内容:
  メモリが確保できませんでした。
  装置を再起動してください。
パラメータ:
  <REASON>．．．原因

### url-flt - 006 - BLOCK <SRC> > <DST>, match <LIST>, <INTERFACE> <DIRECTION>, <URL>

レベル:

  error

内容:
  内部URLフィルタ機能の判定によりパケットを廃棄しました。
パラメータ:
  <SRC>．．．送信元IPアドレス
  <DST>．．．送信先IPアドレス
  <LIST>．．．リスト名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <DIRECTION>．．．方向
  <URL>．．．URL

### url-flt - 008 - PASS <SRC> > <DST>, match <LIST>, <INTERFACE> <DIRECTION>, <URL>

レベル:

  info

内容:
  内部URLフィルタ機能の判定によりパケットを許可しました。
パラメータ:
  <SRC>．．．送信元IPアドレス
  <DST>．．．送信先IPアドレス
  <LIST>．．．リスト名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <DIRECTION>．．．方向
  <URL>．．．URL

### url-flt - 009 - PASS <SRC> > <DST>, cache, <INTERFACE> <DIRECTION>, <URL>

レベル:

  info

内容:
  URLフィルタキャッシュによりパケットを許可しました。
パラメータ:
  <SRC>．．．送信元IPアドレス
  <DST>．．．送信先IPアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <DIRECTION>．．．方向
  <URL>．．．URL

### url-flt - 010 - BLOCK <SRC> > <DST>, cache, <INTERFACE> <DIRECTION>, <URL>

レベル:

  info

内容:
  URLフィルタキャッシュによりパケットを廃棄しました。
パラメータ:
  <SRC>．．．送信元IPアドレス
  <DST>．．．送信先IPアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <DIRECTION>．．．方向
  <URL>．．．URL

### url-flt - 011 - PASS <SRC> > <DST>, no match, <INTERFACE> <DIRECTION>, <URL>

レベル:

  info

内容:
  URLフィルタにマッチしないためパケットを許可しました。
パラメータ:
  <SRC>．．．送信元IPアドレス
  <DST>．．．送信先IPアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <DIRECTION>．．．方向
  <URL>．．．URL

### url-flt - 020 - Add URL cache, <URL>

レベル:

  debug

内容:
  URLキャッシュを登録しました。
パラメータ:
  <URL>．．．URL

### url-flt - 021 - Failed to add URL cache, <REASON>, <URL>

レベル:

  debug

内容:
  URLキャッシュを登録できませんでした。
パラメータ:
  <REASON>．．．原因
  <URL>．．．URL

### url-flt - 023 - Delete URL cache, <URL>

レベル:

  debug

内容:
  URLキャッシュを削除しました。
パラメータ:
  <URL>．．．URL

### url-flt - 024 - Delete all URL cache

レベル:

  debug

内容:
  URLキャッシュをすべて削除しました。

### url-flt - 025 - Receive HTTP packet, <SRC> > <DST>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  URLを含むHTTPパケットを受信しました。
パラメータ:
  <SRC>．．．送信元IPアドレス
  <DST>．．．送信先IPアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### url-flt - 026 - Receive HTTPS packet, <SRC> > <DST>, <INTERFACE>

レベル:

  debug

内容:
  URLを含むHTTPSパケットを受信しました。
パラメータ:
  <SRC>．．．送信元IPアドレス
  <DST>．．．送信先IPアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名

### url-flt - 028 - Ignore list, <SRC> > <DST>, <INTERFACE> <DIRECTION>

レベル:

  debug

内容:
  対象外リストによりパケットを許可しました。
パラメータ:
  <SRC>．．．送信元IPアドレス
  <DST>．．．送信先IPアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <DIRECTION>．．．方向

### url-flt - 032 - Send TCP RST from <SRC>

レベル:

  debug

内容:
  RSTを送信します。
パラメータ:
  <SRC>．．．送信元IPアドレス

### url-flt - 033 - Redirect <SRC> > <DST>, query:<QUERY>

レベル:

  debug

内容:
  リダイレクトします。
パラメータ:
  <SRC>．．．送信元IPアドレス
  <DST>．．．送信先IPアドレス
  <QUERY>．．．クエリー

### url-flt - 036 - Could not get URL(<SCHEME>), <SRC> > <DST>, <INTERFACE>

レベル:

  error

内容:
  URLを取得できませんでした。
  特にありません。
パラメータ:
  <SCHEME>．．．スキーム
  <SRC>．．．送信元IPアドレス
  <DST>．．．送信先IPアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名